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1 [bookmark: _Toc13506]概述
[bookmark: _Toc12135][bookmark: _Toc23933427][bookmark: _Toc23673994][bookmark: _Toc22899958][bookmark: _Toc23933484][bookmark: _Toc23933250][bookmark: _Toc23604804][bookmark: _Toc23673840][bookmark: _Toc23738042][bookmark: _Toc125882607][bookmark: _Toc23604716]1.1任务由来
江苏盈天环保科技有限公司（以下简称“盈天环保”）位于常州滨江经济开发区新材料产业园，是一家专业从事危废综合利用及资源再生的企业。
盈天环保公司目前持有溶剂回收处置的危险废物经营许可证（编号JSCZ0411OOD016-11），核准经营利用废有机溶剂102150吨/年；预处理矿物油500吨/年；处置废有机溶剂与含有机溶剂废物10000吨/年；合计112650吨/年。
[bookmark: _Hlk115552517][bookmark: _Hlk115550516][bookmark: _Hlk115553235]经过几年规模化生产实践，并结合目前废液市场的调研，盈天环保公司拟对溶剂回收的废物类别、代码等进一步优化完善。因此，公司拟投资7800万元，实施“危险废物综合利用处置技改项目”。主要技改内容如下：
（1）B-7车间溶剂回收利用方案调整：涉及废溶剂种类新增、废溶剂回收量增加、废溶剂危废代码增加等内容，其中废液回收利用量由74620t/a增加至280620t/a，增加了206000t/a；
（2）废液处置方案调整：增加废碱液处置量500t/a，增加废有机溶剂与含有机溶剂废物处置量9500t/a，调整后全厂废液处置量由10000t/a增加至20000t/a，增加了10000t/a；
（3）废液回收利用工艺优化：①将现有两套4塔连续精馏装置改造成3塔连续精馏装置，改造后进一步提高废液精馏效率；②新增两套处理能力为10t/a的渗透汽化膜系统，与原连续精馏装置改造后腾出的2只精馏塔组成两套膜处理+连续精馏装置；③将现有两套膜处理+间歇精馏装置中的膜处理装置淘汰，直接作为间歇精馏装置，改造后B-7车间间歇精馏装置共计8套；④新增两套能力均为2.5t/h的超重力精馏系统。
（4）污水站改造：厂区已建成2套污水站，其中1#污水站处理能力为600m3/d，处理工艺主体为生化工艺，废水经处理后接管至常州民生环保科技有限公司，目前运行负荷低于40%。3#污水站处理能力为300m3/d，处理工艺主体为生化工艺+膜处理工艺，废水经处理后厂区内回用，不外排，目前运行负荷接近70%。两套污水站生化处理工艺一致，仅处理能力有差异，为充分利用两套污水站的生化系统，本次将两套污水站进行改造并调整其功能定位，将原3#污水站后道膜处理系统调整至1#污水站生化处理工艺后，同步再增加1套同现有能力一样的15m3/h膜处理系统。调整后1#污水站处理能力为600m3/d，处理工艺生化工艺+膜处理工艺，废水经处理后厂区内回用，不外排。3#污水站处理能力为300m3/d，处理工艺主体为生化工艺，废水经处理后接管至常州民生环保科技有限公司。
本项目已取得常州高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理办公室出具的江苏省投资项目备案证（备案证号：常新政务技备[2026]102号）。
本项目地理位置示意图见图1.1-1。
[bookmark: _Toc4359]1.2建设项目特点
（1）结合目前废液市场的调研，企业对现有溶剂回收的废物类别、代码等进一步优化完善；
（2）本项目是在现有有机溶剂回收项目的基础上进行扩建，结合现有项目的运行经验及回收的废液特点，进一步优化了废液回收利用处置方案；
（3）本项目严格危废入厂控制，明确了入厂检验标准和负面清单；通过精馏测试，确定具体的处置工艺参数，以确保生产的稳定性和回收产品的可靠性；
（4）本项目产生的废气依托现有废气处理设施能够达标排放，对周围空气环境影响较小；新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司，新增工艺废水、初期雨水、废气吸收水经厂区1#污水站处理后回用，不外排，对周边地表水无直接影响；危废经厂区焚烧炉自行焚烧处置或委外处置，确保固废零排放。
[bookmark: _Toc15529]1.3环境影响评价的工作流程
根据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度；按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为危险废物综合利用处置项目，属于“四十七、生态保护和环境治理业”下属“101.危险废物（不含医疗废物）利用及处置”中“危险废物利用及处置（产生单位内部回收再利用的除外；单纯收集、贮存的除外）”类别，为此，本项目须编制生态环境影响报告书。
受江苏盈天环保科技有限公司委托，江苏龙环环境科技有限公司承担本项目生态环境影响报告书的编制工作。评价单位接受委托后，在研究有关文件、现场踏勘和调查的基础上，按照《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）和其他环境要素评价导则所规定的原则、方法、内容及要求，编制了《江苏盈天环保科技有限公司危险废物综合利用处置技改项目生态环境影响报告书》。
本项目评价工作程序见图1.3-1。
[image: ]
图1.3-1  环境影响评价工作程序图


[bookmark: _Toc18596171][bookmark: _Toc14513]1.4分析判定相关情况
1.4.1政策相符性分析
（1）与《产业结构调整指导目录》相符性分析
对照《产业结构调整指导目录（2024年）》，本项目溶剂回收属于第一类“鼓励类”中第四十二条“环境保护与资源节约综合利用”中的“10、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程；废液处置属于第一类“鼓励类”中第四十二条“环境保护与资源节约综合利用”中的“6、危险废物（医疗废物）无害化处置和高效利用技术设备开发制造、利用处置中心建设和（或）运营。
（2）与《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》（苏发改规发[2024]3号）相符性分析
本项目不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》（苏发改规发[2024]3号）中限制、淘汰和禁止类项目。
（3）与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析
第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：
①新建、扩建化工、医药生产项目；
②新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；
③扩大水产养殖规模。
第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：
①设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；
②设置水上餐饮经营设施；
③新建、扩建高尔夫球场；
④新建、扩建畜禽养殖场；
⑤新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；
⑥本条例第二十九条规定的行为。
对照分析：本项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园，不位于该条例中第二十九条、第三十条规定的禁止建设范围内。因此本项目符合《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相关规定。
（4）与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析
“第四十三条  太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：
（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；……”
“第四十六条  太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代。”
[bookmark: _Hlk16911711]对照分析：本项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园，属于危险废物综合利用处置项目，位于太湖流域三级保护区内，不排放含氮磷的生产废水，因此，符合《江苏省太湖水污染防治条例》。


（5）与苏环办[2019]36号文相符性分析
与《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）有关内容对照分析见表1.4-1。
表1.4-1  本项目与苏环办[2019]36号文有关内容对照
	类别
	苏环办[2019]36号文要求
	本项目

	《建设项目环境保护管理条例》
	一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。
	（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）本项目所在地为不达标区，本项目将于环境影响评价文件审批前取得主要污染物排放总量的控制指标和减量替代方案，本项目的建设不会造成区域环境质量下降；（3）建设项目采取的污染防治措施确保污染物排放达到国家和地方排放标准。因此，本项目符合文件要求。

	《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部 农业部令第46号）
	严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。
	本项目在原厂区内建设，已取得不动产权证，用地性质是工业用地，不属于优先保护类耕地集中区域。因此，本项目符合文件要求。

	《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）
	严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。
	本项目将于环境影响评价文件审批前取得主要污染物排放总量的控制指标和减量替代方案。因此，符合文件要求。

	《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）
	（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。
	（1）本项目位于滨江经济开发区新材料产业园，符合区域环评中的用地性质要求及产业定位，与区域环评相符。（2）本项目所在地为不达标区，本项目将于环境影响评价文件审批前取得主要污染物排放总量的控制指标和减量替代方案，本项目的建设不会造成区域环境质量下降。因此，符合文件要求。

	《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发[2018]24号）
	严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，化工新建项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。
	本项目位于滨江经济开发区新材料产业园，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。本项目为危险废物综合利用处置项目，不属于新建、改建、扩建三类中间体项目。因此，符合文件要求。

	《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）
	生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。
	本项目位于滨江经济开发区新材料产业园，不在《江苏省国家级生态保护红线规划》规定的国家级生态保护红线区域范围内，不在《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）中规定的国家级生态保护红线及生态空间管控区域范围内。因此，符合文件要求。


由上表可知，本项目符合苏环办[2019]36号文的相关要求。
（6）与苏环办[2020]16号文的相符性分析
本项目为危险废物综合利用处置项目，危险废物资源化利用的全过程参照《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办[2020]16号）等相关技术规范及管理要求执行，分析见表1.4-3。
表1.4-2  本项目与苏环办[2020]16号文有关内容对照
	类别
	文件要求
	对照分析

	严把建设项目门槛
	严格落实《建设项目环境风险评价技术导则》要求，加强建设项目环境风险评价。对涉及危险工艺技术的项目，不符合产业政策和规划布局，达不到安全环保标准的，一律不予审批。
	本次环评严格落实《建设项目环境风险评价技术导则》要求；本项目符合产业政策和规划布局，并按安全环保标准严格执行。因此，符合文件要求。

	聚焦重点领域专项整治
	督促企业落实环境污染防治措施项目立项、规划选址、住建、安全、消防、环境保护等相关手续。
	企业按要求落实相关手续的办理。因此，符合文件要求。


由上表可知，本项目符合苏环办[2020]16号文的相关要求。
（7）与苏政办发〔2022〕11号文的相符性分析
对照《省政府办公厅关于印发江苏省强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（苏政办发〔2022〕11号），分析见表1.4-3。
表1.4-3  本项目与苏政办发〔2022〕11号文有关内容对照分析
	类别
	文件要求
	对照分析

	落实涉危险废物单位主体责任
	危险废物产生、收集、贮存、运输、利用处置单位主要负责人（法定代表人、实际控制人）是危险废物污染环境防治和安全生产第一责任人，严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度
	企业严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度，企业法人为危险废物污染环境防治和安全生产第一责任人。因此，符合文件要求。

	
	危险废物产生单位应将危险废物提供或者委托给有资质单位收集、贮存、利用处置，并与其直接签订相应合同，严禁将危险废物提供或者委托给无资质单位进行收集、贮存和利用处置。
	本项目建成后全厂次生危废通过厂区焚烧炉处置或者委外处置，委外处置的危废企业与有资质单位签订相应合同。因此，符合文件要求。

	
	危险废物产生单位和经营单位依法及时公开危险废物污染环境防治信息，依法依规投保环境污染责任保险。
	项目运行后，企业将及时公开危险废物污染环境防治信息，依法依规投保环境污染责任保险。因此，符合文件要求。

	严格项目准入
	新改扩建项目依法严格履行环保、安全、规划、住建、消防、节能审查等相关手续和“三同时”制度。严禁审批未采取必要措施预防和控制生态破坏的涉危险废物项目。
	企业将严格履行环保、安全、规划、住建、消防、节能审查等相关手续和“三同时”制度。因此，符合文件要求。

	
	新改扩建危险废物利用处置项目必须包括八位危险废物代码明确的全部危险废物种类。
	本项目处置的各危废类别，包括八位危险废物代码明确的全部危险废物种类。因此，符合文件要求。

	
	严格环评管理，新改扩建项目要依法开展环境影响评价，严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》科学评价危险废物，明确危险废物种类、数量、属性、贮存设施及需要配套的污染防治措施。
	本项目开展环境影响评价，严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》科学评价危险废物，明确危险废物种类、数量、属性、贮存设施及需要配套的污染防治措施。因此，符合文件要求。

	规范危险废物贮存管理
	严格执行危险废物贮存标准和识别标志设置相关要求，危险废物利用处置单位和年产生量1000吨及以上的危险废物产生单位应在关键位置设置视频监控，并与江苏省危险废物全生命周期监控系统联网。
	项目运行后，严格执行危险废物贮存标准和识别标志设置相关要求，并在关键位置设置视频监控，同时与江苏省危险废物全生命周期监控系统联网。因此，符合文件要求。


由上表可知，本项目符合苏政办发〔2022〕11号文的相关要求。
（8）与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）的相符性分析
对照《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020），相符性分析见表1.4-4。
表1.4-4  与《固体废物再生利用污染防治技术导则》对照分析
	文件要求
	对照分析

	4 总体要求

	4.1固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。
	本项目遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。

	4.2进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。
	本项目采取成熟工艺及技术，符合相关法规及行业的产业政策要求。

	4.3固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。
	本项目选址符合滨江经济开发区新材料产业园相关规划。

	4.4固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。
	本项目的设计、施工、验收和运行遵守国家现行的相关法规的规定执行。

	4.5应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。
	本环评工程分析识别各环节环境污染因子，均采取有效措施收集处置，同时企业严格按照排污许可要求对废气污染物开展例行监测，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染。

	4.6固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。
	本项目实施后各种污染物的排放均可满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。

	4.7固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。
	本项目资源化产品严格对照《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）中要求，符合国家或者行业标准要求，其中环戊酮产品执行团体标准，不作为产品外售，用作现有项目稀释剂产品生产的原料，稀释剂产品执行《涂料用稀释剂》（HG/T3378-2022）中II型标准。

	5主要工艺单元污染防治技术要求

	5.1一般规定

	5.1.1进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。
	本项目回收后危废废物在再生利用前，均进行入厂检测，若是满足入厂要求方可接收，若是不满足，则拒绝，入厂检测明确固体废物的理化特性并采取相应的安全防护措施。

	5.1.2具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。
	本项目不涉及具有物理化学危险特性的固体废物。

	5.1.3应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。
	根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施。企业按排污许可要求定期开展自行监测。

	5.1.4产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ 2.1的要求。
	本项目废气产生点均采取了集气罩、管道或者整体换风等方式进行废气收集，经有效处理后有组织排放，保证作业区有害气体浓度满足GBZ 2.1的要求。

	5.1.5应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB 16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。
	各产污点有效收集处理，达标排放。

	5.1.6应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB 14554的要求。
	各产污点有效收集处理，达标排放，周界恶臭污染物浓度符合GB 14554的要求。

	5.1.7产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB 8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。
	本项目产生的冷凝液部分作为废水经厂区污水站处理达标后回用，部分冷凝液直接作危废，经厂区焚烧炉处理。

	5.1.8应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ 2.2的要求。
	采取有效的隔声、减振等措施后，噪声符合GB12348的要求，作业车间噪声符合GBZ 2.2的要求。

	5.1.9产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。
	本项目产生的次生危废经厂区焚烧炉焚处置或委外处置。

	5.1.10危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB 18597、HJ 2042等危险废物专用标准的要求。
	危险废物的贮存、包装、处置等按GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求执行。

	8监测

	8.2固体废物再生利用企业应在固体废物再生利用过程中，按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染。
	企业按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤和地下水等进行采样监测。


由上表可知，本项目符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）的相关要求。
（9）与《危险废物综合利用处置技术规范 通则》（DB32/T 4370-2022）相符性分析
根据《危险废物综合利用处置技术规范 通则》（DB32/T 4370-2022）相关内容，相符性分析见表1.4-5。
表1.4-5  与《危险废物综合利用处置技术规范 通则》对照分析
	文件要求
	对照分析

	5 入厂分析

	5.1应结合拟接收危险废物特性和采用的综合利用与处置工艺确定危险废物入厂接收标准。
	本项目已结合危险废物特性和综合利用工艺确定了危险废物入厂接收标准。

	5.2危险废物的包装及运输应符合HJ2025的相关要求，危险废物入厂、综合利用与处置过程的采样应符合HJ/T20的有关规定。
	本项目危险废物的包装及运输符合HJ2025的相关要求，危险废物入厂、综合利用与处置过程的采样符合HJ/T20的有关规定。

	5.3应设置化验室，并根据制定的危险废物入厂接收标准及经营规模、进料条件等因素配备相应化验人员和检测能力。
	本项目已配套设置化验室，并配备相应化验人员和检测能力。

	5.4应根据危险废物特性，合理制定检测方案。明确检测因子、方法及频次，并按照“一厂一档”方式建立危险废物电子数据库，数据保存10年以上。
	已根据危险废物特性，合理制定检测方案。明确检测因子、方法及频次，并按照“一厂一档”方式建立危险废物电子数据库，数据按要求保存10年以上。

	6 贮存

	6.1危险废物贮存设施建设和管理应符合GB18597的相关要求，符合危险品管理性质的危险废物应按照国家危险品管理要求进行贮存管理。
	接受的危险废物贮存设施建设和管理符合GB18597的相关要求。

	6.2涉反应性、易燃性等高危险性废物应缩短贮存周期，并保证对其包装完整性、表面温度等状况进行巡的便利性，巡查次数不少于每班2次，贮存过程若出现发热、胀桶等异常现象应立即按应急预案妥善处置，巡查及处置记录应保存10年以上。
	企业巡查次数不少于每班2次，巡查及处置记录按要求保存10年以上。

	6.3含挥发性有机物或挥发毒性物质的危险废物贮存设施应配备废气收集及处理系统，并符合GB37822和DB32/4041的相关要求。
	本项目危险废物贮存设施均配备了废气收集及处理系统，符合GB37822和DB32/4041的相关要求。

	8 综合利用

	8.1.1危险废物综合利用应符合GB34330和HJ1091的相关要求，保证危险废物综合利用全过程的环境风险可控。
	本项目危险废物综合利用符合GB34330和HJ1091的相关要求，保证了危险废物综合利用全过程的环境风险可控。

	8.1.2综合利用工程应由具备相应设计资质的单位设计，生产及辅助车间的设计应满足企业综合利用工艺技术要求。
	本项目综合利用工程由有设计资质的公司设计，同时生产及辅助车间的设计满足企业综合利用工艺技术要求。

	8.2.1应建立综合利用产物的生产台账记录制度，内容包括综合利用产物生产时间、名称、数量、流向（使用单位及用途）等，并进行月度和年度汇总。
	企业已建立综合利用产物的生产台账记录制度，内容包括综合利用产物生产时间、名称、数量、流向等，并进行月度和年度汇总。

	8.2.2综合利用产物不应在生态保护红线区域及其他需要特别保护的区域使用，也不应用作与人体直接接触产品的替代原辅料，或流向饮用水、食品、药品、养殖及种植等相关行业。满足国家专用标准和国家、地方许可的除外。
	本项目综合利用产物不在生态保护红线区域及其他需要特别保护的区域使用，也不用作与人体直接接触产品的替代原辅料，或流向饮用水、食品、药品、养殖及种植等相关行业。

	8.2.3作为产品管理的综合利用产物，应符合GB34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。当没有国家污染控制标准或技术规范时，可参照地方污染控制标准或技术规范执行。
	本项目综合利用产生的产品均符合相应的产品质量标准，满足GB34330中提出的要求。其中环戊酮产品执行团体标准，不作为产品外售，作为现有项目稀释剂产品生产原料，稀释剂产品执行《涂料用稀释剂》（HG/T3378-2022）中II型标准。

	8.2.4不满足8.2.3规定的综合利用产物应根据其使用途径，采取以下分级管控措施：
a)采用“再生回用”或“定向利用”的方式时,可在满足相关管理部门要求的前提下，直接提供给使用其作为替代原辅料进行工业生产或污染治理的单位；
b)在不采用“再生回用”或“定向利用”的方式时，应按HJ1091的相关要求开展环境风险定性及定量评价，在环境风险可接受前提下确定综合利用产物的使用行业及用途。有特定危险废物综合利用污染控制标准或技术规范的。可按特定标准或技术规范执行。
	本项目综合利用产物满足8.2.3规定要求。

	8.2.5应按照HJ1091-2020中8.1规定的监测要求及频次，定期对综合利用产物中的特征污染物或有害成分进行采样监测。
	企业将按照HJ1091-2020中8.1规定的监测要求及频次，定期对综合利用产物中的特征污染物、有害成分进行采样监测。

	8.2.6综合利用产物进入市场流通前，应标有符合附录A的综合利用标志，使用说明书上应注明生产厂家名称、来源危险废物类别、主要组分及特征污染因子、使用行业范围及用途等信息。
	本项目综合利用产物进入市场流通前，标有符合附录A的综合利用标志，使用说明书上注明生产厂家名称、来源危险废物类别、主要组分及特征污染因子、使用行业范围及用途等信息。

	8.2.7综合利用企业应在官方网站或其他便于公众查阅的媒体上，按季度公开综合利用产物相关信息，包括执行的产品质量标准及污染控制标准、主要有害杂质含量、综合利用产物流向等，按年度公开使用8.2.4中综合利用产物的企业相关信息，包括综合利用产物的来源、接收量、使用量、贮存量、使用方式等。
	企业将按季度公开综合利用产物相关信息，包括执行的产品质量标准及污染控制标准、主要有害杂质含量、综合利用产物流向等。


由上表可知，本项目符合《危险废物综合利用处置技术规范 通则》（DB32/T4370-2022）的相关要求。
（10）与《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）的相符性分析
与《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）有关内容对照分析，分析见表1.4-6。
表1.4-6  与长江办发[2022]7号文对照分析
	序号
	文件要求
	对照分析

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目为危险废物综合利用处置项目，不属于码头项目及过长江通道项目。因此，符合文件要求。

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园内，不在自然保护区核心区、缓冲区及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。因此，符合文件要求。

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、禽畜养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放的污染物的投资建设项目。
	本项目距离最近的长江魏村饮用水水源保护区约2.1km，不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。因此，符合文件要求。

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目为危险废物综合利用处置项目，不属于围湖造田、围湖造地或围填海项目，也不属于挖沙、采砂项目。对照总体规划和区域规划环评，本项目建设符合总体规划及规划环评的产业发展定位要求。因此，符合文件要求。

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目为危险废物综合利用处置项目，不利用或占用长江流域河湖岸线，且本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。因此，符合文件要求。

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口的情形，符合文件要求。

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目为危险废物综合利用处置项目，不涉及在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。因此，符合文件要求。

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目为危险废物综合利用处置项目，位于常州滨江经济开发区新材料产业园内（合规园区），不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目，不属于石化、现代煤化工项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，也不属于不符合要求的高耗能高排放项目。因此，符合文件要求。

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	


由上表可知，本项目符合长江办[2022]7号文的相关要求。
（11）与苏长江办发[2022]55号文相符性分析
对照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号），分析见表1.4-7。
表1.4-7  本项目与苏长江办发[2022]55号文对照分析
	类别
	文件要求
	对照分析

	河段利用与岸线开发
	严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目;禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。
	本项目不在饮用水水源地的一级、二级保护区的岸线和河段范围内。因此，符合文件要求。

	区域
活动
	禁止在距离长江干支流一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。
	本项目不属于化工项目，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。因此，符合文件要求。

	
	禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不涉及新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库内容。因此，符合文件要求。

	
	禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
	本项目位于太湖流域三级保护区内，不排放含氮磷生产废水。因此，符合文件要求。

	
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《<江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行。
	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，位于滨江经济开发区新材料产业园。对照《<江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》，滨江经济开发区新材料产业园属于合规园区。因此，符合文件要求。

	
	禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。
	

	
	禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。
	本项目不属于劳动密集型项目，安全距离符合相关规范要求。因此，符合文件要求。

	产业
发展
	禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。
	本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业；不属于新（扩）建农药和染料中间体化工项目；不属于石化、煤化工项目；不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目和高耗能高排放项目；对照国家及地方产业政策，本项目不属于限制和淘汰类，也不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目，本项目属于危险废物综合利用处置的化工技改项目，符合国家及省产业政策。因此，符合文件要求。

	
	禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。
	

	
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。
	

	
	禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
	

	
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	


由上表可知，本项目符合苏长江办发[2022]55号文的相关要求。
（12）与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析
与《中华人民共和国长江保护法》有关内容对照分析，分析见表1.4-8。
表1.4-8  本项目与《中华人民共和国长江保护法》对照分析
	序号
	文件要求
	对照分析

	1
	①禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。②禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目为危险废物综合利用处置项目，不在长江干支流岸线一公里范围内；本项目不属于尾矿库项目。因此，符合文件要求。

	2
	禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
	本项目产生的次生危废经厂区焚烧炉焚烧处理或委托有资质单位处置；生活垃圾环卫清运，固废处置率100%。因此，符合文件要求。

	3
	磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。
	本项目为危险废物综合利用处置项目，不属于磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造项目。因此，符合文件要求。

	4
	禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。
	本项目不涉及在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。因此，符合文件要求。


由上表可知，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》的相关要求。
（13）与《江苏省“两高”项目管理名录（2025版）》相符性分析
对照《江苏省“两高”项目管理名录（2025版）》，本项目不属于“两高”项目。
（14） 与《国务院关于印发固体废物综合治理行动计划的通知》（国发[2025]14号）相符性分析
表1.4-9  与国发[2025]14号文主要内容对照分析
	类别
	文件要求
	对照分析

	三、规范收集转运和贮存

	加强工业固体废物规范化管理。
	完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	企业已完善工业固体废物管理台账制度；工业固体废物分类收集贮存，生活垃圾与工业固体废物分开堆放；严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。


由上表可知，本项目符合国发[2025]14号文的相关要求。
（15）与《优先控制化学品名录（第一批）》、《优先控制化学品名录（第二批）》、《优先控制化学品名录（第三批）》、《有毒有害水污染物名录（第一批）》、《有毒有害水污染物名录（第二批）》、《有毒有害大气污染物名录（2018年）》、《重点控制的土壤有毒有害物质名录（第一批）》相符性分析
相符性分析：对照《优先控制化学品名录（第一批）》，本项目涉及优先管控化学品二氯甲烷；对照《优先控制化学品名录（第二批）》，本项目涉及优先管控化学品甲苯、二噁英类；对照《优先控制化学品名录（第三批）》，本项目涉及优先管控化学品二氯乙烷；对照《有毒有害水污染物名录（第一批）》，本项目涉及有毒有害水污染物二氯甲烷；对照《有毒有害水污染物名录（第二批）》，本项目涉及有毒有害水污染物甲苯、二噁英类；对照《有毒有害大气污染物名录（2018年）》，本项目涉及有毒有害大气污染物二氯甲烷；对照《重点控制的土壤有毒有害物质名录（第一批）》，本项目涉及土壤有毒有害物质二氯甲烷、甲苯。
[bookmark: OLE_LINK497]根据《优先控制化学品名录》中优先控制化学品环境风险管控政策和措施要求，企业拟针对生产过程中各环节产生的废气进行有效收集、处理后达标排放，废水收集、处理后回用，不外排。在储存区、生产区安装有毒有害气体报警仪、可燃气体报警仪等风险防控措施。因此，本项目符合优先控制化学品管控要求。
（16）《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评[2025]28号）相符性分析
对照分析：本项目为危险废物综合利用处置项目，不属于《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评[2025]28号）中重点行业。本项目对二氯甲烷、二氯乙烷、甲苯、二噁英因子开展环境质量现状监测。本项目废气中二氯甲烷、二氯乙烷、甲苯、二噁英经处理达标后排放；本项目产生的废水处理达标后回用，不外排；含二氯甲烷、二氯乙烷、甲苯的危废自行焚烧处置或委托有资质单位处置。本项目将二氯甲烷、二氯乙烷、甲苯、二噁英纳入纳入环境监测计划，做好跟踪监测。综上分析，本项目不属于不予审批环评的项目类别，符合文件要求。
（17）结论
综上所述，本项目符合现行国家产业、行业政策。




1.4.2选址可行性分析
本项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园，本项目所在地已取得不动产权证，用地性质为工业工地，符合区域环评中的用地性质要求。本项目属于危废综合处置利用项目，为配套基础设施项目，不属于禁止引进项目，符合常州滨江经济开发区新材料产业园生态环境准入清单相关要求。因此，本项目与区域环评以及审查意见相符，项目选址合理。
对照《常州市国土空间总体规划（2021-2035）》（常州市国土空间总体规划图见图1.4-1），本项目所在地块位于城镇开发边界内，不涉及耕地和永久基本农田保护区、生态保护红线区，符合《常州市国土空间总体规划》中要求。
常州市生态空间管控区域分布图见图1.4-2。



1.4.3环境相容性分析
本项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园，周围为企业和空地。本项目建成后全厂卫生防护距离包络线内无居民点、学校、医院等环境敏感目标。
（1）废气：本项目废气通过采取有效的治理措施后能够达标排放，且本项目各废气因子排放量较小，对周围空气环境影响较小。
（2）废水：本项目新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司，新增工艺废水、初期雨水、废气吸收水经厂区1#污水站处理后回用，不外排，对地表水无直接影响。
（3）噪声：经预测，各厂界昼、夜间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（4）固废：本项目危险废物分类收集、处置，固废处置率100%，在收集、贮存、运输及处置环节均采取相应的污染防治措施，不会对周围环境产生二次污染。
（5）地下水：在本项目施工质量保证较好、运营过程中各项措施充分落实，污染防渗措施有效情况下（正常工况下），本项目对区域地下水质基本不产生影响。在非正常工况下，会对厂区及周边较小范围内的地下水有一定的污染，但是总体来说污染物在地下水中迁移速度缓慢，项目所在地污染物的渗漏或泄漏对地下水影响较小。
（6）土壤：项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，项目不会对土壤环境产生明显影响。
因此，建设方落实本报告提出的各项防治措施后，从项目对周边环境保护目标的影响方面来看，本项目选址合理。


1.4.4生态环境分区管控动态更新成果对照分析
[bookmark: _Hlk505002361]1、与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》的相符性
本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》分析对照如下。
表1.4-10  与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告对照分析
	管控类别
	重点管控要求
	项目情况

	江苏省省域生态环境管控要求

	空间布局约束
	1．按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函（2023）880号）、《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。
2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。
3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。
4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。
5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。
	1、本项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园，属于重点管控单元，不占用生态管控空间区域及国家级生态保护红线，符合空间布局约束方面的要求。
2、对照《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》，本项目不属于负面清单里的禁止项目；本项目能源主要为水、电、蒸汽，不涉及高污染燃料使用，不涉及重点保护岸线、河段开发，本项目能耗较低，不属于排放量大、产能过剩的产业。
3、本项目建设地点不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。
4、本项目为危险废物综合利用处置项目，不属于钢铁行业。
5、本项目不属于列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目。
因此，符合文件要求。

	污染物排放管控
	坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。
	本项目有组织废气通过采取有效的治理措施后能够达标排放，无组织废气厂界达标；新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司，新增工艺废水、初期雨水、废气吸收水经厂区1#污水站处理后回用，不外排。因此，符合文件要求。

	环境风险防控
	1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。
2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。
3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。
4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。
	[bookmark: sys889073]拟建项目建成后将编制相关环境风险应急预案，同时储备有足够的环境应急物资，并纳入园区应急体系，实现环境风险联防联控，以能满足环境风险防控的相关要求。因此，符合文件要求。

	资源利用效率要求
	1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。
2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。
3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
	[bookmark: sys8991355]项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园，项目用地为工业用地；拟建项目生产过程中使用电能，未使用高污染燃料。因此，符合文件要求。

	一、长江流域

	空间布局约束
	1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。
2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。
4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》、《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。
5．禁止新建独立焦化项目。
	拟建项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园，项目用地属于工业用地，不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内；本项目不属于在沿江地区新建或扩建化学工业园区，本项目不属于新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目，本项目不新建危化品码头；本项目不属于不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》、《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，不属于未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目；本项目不属于独立焦化项目。因此，符合文件要求。

	污染物排放管控
	1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。
2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。
	本项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园，本项目新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司，新增工艺废水、初期雨水、废气吸收水经厂区1#污水站处理后回用，不外排。因此，符合文件要求。

	环境风险防控
	1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。
2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。
	[bookmark: sys925073]本项目建成后将编制相关环境风险应急预案，同时储备有足够的环境应急物资，并纳入园区应急体系，实现环境风险联防联控，以能满足环境风险防控的相关要求。因此，符合文件要求。

	资源利用
效率要求
	禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不在长江干支流岸线管控范围内，不涉及尾矿库。因此，符合文件要求。

	二、太湖流域

	空间布局约束
	1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。
2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。
3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。
	本项目位于太湖流域三级保护区内，新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司，新增工艺废水、初期雨水、废气吸收水经厂区1#污水站处理后回用，不外排。因此，符合文件要求。

	环境风险防控
	1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。
2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。
3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。
	本项目原料运输采用道路运输，不采用船舶运输。因此，符合文件要求。

	资源利用效率要求
	1．严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。
2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。
	本项目新增工艺废水、初期雨水、废气吸收水经厂区3#污水站处理后回用，不外排，以节约自来水使用量。因此，符合文件要求。


由上表可知，本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符。
2、与《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》公告的相符性
本项目与《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》公告分析对照如下。
表1.4-11 与常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）对照分析
	管控类别
	管控要求
	项目情况

	空间布局约束
	（1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。
（2）严格执行《关于印发各设区市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）《2023年常州市生态文明建设工作方案》（常政发〔2023〕23号）等文件要求。
（3）禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。
（4）根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。
	（1）本项目将严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）文件要求；
（2）符合《关于印发各设区市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）、《2023年常州市生态文明建设工作方案》（常政发〔2023〕23号）等文件要求；
（3）本项目不属于外资项目，不属于列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；
（4）本项目不在距离长江干支流岸线一公里范围内，也不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目；本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动，不属于未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；本项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园，不属于在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，也不属于在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。
因此，符合文件要求。

	污染物排放管控
	坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。
	本项目有组织废气通过采取有效的治理措施后能够达标排放，无组织废气厂界达标；新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司，新增工艺废水、初期雨水、废气吸收水经厂区1#污水站处理后回用，不外排。因此，符合文件要求。

	环境风险防控
	（1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。
（2）根据《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发〔2019〕3号），大幅压减沿江地区化工生产企业数量，沿江1公里范围内凡是与化工园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业2020年底前依法关停退出。
（3）强化饮用水水源环境风险管控，建成应急水源工程。
（4）完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。
	本项目将严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）中相关要求；本项目不在沿江1公里范围内。项目建成后将编制相关环境风险应急预案，同时储备有足够的环境应急物资，并纳入园区应急体系，实现环境风险联防联控，以能满足环境风险防控的相关要求。因此，符合文件要求。

	资源利用效率要求
	（1）《江苏省水利厅江苏省发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号），到2025年，常州市用水总量控制在31.0亿立方米，其中非常规水源利用量控制在0.81亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降19%，万元工业增加值用水量比2020年下降18.5%，农田灌溉水利用系数达0.688。
（2）根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）（上报稿）》，永久基本农田实际划定是7.53万公顷，2035年任务量为7.66万公顷。
（3）根据《市政府关于公布常州市高污染燃料禁燃区类别的通告》（常政发〔2017〕163号）、《市政府关于公布溧阳市高污染燃料禁燃区控制类别的通告》（溧政发〔2018〕6号），常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“II类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。
（4）根据《常州市“十四五”能源发展规划》（常政办发〔2021〕101号），到2025年，常州市能源消费总量控制在2881万吨标准煤，其中煤炭消费总量控制在1000万吨以内，非化石能源利用量达到86.43万吨标准煤，占能源消费总量的3%，比重比2020年提高1.4个百分点。到2025年，全市万元地区生产总值能耗（按2020年可比价计算）五年累计下降达到省控目标。
	项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园，项目用地为工业用地；项目新增工艺废水、初期雨水、废气吸收水经厂区3#污水站处理后回用，不外排，以节约自来水使用量；拟建项目生产过程中使用电能，未使用高污染燃料。因此，符合文件要求。


综上，本项目与《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》相符。
3、与常州市重点管控单元生态环境准入清单相符性分析
本项目所在地属于江苏常州滨江经济开发区，为重点管控单元，与该管控单元生态环境准入清单相符性分析对照如下。
表1.4-12  与常州市重点管控单元生态环境准入清单相符性分析
	环境管控单元
	类别
	文件要求
	对照分析

	名称：江苏常州滨江经济开发区

类型：园区
	空间布局约束
	（1）禁止引进的项目：工艺落后、设备陈旧及污染严重的项目，录安洲内不得建化工仓储项目。
（2）限制引进的项目：废水含难降解的有机物、“三致”污染物、重金属等物质以及盐分含量高的项目；废水经预处理达不到本开发区污水处理厂接管标准的项目；高水耗、高物耗、高能耗项目；工艺废气中含难处理的、有毒有害物质的项目；采用落后装卸工艺和装卸设备、无可靠的物料泄漏自动监控装置的液体化工品仓储项目；使用甲醛、丙烯腈等高毒、“三致”物质为主要生产原料，又无可靠有效的污染控制措施的项目；蒸汽用量大（单位用地面积蒸汽用量大于4t/h·ha）且又不能实行集中供热、需自建锅炉的项目；不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。
	（1）本项目为危险废物综合利用处置项目，不属于工艺落后、设备陈旧及污染严重项目，不在录安洲范围，不属于禁止引进的项目。
（2）本项目新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司，新增工艺废水、初期雨水、废气吸收水经厂区1#污水站处理后回用，不外排；本项目不属于高水耗、高物耗、高能耗的项目；本项目不属于采用落后装卸工艺和装卸设备、无可靠的物料泄漏自动监控装置的液体化工品仓储项目；本项目产生的废气污染物经厂区多级吸收、焚烧等有效的污染防治措施处理后有组织达标排放；本项目蒸汽由园区热电厂供热。综上，本项目不属于限制引进的项目。

	
	污染物排放管控
	（1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。
（2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。
	本项目已采取有效措施减少废气污染物排放总量，并在区域内平衡，废水污染物在园区污水处理厂内平衡。

	
	环境风险防控
	（1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。
（2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。
（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。
	（1）江苏常州滨江经济开发区已编制《突发环境事件应急预案》，并取得常州市生态环境应急和事故调查中心备案。园区已建立环境应急体系，设置完善的应急物资装备储备，并定期开展演练。
（2）本项目建成后，将采取切断阀、自动监控等风险防范措施，并委托编制突发环境事件应急预案，以防止发生环境污染事故。
（3）园区已建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。

	
	资源开发效率要求
	（1）大力倡导使用清洁能源。
（2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。
（3）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其它高污染燃料。
	（1）本项目所用的资源主要为电、水、蒸汽、天然气等。
（2）本项目运行过程中产生的蒸汽冷凝水补充至循环冷却系统，从而节约用水。
（3）本项目不涉及禁止销售使用的高污染燃料。


由上表可知，本项目与常州市重点管控单元生态环境准入清单相符。
4、与《省生态环境厅关于常州滨江经济开发区新材料产业园发展规划（2024-2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2025]30号）中常州滨江经济开发区新材料产业园生态环境准入清单相符性分析
本项目与《省生态环境厅关于常州滨江经济开发区新材料产业园发展规划（2024-2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2025]30号）中常州滨江经济开发区新材料产业园生态环境准入清单相符性分析对照如下。
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]表1.4-13  与园区生态环境准入清单相符性分析
	清单类型
	准入内容
	对照分析

	产业准入
	优先引入
	1、属于国家、地方《产业结构调整指导目录》、《鼓励外商投资产业目录》中鼓励类项目。
2、属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》的项目。
3、属于园区烯烃产业链补链、强链和电子新材料产业集群的项目：（1）烯烃产业链：高性能树脂、高性能橡胶及弹性体、特种功能涂料、高性能纤维及复合材料；（2）电子新材料产业集群：光固化材料、光电显示材料、电子气体及试剂。
4、新型医药制剂项目：靶向给药系统、纳米制剂、缓控释制剂、微球制剂等。
	本项目为危废综合利用处置项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》、《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年）》等限制类项目；《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》、《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》《长江经济带发展负面清单指南》等文件明确的淘汰类、禁止类项目；不属于污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》和《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求的项目；本项目不排放含氮磷生产废水，符合《江苏省太湖水污染防治条例》管控要求；不生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂；不新建农药、医药和染料中间体（国家产业结构调整指导目录所列鼓励类及采用鼓励类技术的除外，作为企业自身下游化工产品的原料且不对外销售的除外）；不生产《危险化学品目录》所列剧毒化学品、《优先控制化学品名录》所列化学品项目；不属于高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目；不属于生产、储存和使用硝基类爆炸特性化学品项目；不属于含铅、铬重金属的涂料项目；不属于医疗废物处置类项目。因此，符合文件要求。

	
	限制引入
	[bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK220]《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》、《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年）》中限制类项目。
	

	
	禁止引入
	1、禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》、《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》《长江经济带发展负面清单指南》等文件明确的淘汰类、禁止类项目。
2、禁止引入污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》和《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求的项目。
3、禁止建设不符合《江苏省太湖水污染防治条例》排放含氮、磷生产废水的项目。
4、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
[bookmark: OLE_LINK222]5、禁止新(扩)建农药、医药和染料中间体化工项目(国家产业结构调整指导目录所列鼓励类及采用鼓励类技术的除外，作为企业自身下游化工产品的原料且不对外销售的除外)。
6、禁止新建《危险化学品名录》所列剧毒化学品、《优先控制化学品名录》所列化学品生产项目。
7、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目。
8、禁止建设生产、储存和使用硝基类爆炸特性化学品项目。
9、禁止建设含铅、铬重金属的涂料项目。
10、禁止建设医疗废物处置类项目。
	

	空间布局约束
	[bookmark: OLE_LINK223]1、项目布局不得违反《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》规定的河段利用与岸线开发、区域活动、产业发展要求，以及《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态空间管控区域规划》管控要求。
2、化工区边界与居住区之间设置不少于500米宽的隔离带，隔离带内不得规划建设学校、医院、居民住宅等环境敏感目标。
3、区内永久基本农田实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何项目不得占用。
4、园区处于沿江一公里范围内的区域不得新建、扩建化工项目（涉及安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造的项目除外）；可建设仓储、物流、生产环节涉及化工工艺的医药、电子专用材料等非化工项目；禁止新建、扩建涉及重大危险源（储运企业除外）和涉及硝化、重氮化、过氧化、氟化和氯化五类重点监管危险化工工艺的生产项目；禁止新建、扩建对外经营固废处置类项目；禁止新建、扩建涉及重金属（铬、镉、汞、砷、铅）污染物排放的建设项目；禁止新建、扩建排放废水中含挥发酚、氟化物、氰化物污染物的建设项目。
5、南区新增的1.33km2区域作为低污染产业隔离区，布设低污染的新材料、新医药类研发及生产项目，优先引进符合国家战略性新兴产业要求的项目。
	本项目符合《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》以及《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》、《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》管控要求；本项目与周边居民最近距离约1.4km，且本项目卫生防护距离内无敏感目标，今后也不得建设学校、医院、居民住宅等环境敏感目标；本项目为危废综合利用处置项目，不涉及基本农田，在原有厂区内建设，不新增用地；本项目不在沿江一公里范围内；本项目位于新材料产业园内，不属于园区禁止引入类。因此，符合文件要求。

	污染物排放管控
	总体要求
	1、排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。
2、新、改、扩建项目新增大气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs）按有关要求执行等量或倍量替代。
3、化工园区应于2030年前达到碳排放峰值。
4、园区新建化工项目清洁生产水平应达到I级水平。
5、新建企业原则上需设置后期雨水收集池，雨水通过压力管道排放至园区雨水管网。
6、园区污水处理厂接纳园外工业污水比例不得超过总水量的20%。
7、园区涉及到含氟废水排放的企业，需要将氟化物的接管浓度控制在8mg/L以内。
8、园区涉及到挥发酚废水排放的企业，需要将挥发酚的接管浓度控制在0.5mg/L以内。
9、严格执行《新化学物质环境管理登记办法》，从事新化学物质研究、生产、进口和加工使用的企事业单位主动开展新化学物质环境管理登记，落实新化学物质环境风险防控主体责任。
	本项目危废综合利用处置项目，排放污染物已达到国家和地方规定的污染物排放标准；本项目实施后全厂新增大气污染物按有关要求执行等量或倍量替代；本项目建成后拟按要求开展清洁生产评价；企业后期雨水通过压力管道排放至园区雨水管网；本项目不新增废水排放；本项目不涉及新化学物质。因此，符合文件要求。

	环境风险防控
	1、完善三级环境风险防控体系，落实环境风险防控措施。
2、对生产、使用、存储或释放风险物质的企业，开展突发环境事件风险评估，督促重点环境风险企业开展环境风险隐患排查整改，强化危险化学品运输管理。
3、制定在产企业土壤和地下水污染隐患排查治理制度及监控预警方案。
4、加强对关闭搬迁化工企业拆除活动的监管，对搬迁遗留场地开展污染调查、风险评估和风险管控。
5、生产、存储危险化学品的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。
6、禁止无法落实危险废物处置途径的项目入园。
	园区和企业拟完善三级环境风险防控体系，落实环境风险防控措施；本项目建成后，企业拟制定风险防范措施并重新更新突发环境事件应急预案，拟定期开展环境风险隐患排查整改，强化危险化学品运输管理；企业已建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期开展土壤和地下自行监测工作，拟采取有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体；本项目危险废物全部自行处置或委托有资质单位处置，符合园区规定。因此，符合文件要求。

	资源开发利用管控
	1、本次规划范围总土地面积为11.25平方公里，其中建设用地规模需严格控制在10.8平方公里，不得突破该规模。
2、2027年、2035年单位工业增加值综合能耗不得超过0.5、0.45吨标煤/万元。
3、2027年、2035年单位工业增加值新鲜水耗不得超过4.93、4.19立方米/万元。
4、实行集中供热，确因工艺用热需要，必须使用天然气、电等清洁能源。
	本项目为危废综合利用处置项目，在原有厂区内建设，不新增用地；本项目依托常州市长江热能有限公司集中供热。工业增加值综合能耗为0.21吨标煤/万元，新鲜水耗为0.54立方米/万元。因此，符合文件要求。


由上表可知，本项目符合园区生态环境准入清单的相关要求。
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1.4.5分析判定结果
本项目符合相关产业及环保政策、符合相关规划要求，项目产生的废气、废水、噪声采取相应环保措施后可达标排放，各类固废得到有效处置，实现固废“零排放”，本项目建设具备环境可行性。同时企业需加强管理，确保污染物达标排放。
[bookmark: _Toc13955]1.5关注的主要环境问题及环境影响
本项目重点关注的主要环境问题是：
（1）本项目的生产废气能有效收集处理、达标排放的可行性，及排放的废气对周围大气环境的影响。
（2）本项目新增工艺废水、初期雨水、废气吸收水经厂区3#污水站处理后回用的可行性。
（3）本项目危废利用处置增大，危废贮存依托现有仓库的可行性。
（4）项目生产车间、仓库、储罐区物料泄漏的环境风险事故对周围大气、地表水、地下水及土壤的影响。
[bookmark: _Toc23352]1.6环境影响评价的主要结论
本项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园，总投资7800万元，项目符合《建设项目环境保护管理条例》的相关要求，符合国家及地方有关产业政策；项目符合国土空间规划、生态分区管控、园区产业定位及当地用地规划要求，选址合理；本项目采取各项污染防治措施后污染物实现达标排放，所在地的现有环境功能不下降；本项目建成后排放的各类污染物可以在区域内实现平衡；建设单位开展的公众参与采用网上公示和登报相结合的方式进行，公示期间未收到反馈意见；在建设单位做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的风险可控。

2 [bookmark: _Toc30407]总则
[bookmark: _Toc87426735][bookmark: _Toc80789878][bookmark: _Toc88297641][bookmark: _Toc150574733][bookmark: _Toc81039000][bookmark: _Toc100835971][bookmark: _Toc87426561][bookmark: _Toc105831167][bookmark: _Toc22463449][bookmark: _Toc254685590][bookmark: _Toc304838063][bookmark: _Toc6784][bookmark: _Toc89501955][bookmark: _Toc80436889][bookmark: _Toc218388558][bookmark: _Toc218823696][bookmark: _Toc216664820][bookmark: _Toc219169896][bookmark: _Toc228541017][bookmark: _Toc218996886][bookmark: _Toc217889634][bookmark: _Toc217879273][bookmark: _Toc219540320][bookmark: _Toc216670483][bookmark: _Toc217889865][bookmark: _Toc228437060][bookmark: _Toc218822806][bookmark: _Toc217889972][bookmark: _Toc219541092][bookmark: _Toc184016073][bookmark: _Toc119769916][bookmark: _Toc113763485][bookmark: _Toc113763372][bookmark: _Toc27799016][bookmark: _Toc184587202][bookmark: _Toc188062783][bookmark: _Toc184015952][bookmark: _Toc113878720][bookmark: _Toc27814918][bookmark: _Toc115683387][bookmark: _Toc188077290][bookmark: _Toc113878986]2.1编制依据
[bookmark: _Toc22463450][bookmark: _Toc87426562]2.1.1国家现行的环境保护法律、法规、规章及规范性文件
[bookmark: _Hlt115187843]（1）《中华人民共和国生态环境法典》，2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日起施行。
（2）《中华人民共和国长江保护法》于2020年12月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2021年3月1日起施行。
（3）《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号），2011年11月1日起实施。
（4）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年6月21日国务院第177次常务会议通过），自2017年10月1日起施行。
（5）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），2021年3月1日起施行。
（6）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号），自2019年1月1日起施行。
（7）《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》，自2019年1月1日起施行。
（8）《危险废物转移管理办法》（2021年9月18由生态环境部部务会议审议通过，自2022年1月1日起施行）。
（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），自2021年1月1日起施行。
（10）《国家危险废物名录》（生态环境部部令第36号），自2025年1月1日起施行。
（11）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）。
（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）。
（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）。
（14）《关于印发〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）〉的通知》（环办[2013]103号）。
（15）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）。
（16）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）。
（17）《环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）。
（18）《关于启用<建设项目环境影响报告书审批基础信息表>的通知》（环办环评函[2020]711号）。
（19）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）。
（20）《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）。
（21）《国务院关于印<空气质量持续改善行动计划>的通知）》（国发[2023]24号）。
（22）《生态环境部办公厅关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》（环办固体[2023]17号）。
（23）《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》（环固体[2025]10号）。
（24）《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（国办函〔2021〕47号）。
（25）《国务院关于印发固体废物综合治理行动计划的通知》（国发[2025]14号）。
（26）《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评[2025]28号）。
（27）《关于印发<固体废物污染防治“十五五”规划>的通知）》（环固体[2026]39号）。
2.1.2产业政策与行业管理规定
（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会7号令）。
（2）《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规[2025]466号）。
（3）《环境保护综合名录（2021年版）》。
（4）《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》（苏发改规发〔2024〕3号）。
2.1.3地方法规、规章及规范性文件
（1）《江苏省大气污染防治条例》，（2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议修订通过，自2018年5月1日起施行）。
（2）《江苏省水污染防治条例》（2020年11月27日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，2021年5月1日起施行）。
（3）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2024年11月28日江苏省第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，自2025年3月1日起施行）。
（4）《江苏省土壤污染防治条例》，2022年9月1日施行。
（5）《江苏省地下水管理条例》（2024年11月28日江苏省第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过），自2025年3月1日起施行。
（6）《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修订通过，2018年5月1日起施行）。
（7）《江苏省长江水污染防治条例》（2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议修订通过），自2018年5月1日起施行。
（8）《江苏省生态环境保护条例》（2024年3月27日江苏省第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议通过，自2024年6月5日起施行）。
（9）《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）。
（10）《关于优化排污总量指标管理服务高质量发展的意见》（苏环发〔2022〕6号。
（11）《江苏省排污总量指标储备库管理办法（试行）》的通知（苏环办〔2022〕311号）。
（12）《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令 第119号），自2018年5月1日起施行。
（13）《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办[2018]18号）。
（14）《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）。
（15）《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）。
（16）《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401号）。
（17）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办[2021]207号）。
（18）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）。
（19）《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030）》（苏环办[2022]82号）。
（20）《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办[2016]185号）。
（21）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）。
（22）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）。
（23）《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办[2020]16号）。
（24）《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）。
（25）《省生态环境厅关于加强全省环境应急工作的意见》（苏环发[2021]5号）。
（26）《省生态环境厅关于加强突发水污染事件应急防范体系建设的通知》（苏环办[2021]45号）。
（27）《省生态环境厅关于印发重点环保设施项目安全辨识和固体废物鉴定评价工作具体实施方案的通知》（苏环办[2022]111号）。
（28）《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（中共江苏省委江苏省人民政府，2022年1月24日）。
（29）《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）。
（30）《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常州市人民政府，常政发[2017]160号）。
（31）《常州市市区声环境功能区划（2017）》（常州市人民政府，常政发[2017]161号）。
（32）省生态环境厅关于做好《危险废物购存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理接工作的通知（苏环办[2023]154号）。
（33）《江苏省深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（苏环发[2023]4号）。
（34）《省政府关于印发江苏省碳达峰实施方案的通知》（苏政发[2022]88号）。
（35）江苏省生态环境厅关于印发《江苏省生态环境保护公众参与办法》的通知（苏环规[2023]2号）。
（36）省生态环境厅关于印发《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》的通知（苏环发[2023]5号）。
（37）《关于印发<江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）>的通知》（苏发改规发[2025]4号）。
（38）《省政府关于印发江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏政发[2024]53号）。
（39）《市政府关于印发<常州市空气质量持续改善行动计划实施方案>的通知》（常政发[2024]51号）。
2.1.4有关技术导则
（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），自2017年1月1日起实施。
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），自2018年12月1日起实施。
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），自2019年3月1日起实施。
（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），国家生态环境部2021年12月24日发布，2022年7月1日实施。
（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），自2016年1月7日起实施。
（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），自2019年7月1日起实施。
（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），国家生态环境部2022年1月15日发布，2022年7月1日实施。
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），自2019年3月1日起实施。
（9）关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告2017年第43号）。
（10）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）；
[bookmark: _Hlk503810908]（11）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014），国家环境保护局2014年6月10日批准，2014年9月1日实施。
（12）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
（13）《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）。
（14）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）。
（15）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）。
（16）《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338号）。
（17）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），2023年7月1日起实施。
2.1.5与建设项目有关的技术文件及参考文献
（1）《常州滨江经济开发区新材料产业园发展规划（2024-2035年）环境影响报告书》及审查意见（苏环审[2025]30号）。
（2）《环境保护实用数据手册》，机械工业出版社，1990年4月。
（3）《环境统计手册》，四川科学技术出版社，1985年。
（4）针对本项目进行的环境质量现状监测报告。
（5）江苏盈天环保科技有限公司提供的图纸、资料。
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2.2.1评价的目的
本次评价工作主要目的是分析项目建设是否符合国家产业政策，根据工程分析及污染防治措施评述，预测分析环境影响，评价其是否能做到达标排放，达到保护环境的目的。
2.2.2评价工作原则
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。





[bookmark: _Toc29510]2.3评价因子与评价标准
本项目环境影响因素识别见表2.3-1。
表2.3-1  环境影响因素识别一览表
	时段
	污染源
	环境要素

	
	
	大气
	地表水
	声
	地下水
	土壤
	生态

	施工期
	废气
	-SRDF
	
	
	
	
	

	
	废水
	
	-SRDF
	
	-SRIF
	-SRIF
	

	
	噪声
	
	
	-SRDF
	
	
	

	
	固废
	-SRDF
	
	
	
	-SRDF
	-SRDF

	运营期
	废气
	-LRDC
	
	
	
	-LNDC
	

	
	废水
	
	-LRDC
	
	-LRIC
	-LRIC
	

	
	噪声
	
	
	-LRDF
	
	
	

	
	固废
	-LRDF
	
	
	
	
	-LRDC


备注：上表中，“+”表示有利影响，“-”表示不利影响；“S”表示短期影响，“L”表示长期影响；“R” 表示可逆影响，“N”表示不可逆影响；“D” 表示直接影响，“I”表示间接影响；“C” 表示累计影响，“F”表示非累积影响。
[bookmark: _Toc446488096]2.3.1评价因子
根据环境影响行为识别及地表水、环境空气、声环境、地下水、土壤现状调查和工程分析，确定具体的指标选择见表2.3-2。
表2.3-2  本项目评价因子一览表
	类别
	评价因子

	环境要素
	大气环境
	现状评价因子
	[bookmark: OLE_LINK1]SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、HCl、甲醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二噁英类、二甲基甲酰胺、四氢呋喃、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、正丁醇、二氯乙烷、环己酮、环己烷、酚、异丙苯、二氯甲烷、乙腈

	
	
	影响评价因子
	氨、硫化氢、非甲烷总烃、甲醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二噁英类、二甲基甲酰胺、四氢呋喃、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、正丁醇、二氯乙烷、环己酮、环己烷、酚、异丙苯、二氯甲烷、乙腈

	
	
	总量控制因子
	VOCs

	
	地表水
环境
	现状评价因子
	水温、pH、化学需氧量、高锰酸盐指数、NH3-N、TP、叶绿素a、透明度

	
	声环境
	现状评价因子
	连续等效A声级

	
	
	影响评价因子
	连续等效A声级

	
	固体废物
	影响评价因子
	工业固废

	
	地下水
	现状评价因子
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二氯甲烷、二氯乙烷、挥发性酚类

	
	
	影响评价因子
	二氯甲烷、甲苯、苯乙烯

	
	土壤
	现状评价因子
	建设用地
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）、二噁英

	
	
	影响评价因子
	甲苯、二氯甲烷、石油烃（C10-C40）

	
	风险
	评价因子
	甲醇、异丙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、甲苯、乙腈、CO、NO、HCN、光气


2.3.2环境标准
（1）环境空气质量标准
本项目所在区域环境空气中各因子执行以下标准，具体见表2.3-3。
[bookmark: _Ref289812530]表2.3-3  环境空气质量评价标准表
	污染物
	标准来源
	环境质量标准（μg/m3）

	
	
	1h平均
	日平均
	年平均

	SO2
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值
	500
	150
	60

	NO2
	
	200
	80
	40

	PM10
	
	/
	120
	60

	PM2.5
	
	/
	60
	30

	CO
	
	10000
	4000
	/

	O3
	
	200
	160（8h平均）
	/

	HCl
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
	50
	15
	/

	甲醇
	
	3000
	1000
	/

	甲苯
	
	200
	/
	/

	二甲苯
	
	200
	/
	/

	氨
	
	200
	/
	/

	硫化氢
	
	10
	/
	/

	苯乙烯
	
	10
	/
	/

	非甲烷总烃
	《大气污染物综合排放标准详解》
	2000
	/
	/

	二噁英类
	日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准
	5
（TEQpg/m3）
	1.65（TEQpg/m3）
	0.6（TEQpg/m3）

	二甲基甲酰胺
	参照前苏联标准
	30
	/
	/

	四氢呋喃
	
	200
	/
	/

	异丙醇
	
	600
	/
	/

	乙酸乙酯
	
	100
	/
	/

	乙酸丁酯
	
	100
	/
	/

	乙酸甲酯
	
	70
	/
	/

	正丁醇
	
	100
	/
	/

	二氯乙烷
	
	3000
	/
	/

	环己酮
	
	60
	/
	/

	环己烷
	
	1400
	/
	/

	酚
	
	10
	/
	/

	异丙苯
	
	14
	/
	/

	二氯甲烷
	计算
	450
	/
	/

	乙腈
	
	170
	/
	/


注：二氯甲烷、乙腈的环境质量标准确定如下：
采用多介质环境目标值（Multimedia Environmental Goals，MEG）计算相关标准。MEG包括周围环境目标值（AMEG）和排放环境目标值（DMEG），AMEG表示化学物质在环境介质中可以容许的最大浓度。
AMEGAH的模式：利用阈限值或推荐值进行估算，AMEGAH单位为μg/m3，模式如下：
AMEGAH＝阈限值×103/420
根据《美国政府工业卫生学家会议（ACGIH）1998 年生产环境化学物质阈限值》，二氯甲烷、乙腈的阈限值为50ppm、40ppm。
（2）地表水环境质量标准
长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，具体标准值见表2.3-4。
[bookmark: _Ref278708309]表2.3-4  地表水环境质量评价标准表  单位：mg/L
	序号
	污染物名称
	II类标准
	标准来源

	1
	水温
	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

	2
	pH值（无量纲）
	6~9
	

	3
	COD
	≤15
	

	4
	高锰酸盐指数
	≤4
	

	5
	氨氮（NH3-N）
	≤0.5
	

	6
	总磷（以P计）
	≤0.1
	


[bookmark: _Toc78968731]（3）地下水环境质量标准
地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），具体见表2.3-5。
表2.3-5  地下水环境质量评价标准表  单位：mg/L
	污染物名称
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类

	pH（无量纲）
	6.5～8.5
	5.5～6.5
8.5～9
	＜5.5，＞9

	NH3-N
	≤0.02
	≤0.10
	≤0.50
	≤1.50
	>1.50

	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤10.0
	>10.0

	硝酸盐（以N计）
	≤2.0
	≤5.0
	≤20.0
	≤30.0
	>30.0

	总硬度（以CaCO3计）
	≤150
	≤300
	≤450
	≤650
	>650

	溶解性总固体
	≤300
	≤500
	≤1000
	≤2000
	>2000

	铁
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.3
	≤2.0
	>2.0

	锰
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.10
	≤1.50
	>1.50

	铅
	≤0.005
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.10
	>0.10

	镉
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.005
	≤0.01
	>0.01

	汞
	≤0.0001
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.002
	>0.002

	砷
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	>0.05

	铬（六价）
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	>0.1

	硫酸盐
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	>350

	亚硝酸盐（以N计）
	≤0.01
	≤0.10
	≤1.00
	≤4.80
	>4.80

	氯化物
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	>350

	挥发性酚类（以苯酚计）
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	>0.01

	氰化物
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	>0.1

	氟化物
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤2.0
	>2.0

	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	≤3.0
	≤3.0
	≤3.0
	≤100
	>100

	菌落总数（CFU/mL）
	≤100
	≤100
	≤100
	≤1000
	>1000

	甲苯
	≤0.0005
	≤0.14
	≤0.7
	≤1.4
	>1.4

	二甲苯
	≤0.0005
	≤0.1
	≤0.5
	≤1
	>1

	苯乙烯
	≤0.0005
	≤0.002
	≤0.02
	≤0.04
	>0.04

	二氯甲烷
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.02
	≤0.5
	>0.5

	1,2-二氯乙烷
	≤0.0005
	≤0.003
	≤0.03
	≤0.04
	>0.04

	挥发性酚类（以苯酚计）
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	>0.01


（4）声环境质量标准
项目所在地厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体见表2.3-6。
表2.3-6  环境噪声质量评价标准表  单位：dB(A)
	时段
	昼间
	夜间

	3类标准值
	≤65
	≤55


（5）土壤质量标准
土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准体见表2.3-7。
表2.3-7  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值  单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	筛选值
	管制值

	
	
	第二类用地

	1
	砷
	60
	140

	2
	镉
	65
	172

	3
	铬（六价）
	5.7
	78

	4
	铜
	18000
	36000

	5
	铅
	800
	2500

	6
	汞
	38
	82

	7
	镍
	900
	2000

	8
	四氯化碳
	2.8
	36

	9
	氯仿
	0.9
	10

	10
	氯甲烷
	37
	120

	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	100

	12
	1,2-二氯乙烷
	5
	21

	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	200

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	2000

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	163

	16
	二氯甲烷
	616
	2000

	17
	1,2-二氯丙烷
	5
	47

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	100

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	50

	20
	四氯乙烯
	53
	183

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	15

	23
	三氯乙烯
	2.8
	20

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	0.43
	4.3

	26
	苯
	4
	40

	27
	氯苯
	270
	1000

	28
	1,2-二氯苯
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	20
	200

	30
	乙苯
	28
	280

	31
	苯乙烯
	1290
	1290

	32
	甲苯
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	570

	34
	邻二甲苯
	640
	640

	35
	硝基苯
	76
	760

	36
	苯胺
	260
	663

	37
	2-氯酚
	2256
	4500

	38
	苯并[a]蔥
	15
	151

	39
	苯并[a]芘
	1.5
	15

	40
	苯并[b]荧蔥
	15
	151

	41
	苯并[k]荧蔥
	151
	1500

	42
	䓛
	1293
	12900

	43
	二苯并[a,h]蔥
	1.5
	15

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15
	121

	45
	萘
	70
	700

	46
	石油烃（C10-C40）
	4500
	9000

	47
	二噁英类
	40 ngTEQ/kg
	400 ngTEQ/kg




2.3.3排放标准
（1）废气
本项目废气进入焚烧炉焚烧不改变其危废焚烧炉的性质，焚烧炉排放的尾气执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）相应标准。其他《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中未作要求的有机污染物，执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）相关标准，具体有组织废气污染物排放标准见表2.3-8。
[bookmark: _Ref328743637]表2.3-8  大气污染物排放标准
	排气筒编号
	污染物名称
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	标准来源

	DA001
	非甲烷总烃
	60
	3
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	DA002
	SO2
	100
	/
	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）

	
	NOx
	300
	/
	

	
	颗粒物
	30
	/
	

	
	HCl
	60
	/
	

	
	CO
	100
	/
	

	
	HF
	4
	/
	

	
	二噁英类
（ngTEQ/Nm3）
	0.5
	/
	

	
	二氯甲烷
	20
	0.45
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	甲醇
	50
	1.8
	

	
	甲苯
	10
	0.2
	

	
	二甲苯
	10
	0.72
	

	
	苯系物
	25
	1.6
	

	
	酚类
	20
	0.072
	

	
	非甲烷总烃
	60
	3
	

	
	正丁醇
	40
	5.4
	参照《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）

	
	乙酸酯类
	50
	16
	

	
	二氯乙烷
	7
	8.1
	

	
	乙腈
	30
	16
	

	
	DMF
	30
	8.1
	

	
	乙酸乙烯酯
	20
	8.1
	

	
	苯乙烯
	20
	8.1
	

	DA004
	氨
	/
	14
	《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）

	
	硫化氢
	/
	0.9
	

	
	非甲烷总烃
	60
	3
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	DA005
	二氯甲烷
	20
	0.45
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	甲醇
	50
	1.8
	

	
	甲苯
	10
	0.2
	

	
	二甲苯
	10
	0.72
	

	
	苯系物
	25
	1.6
	

	
	酚类
	20
	0.072
	

	
	非甲烷总烃
	60
	3
	

	
	正丁醇
	40
	0.72
	参照《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）

	
	乙酸酯类
	50
	2.2
	

	
	二氯乙烷
	7
	1.1
	

	
	乙腈
	30
	2.2
	

	
	DMF
	30
	1.1
	

	
	乙酸乙烯酯
	20
	1.1
	

	
	苯乙烯
	20
	1.1
	


本项目厂界无组织排放标准见表2.3-9。
表2.3-9  厂界大气污染物排放限值
	污染物名称
	无组织排放监控浓度限值(mg/m3)
	标准来源

	甲醇
	1
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	二氯甲烷
	0.6
	

	二甲苯
	0.2
	

	甲苯
	0.2
	

	苯系物
	0.4
	

	酚类
	0.02
	

	非甲烷总烃
	4
	

	正丁醇
	0.5
	参照《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）

	乙酸酯类
	4
	

	二氯乙烷
	0.14
	

	乙腈
	0.6
	

	DMF
	0.4
	

	苯乙烯
	0.5
	

	臭气浓度
	20
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

	氨
	1.5
	

	硫化氢
	0.06
	


本项目厂区内VOCs无组织排放标准见表2.3-10。
表2.3-10  厂区内VOCs无组织排放限值
	污染物
	特别排放限值（mg/m3）
	限值含义
	无组织排放监控位置
	标准来源

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	
	


（2）废水
①接管标准及尾水排放标准
[bookmark: _Hlk507751312]本项目新增循环冷却系统排水经3#污水站处理后达标接管至常州民生环保科技有限公司工业废水处理外排系统处理，执行常州民生环保科技有限公司接管水质标准，具体见下表。
[bookmark: _Ref485817246]表2.3-11  常州民生环保科技有限公司接管水质标准（单位：mg/L）
	序号
	污染物名称
	污染物接管标准
	标准来源

	1
	pH
	6-9（无量纲）
	《常州民生环保科技有限公司接管水质标准》

	2
	COD
	500
	

	3
	SS
	400
	

	4
	NH3-N
	35
	

	5
	TP
	4.0
	

	6
	TN
	40
	

	7
	溶解性固体
	10000
	


常州民生环保科技有限公司处理后尾水中pH和SS执行《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2020）中标准，COD、氨氮、总氮、总磷执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中标准，尾水排入长江。具体见下表。
表2.3-12  常州民生环保科技有限公司尾水排放标准
	序号
	污染物指标
	污染物排放标准（mg/L）
	标准来源

	1
	COD
	50
	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2

	2
	氨氮
	4（6）②
	

	3
	总氮
	12（15）②
	

	4
	总磷
	0.5
	

	5
	pH①
	6-9
	《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2

	6
	SS
	20
	


注：①pH无量纲。②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
②中水回用标准
[bookmark: _Hlk507751438]本项目新增工艺废水、初期雨水、废气吸收水经厂区1#污水站处理回用至厂区2#循环冷却系统和焚烧炉急冷工段，回用水中污染物浓度执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中敞开式循环冷却水系统补充水的水质标准，具体见表2.3-13。
表2.3-13  中水回用水质标准  单位：mg/L
	回用水中指标
	标准
	回用水限值要求（间冷开式循环冷却水补充水）

	pH（无量纲）
	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）
	6~9

	色度（度）
	
	20

	浊度（NTU）
	
	5

	BOD5
	
	10

	COD
	
	50

	NH3-N
	
	5

	TN
	
	15

	TP
	
	0.5

	阴离子表面活性剂
	
	0.5

	石油类
	
	1

	总碱度（以CaCO3计）
	
	350

	总硬度（以CaCO3计）
	
	450

	溶解性总固体
	
	1000

	氯化物
	
	250

	硫酸盐（以SO42-）
	
	250

	铁
	
	0.3

	锰
	
	0.1


（3）噪声
①施工期，噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体见表2.3-14。
表2.3-14  建筑施工噪声排放限值（单位：dB(A)）
	昼间
	夜间

	70
	55


②营运期，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表2.3-15。
表2.3-15  厂界噪声排放标准
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	≤65dB（A）
	≤55dB（A）

	标准来源
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


（4）固废
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
（5）风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目重点关注的危险物质大气毒性终点浓度值选取见表2.3-16。
表2.3-16  厂区重点关注的危险物质大气毒性终点浓度值选取情况表
	序号
	危险物质
	指标
	浓度值（mg/m3）

	1
	甲醇
	大气毒性终点浓度-1
	9400

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2700

	2
	二氯甲烷
	大气毒性终点浓度-1
	24000

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	1900

	3
	异丙醇
	大气毒性终点浓度-1
	29000

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	4800

	4
	乙酸乙酯
	大气毒性终点浓度-1
	36000

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	6000

	5
	乙腈
	大气毒性终点浓度-1
	250

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	84

	6
	甲苯
	大气毒性终点浓度-1
	14000

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	21000

	7
	CO
	大气毒性终点浓度-1
	380

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	95

	8
	NO
	大气毒性终点浓度-1
	25

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	15

	9
	HCN
	大气毒性终点浓度-1
	17

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	7.8

	10
	光气
	大气毒性终点浓度-1
	3

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	1.2




[bookmark: _Toc217889637][bookmark: _Toc218388561][bookmark: _Toc216670486][bookmark: _Toc106608032][bookmark: _Toc156960240][bookmark: _Toc219541095][bookmark: _Toc218823699][bookmark: _Toc228754592][bookmark: _Toc228437063][bookmark: _Toc228541020][bookmark: _Toc217889868][bookmark: _Toc218996889][bookmark: _Toc218822809][bookmark: _Toc217879276][bookmark: _Toc219540323][bookmark: _Toc230013661][bookmark: _Toc219169899][bookmark: _Toc228779738][bookmark: _Toc229900150][bookmark: _Toc157405911][bookmark: _Toc216664823][bookmark: _Toc229910508][bookmark: _Toc217889975][bookmark: _Toc160937746][bookmark: _Toc27596]2.4评价工作等级和评价范围
2.4.1评价工作等级
（1）大气评价等级
计算污染物的最大地面浓度占标准率Pi（第i种污染物），其中Pi定义为：

Pi=×100%
式中：
Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
ρi—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
ρoi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；
评价工作等级按表1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率按上式进行计算，如果污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。
[bookmark: _Ref322963448]表2.4-1  评价工作等级表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax<1% 


采用AERSCREEN估算模式计算占标率，估算模型参数表见2.4-2，废气污染物占标率见表2.4-3。
表2.4-2  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	90万

	最高环境温度/℃
	40.6

	最低环境温度/℃
	-9.3

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率
	90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


[bookmark: _Ref383682036]表2.4-3  大气污染物占标率计算表
	分类
	污染物名称
	下风向最大落地浓度出现距离（m）
	ρi
（mg/m3）
	ρ0i
（mg/m3）
	Pi
（%）

	有组织废气
	DA002
	甲醇
	66
	2.10E-03
	3
	0.07

	
	
	异丙醇
	66
	6.00E-05
	0.6
	0.01

	
	
	丁醇
	66
	1.10E-04
	0.1
	0.11

	
	
	乙酸乙酯
	66
	2.70E-03
	0.1
	2.7

	
	
	乙酸丁酯
	66
	1.76E-03
	0.1
	1.76

	
	
	乙酸甲酯
	66
	1.37E-03
	0.07
	1.95

	
	
	甲苯
	66
	3.60E-04
	0.2
	0.18

	
	
	二甲苯
	66
	1.80E-04
	0.2
	0.09

	
	
	苯乙烯
	66
	4.50E-05
	0.01
	0.45

	
	
	二氯乙烷
	66
	6.00E-04
	3
	0.02

	
	
	二氯甲烷
	66
	7.20E-04
	0.45
	0.16

	
	
	环己酮
	66
	5.16E-04
	0.06
	0.86

	
	
	环己烷
	66
	2.80E-04
	1.4
	0.02

	
	
	DMF
	66
	1.92E-03
	0.03
	6.4

	
	
	四氢呋喃
	66
	2.14E-03
	0.2
	1.07

	
	
	苯酚
	66
	4.50E-05
	0.01
	0.45

	
	
	异丙苯
	66
	1.79E-04
	0.014
	1.28

	
	
	乙腈
	66
	1.99E-03
	0.17
	1.17

	
	
	非甲烷总烃
	66
	4.40E-03
	2
	0.22

	
	
	二噁英
	66
	5.05E-03（TEQpg/m3）
	5
（TEQpg/m3）
	0.11

	
	DA004
	氨
	165
	2.00E-05
	0.2
	0.01

	
	
	硫化氢
	165
	3.00E-06
	0.01
	0.03

	
	
	非甲烷总烃
	165
	9.40E-03
	2
	0.47

	
	DA001
	非甲烷总烃
	114
	3.60E-03
	2
	0.18

	
	DA005
	甲醇
	115
	2.22E-02
	3
	0.74

	
	
	异丙醇
	115
	1.62E-02
	0.6
	2.7

	
	
	丁醇
	115
	6.59E-03
	0.1
	6.59

	
	
	乙酸乙酯
	115
	2.40E-02
	0.1
	23.96

	
	
	乙酸丁酯
	115
	1.68E-02
	0.1
	16.77

	
	
	乙酸甲酯
	115
	1.62E-02
	0.07
	23.11

	
	
	甲苯
	115
	7.78E-03
	0.2
	3.89

	
	
	二甲苯
	115
	1.02E-02
	0.2
	5.09

	
	
	苯乙烯
	115
	1.80E-03
	0.01
	17.97

	
	
	二氯乙烷
	115
	1.92E-02
	3
	0.64

	
	
	二氯甲烷
	115
	1.80E-02
	0.45
	3.99

	
	
	环己酮
	115
	7.79E-03
	0.06
	12.98

	
	
	环己烷
	115
	1.13E-02
	1.4
	0.81

	
	
	DMF
	115
	1.68E-02
	0.03
	55.91

	
	
	四氢呋喃
	115
	1.92E-02
	0.2
	9.59

	
	
	苯酚
	115
	3.59E-03
	0.01
	35.94

	
	
	异丙苯
	115
	4.19E-03
	0.014
	29.95

	
	
	乙腈
	115
	1.74E-02
	0.17
	10.22

	
	
	非甲烷总烃
	115
	8.08E-02
	2
	4.04

	无组织废气
	B-7车间
	甲醇
	24
	1.50E-01
	3
	5

	
	
	异丙醇
	24
	6.49E-02
	0.6
	10.82

	
	
	丁醇
	24
	1.71E-02
	0.1
	17.06

	
	
	乙酸乙酯
	24
	3.01E-02
	0.1
	30.06

	
	
	乙酸丁酯
	24
	3.21E-02
	0.1
	32.09

	
	
	乙酸甲酯
	24
	5.06E-03
	0.07
	7.23

	
	
	甲苯
	24
	3.25E-02
	0.2
	16.26

	
	
	二甲苯
	24
	5.06E-03
	0.2
	2.53

	
	
	苯乙烯
	24
	1.01E-03
	0.01
	10.12

	
	
	二氯乙烷
	24
	5.13E-02
	3
	1.71

	
	
	二氯甲烷
	24
	7.52E-02
	0.45
	16.7

	
	
	环己酮
	24
	2.46E-03
	0.06
	4.1

	
	
	环己烷
	24
	3.29E-02
	1.4
	2.35

	
	
	DMF
	24
	2.11E-02
	0.03
	70.34

	
	
	四氢呋喃
	24
	5.35E-02
	0.2
	26.74

	
	
	苯酚
	24
	2.60E-03
	0.01
	26.02

	
	
	异丙苯
	24
	2.60E-03
	0.014
	18.58

	
	
	乙腈
	24
	7.69E-02
	0.17
	45.23

	
	
	非甲烷总烃
	24
	5.36E-01
	2
	26.81

	
	实验室
	非甲烷总烃
	12
	3.14E-02
	2
	1.57

	
	1#仓库
	非甲烷总烃
	25
	7.00E-03
	2
	0.35

	
	3#仓库
	非甲烷总烃
	39
	4.80E-03
	2
	0.24

	
	5#仓库
	非甲烷总烃
	34
	5.20E-03
	2
	0.26

	
	分拣车间
	非甲烷总烃
	34
	4.80E-03
	2
	0.24

	
	污水站
	氨
	32
	5.08E-03
	0.2
	2.54

	
	
	硫化氢
	32
	5.07E-04
	0.01
	5.07

	
	
	非甲烷总烃
	32
	1.52E-02
	2
	0.76


经估算，本项目B-7无组织废气DMF最大地面浓度占标率（P=70.34%）最大。因此，按环境影响评价技术导则中规定的分级判据，大气评价等级定为一级。
（2）地表水评价等级
本项目新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司，新增工艺废水、初期雨水、废气吸收水经厂区3#污水站处理后回用，不外排。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级按三级B开展评价。
（3）地下水评价等级
根据地下水环境敏感程度（见表2.4-4）和建设项目所属的行业类别确定地下水评价工作等级（见表2.4-5）。
表2.4-4  地下水环境敏感程度分级表
	分级
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

	不敏感
	上述地区之外的其它地区


表2.4-5  评价工作等级分级表
	           项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


对照表2.4-4，本项目所在地地下水环境敏感程度分级属于规定的“不敏感地区”；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定本项目行业类别为I类，因此，本项目地下水环境影响评价工作等级确定为二级。
（4）土壤评价等级
根据建设项目所在地周边土壤环境敏感程度（见表2.4-6）和建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别确定土壤评价工作等级（见表2.4-7）。
表2.4-6  土壤环境敏感程度分级表
	敏感程度
	土壤环境敏感特征

	敏感
	建设项目周边存在耕地、集中区、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


表2.4-7  评价工作等级分级表
	      评价等级
敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


对照上表，项目所在地周边土壤环境敏感程度分级属于规定的“不敏感”；根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A确定本项目行业类别为I类；全厂总用地面积为56375m2，项目占地规模为中型。因此，本项目土壤环境影响评价工作等级确定为二级。
（5）噪声评价等级
本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区，评价范围内无声环境保护目标。根据噪声环境影响评价导则与方法中工作等级划分判据及建设项目所在地的声环境功能要求，确定声环境影响等级为三级。
（6）风险评价等级
[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95]根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势综合等级为IV+，评价工作综合等级为一级。各环境要素评价工作等级如下：大气环境的环境风险潜势等级为IV+，按导则要求开展一级评价；地表水环境的环境风险潜势等级为III，按导则要求开展二级评价；地下水环境的环境风险潜势等级为III，按导则要求开展二级评价。
（7）生态评价等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
本项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园内，符合规划环评要求，不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，因此本次进行生态影响简单分析。


2.4.2评价重点
根据本项目的环境影响特征和项目所处区域的环境现状情况，结合当前环保管理的有关要求，确定本次评价重点如下：
（1）工程分析
突出工程分析，搞清生产过程中各类污染物的排放点、排放规律及排放量，为影响评价打好基础，为拟采取的污染防治措施提供依据。同时还要做好工程各类污染物排放量的计算，科学合理地确定工程的排放总量。
（2）污染防治措施评价及对策建议
从经济、技术、环境三个方面，对项目的污染防治措施进行评价，在此基础上，提出进一步的对策建议。
（3）环境影响评价
在工程分析的基础上，重点预测评价该工程对环境空气的影响，保证预测结果的可靠性。
（4）环境影响经济损益分析
从环境影响的正负两方面，以定性与定量相结合的方式，对建设项目的环境影响后果进行评估分析。
（5）环境管理与监测计划
按建设项目建设阶段、生产运行等不同阶段，针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，提出具体环境管理要求。另外，根据项目特点并结合周围环境概况，制定环境监测计划，包括污染源监测计划和环境质量监测计划。




[bookmark: _Toc160937747][bookmark: _Toc156960241][bookmark: _Toc106608033][bookmark: _Toc157405912]2.4.3评价范围
（1）地表水评价范围
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，地表水评价等级为三级B的评价范围应符合以下要求：“a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。”本次地表水现状评价范围为污水处理厂排口上游500m至下游8760m（锡澄水厂取水口）处。
（2）大气评价范围
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域，当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。本项目D10%小于2.5km，因此评价范围为边长5km的区域。
（3）噪声评价范围
根据噪声环境影响评价技术原则与方法中工作等级划分判据及建设项目所在地的声环境功能要求，确定声环境影响评价等级为三级，评价范围为厂界外200米范围以内。
（4）地下水评价范围
按评价导则的规定，根据查表法确定地下水二级评价的范围为建设项目周边6-20km2的范围，根据本项目水质、水位监测点的布设，本次地下水评价范围取项目周边15km2的范围。
（5）土壤评价范围
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，本项目土壤评价等级为二级，本项目土壤影响评价范围为厂区范围内及周边200范围内。
（6）风险评价范围
[bookmark: _Toc51583795][bookmark: _Toc51932983][bookmark: _Toc53416246][bookmark: _Toc85012459][bookmark: _Toc87426569][bookmark: _Toc160271879][bookmark: _Toc149991887][bookmark: _Toc328747110][bookmark: _Toc48119067][bookmark: _Toc89501959][bookmark: _Toc88297645][bookmark: _Toc100835975][bookmark: _Toc85180757][bookmark: _Toc87426739][bookmark: _Toc75316701][bookmark: _Toc51146451][bookmark: _Toc105831174]根据《建设项目环境风险评价技术导则》规定，大气评价工作等级为一级，评价范围为距离风险源5km范围。地表水和地下水环境风险评价等级均为二级，风险评价范围与对应的环境影响评价范围一致。


[bookmark: _Toc2783915][bookmark: _Toc4645][bookmark: _Toc446488114]2.5项目所在地相关规划及环境功能区划
2.5.1常州市总体规划概况
《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）》中划定了耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界。本项目所在区域位于在城镇开发边界范围内，符合开发要求。
2.5.2江苏常州滨江经济开发区新材料产业园发展规划概况
滨江新材料产业园发展坚持园区规模化、产业链条化、产业集群化、产品高端化的发展理念，大力推进产业结构的战略性调整，以现代化产业体系和产品结构推进高质量发展，以创新为动能实现高质量发展，以数字化和产业化的融合加速高质量发展。滨江新材料产业园将围绕长江大保护生态优先、绿色发展要求，瞄准化工园区高端化、安全化、绿色化发展方向，围绕产业链、供应链、创新链、价值链，重点发展“化工新材料产业”和“新医药产业”。
为进一步优化滨江新材料产业园功能布局，充分发挥化工园区工业用地效能，本次发展规划将园区范围进行了优化调整，沿江北侧区域进行缩减退让，南侧区域局部地块划入化工园区。调整后四至范围为：东至江阴市界、南至兴塘路、西至东港二路、北至长江江堤。园区规划面积由原来的11.37km2缩减为11.25km2，其中北侧缩减1.45km2，为沿江生态缓冲区；南侧新增的1.33km2区域拟布设低污染的新材料、新医药类研发及生产项目，优先引进符合国家战略性新兴产业要求的项目。其余地块主要作为化工新材料产业、新医药产业及相关配套设施集聚区。
对照分析：本项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园，本项目为危险废物综合利用处置项目，对照《滨江新材料产业园生态环境准入清单》，本项目不属于园区禁止类项目，综上分析符合产业发展要求。
[bookmark: OLE_LINK336]常州滨江经济开发区新材料产业园土地利用规划图见图2.5-1。
2.5.3区域环评概况
[bookmark: OLE_LINK334]《常州滨江经济开发区新材料产业园发展规划（2024-2035年）环境影响报告书》于2025年4月20日获得了江苏省环境保护厅的审查意见。
（1）规划面积及规划范围
滨江新材料产业园规划总面积为11.25平方公里，规划范围为东至江阴市界、南至兴塘路、西至东港二路、北至长江江堤。滨江新材料产业园分为北区、东区以及南区。
（2）功能分区
为进一步优化滨江新材料产业园功能布局，充分发挥化工园区工业用地效能，本次发展规划将园区范围进行了优化调整，沿江北侧区域进行缩减退让，南侧区域局部地块划入化工园区。调整后四至范围为：东至江阴市界、南至兴塘路、西至东港二路、北至长江江堤。园区规划面积由原来的11.37km2缩减为11.25km2，其中北侧缩减1.45km2，为沿江生态缓冲区；南侧新增的1.33km2区域拟布设低污染的新材料、新医药类研发及生产项目，优先引进符合国家战略性新兴产业要求的项目。其余地块主要作为化工新材料产业、新医药产业及相关配套设施集聚区。
（3）产业定位
产业园总体形成“一带、三轴、三区”的空间布局。“一带”指高质量转型发展的长江经济带；“三轴”指联通园区的三条主干道龙江路、长江路、G346国道；三区指三个片区：北区、南区、东区。
[bookmark: _Hlk139015291]产业定位：围绕长江大保护生态优先、绿色低碳发展要求，瞄准化工园区高端化、智能化、绿色化发展方向，重点发展“化工新材料产业”和“新医药产业”。1）在新材料产业方面，首先是依托现有优势产业基础，深耕烯烃产业链板块，向高性能树脂、高性能橡胶及弹性体、特种功能涂料、高性能纤维及复合材料等方向发展；其次是完善以光引发剂为先导的电子新材料产业集群，发展光固化材料、光电显示材料、电子气体及试剂等高端电子化学品。2）在医药产业方面，整合医药创新资源，重点发展化学药、生物药、新型药物制剂等新医药产业。构建国际一流、国内领先的长江经济带高质量转型示范园区。
对照分析：本项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园内，依托常州滨江经济开发区新材料产业园的基础设施开展建设，项目所在地属于工业用地，符合区域环评中的用地性质要求。本项目为危险废物综合利用处置项目，不属于禁止引进项目，因此，本项目符合常州滨江经济开发区新材料产业园发展规划及规划环评中产业定位要求。
2.5.4园区基础设施概况
新材料产业园（原滨江化学工业园）位于滨江经济开发区北部滨江产业板块，新材料产业园污水管网、提升泵站、道路、集中供热、供水设施、高压电网均已实施到位，符合园区企业生产、营运条件。
1、污水处理设施
常州民生环保科技有限公司（原常州新区江边污水处理厂）位于常州市新北区346国道以北，收集系统服务范围为新北区沿江开发区，主要收集服务区域内的工业废水和工业企业的生活污水。
服务范围及配套管网：民生环保公司收集系统服务范围为新北区沿江开发区，服务区域总面积16平方公里，污水管网长度83.57千米。化工园区内企业化工废水均建设“一企一管、明管输送”系统，各企业废水经专管配套水质监控系统和水量计量设施，纳入各地块废水收集泵站。园区共设置7个污水泵站，其中魏村泵站、龙港二路泵站、港区南河泵站、东区泵站、D地块泵站污水直接接入民生环保公司工业废水处理外排系统，魏村生活泵站废水输送至港区南河泵站，录安洲泵站废水输送至龙港二路泵站。
民生公司目前已建成污水处理设施设计能力为3万m3/d，实际运行总处理能力为2.75万m3/d。企业分为2套处理系统：含氮磷废水中水回用装置总设计能力为0.5万m3/d（对现有一座0.5万m3/d的污水设施进行改造，废水经预处理（均质）+二级处理（A2/O）+深度处理（超滤+二级反渗透），处理后的尾水回用至企业，不外排），目前已建成中水回用处理能力为0.25万m3/d；工业废水处理外排系统实际处理能力为2.5万m3/d，通过厌氧水解、生化、物化相结合的深度处理技术对滨江化工园区污水集中处理，实现达标排放。工业废水处理外排系统设计处理规模2.5万m3/d，实际全厂废水处理量约1.33万m3/d，尾水排放可达到《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2中一级排放标准、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表3中排放限值，尾水经排江总管排入长江。
2、供汽设施
园区热源以新港热电厂、长江热电厂为主，近期以工业为主，兼顾公建，远期考虑部分住宅小区的中央空调及热水供应。
（1）常州市新港热电有限公司
位于长江路以东、港区大道以北、澡港河以西，2002年建成投产，是一家区域热电联产热源点。2017年淘汰原有三台75t/h中温中压循环流化床锅炉，新建2台220t/h高温超高压循环流化床锅炉（一用一备）和1台6MW背压式汽轮发电机组。2017年11月完成改造，形成规模为2×220t/h中温中压循环流化床锅炉+1×300t/h高温超高压煤粉锅炉+1×B6背压式汽轮发电机组（前置）+1×B15背压式汽轮发电机组（前置）+1×B12背压式汽轮发电机组（后置），总供汽能力为420t/h，现对外供汽约165t/h，剩余供汽量约有255t/h。
（2）常州市长江热能有限公司
位于德胜河以东、南阳公路以南，2003年建成投产，是一个区域热电联产热源点。2016-2017年，原有3×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉淘汰，目前规模为3×180t/h高温高压煤粉炉+1×B12背压式汽轮发电机组（前置）+1×C15抽凝式汽轮发电机组（后置），总供汽能力为360t/h，现对外供汽约186t/h，剩余供汽量约有174t/h。
3、供水设施
滨开区自来水由常州市通用自来水有限公司魏村水厂供应，水源来自长江，已建规模为30万m3/d，近期规划规模为100m3/d。 
4、电力供应
常州江边有两个220kV变电所。其中220kV魏村变电所容量为12万kVA，2003年末至24万kVA；220kV新桥变电所容量为18kVA，2003年末至36万kVA，共计60万kVA。滨江经济开发区新材料产业园还有110kV和220kV变电所各一座，容量为8万kVA。供电提供双回路，电压等级分别为110kV、35kV、10kV，滨江经济开发区新材料产业园的供电能力完全能满足项目用电要求。



2.5.6环境功能区划
（1）地表水环境
根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，目前长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水标准，肖龙港河、省庄河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。
（2）大气环境
根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常州市人民政府，常政发[2017]160号），项目所在地为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
（3）声环境
本项目所在地属于工业园区，各厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3功能区环境噪声限值。
（4）土壤环境
本项目所在地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准。



[bookmark: _Toc98094524][bookmark: _Toc15369][bookmark: _Toc485106471]2.6环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则》要求，经现场实地调查，本项目厂界周围无自然保护区和其它人文遗迹，本项目环境保护目标见表2.6-1，声环境保护目标见表2.6-2，其他环境保护目标见表2.6-3，环境保护目标示意图见附图2.6-1。
表2.6-1  大气主要环境保护目标情况表
	名称
	坐标/m
	保护
对象
	保护
内容/人
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	新华村
	-649
	2073
	居住区
	8000
	二类
	NW
	1770

	常恒花苑
	-625
	1745
	居住区
	2000
	二类
	NW
	2067

	合兴圩
	-691
	1525
	居住区
	50
	二类
	NW
	1750

	新华实验小学
	-1119
	1990
	文化教育
	2400
	二类
	NW
	2340

	新华幼儿园
	-1072
	1817
	文化教育
	150
	二类
	NW
	2210

	新合兴圩
	-1030
	2496
	居住区
	150
	二类
	NW
	2750

	太平圩
	-1816
	1823
	居住区
	50
	二类
	NW
	2270

	贾家埭
	-1381
	1430
	居住区
	50
	二类
	NW
	2074

	同新圩
	-1518
	1102
	居住区
	100
	二类
	NW
	1991

	蛇圩埭
	-1542
	745
	居住区
	50
	二类
	NW
	1720

	魏村中学
	-1232
	584
	文化教育
	2400
	二类
	NW
	1484

	临江花苑
	-1417
	54
	居住区
	6000
	二类
	W
	1432

	魏村花苑
	-1976
	530
	居民区
	2500
	二类
	W
	2159

	陈家村
	-2155
	-685
	居民区
	100
	二类
	SW
	2435

	圩塘集镇
	2500
	-1734
	居住区
	15000
	二类
	SE
	2441


注：*以厂区西南角为原点建立模型坐标系，取东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴。
[bookmark: _Ref322963204]表2.6-2  声环境保护目标
	名称
	空间相对位置/m
	距厂界最近距离/m
	方位
	执行标准/功能区类别
	声环境保护目标情况说明

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区域标准
	厂界外200m范围内无声环境保护目标






表2.6-3  其他主要环境保护目标情况表
	环境
要素
	环境保护
对象名称
	方位
	离厂界最近距离
（m）
	规模
	环境功能

	地表水环境
	长
江
	魏村水厂
取水口
	NW
	距江边污水厂污水排放口4030m（上游）
	50万吨/天
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准

	
	
	锡澄水厂
取水口
	SE
	距江边污水厂污水排放口8760m（下游）
	40万吨/天
	

	
	肖龙港河
	E
	300
	/
	水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准

	
	省庄河
	W
	1300
	/
	

	地下水环境
	周边15km2范围内潜水层
	/
	/
	/
	《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）

	土壤环境
	厂界外200m范围
	/
	/
	/
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

	生态
环境
	长江魏村饮用水水源保护区
	NW
	2100
	/
	根据《江苏省生态空间管控区域保护规划》，主要生态功能为水源水质保护

	
	长江（常州市区）重要湿地
	NW
	5800
	/
	根据《江苏省生态空间管控区域保护规划》，主要生态功能为湿地生态系统保护

	
	新龙生态公益林
	S
	5600
	/
	根据《江苏省生态空间管控区域保护规划》，主要生态功能为水土保持


注：①本项目所在地周边无地下水环境敏感目标（集中式饮用水水源准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区）。
[bookmark: _Toc48125362][bookmark: _Toc304838144]

3 [bookmark: _Toc16772]建设项目工程分析
[bookmark: _Toc53396327][bookmark: _Toc22463472][bookmark: _Toc106437845][bookmark: _Toc107661226][bookmark: _Toc53416267][bookmark: _Toc107787814][bookmark: _Toc54085529][bookmark: _Toc396374783][bookmark: _Toc51933004][bookmark: _Toc107772584][bookmark: _Toc51583816][bookmark: _Toc106006206][bookmark: _Toc106533274][bookmark: _Toc51146472][bookmark: _Toc54775515]具体见本项目工程分析报告。



1. [bookmark: _Toc22992][bookmark: _Toc328747145][bookmark: _Toc73158236][bookmark: _Toc236536271][bookmark: _Toc238363448][bookmark: _Toc229298260][bookmark: _Toc97910984][bookmark: _Toc107787858][bookmark: _Toc53416336][bookmark: _Toc240859376]环境现状调查与评价
[bookmark: _Hlt32736241][bookmark: _Hlt115440653][bookmark: _Toc468189009][bookmark: _Toc16424][bookmark: _Toc43684787]4.1自然环境现状调查概况
4.1.1地理位置
本项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园内。常州市位于江苏省南部，长江三角洲太湖平原西北部，沪宁铁路中段，北临长江，东南濒临太湖，西南衔滆湖，环抱常州市区。东邻江阴、锡山，南接宜兴，西毗金坛、丹阳，与扬中、泰兴隔江相望。陆路距南京130km，距上海180km。
常州市新北区位于常州市北部，北濒长江，南至沪宁铁路，与武进区、钟楼区接壤，东与江阴市和天宁区交界，西接丹阳市和扬中市。常州市新北区成立于2002年4月，下辖2个街道、11个乡镇，经2020年第四次区划调整后，地域面积508.91平方公里，目前，下辖5个镇、5个街道，常住人口约70万人。
春江街道于2020年7月设立，行政区域面积为45.6平方千米，人口8.18万人，由原春江镇的徐墅、百丈、象墩等11个居委构成。
4.1.2地形、地貌
常州市地貌类型属高沙平原，山丘平圩兼有。市区属长江下游冲积平原，地势平坦，西北部较高，略向东南倾斜，地面标高一般在6-8米（吴淞基面）。建设项目地处长江中下游冲击平原，地质平坦，地质构造属于扬子古陆东端的下扬子白褶带，地势西北高，东南低。
本项目位于常州滨江经济开发区新材料产业园内，属农村平原，地势平坦，河网密布。自然地平面标高2.6-3.6米（青岛高程）。据区域地质资料，该地区属长江三角洲沉积，第四季以来该区堆积了160-200米的松散沉积物，地貌单元属冲积平原。该地区的地震基本烈度为6度。
4.1.3气象气候
常州市属北亚热带季风区，又处于长江和太湖、滆湖之间，水气调节适宜，四季分明，气候湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，据气象统计资料，区域多年平均气温17.2℃，极端最高气温40.6℃，极端最低气温-9.3℃，历史平均相对湿度72.4%，历史平均降雨量1277.7mm，多年平均风速2.2m/s。
4.1.4水文特征
常州市新北区滨江经济开发区内水网密布，水系发达，长江在春江街道北部通过，境内主要南北向河道有德胜河、剩银河、桃花港、小龙港等，由德胜河向东延伸的河浜有丰收河、白龙河、友谊河、建新河、三里河、济农河等，另外还有通江的南北向河道浜德中沟、新藻江河、临江中沟等河流，主要河流的水文特征如下文所述，其余河流长度一般在2～4公里，水位1.4～3.2米。
本项目所在地水系概化示意图见图4.1-1。
（1）长江
长江常州段上起丹阳市交界的新六圩，下迄与江阴市交界的老桃花港，沿江岸线全厂为16.35km。其中：孢子洲夹江（新六圩至德胜河口）长8.25km，禄安洲夹江（德胜河口至老桃花港）长4.18km，水面宽约500m。
本江段属长江下游感潮河段，潮汐为非正规半日浅海潮，每天两次涨潮，两次落潮，平均潮周期为12小时26分，潮波已明显变形，落潮历时大大超过涨潮历时。据江阴肖山潮位站的不完全统计，平均涨潮历时约3小时41分，落潮平均历时约为8小时45分。通常认为长江以江阴为河口区潮流界，实际上潮流界是随着上游径流量和下游潮差等因素不断变动。因此本江段在部分时间（主要是平水期，枯水期）会发生双向流动；因长江径流是主要的动力因素，单向下泄还是主要的。
据长江潮区界以上大通水文站统计，最大洪峰流量92600m3/s（1954年8月2日），最小枯季流量4620m3/s（1979年1月31日）。多年平均流量约30000m3/s丰、平、枯期平均流量分别为68500m3/s、28750m3/s和7675m3/s。
（2）德胜河
德胜河自北向南横穿春江街道，全长约19.2km，全年平均流量35.8m3/s，流速0.26m/s。
（3）藻江河
藻江河位于武澄锡地区西部，常州市境内，北通长江，南接大运河，水源丰富，正常流向自北向南流入京杭大运河，汛期受下游水位顶托出现逆流或滞流。
新藻江河是藻江河的新开河段，属六级航道、河底宽20m、顶宽50m，最宽处68m。最大流量205m3/s，95%保证率流量为1.27m3/s，枯水期最小水深2.1m。新澡江河属感潮河道，水流双向流动。
（4）桃花港
桃花港河道高程1m，河道宽度8～10m，河岸坡度1：2。主要由长江水补给，河流平均流速约为0.3m/s，由北向南流入运河。
（5）小龙港河
小龙港河位于新北区春江街道，北起长江，南接友谊河，规划河长7.6km，年最大流量19m3/s，目前S338附近约1km河道尚未开通。河道功能为排涝、供水。
4.1.5水生生态
本地区长江段有经济鱼类50多种，总鱼类组成有120多种，渔业资源丰富，具有丰富的水生生物资源。本江段属国家保护动物有6种，其中属于国家一级保护的珍稀动物有白鳍豚、中华鲟、白鲟；属于二级保护的种类有江豚、胭脂鱼和花鳗鲡。
4.1.6陆生生态
本地区植物类型主要有栽培植被、山地森林植被、沼泽植被和水生植被四种植被类型。
本地区为农业垦作区，有大面积的农业栽培植物，主要农作物品种有小麦、水稻、油菜、棉花、大麦等，按季播种，多为一年两作，以稻麦两熟为主。山地森林植被包括针叶林、落地阔叶林、常绿针叶落叶阔叶混交林、竹林、灌丛等。沼泽植被主要优势品种有草、芦苇、芦竹、荻和垂穗苔草等，在整个江滩上分段分片镶嵌分布，对防泄固堤起重要作用。水生植被是非地带性植被，分布零散，发育不良。
本地区野生动物随着工业发展和经济开发，无论数量和种类都逐渐减少，现仅有少量野兔、蛇等小动物。




[bookmark: _Toc17177]4.2环境现状调查与评价
4.2.1大气环境质量现状监测与评价
1、基本污染物环境质量现状
（1）空气质量达标区判定
根据《2025年常州市生态环境状况公报》中环境质量监测数据，判定项目所在区域常州市的达标情况，具体如下：
表4.2-1  2025年常州市空气环境现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	GB3095-2012浓度限值（μg/m3）
	GB3095-2026（μg/m³）过渡阶段浓度限值
	达标率①（%）
	达标情况

	[bookmark: _Hlk230677990]SO2
	年平均质量浓度
	9
	60
	60
	/
	达标

	
	日平均质量浓度
	5~18
	150
	150
	100
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	27
	40
	40
	/
	达标

	
	日平均质量浓度
	4-81
	80
	80
	99.7
	达标②

	PM10
	年平均质量浓度
	54
	70
	60
	/
	[bookmark: OLE_LINK541][bookmark: OLE_LINK542]达标

	
	日平均质量浓度
	12-174
	150
	120
	97.3
	达标③

	PM2.5
	年平均质量浓度
	31
	35
	30
	/
	达标

	
	日平均质量浓度
	4-129
	75
	60
	93
	超标④

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1000
	4000
	4000
	100
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均第90百分位数
	169
	160
	160
	86.8
	超标


[bookmark: OLE_LINK533][bookmark: OLE_LINK534]注：①达标率参照标准为《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)。GB 3095-2026中过渡阶段指2026年3月1日起至2030年12月31日，2031年1月1日起，实施基本项目浓度限值。②NO2 日平均第98百分位数达标；③PM10 24小时平均第95百分位数达标；④PM2.5日平均第95百分位数超标。
本报告编制时，选取的评价基准年为2025年，根据2025年常州市生态环境状况公报，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值，O3日最大8小时平均第90百分位数超标，PM2.5日平均第95百分位数超标，因此常州市属于不达标区。
自2026年3月1日起，GB3095-2026及HJ663-2026实施，过渡阶段PM2.5和PM10的二级标准限值已收严，由于PM2.5、O3等主要污染物的浓度超过新标准限值，因此常州市仍为环境空气质量不达标区。
（2）基本污染物环境质量现状评价
根据2025年常州市新北区安家监测站点（现崇义南街5-H号监测站点）的监测数据，以厂区西南角为原点建立坐标系，基本污染物环境质量现状评价结果如下：
表4.2-2  基本污染物环境质量现状
	点位
名称
	监测点坐标/m
	污染物
	年评价指标
	现状
浓度μg/m3
	GB 3095-2026（μg/m3）

	
	X
	Y
	
	
	
	过渡期浓度限值
	最大浓度占标率%
	达标情况

	安家监测站点（现崇义南街5-H号监测站点）
	-150
	-11150
	SO2
	日平均质量浓度
	18
	150
	12
	达标

	
	
	
	
	年平均质量浓度
	10
	60
	16.67
	达标

	
	
	
	NO2
	日平均质量浓度
	77
	80
	96.25
	达标

	
	
	
	
	年平均质量浓度
	32
	40
	80
	达标

	
	
	
	PM10
	日平均质量浓度
	142
	120
	118.33
	超标

	
	
	
	
	年平均质量浓度
	63
	60
	105
	超标

	
	
	
	PM2.5
	日平均质量浓度
	82
	60
	136.67
	超标

	
	
	
	
	年平均质量浓度
	33
	30
	110
	超标

	
	
	
	CO
	24h平均第95百分位数
	1000
	4000
	25
	达标

	
	
	
	O3
	日最大8h滑动平均值的第90百分位数
	169
	160
	105.62
	超标


注：①GB 3095-2026中过渡阶段指2026年3月1日起至2030年12月31日。②以厂区西北角为原点建立模型坐标系，取东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴。③NO2日平均第98百分位数达标，PM10 24小时平均第95百分位数超标，PM2.5日平均第95百分位数超标。
区域大气污染物削减方案及措施：
[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100]根据《美丽常州建设行动方案（2026-2030年）》，本区域大气污染物削减主要举措如下：
推进美丽蓝天建设。以细颗粒物控制为主线，大力推进多污染物协同减排。强化VOCs综合治理，推进一批重点行业企业实施超低排放改造。在水泥等重点行业探索开展大气氨逃逸治理等新污染物治理试点。鼓励淘汰国四中重型货车及国二以下非道路机械，加大公共领域新能源车辆推广应用。深化工地道路扬尘、餐饮油烟、秸秆和垃圾焚烧等面源污染整治。做好烟花爆竹禁放长效工作。加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。到2030年，PM2.5浓度达省定目标，有效遏制O3浓度增长趋势，基本消除重污染天气。
采取上述措施，常州市的大气空气质量将得到进一步改善。
2、其他污染物环境质量现状评价
（1）其他污染物补充监测点位基本信息
本项目设置两个监测点位了解其他污染物，其他污染物补充监测点位基本信息见表4.2-3。
（2）数据有效性分析
本项目大气监测数据部分实测，部分引用历史监测数据，最早监测数据的监测时间为2024年8月，至今未超过3年，具有时效性，能够反映目前评价区域内大气情况。根据各监测报告可知，监测方法、监测点位，各监测段气象条件（见附件）均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中监测时段的要求。因此，本项目采用各监测报告数据进行现状评价是可行的。
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表4.2-3  其他污染物补充监测点位基本信息
	编号
	位置
	相对厂址方位
	相对厂界距离(m)
	监测因子
	监测时段
	数据来源
	监测报告文号

	G1
	项目所在地
	/
	/
	氨（1h）、硫化氢（1h）、非甲烷总烃（1h）、臭气浓度（1h）、氯化氢（1h、日均）、甲醇（1h、日均）、甲苯（1h）、二甲苯（1h）、苯乙烯（1h）、二噁英类（日均）、二甲基甲酰胺（1h）、四氢呋喃（1h）、异丙醇（1h）、乙酸乙酯（1h）、乙酸丁酯（1h）、乙酸甲酯（1h）、正丁醇（1h）、二氯乙烷（1h）、环己酮（1h）、环己烷（1h）、二氯甲烷（1h）、乙腈（1h）、酚（1h）、异丙苯（1h）
	2026年6月16日～6月22日
	实测
	华测检测，报告编号：A2210099193121C

	G2
	吉恩药业
	NW
	590
	非甲烷总烃（1h）、氨（1h）、硫化氢（1h）、臭气浓度（1h）、甲醇（1h、24h）、甲苯（1h）、氯化氢（1h、24h）、酚（1h）、二甲苯（1h）、二氯甲烷（1h）、环己烷（1h）、乙酸乙酯（1h）、异丙醇（1h）、乙腈（1h）、四氢呋喃（1h）、丁醇（1h）
	2024.8.19-2024.8.25
	引用《常州吉恩药业有限公司多肽制剂、多肽原料药及索非布韦等原料药、工程研发中心项目环境影响报告书》监测数据
	常州苏测环境检测有限公司，报告编号：E2607022

	
	
	
	
	苯乙烯（1h）、二噁英类（日均）、二甲基甲酰胺（1h）、乙酸丁酯（1h）、乙酸甲酯（1h）、二氯乙烷（1h）、环己酮（1h）、异丙苯（1h）
	2026年6月16日～6月22日
	实测
	华测检测，报告编号：A2210099193121C




表4.2-4  其他污染物环境质量现状
	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准
(mg/m3)
	检出限值（mg/m3）
	监测浓度范围(mg/m3)
	最大浓度占标率(%)
	超标频率(%)
	达标情况

	G1
	甲醇
	小时值
	3
	0.5
	ND
	/
	0
	达标

	
	
	日均值
	1
	0.5
	ND
	/
	0
	达标

	
	HCl
	小时值
	0.05
	0.02
	ND
	/
	0
	达标

	
	
	日均值
	0.015
	0.02
	ND
	/
	0
	达标

	
	正丁醇
	小时值
	0.1
	0.01
	ND
	/
	0
	达标

	
	异丙醇
	小时值
	0.6
	0.0005
	ND~0.04
	6.66
	0
	达标

	
	环己酮
	小时值
	0.06
	0.02
	ND
	/
	0
	达标

	
	乙酸乙酯
	小时值
	0.1
	0.0005
	0.001~0.07
	70
	0
	达标

	
	乙酸丁酯
	小时值
	0.1
	0.005
	ND
	/
	0
	达标

	
	乙酸甲酯
	小时值
	0.07
	0.068
	ND
	/
	0
	达标

	
	环己烷
	小时值
	1.4
	0.33
	ND
	/
	0
	达标

	
	二氯甲烷
	小时值
	0.41
	0.001
	0.002~0.109
	26.59
	0
	达标

	
	1,1-二氯乙烷
	小时值
	3
	0.0005
	ND
	/
	0
	达标

	
	1,2-二氯乙烷
	小时值
	3
	0.001
	ND~0.029
	0.22
	0
	达标

	
	乙腈
	小时值
	0.16
	0.1
	ND
	/
	0
	达标

	
	四氢呋喃
	小时值
	0.2
	0.0005
	ND~0.021
	10.5
	0
	达标

	
	DMF
	小时值
	0.03
	0.02
	ND
	/
	0
	达标

	
	甲苯
	小时值
	0.2
	0.0005
	0.0036~0.166
	83
	0
	达标

	
	二甲苯
	小时值
	0.2
	0.0005
	0.0021~0.0389
	19.45
	0
	达标

	
	苯乙烯
	小时值
	0.01
	0.0015
	ND
	/
	0
	达标

	
	酚
	小时值
	0.01
	0.006
	ND
	/
	0
	达标

	
	异丙苯
	小时值
	0.014
	0.001
	ND
	/
	0
	达标

	
	氨
	小时值
	0.2
	0.004
	0.005~0.027
	13.5
	0
	达标

	
	硫化氢
	小时值
	0.01
	0.0005
	ND
	/
	0
	达标

	
	臭气浓度
	小时值
	20（无量纲）
	/
	＜10
	/
	0
	达标

	
	二噁英类
	日平均
	1.65（TEQpg/m3）
	/
	0.056~0.17
	10.3
	0
	达标

	
	非甲烷总烃
	小时值
	2
	0.07
	0.82~1.12
	56
	0
	达标

	G2
	甲醇
	小时值
	3
	0.1
	ND
	/
	0
	达标

	
	
	日均值
	1
	0.1
	ND
	/
	0
	达标

	
	HCl
	小时值
	0.05
	0.02
	ND~0.029
	58.00
	0
	达标

	
	
	日均值
	0.015
	0.002
	ND~0.006
	40.00
	0
	达标

	
	正丁醇
	小时值
	0.1
	0.01
	ND
	/
	0
	达标

	
	异丙醇
	小时值
	0.6
	0.04
	ND
	/
	0
	达标

	
	环己酮
	小时值
	0.06
	0.02
	ND
	/
	0
	达标

	
	乙酸乙酯
	小时值
	0.1
	0.02
	ND~0.08
	80.00
	0
	达标

	
	乙酸丁酯
	小时值
	0.1
	0.005
	ND
	/
	0
	达标

	
	乙酸甲酯
	小时值
	0.07
	0.068
	ND
	/
	0
	达标

	
	环己烷
	小时值
	1.4
	0.02
	ND
	/
	0
	达标

	
	二氯甲烷
	小时值
	0.45
	0.001
	ND~0.0029
	0.64
	0
	达标

	
	1,1-二氯乙烷
	小时值
	3
	0.0005
	ND
	/
	0
	达标

	
	1,2-二氯乙烷
	小时值
	3
	0.001
	0.0011~0.0088
	0.29
	0
	达标

	
	乙腈
	小时值
	0.16
	0.1
	ND
	/
	0
	达标

	
	四氢呋喃
	小时值
	0.2
	0.2
	ND
	/
	0
	达标

	
	DMF
	小时值
	0.03
	0.02
	ND
	/
	0
	达标

	
	甲苯
	小时值
	0.2
	0.0004
	ND~0.0164
	8.20
	0
	达标

	
	二甲苯
	小时值
	0.2
	0.0006
	ND~0.0634
	31.70
	0
	达标

	
	苯乙烯
	小时值
	0.01
	0.0015
	ND
	/
	0
	达标

	
	酚
	小时值
	0.01
	0.003
	ND
	/
	0
	达标

	
	异丙苯
	小时值
	0.014
	0.001
	ND
	/
	0
	达标

	
	氨
	小时值
	0.2
	0.01
	ND
	/
	0
	达标

	
	硫化氢
	小时值
	0.01
	0.001
	ND
	/
	0
	达标

	
	臭气浓度
	小时值
	20（无量纲）
	/
	＜10
	/
	0
	达标

	
	二噁英类
	日平均
	1.65（TEQpg/m3）
	/
	0.031~0.44
	26.67
	0
	达标

	
	非甲烷总烃
	小时值
	2
	/
	0.28~0.61
	30.50
	0
	达标


综上，其他污染因子最大浓度占标率均小于1，能满足相关环境质量标准。




4.2.2地表水环境质量现状监测与评价
4.2.2.1地表水环境现状监测
（1）监测断面的布设
[bookmark: OLE_LINK38]根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）及《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中相关规定，对污水处理厂排口上游500m、桃花港入江口、锡澄水厂取水口3个断面分别采取左、中、右三条垂线进行现状监测。
监测断面和监测因子具体见表4.2-5。
[bookmark: _Ref452302191]表4.2-5  地表水环境监测断面具体位置一览表
	断面编号
	水系名称
	断面布设位置
	监测因子
	功能类别

	Wl
	长江
	污水处理厂排口上游500m（左、中、右垂线）
	水温、pH、化学需氧量、高锰酸盐指数、NH3-N、TP、透明度、叶绿素a
	Ⅱ类

	W2
	
	桃花港入江口
（左、中、右垂线）
	
	

	W3
	
	锡澄水厂取水口
（左、中、右垂线）
	
	


（2）监测项目
水质现状监测项目为：水温、pH、化学需氧量、高锰酸盐指数、NH3-N、TP、透明度、叶绿素a。
（3）监测时间及频率、采样及分析方法
监测时间为2026年1月22日至1月24日，每天监测两次（水温每天监测4次），共监测3天。
（4）采样及分析方法
按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中有关规定和《水和废水监测分析方法》（第四版）的进行。
（5）水质监测结果
本次地表水环境质量引用江苏秋泓环境检测有限公司监测数据，检测报告编号：[2026606701 QHHJ-BG（水）300]、[2026-0122]。监测结果见下表。

表4.2-6  长江水质监测结果汇总一览表
	断面编号
	采样日期
	监测因子（单位：mg/L）

	
	
	pH
	COD
	高锰酸盐指数
	NH3-N
	TP

	W1
(左垂线)
	2026.1.22
	第一次
	7.6
	14
	2.8
	0.073
	0.05

	
	
	第二次
	7.7
	14
	2.6
	0.096
	0.04

	
	2026.1.23
	第一次
	8.1
	13
	2.6
	0.056
	0.08

	
	
	第二次
	8.2
	13
	2.7
	0.062
	0.08

	
	2026.1.24
	第一次
	8.1
	13
	2.2
	0.076
	0.04

	
	
	第二次
	8.2
	12
	2.1
	0.094
	0.05

	W1
(中垂线)
	2026.1.22
	第一次
	7.3
	14
	2.8
	0.061
	0.03

	
	
	第二次
	7.4
	14
	2.4
	0.064
	0.04

	
	2026.1.23
	第一次
	8.1
	12
	2.3
	0.067
	0.07

	
	
	第二次
	8.1
	13
	2.3
	0.085
	0.07

	
	2026.1.24
	第一次
	8.1
	12
	2.1
	0.056
	0.05

	
	
	第二次
	8.0
	12
	2.0
	0.050
	0.04

	W1
(右垂线)
	2026.1.22
	第一次
	7.2
	13
	2.4
	0.050
	0.04

	
	
	第二次
	7.3
	12
	2.2
	0.058
	0.05

	
	2026.1.23
	第一次
	8.1
	13
	2.2
	0.079
	0.09

	
	
	第二次
	8.1
	12
	2.2
	0.106
	0.06

	
	2026.1.24
	第一次
	8.1
	13
	2.3
	0.068
	0.04

	
	
	第二次
	8.1
	13
	2.2
	0.076
	0.05

	W2
(左垂线)
	2026.1.22
	第一次
	7.7
	14
	2.0
	0.073
	0.05

	
	
	第二次
	7.8
	14
	2.0
	0.079
	0.05

	
	2026.1.23
	第一次
	8.1
	12
	1.9
	0.067
	0.08

	
	
	第二次
	8.1
	12
	2.0
	0.073
	0.08

	
	2026.1.24
	第一次
	8.1
	13
	2.4
	0.070
	0.06

	
	
	第二次
	8.0
	13
	2.0
	0.056
	0.07

	W2
(中垂线)
	2026.1.22
	第一次
	7.7
	14
	2.5
	0.064
	0.09

	
	
	第二次
	7.7
	13
	2.3
	0.048
	0.05

	
	2026.1.23
	第一次
	8.0
	12
	2.1
	0.076
	0.07

	
	
	第二次
	8.1
	12
	2.2
	0.054
	0.08

	
	2026.1.24
	第一次
	8.1
	12
	2.2
	0.056
	0.06

	
	
	第二次
	8.1
	13
	2.0
	0.073
	0.06

	W2
(右垂线)
	2026.1.22
	第一次
	7.7
	13
	1.9
	0.097
	0.04

	
	
	第二次
	7.8
	12
	2.1
	0.102
	0.04

	
	2026.1.23
	第一次
	8.0
	13
	2.7
	0.091
	0.07

	
	
	第二次
	8.0
	14
	2.8
	0.061
	0.06

	
	2026.1.24
	第一次
	8.1
	12
	2.0
	0.053
	0.05

	
	
	第二次
	8.1
	13
	1.9
	0.047
	0.06

	W3
(左垂线)
	2026.1.22
	第一次
	7.8
	13
	2.0
	0.067
	0.05

	
	
	第二次
	7.7
	13
	2.2
	0.064
	0.05

	
	2026.1.23
	第一次
	7.9
	13
	2.0
	0.073
	0.06

	
	
	第二次
	8.0
	14
	2.1
	0.070
	0.09

	
	2026.1.24
	第一次
	8.0
	14
	2.2
	0.070
	0.06

	
	
	第二次
	8.0
	13
	2.3
	0.085
	0.05

	W3
(中垂线)
	2026.1.22
	第一次
	7.7
	13
	2.0
	0.079
	0.04

	
	
	第二次
	7.7
	14
	2.1
	0.091
	0.04

	
	2026.1.23
	第一次
	7.8
	13
	2.2
	0.056
	0.09

	
	
	第二次
	7.8
	13
	2.2
	0.053
	0.06

	
	2026.1.24
	第一次
	7.9
	13
	2.2
	0.047
	0.04

	
	
	第二次
	8.0
	13
	2.0
	0.073
	0.06

	W3
(右垂线)
	2026.1.22
	第一次
	7.6
	13
	2.2
	0.050
	0.04

	
	
	第二次
	7.6
	12
	2.1
	0.035
	0.05

	
	2026.1.23
	第一次
	7.6
	12
	2.3
	0.079
	0.05

	
	
	第二次
	7.7
	12
	2.2
	0.082
	0.07

	
	2026.1.24
	第一次
	7.8
	12
	2.2
	0.100
	0.07

	
	
	第二次
	7.9
	13
	2.1
	0.091
	0.06

	标准值
	Ⅱ类
	6~9
	15
	4
	0.5
	0.1

	断面编号
	采样日期
	监测因子（单位：mg/L）

	
	
	透明度（cm）
	水温（℃）
	叶绿素a(μg/L)
	
	

	W1
(左垂线)
	2026.1.22
	第一次
	86
	5.2
	ND
	
	

	
	
	第二次
	80
	7.3
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	9.5
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.4
	/
	
	

	
	2026.1.23
	第一次
	88
	5.3
	ND
	
	

	
	
	第二次
	86
	7.5
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.1
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.8
	/
	
	

	
	2026.1.24
	第一次
	86
	5.4
	ND
	
	

	
	
	第二次
	83
	7.9
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	9.9
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.9
	/
	
	

	W1
(中垂线)
	2026.1.22
	第一次
	77
	5.2
	ND
	
	

	
	
	第二次
	73
	7.2
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	9.9
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.5
	/
	
	

	
	2026.1.23
	第一次
	75
	5.5
	ND
	
	

	
	
	第二次
	78
	7.4
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.3
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.7
	/
	
	

	
	2026.1.24
	第一次
	80
	5.6
	ND
	
	

	
	
	第二次
	77
	7.7
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.1
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	9.1
	/
	
	

	W1
(右垂线)
	2026.1.22
	第一次
	80
	5.4
	ND
	
	

	
	
	第二次
	77
	7.5
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	9.8
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.2
	/
	
	

	
	2026.1.23
	第一次
	80
	5.2
	ND
	
	

	
	
	第二次
	78
	7.3
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.1
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.5
	/
	
	

	
	2026.1.24
	第一次
	82
	5.7
	ND
	
	

	
	
	第二次
	80
	7.5
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.3
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.8
	/
	
	

	W2
(左垂线)
	2026.1.22
	第一次
	77
	5.3
	ND
	
	

	
	
	第二次
	80
	7.3
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	9.8
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.5
	/
	
	

	
	2026.1.23
	第一次
	73
	5.5
	ND
	
	

	
	
	第二次
	71
	7.5
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.1
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.7
	/
	
	

	
	2026.1.24
	第一次
	75
	5.3
	ND
	
	

	
	
	第二次
	78
	7.7
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.3
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.5
	/
	
	

	W2
(中垂线)
	2026.1.22
	第一次
	83
	5.2
	ND
	
	

	
	
	第二次
	87
	7.6
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	9.7
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.2
	/
	
	

	
	2026.1.23
	第一次
	80
	5.7
	ND
	
	

	
	
	第二次
	77
	7.3
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.1
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.5
	/
	
	

	
	2026.1.24
	第一次
	81
	5.6
	ND
	
	

	
	
	第二次
	83
	7.8
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.3
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.3
	/
	
	

	W2
(右垂线)
	2026.1.22
	第一次
	84
	5.5
	ND
	
	

	
	
	第二次
	81
	7.2
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	9.8
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.6
	/
	
	

	
	2026.1.23
	第一次
	85
	5.3
	ND
	
	

	
	
	第二次
	82
	7.5
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.3
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.2
	/
	
	

	
	2026.1.24
	第一次
	84
	5.5
	ND
	
	

	
	
	第二次
	80
	7.4
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.1
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.5
	/
	
	

	W3
(左垂线)
	2026.1.22
	第一次
	86
	5.3
	ND
	
	

	
	
	第二次
	84
	7.7
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	9.8
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.1
	/
	
	

	
	2026.1.23
	第一次
	87
	5.5
	ND
	
	

	
	
	第二次
	85
	7.4
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.5
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.4
	/
	
	

	
	2026.1.24
	第一次
	84
	5.4
	ND
	
	

	
	
	第二次
	80
	7.8
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.7
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.7
	/
	
	

	W3
(中垂线)
	2026.1.22
	第一次
	77
	5.4
	ND
	
	

	
	
	第二次
	79
	7.5
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	9.7
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.4
	/
	
	

	
	2026.1.23
	第一次
	82
	5.2
	ND
	
	

	
	
	第二次
	84
	7.7
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.3
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.7
	/
	
	

	
	2026.1.24
	第一次
	79
	5.5
	ND
	
	

	
	
	第二次
	80
	8.0
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.5
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.9
	/
	
	

	W3
(右垂线)
	2026.1.22
	第一次
	88
	5.1
	ND
	
	

	
	
	第二次
	90
	7.7
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	9.5
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.2
	/
	
	

	
	2026.1.23
	第一次
	87
	5.4
	ND
	
	

	
	
	第二次
	85
	7.8
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.3
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.5
	/
	
	

	
	2026.1.24
	第一次
	86
	5.7
	ND
	
	

	
	
	第二次
	83
	7.9
	ND
	
	

	
	
	第三次
	/
	10.2
	/
	
	

	
	
	第四次
	/
	8.8
	/
	
	

	标准值
	Ⅱ类
	/
	/
	/
	
	


4.2.2.2地表水环境现状评价
（1）评价方法
水质评价采用单因子标准指数法，当水质指标的标准指数Sij>1时，表明i断面处j项水质指标的浓度已超过了规定的标准，Sij越大，表示水质越差。标准指数具体计算方法如下所示：
[image: ]
     式中：Sij为第i种评价因子在第j断面的单项污染指数；
Cij为该评价因子污染物的实测浓度值（mg/L）；
Csj为该评价因子相应的评价标准值（mg/L）。
对于pH项目，单项污染指数计算公式为：
[image: ]      pHj ≤7.0
[image: ]      pHj >7.0
式中：SpH,j为单项污染指数；
pHj为实测值；
pHsd为标准下限；
pHsu为标准上限。
（2）评价结果
采用水质单因子污染指数计算结果见下表。
表4.2-7  水环境单因子水质污染指数（Sij）计算结果一览表
	断面编号
	项目
	pH
	COD
	高锰酸盐
指数
	氨氮
	总磷

	W1
(左垂线)
	浓度范围
	7.6~8.2
	12~14
	2.1~2.8
	0.056~0.096
	0.04~0.08

	
	污染指数
	0.3~0.6
	0.8~0.93
	0.525~0.7
	0.112~0.192
	0.4~0.8

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0

	W1
(中垂线)
	浓度范围
	7.3~8.1
	12~14
	2~2.8
	0.05~0.085
	0.03~0.07

	
	污染指数
	0.15~0.55
	0.8~0.93
	0.5~0.7
	0.1~0.17
	0.3~0.7

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0

	W1
(右垂线)
	浓度范围
	7.2~8.1
	12~13
	2.2~2.4
	0.05~0.106
	0.04~0.09

	
	污染指数
	0.1~0.55
	0.8~0.87
	0.55~0.6
	0.1~0.212
	0.4~0.9

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0

	W2
(左垂线)
	浓度范围
	7.7~8.1
	12~14
	1.9~2.4
	0.056~0.079
	0.05~0.08

	
	污染指数
	0.35~0.55
	0.8~0.93
	0.475~0.6
	0.112~0.158
	0.5~0.8

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0

	W2
(中垂线)
	浓度范围
	7.7~8.1
	12~14
	2.1~2.5
	0.048~0.076
	0.05~0.09

	
	污染指数
	0.35~0.55
	0.8~0.93
	0.525~0.625
	0.096~0.152
	0.5~0.9

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0

	W2
(右垂线)
	浓度范围
	7.7~8.1
	12~14
	1.9~2.8
	0.047~0.102
	0.04~0.07

	
	污染指数
	0.35~0.55
	0.8~0.93
	0.475~0.7
	0.094~0.204
	0.4~0.7

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0

	W3
(左垂线)
	浓度范围
	7.8~8
	13~14
	2~2.3
	0.064~0.085
	0.05~0.09

	
	污染指数
	0.4~0.5
	0.87~0.93
	0.5~0.575
	0.128~0.17
	0.5~0.9

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0

	W3
(中垂线)
	浓度范围
	7.7~8
	13~14
	2~2.2
	0.047~0.091
	0.04~0.09

	
	污染指数
	0.35~0.5
	0.87~0.93
	0.5~0.55
	0.094~0.182
	0.4~0.9

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0

	W3
(右垂线)
	浓度范围
	7.6~7.9
	12~13
	2.1~2.3
	0.035~0.1
	0.04~0.07

	
	污染指数
	0.3~0.45
	0.8~0.87
	0.525~0.575
	0.07~0.2
	0.4~0.7

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0


由上表可知，长江各监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水标准根据。


4.2.3声环境质量现状评价
4.2.3.1声环境现状监测
（1）监测点位
在厂区东、南、西、北厂界布设6个噪声监测点。
（2）监测时间、频次
监测时间为2026年6月17日-18日；昼间和夜间分别监测一次。
（3）监测项目和监测方法
测定等效连续A声级，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。
4.2.3.2声环境现状评价
（1）评价标准和评价方法
企业各厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区环境噪声限值。
采用与评价标准对比的方法进行评价。
（2）监测结果及评价
根据苏州市华测检测技术有限公司出具的检测报告：A2210099193120C-1，监测结果见表4.2-8。
表4.2-8  噪声监测结果 单位：dB(A)
	监测点位
	监测阶段
	监测值
	标准值
	达标情况

	东厂界（N1）
	昼间
	2026年6月17日
	57.1
	65
	达标

	
	
	2026年6月18日
	54.6
	
	达标

	
	夜间
	2026年6月17日
	53.3
	55
	达标

	
	
	2026年6月18日
	52.1
	
	达标

	南厂界（N2）
	昼间
	2026年6月17日
	60.8
	65
	达标

	
	
	2026年6月18日
	61.1
	
	达标

	
	夜间
	2026年6月17日
	48.2
	55
	达标

	
	
	2026年6月18日
	49.1
	
	达标

	南厂界（N3）
	昼间
	2026年6月17日
	57.5
	65
	达标

	
	
	2026年6月18日
	56.4
	
	达标

	
	夜间
	2026年6月17日
	50.2
	55
	达标

	
	
	2026年6月18日
	50.2
	
	达标

	西厂界（N4）
	昼间
	2026年6月17日
	62.0
	65
	达标

	
	
	2026年6月18日
	60.5
	
	达标

	
	夜间
	2026年6月17日
	52.8
	55
	达标

	
	
	2026年6月18日
	49.4
	
	达标

	北厂界（N5）
	昼间
	2026年6月17日
	60.2
	65
	达标

	
	
	2026年6月18日
	60.1
	
	达标

	
	夜间
	2026年6月17日
	52.1
	55
	达标

	
	
	2026年6月18日
	48.7
	
	达标

	北厂界（N6）
	昼间
	2026年6月17日
	56.0
	65
	达标

	
	
	2026年6月18日
	53.3
	
	达标

	
	夜间
	2026年6月17日
	52.5
	55
	达标

	
	
	2026年6月18日
	53.9
	
	达标


监测结果表明，本项目各厂界昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域标准。




4.2.4土壤环境质量现状监测与评价
4.2.4.1土壤理化性质调查
在厂区内设置1个柱状点位T1，柱状样在0-0.3m，0.3-0.6m，0.6-0.9m，0.9-1.2m分别取样，根据苏州市华测检测技术有限公司出具的检测报告：A2210099193120C-7，具体土壤理化特性如下。
表4.2-9  土壤理化特性调查表
	点号
	T1
	时间
	2026-6-15

	经度
	119°57′25.33018″E
	纬度
	31°57′58.08539″N

	采样深度（cm）
	0-30
	30-60
	60-90
	90-120

	现场记录
	颜色
	黄褐色
	黄褐色
	黄褐色
	黄褐色

	
	干湿度
	潮
	湿
	湿
	湿

	
	质地
	素填土
	粉粘混合
	粉粘
	粉粘

	
	其他异物
	少量植物根茎
	无异物
	无异物
	无异物

	化验室测定值
	pH值（无量纲）
	8.20
	8.34
	8.17
	7.90

	
	阳离子交换量（cmol+/kg）
	13.4
	8.3
	8.1
	17.7

	
	氧化还原电位（mv）
	399
	418
	242
	126

	
	渗滤率(mm/min)
	0.54
	0.19
	0.57
	0.30

	
	土壤容重（g/cm3)
	1.02
	1.37
	1.38
	1.59

	
	孔隙度(体积%)
	46.8
	46.2
	44.7
	41.7






4.2.4.2土壤环境质量现状监测
（1）监测点的设置
本项目共设置6个点位。在拟建项目所在地布设4个点，3个柱状样点（T1-T3）以及1个表层样点（T4）；在拟建项目所在地外，布设2个表层样点（T5-T6）。表层样在0.1m取样；柱状样在0.5m，1.5m，3m，6m分别取样。满足《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中关于二级评价项目“在占地范围内设3个柱状样点及1个表层样点，在占地范围外设2个表层样点”的监测布点设计原则。监测点位见图4.2-1。
（2）监测因子、监测时间及监测时间、频率
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本项目各点位监测因子、监测时间和频次见表4.2-10。
表4.2-10  土壤监测点位、监测因子及监测时间、频次
	点位
	监测因子
	监测时间、频次及数据来源

	T1（厂内柱状样）
	45项基本因子
	2026.6.15/2026.7.8、监测一次、苏州市华测检测技术有限公司出具的报告：A2210099193120C-2、A2210099193120C-3、A2210099193120C-6

	
	pH、石油烃（C10-C40）、二噁英类
	

	T2（厂内柱状样）
	pH、石油烃（C10-C40）、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、二噁英类
	

	T3（厂内柱状样）
	
	

	T4（厂内表层样）
	
	

	T5（厂外表层样）
	45项基本因子
	

	
	pH、石油烃（C10-C40）、二噁英类
	

	T6（厂外表层样）
	pH、石油烃（C10-C40）、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、二噁英类
	


（3）采样及分析方法
按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中有关规定进行。
（4）监测结果
具体监测结果见表4.2-11。


表4.2-11  土壤监测结果统计表  单位：mg/kg
	监测因子
	单位
	检出限
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	第二类用地筛选值标准

	
	
	
	0.5m
	1.5m
	3m
	6m
	0.5m
	1.5m
	3m
	6m
	0.5m
	1.5m
	3m
	6m
	0.1m
	0.1m
	0.1m
	

	pH
	无量纲
	/
	8.21
	8.19
	8.40
	8.08
	8.35
	8.39
	8.36
	8.08
	8.08
	7.88
	8.06
	7.89
	8.08
	7.8
	8.58
	/

	汞
	mg/kg
	0.002
	0.078
	0.282
	0.060
	0.041
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.07
	/
	38

	砷
	mg/kg
	0.01
	8.13
	3.01
	5.99
	5.79
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	7.54
	/
	60

	六价铬
	mg/kg
	0.5
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	5.7

	镉
	mg/kg
	0.01
	0.16
	0.15
	0.12
	0.05
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.21
	/
	65

	铅
	mg/kg
	0.1
	40
	37
	30
	30
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	37
	/
	800

	铜
	mg/kg
	1
	28
	27
	11
	20
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	26
	/
	18000

	镍
	mg/kg
	3
	26
	22
	11
	15
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	30
	/
	900

	四氯化碳
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	2.8

	氯仿
	mg/kg
	0.0011
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	0.9

	氯甲烷
	mg/kg
	0.001
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	37

	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	9

	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	5

	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	0.001
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	66

	顺-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	596

	反-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	0.0014
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	54

	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	0.0011
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	5

	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	10

	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	6.8

	四氯乙烯
	mg/kg
	0.0014
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	53

	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	840

	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	2.8

	三氯乙烯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	2.8

	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	0.5

	氯乙烯
	mg/kg
	0.001
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	0.43

	苯
	mg/kg
	0.0019
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	4

	氯苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	270

	1,2-二氯苯
	mg/kg
	0.0015
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	560

	1,4-二氯苯
	mg/kg
	0.0015
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	20

	乙苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	28

	苯乙烯
	mg/kg
	0.0011
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1290

	萘
	mg/kg
	0.09
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	70

	间二甲苯+对二甲苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	570

	邻二甲苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	640

	苯胺
	mg/kg
	0.08
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	260

	2-氯酚
	mg/kg
	0.06
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	2256

	硝基苯
	mg/kg
	0.09
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	76

	苯并[a]蒽
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	15

	苯并[a]芘
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	1.5

	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	0.2
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	15

	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	151

	䓛
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	1293

	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	1.5

	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	15

	甲苯
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1200

	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	6
	25
	9
	8
	12
	10
	10
	9
	8
	26
	12
	9
	9
	38
	15
	79
	4500

	二氯甲烷
	mg/kg
	0.0015
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	616

	二噁英类
	ngTEQ/kg
	/
	0.68
	0.47
	0.19
	0.15
	0.81
	0.14
	0.13
	0.15
	0.53
	0.37
	0.19
	0.15
	1.9
	1.5
	2.3
	40


由上表可见，本项目所在区域各项土壤指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。




4.2.5地下水环境质量监测与评价
4.2.5.1包气带污染现状调查
（1）监测点位及因子
在项目所在地共设8个监测点，每个监测点位在0-20cm、20cm-50cm处各采1个样。监测点位见图4.2-2，各监测点位及因子具体因子见下表。
表4.2-12  包气带监测点位及因子一览表
	编号
	位置
	监测因子
	监测时段
	取样点
	数据来源

	B1
	污水站
	pH、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、二氯乙烷、乙腈、四氢呋喃
	2026.7.7
	0-20cm、20cm-潜水层各采1个样
	[bookmark: 报告编号]华测检测，报告编号：A2210099193120C-5

	B2
	焚烧装置区
	
	
	
	

	B3
	1#车间
	
	
	
	

	B4
	5#仓库
	
	
	
	

	B5
	B-7车间
	
	
	
	

	B6
	储罐区
	
	
	
	

	B7
	4#仓库
	
	
	
	

	B8
	办公区对照点
	
	
	
	


（2）监测结果
本项目包气带污染现状监测结果见表4.2-13。
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表4.2-13  包气带污染现状监测结果一览表  （mg/L）
	监测点位
	污染物名称

	
	pH
	甲苯
	二甲苯
	二氯甲烷
	1,1-二氯乙烷
	1,2-二氯乙烷
	乙腈
	四氢呋喃

	B1
	污水站
	0-20cm
	8.6
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	20cm-潜水层
	8.4
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	B2
	焚烧装置区
	0-20cm
	8.4
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	20cm-潜水层
	7.2
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	B3
	1#车间
	0-20cm
	8.4
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	20cm-潜水层
	8.5
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	B4
	5#仓库
	0-20cm
	8.3
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	20cm-潜水层
	8.7
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	B5
	B-7车间
	0-20cm
	7.8
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	20cm-潜水层
	8.2
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	B6
	储罐区
	0-20cm
	8.5
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	20cm-潜水层
	8.5
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	B7
	4#仓库
	0-20cm
	8.6
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	20cm-潜水层
	8.5
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	B8
	办公区对照点
	0-20cm
	8.4
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	20cm-潜水层
	7.6
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND


备注：甲苯检出限0.0003mg/L、二甲苯检出限0.0007mg/L、二氯甲烷检出限0.0005mg/L、1,1-二氯乙烷检出限0.0004mg/L、1,2-二氯乙烷检出限0.0004mg/L、乙腈检出限0.1mg/L、四氢呋喃检出限0.0005mg/L。
B1~B7点位为厂区内易造成污染的区域点位，B8为对照点。通过上表可知，甲苯、二甲苯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、乙腈和四氢呋喃所有点位均未检出。

4.2.5.2地下水环境现状调查
1、水位
本项目所在区域水位情况见表4.2-14。
表4.2-14  地下水水位监测结果
	监测点位编号
	水位埋深（m）
	水位高程（m）

	D1
	项目所在地
	2.596
	2.836

	D2
	宏川石化厂区
	0.798
	2.038

	D3
	华润市政工程东侧
	5.643
	8.043

	D4
	考普乐西侧
	1.419
	2.489

	D5
	江边污水厂西南侧
	2.152
	5.562

	D6
	合全药业西侧
	2.152
	7.312

	D7
	光辉化工西侧
	1.53
	1.94

	D8
	常胜电器南侧
	5.006
	5.616

	D9
	新东化工南侧
	2.602
	7.132

	D10
	智高化学西侧
	1.358
	5.058


2、水质
（1）监测点位
本次地下水水质监测布设5个点，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个。建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，项目场地及其下游影响区的地下水水质监测点不得少于2个，对照本项目监测布点图（图4.2-3），点位布设符合导则要求，合理可行。
（2）监测因子与监测时间
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水水质现状监测因子应包括基本水质因子及特征因子，监测因子识别符合导则要求。具体见表4.2-15。





表4.2-15  地下水监测因子及监测时间一览表
	位置编号
	监测项目
	监测时间及数据来源

	D1（项目所在地）、D2（宏川石化厂区）、D3（华润市政工程东侧）、D4（考普乐西侧）、D5（江边污水厂西南侧）
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、石油类、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二氯甲烷、二氯乙烷、
	2026.7.8-2026.7.9
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（3）监测频次
监测一次。
（4）监测方法
监测方法：按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中有关规定进行。
（5）监测结果
地下水监测结果见表4.2-16。



表4.2-16  地下水监测结果 （mg/L）
	监测因子
	单位
	检出限
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5

	
	
	
	监测值
	水质类别
	监测值
	水质类别
	监测值
	水质类别
	监测值
	水质类别
	监测值
	水质类别

	pH
	无量纲
	/
	6.9
	I
	6.7
	I
	7.2
	I
	7.0
	I
	7.0
	I

	氨氮
	mg/L
	0.025
	0.151
	III
	0.464
	III
	0.087
	II
	0.689
	IV
	0.223
	III

	硝酸盐
	mg/L
	0.004
	0.035
	I
	0.004
	I
	0.405
	I
	0.094
	I
	0.085
	I

	亚硝酸盐
	mg/L
	0.005
	0.005
	I
	0.005
	I
	0.005
	I
	0.005
	I
	0.005
	I

	挥发酚
	mg/L
	0.0003
	0.0003
	I
	0.0003
	I
	0.0003
	I
	0.0003
	I
	0.0003
	I

	总氰化物
	mg/L
	0.002
	0.002
	II
	0.002
	II
	0.002
	II
	0.002
	II
	0.002
	II

	砷
	µg/L
	0.12
	5.42
	III
	1.12
	III
	0.98
	I
	3.3
	III
	0.74
	I

	汞
	µg/L
	0.04
	0.04
	I
	0.09
	I
	0.08
	I
	0.05
	I
	0.05
	I

	六价铬
	mg/L
	0.004
	0.004
	I
	0.004
	I
	0.004
	I
	0.004
	I
	0.004
	I

	总硬度
	mg/L
	5.0
	398
	III
	1220
	V
	454
	IV
	515
	IV
	380
	III

	铅
	µg/L
	0.09
	0.09
	I
	0.09
	I
	0.09
	I
	0.09
	I
	0.09
	I

	氟化物
	mg/L
	0.006
	0.388
	I
	0.497
	I
	0.213
	I
	0.260
	I
	0.449
	I

	镉
	µg/L
	0.05
	0.05
	I
	0.05
	I
	0.05
	I
	0.05
	I
	0.05
	I

	铁
	mg/L
	0.01
	0.01
	I
	0.01
	I
	0.01
	I
	0.61
	IV
	0.01
	I

	锰
	mg/L
	0.004
	0.676
	IV
	6.57
	V
	0.004
	I
	1.45
	IV
	0.018
	I

	溶解性总固体
	mg/L
	/
	631
	II
	2240
	V
	591
	III
	879
	III
	890
	III

	耗氧量
	mg/L
	0.4
	2.7
	III
	1.8
	II
	1.0
	I
	1.5
	II
	1.4
	II

	硫酸根离子（硫酸盐）
	mg/L
	0.018
	75.4
	II
	602
	V
	44.8
	I
	192
	III
	118
	II

	氯离子
（氯化物）
	mg/L
	0.007
	22.3
	I
	18.5
	I
	30.0
	I
	11.3
	I
	103
	II

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	1
	37000
	V
	15
	IV
	240000
	V
	61000
	V
	65000
	V

	细菌总数
	CFU/mL
	1
	55000
	V
	720
	IV
	4300
	V
	66000
	V
	110000
	V

	钾
	mg/L
	0.02
	2.50
	/
	3.74
	/
	1.69
	/
	1.42
	/
	1.68
	/

	钙
	mg/L
	0.03
	117
	/
	380
	/
	120
	/
	156
	/
	94
	/

	钠
	mg/L
	0.02
	26.9
	/
	24.0
	/
	25.0
	/
	23.0
	/
	132
	/

	镁
	mg/L
	0.02
	19.7
	/
	42.3
	/
	33.6
	/
	21.9
	/
	27.2
	/

	碱度（碳酸盐）
	mg/L
	1.51
	1.51
	/
	1.51
	/
	1.51
	/
	1.51
	/
	1.51
	/

	碱度
（重碳酸盐）
	mg/L
	1.51
	423
	/
	662
	/
	507
	/
	404
	/
	396
	/

	二氯甲烷
	µg/L
	0.5
	0.5
	I
	0.5
	I
	0.5
	I
	0.5
	I
	0.5
	I

	甲苯
	µg/L
	0.3
	0.3
	I
	0.3
	I
	0.3
	I
	0.3
	I
	0.3
	I

	1,1-二氯乙烷
	µg/L
	0.4
	0.4
	/
	0.4
	/
	0.4
	/
	0.4
	/
	0.4
	/

	1,2-二氯乙烷
	µg/L
	0.4
	0.4
	I
	0.4
	I
	0.4
	I
	0.4
	I
	0.4
	I

	间/对二甲苯
	µg/L
	0.5
	0.5
	II
	0.5
	II
	0.5
	II
	0.5
	II
	0.5
	II

	邻二甲苯
	µg/L
	0.2
	0.2
	II
	0.2
	II
	0.2
	II
	0.2
	II
	0.2
	II

	苯乙烯
	µg/L
	0.2
	0.2
	I
	0.2
	I
	0.2
	I
	0.2
	I
	0.2
	I


从监测评价结果可知，项目所在区域地下水监测因子除总大肠菌群、细菌总数、总硬度、锰、溶解性固体、硫酸盐未达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类水质标准，其余监测因子均符合或优于Ⅳ类水质标准。其中盈天公司项目所在地仅总大肠菌群和细菌总数未达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类水质标准，其余监测因子均符合或优于Ⅳ类水质标准。

[bookmark: _Toc3404]4.3区域大气污染源调查与评价
根据现场踏勘调查和资料的收集，项目建设地周围地区主要污染源为废气，在充分利用企业排污申报资料的基础上，结合实际调查，对该评价区内在建、拟建、削减项目的各污染源、污染因子、排放量进行核实和汇总，筛选出评价区域内的废气主要污染源和污染因子。
根据现场调查，区域在建、拟建项目有组织废气（与本项目相关）排放情况情况见表4.3-1。
表4.3-1  区域在建、拟建项目有组织废气（与本项目相关）排放情况情况表
	排气筒编号
	排气量（m3/h）
	污染物名称
	最大排放速率（kg/h）
	排放参数

	
	
	
	
	高度（m）
	直径（m）
	温度（℃）

	一、捷达油品

	2#
	34000
	非甲烷总烃
	0.035
	30
	0.8
	20

	3#
	61200
	非甲烷总烃
	0.272
	30
	1.5
	20

	4#
	6800
	非甲烷总烃
	0.052
	30
	0.6
	20

	
	
	NH3
	0.017
	
	
	

	
	
	H2S
	0.001
	
	
	

	二、新东化工

	DA030
	5400
	甲苯
	0.044
	25
	0.3
	25

	
	
	非甲烷总烃
	0.159
	
	
	

	DA009
	5000
	非甲烷总烃
	0.05
	25
	0.4
	25

	
	
	甲苯
	0.0069
	
	
	

	三、艾科坦

	1#
	4000
	非甲烷总烃
	0.014
	15
	0.6
	40

	4#
	8000
	非甲烷总烃
	0.021
	25
	0.6
	40

	5#
	47000
	非甲烷总烃
	0.005
	15
	1
	40

	四、吉恩

	DA001
	76860
	甲醇
	0.188
	25
	1.6
	25

	
	
	四氢呋喃
	0.141
	
	
	

	
	
	乙酸乙酯
	0.31634
	
	
	

	
	
	H2S
	0.00001
	
	
	

	
	
	NH3
	0.00013
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	0.97898
	
	
	

	FQ-02
	5000
	NH3
	0.01875
	15
	0.6
	25

	
	
	H2S
	0.00188
	
	
	

	五、中简科技

	DA013
	10980
	氨
	0.068
	40
	0.6
	180

	
	
	非甲烷总烃
	0.283
	
	
	

	DA014
	10480
	氨
	0.068
	40
	0.6
	180

	
	
	非甲烷总烃
	0.249
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[bookmark: _Toc2783934]5.1.1施工期噪声环境影响分析和防治对策
噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声源。根据有关资料，主要施工机械的噪声状况列于表5.1-1。
表5.1-1  施工机械设备噪声
	序号
	施工设备名称
	距设备10m处平均声压级dB（A）

	1
	挖掘机
	82

	2
	推土机
	76

	3
	起重机
	82

	4
	压路机
	82

	5
	卡车
	85

	6
	电锯
	84


由表5.1-1可以看出，现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围也更大。
施工噪声对周围地区噪声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过表5.1-2规定的排放限值。
表5.1-2  建筑施工场界环境噪声排放限值
	时段
	昼间
	夜间

	标准值（dB（A））
	70
	55


施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型选用：
L2=L1-20lgr2/r1
式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB（A））；
      r1、r2为接受点距声源的距离（m）。
由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL：
ΔL=L1-L2=20lgr2/r1
由上式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表5.1-3。
表5.1-3  噪声值随距离的衰减关系
	距离（m）
	1
	10
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	400
	600

	ΔL dB（A）
	0
	20
	34
	40
	43
	46
	48
	49
	52
	57


为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：
（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。
（2）尽量采用低噪声的施工工具和施工方法，如以液压代替气压。
（3）施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。
（4）在高噪声设备周围设置掩蔽物。
（5）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。
（6）加强对施工运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。
[bookmark: _Toc60807946][bookmark: _Toc47925331][bookmark: _Toc116115814][bookmark: _Toc86748061][bookmark: _Toc57537610][bookmark: _Toc88110904][bookmark: _Toc85012534][bookmark: _Toc76214211][bookmark: _Toc108238469][bookmark: _Toc128475728][bookmark: _Toc34020111][bookmark: _Toc91916006]5.1.2施工期大气环境影响分析和防治对策
（1）废气
施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOX、CO及烃类物等，此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。
（2）粉尘和扬尘
本工程在建设过程中，粉尘污染主要来源于：
①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘；
②管道施工中的土方运输产生的粉尘；
③建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；
④搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘；
⑤施工垃圾及清运过程中产生扬尘。
上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。
为了减轻废气、粉尘及扬尘对周围环境的影响，建议采取以下措施：
①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；
②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；
③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；
④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；
⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；
⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；
⑦对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。
[bookmark: _Hlt89855846][bookmark: _Toc86748062][bookmark: _Toc76214212][bookmark: _Toc116115815][bookmark: _Toc47925332][bookmark: _Toc85012535][bookmark: _Toc34020112][bookmark: _Toc88110905][bookmark: _Toc57537611][bookmark: _Toc108238470][bookmark: _Toc91916007][bookmark: _Toc60807947][bookmark: _Toc128475729]5.1.3施工期水环境影响分析和防治对策
（1）施工废水：各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂。
（2）生活污水：施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。
上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。其污染防范措施主要有：
①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、污水种类较单一等特点，可采取相应措施，有效控制污水中污染物的产生量。
②施工废水应收集、隔油沉淀处理达标后排放，严禁废水未经处理直接排入附近水体。
③水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定防雨措施，及时清扫施工过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。
[bookmark: _Toc108238471][bookmark: _Toc60807948][bookmark: _Toc116115816][bookmark: _Toc76214213][bookmark: _Toc88110906][bookmark: _Toc85012536][bookmark: _Toc86748063][bookmark: _Toc91916008][bookmark: _Toc47925333][bookmark: _Toc34020113][bookmark: _Toc57537612][bookmark: _Toc128475730]5.1.4施工固废环境影响分析和防治对策
施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和由施工人员产生的生活垃圾两类，主要环境影响与污染防治分析如下：
（1）对大气环境影响
建筑垃圾和生活垃圾堆放、贮存、转移过程中容易造成细微颗粒、粉尘等随风飞扬，从而对大气环境造成污染；建筑垃圾和生活垃圾若意外引燃，发生火灾，会对大气环境造成污染。
（2）对水体影响
建筑垃圾和生活垃圾若未按要求处置或转移过程中发生泄漏，从而进入水体，将使水质受到直接污染，严重危害水生生物的生存条件，并影响水资源的充分利用；若违规向周边水体倾倒固体废物，将缩减江河湖泊有效面积，使其排洪和灌溉能力有所降低；若违规在陆地堆积或简单填埋的固体废物，经过雨水的浸渍和废物本身的分解，将会产生含有害化学物质的渗滤液，对附近地区的地表及地下水造成污染。
（3）对土壤影响
建筑垃圾和生活垃圾若随意堆放或长期露天堆放，经历长期的日晒雨淋后，垃圾中的有害物质（其中包含有城市建筑垃圾中的油漆、涂料和沥青等释放出的多环芳烃构化物质）通过垃圾渗滤液渗入土壤中，从而发生一系列物理、化学和生物反应，如过滤、吸附、沉淀，或为植物根系吸收或被微生物合成吸收，造成土壤的污染，从而降低了土壤质量；此外，露天堆放的建筑垃圾和生活垃圾在种种外力作用下，较小的碎石块也会进入附近的土壤，改变土壤的物质组成，破坏土壤的结构，降低土壤的生产力；另外建筑垃圾中重金属的含量较高，在多种因素的作用下，其将发生化学反应，使得土壤中重金属含量增加，这将使作物中重金属含量提高。
（4）污染防治措施
施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍产生的生活垃圾。其防治措施主要有：
①尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。
②在工地废料被运送到合适的市场去以前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要针对钢材、金属、砌块、混凝土、未加工木材、瓦楞板纸和沥青等可再生材料进行现场分类和收集。
③对施工现场及时清理，建筑垃圾及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。
④施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点，由环卫所定期将之送往较近的垃圾场进行合理处理，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。
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[bookmark: _Toc97911007][bookmark: _Toc227951084][bookmark: _Toc50457211][bookmark: _Toc170530410][bookmark: _Toc240859400][bookmark: _Toc105743731][bookmark: _Toc236536294][bookmark: _Toc60506274][bookmark: _Toc64374113][bookmark: _Toc238363471][bookmark: _Toc200707939][bookmark: _Toc113810205][bookmark: _Toc59606837][bookmark: _Toc57537617]5.2.1大气环境影响预测与评价
5.2.1.1气象资料
1、气象概况
本项目采用的是常州气象站（58343）资料，气象站位于江苏省，地理坐标为东经119.9781度，北纬31.8667度，海拔高度4.4米。气象站始建于1952年，1952年正式进行气象观测。
常州气象站距项目10.9km，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据2006-2025年气象数据统计分析。
常州气象站气象资料整编表如下所示。
表5.2-1  常州气象站常规气象项目统计（2006-2025年）
	统计项目
	统计值
	极值出现时间
	极值

	多年平均气温（℃）
	17.2
	——
	——

	累年极端最高气温（℃）
	38.5
	2017-07-23
	40.6

	累年极端最低气温（℃）
	-5.9
	2023-01-25
	-9.3

	多年平均气压（hPa）
	1015.9
	——
	——

	多年平均水汽压（hPa）
	16.1
	——
	——

	多年平均相对湿度（%）
	72.4
	——
	——

	多年平均降雨量（mm）
	1277.7
	2015-06-27
	243.6

	灾害天气统计
	多年平均沙暴日数（d）
	0.0
	——
	——

	
	多年平均雷暴日数（d）
	32.4
	——
	——

	
	多年平均冰雹日数（d）
	0.3
	——
	——

	
	多年平均大风日数（d）
	2.7
	——
	——

	多年实测极大风速（m/s）、相应风向
	19.5
	2012-08-08
	24.6 ENE

	多年平均风速（m/s）
	2.2
	——
	——

	多年主导风向、风向频率
	ESE 11.8%
	——
	——

	多年静风频率（风速≤0.2m/s)(%)
	4.9
	——
	——





2、气象站风观测数据统计
（1）月平均风速
常州气象站月平均风速如表5.2-2，03月平均风速最大（2.5米/秒），10月风最小（1.9米/秒）。
表5.2-2  常州气象站月平均风速统计（单位：m/s）
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	平均风速
	2.1
	2.3
	2.5
	2.5
	2.4
	2.3
	2.3
	2.2
	2.1
	1.9
	1.9
	1.9


（2）风向特征
近20年资料分析的风向玫瑰图如图1所示，常州气象站主要风向为ESE和NNE、NE、E，占37.3％，其中以ESE为主风向，占到全年11.8％左右。
表5.2-3  常州气象站年风向频率统计（单位：%）
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	平均风速
	5.8
	9.1
	8.5
	7.2
	7.9
	11.8
	6.4
	5.6
	3.7
	3.1
	3.2
	4.0 
	5.2 
	4.2
	3.8
	5.6
	4.9 


 
[image: ] 
图5.2-1  常州风向玫瑰图（静风频率4.8%）
各月风向频率如下：


表5.2-4  常州气象站月风向频率统计（单位：%）
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	01
	7.8
	13.5
	8.8
	6.5
	5.5
	7.9
	3.6
	2.7
	2.4
	1.7
	2.1
	4.5
	6.9
	5.7
	5.3
	7.8
	7.3

	02
	7.0
	9.7
	10.6
	7.6
	9.4
	11.0
	4.9
	3.9
	3.0
	1.5
	1.7
	3.4
	5.6
	5.0
	4.2
	6.1
	5.4

	03
	5.8
	8.5
	8.5
	8.1
	9.3
	12.5
	7.3
	5.9
	4.7
	2.8
	3.2
	4.7
	4.3
	3.3
	2.9
	4.5
	3.7

	04
	5.0
	6.8
	7.1
	6.0
	7.0
	14.1
	9.3
	8.9
	4.2
	4.3
	3.6
	3.6
	5.7
	4.3
	3.5
	4.3
	2.6

	05
	2.9
	5.9
	6.5
	5.3
	8.8
	15.4
	10.6
	10.2
	6.0
	3.5
	3.7
	3.9
	5.0
	3.4
	3.3
	2.9
	2.6

	06
	2.8
	4.8
	6.2
	7.3
	10.3
	17.0
	9.8
	9.3
	5.6
	5.5
	5.0
	3.9
	4.0
	1.6
	1.9
	2.4
	2.6

	07
	2.7
	4.4
	5.3
	5.9
	7.3
	12.3
	8.7
	9.9
	5.9
	7.5
	7.6
	6.3
	4.3
	3.2
	2.1
	2.9
	3.7

	08
	4.1
	8.6
	8.9
	9.1
	9.1
	13.9
	6.8
	5.8
	3.4
	3.6
	3.6
	3.8
	4.8
	2.9
	2.6
	4.8
	4.1

	09
	7.5
	15.2
	13.0
	11.5
	9.5
	11.8
	3.2
	2.6
	1.5
	0.9
	1.1
	0.9
	3.1
	2.9
	3.6
	7.6
	3.9

	10
	9.6
	13.5
	11.4
	8.9
	7.4
	10.3
	4.8
	2.3
	1.7
	1.1
	1.3
	2.0
	2.9
	3.8
	4.8
	6.9
	7.2

	11
	7.1
	9.7
	8.5
	6.2
	6.1
	9.6
	4.1
	3.0
	3.4
	2.1
	2.7
	5.1
	7.0
	6.0
	4.9
	7.8
	6.6

	12
	7.0
	8.2
	7.8
	4.4
	5.3
	5.9
	3.2
	2.7
	2.5
	2.5
	2.9
	6.3
	9.1
	8.0
	6.7
	9.1
	8.5
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1月静风7.1%                                      2月静风5.2%
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3月静风3.7%                                        4月静风2.6%
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5月静风2.6%                                    6月静风2.3%
 
[image: ] 
7月静风3.7%                                   8月静风4.0%
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9月静风3.7%                                    10月静风7.8%
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11月静风7.0%                              12月静风8.3%
图5.2-2  常州月风向玫瑰图
（3）风速年际变化特征与周期分析
根据近20年资料分析，常州气象站风速呈现下降趋势,每年下降0.03%，2006年年平均风速最大（2.5米/秒），2023年年平均风速最小（1.8米/秒），无明显周期。
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图5.2-3  常州（2006-2025年）年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）
3、气象站温度分析
（1）月平均气温与极端气温
常州气象站07月气温最高（29.2℃），01月气温最低（4.0℃），近20年极端最高气温出现在2017-07-23（40.6℃），近20年极端最低气温出现在2023-01-25（-9.3℃）。
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图5.2-4  常州月平均气温（单位：℃）
（2）温度年际变化趋势与周期分析
常州气象站近20年气温呈现上升趋势,每年上升0.08%，2025年年平均气温最高（18.6℃），2011年年平均气温最低（16.2℃），无明显周期。
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图5.2-5  常州（2006-2025年）年平均气温（单位：℃，虚线为趋势线）
4、气象站降水分析
（1）月平均降水与极端降水
常州气象站07月降水量最大（265.2毫米），12月降水量最小（35.4毫米），近20年极端最大日降水出现在2015-06-27（243.6毫米）。
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图5.2-6  常州月平均降水量（单位：毫米）
（2）降水年际变化趋势与周期分析
常州气象站近20年年降水总量无明显变化趋势，2016年年总降水量最大（2165.1毫米），2022年年总降水量最小（775.9毫米），周期为5年。
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 图5.2-7  常州（2006-2025）年总降水量（单位：毫米，虚线为趋势线）
5、气象站日照分析
（1）月日照时数
常州气象站08月日照最长（205.2小时），02月日照最短（116.5小时）。
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图5.2-8  常州月日照时数（单位：小时）
（2）日照时数年际变化趋势与周期分析
常州气象站近20年年日照时数呈现下降趋势,每年下降13.50%，2013年年日照时数最长（2309.2小时），2020年年日照时数最短（1591.5小时），周期为5年。
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图5.2-9  常州（2006-2025）年日照时长（单位：小时，虚线为趋势线）
6、气象站相对湿度分析
（1）月相对湿度分析
常州气象站09月平均相对湿度最大（77.6%），04月平均相对湿度最小（65.8%）。
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图5.2-10  常州月平均相对湿度（纵轴为百分比）
（2）相对湿度年际变化趋势与周期分析
常州气象站近20年年平均相对湿度呈现下降趋势,每年下降0.27%，2006年年平均相对湿度最大（78.0%），2025年年平均相对湿度最小（66.8%），无明显周期。
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图5.2-11  常州（2006-2025）年平均相对湿度（纵轴为%，虚线为趋势线）




5.2.1.2预测模式
根据评价等级判定结果，本次大气评价等级为一级。因此，需采用进一步预测模型开展大气环境预测与评价。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表3推荐模型适用范围，满足本项目进一步预测的模型有AERMOD、ADMS和CALPUFF。由气象资料统计结果可知，2025年出现风速≤0.5m/s的持续时间未超过72h。本次大气环境影响评价范围内无大型水体（海或湖），不会发生熏烟现象。因此，本次评价不需要采用CALPUFF模型进行进一步预测。
综上，本次选用AERMOD模式进行进一步预测，并采用六五软件工作室开发的EIAProA2018软件。
5.2.1.3模型预测基础数据
1、气象数据
本次地面气象数据选用距离本项目地厂址约10.9km，地形地貌及海拔高度基本一致的常州市气象站，气象站代码为58343，经纬度为东经119.9781度，北纬31.8667度，测场海拔高度为4.4米。
表5.2-5  观测气象数据信息
	气象站名称
	气象站编号
	气象站等级
	气象站坐标/m
	相对距离/m
	海拔高度/m
	数据年份
	气象要求

	
	
	
	X
	Y
	
	
	
	

	常州
	58343
	基本站
	1816
	-18236
	10900
	4.4
	2025
	风向、风速、总云
量和干球温度


高空气象数据采用WRF模拟生成。高空气象数据时间为2025年全年，模拟网格点编号为156069，模拟网格点距离项目所在地直线距离为10.9km，具体信息见表5.2-6。
表5.2-6  模拟气象数据信息
	模拟点坐标/m
	相对距离/m
	数据年份
	模拟气象要素
	模拟方式

	X
	Y
	
	
	
	

	1816
	-18236
	10900
	2025
	气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向、风速
	WRF


2、地形数据
地面数据采用SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）90m分辨率地形数据。数据来源为：http://srtm.csi.cgiar.org。地形数据范围为srtm60-06和srtm61-06。
本项目区域地形图见图5.2-12。
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图5.2-12  本项目区域地形图
3、参数选择
（1）预测网格设置
本次达标因子预测范围为5.0km*5.0km的矩形范围，覆盖了评价范围及各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域。网格点采用等间距法进行设置，距离源中心2.5km的网格间距为100m。考虑到周边保护目标的分布以及污染源的排放高度，本次预测包括网格点和环境空气保护目标。本项目设置多个离散点为预测范围内的主要环境空气保护目标，本次评价敏感点分布情况见表5.2-7。



表5.2-7  敏感点分布情况表
	名称
	坐标/m
	保护
对象
	保护
内容/人
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	新华村
	-649
	2073
	居住区
	8000
	二类
	NW
	1770

	常恒花苑
	-625
	1745
	居住区
	2000
	二类
	NW
	2067

	合兴圩
	-691
	1525
	居住区
	50
	二类
	NW
	1750

	新华实验小学
	-1119
	1990
	文化教育
	2400
	二类
	NW
	2340

	新华幼儿园
	-1072
	1817
	文化教育
	150
	二类
	NW
	2210

	新合兴圩
	-1030
	2496
	居住区
	150
	二类
	NW
	2750

	太平圩
	-1816
	1823
	居住区
	50
	二类
	NW
	2270

	贾家埭
	-1381
	1430
	居住区
	50
	二类
	NW
	2074

	同新圩
	-1518
	1102
	居住区
	100
	二类
	NW
	1991

	蛇圩埭
	-1542
	745
	居住区
	50
	二类
	NW
	1720

	魏村中学
	-1232
	584
	文化教育
	2400
	二类
	NW
	1484

	临江花苑
	-1417
	54
	居住区
	6000
	二类
	W
	1432

	魏村花苑
	-1976
	530
	居民区
	2500
	二类
	W
	2159

	陈家村
	-2155
	-685
	居民区
	100
	二类
	SW
	2435

	圩塘集镇
	2500
	-1734
	居住区
	15000
	二类
	SE
	2441


（2）建筑物下洗
本项目DA002、DA004、DA001、DA005排气筒高度分别为50m、25m、20m、20m，排气筒附近主要建构筑物为焚烧炉辅房和B-7车间，建筑物高度分别为20m、15m。经计算，本项目GEP烟囱高度见下表。
表5.2-8  GEP烟囱高度计算结果一览表
	序号
	烟囱名称
	烟囱高度（m）
	GEP烟囱高度（m）
	影响到源的层数
	影响到源幢（层）

	1
	DA002
	50
	48
	1
	2幢(1层)

	2
	DA004
	25
	47
	1
	2幢(1层)

	3
	DA001
	20
	无
	无
	无

	4
	DA005
	20
	35
	1
	1幢(1层)


经计算，DA004、DA005排气筒GEP烟囱高度>烟囱实际高度，需要考虑建筑物下洗。


5.2.1.4预测内容
1、预测方案
根据前文环境质量现状调查章节，本项目位于不达标区，因此主要进行不达标区的评价，对照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表5预测内容和评价要求，本次预测方案见下表。
[bookmark: _Ref7867915][bookmark: _Ref422952304]表5.2-9  本项目大气环境影响预测方案一览表
	评价
对象
	污染源类别
	污染源
排放形式
	预测内容
	评价内容

	不达标区评价项目
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源-区域削减污染源+其他在建、拟建的污染源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况，或短期浓度的达标情况
年平均质量浓度变化率

	
	新增污染源
	非正常排放
	1h平均质量浓度
	最大浓度占标率

	大气环境防护距离
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
	大气环境防护距离


2、预测源强
（1）项目排放污染源强
本次预测的因子有：氨、硫化氢、甲醇、异丙醇、正丁醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二氯乙烷、二氯甲烷、环己酮、环己烷、二甲基甲酰胺、四氢呋喃、酚、异丙苯、乙腈、非甲烷总烃、二噁英类，有组织废气排放预测参数见表5.2-10，无组织废气排放预测参数表5.2-11。
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表5.2-10  本项目有组织废气排放源强表
	名称
	排气筒中心坐标
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒高度(m)
	排气筒出口内径(m)
	烟气流速(m3/h)
	烟气温度(℃)
	年排放小时数(h)
	排放
工况
	污染物排放速率(kg/h)

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	DA002
	45
	53
	2
	50
	1.8
	79000
	110
	8400
	正常
	甲醇
	0.98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	异丙醇
	0.04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	丁醇
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	乙酸乙酯
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	乙酸丁酯
	0.79

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	乙酸甲酯
	0.61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲苯
	0.16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二甲苯
	0.08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	苯乙烯
	0.02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二氯乙烷
	0.25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二氯甲烷
	0.33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	环己酮
	0.23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	环己烷
	0.14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DMF
	0.86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	四氢呋喃
	0.96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	苯酚
	0.02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	异丙苯
	0.08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	乙腈
	0.89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	1.95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二噁英
	2381ng/h

	DA004
	82
	101
	3
	25
	1.4
	60000
	25
	8400
	正常
	氨
	0.0005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	硫化氢
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.273

	DA001
	208
	-106
	5
	20
	2
	120000
	25
	8400
	正常
	非甲烷总烃
	0.06

	DA005
	178
	60
	2
	20
	1.3
	38000
	25
	8400
	正常
	甲醇
	0.37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	异丙醇
	0.27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	丁醇
	0.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	乙酸乙酯
	0.40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	乙酸丁酯
	0.28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	乙酸甲酯
	0.27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲苯
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二甲苯
	0.17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	苯乙烯
	0.03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二氯乙烷
	0.32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二氯甲烷
	0.30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	环己酮
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	环己烷
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DMF
	0.28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	四氢呋喃
	0.32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	苯酚
	0.06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	异丙苯
	0.07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	乙腈
	0.29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	1.35




表5.2-11  本项目无组织废气排放源强表
	名称
	面源各顶点坐标（m）
	面源海拔高度（m）
	面源有效排放高度（m）
	年排放小时数（h）
	排放
工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	B-7车间
	210
	35
	3
	3
	8400
	正常
	甲醇
	0.1038

	
	228
	24
	
	
	
	
	异丙醇
	0.0449

	
	207
	-14
	
	
	
	
	丁醇
	0.0118

	
	188
	0
	
	
	
	
	乙酸乙酯
	0.0208

	
	
	
	
	
	
	
	乙酸丁酯
	0.0222

	
	
	
	
	
	
	
	乙酸甲酯
	0.0035

	
	
	
	
	
	
	
	甲苯
	0.0225

	
	
	
	
	
	
	
	二甲苯
	0.0035

	
	
	
	
	
	
	
	苯乙烯
	0.0007

	
	
	
	
	
	
	
	二氯乙烷
	0.0355

	
	
	
	
	
	
	
	二氯甲烷
	0.052

	
	
	
	
	
	
	
	环己酮
	0.0017

	
	
	
	
	
	
	
	环己烷
	0.0228

	
	
	
	
	
	
	
	DMF
	0.0146

	
	
	
	
	
	
	
	四氢呋喃
	0.037

	
	
	
	
	
	
	
	苯酚
	0.0018

	
	
	
	
	
	
	
	异丙苯
	0.0018

	
	
	
	
	
	
	
	乙腈
	0.0532

	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.371

	实验室
	241
	-61
	3
	3
	8400
	正常
	非甲烷总烃
	0.0036

	
	259
	-72
	
	
	
	
	
	

	
	255
	-80
	
	
	
	
	
	

	
	238
	-69
	
	
	
	
	
	

	1#仓库
	85
	77
	3
	3
	8400
	正常
	非甲烷总烃
	0.0012

	
	122
	55
	
	
	
	
	
	

	
	114
	42
	
	
	
	
	
	

	
	78
	64
	
	
	
	
	
	

	3#仓库
	290
	-89
	3
	3
	8400
	正常
	非甲烷总烃
	0.0012

	
	337
	-115
	
	
	
	
	
	

	
	301
	-133
	
	
	
	
	
	

	
	264
	-134
	
	
	
	
	
	

	5#仓库
	60
	8
	5
	3
	8400
	正常
	非甲烷总烃
	0.0012

	
	101
	-17
	
	
	
	
	
	

	
	87
	-43
	
	
	
	
	
	

	
	45
	-16
	
	
	
	
	
	

	分拣暂存间
	250
	17
	3
	3
	8400
	正常
	非甲烷总烃
	0.0012

	
	276
	1
	
	
	
	
	
	

	
	255
	-40
	
	
	
	
	
	

	
	226
	-24
	
	
	
	
	
	

	污水站
	66
	140
	3
	3
	8400
	正常
	氨
	0.0012

	
	106
	115
	
	
	
	
	硫化氢
	0.00012

	
	91
	90
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.0036

	
	51
	113
	
	
	
	
	
	




（2）非正常工况
本项目非正常工况下污染物排放情况见表5.2-12。
表5.2-12  本项目非正常工况废气源强表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间（h）
	年发生频次
（次）

	DA002
	焚烧炉故障
	甲醇
	1.9554
	≤1
	≤1

	
	
	异丙醇
	0.0898
	
	

	
	
	丁醇
	0.1052
	
	

	
	
	乙酸乙酯
	2.426
	
	

	
	
	乙酸丁酯
	1.5854
	
	

	
	
	乙酸甲酯
	1.2184
	
	

	
	
	甲苯
	0.3164
	
	

	
	
	二甲苯
	0.158
	
	

	
	
	苯乙烯
	0.045
	
	

	
	
	二氯乙烷
	0.5008
	
	

	
	
	二氯甲烷
	0.663
	
	

	
	
	环己酮
	0.4556
	
	

	
	
	环己烷
	0.2872
	
	

	
	
	DMF
	1.7172
	
	

	
	
	四氢呋喃
	1.9276
	
	

	
	
	苯酚
	0.0322
	
	

	
	
	异丙苯
	0.169
	
	

	
	
	乙腈
	1.7772
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	3.9056
	
	





2、在建、拟建污染源
本项目在建/拟建源数据均来自各单位最新的环评数据，具体区域在建/拟建污染源见表5.2-13。
表5.2-13  区域在建、拟建项目有组织废气（与本项目相关）排放情况
	[bookmark: _Hlk183461623]排气筒编号
	排气量（m3/h）
	污染物名称
	最大排放速率（kg/h）
	排放参数

	
	
	
	
	高度（m）
	直径（m）
	温度（℃）

	一、捷达油品

	2#
	34000
	非甲烷总烃
	0.035
	30
	0.8
	20

	3#
	61200
	非甲烷总烃
	0.272
	30
	1.5
	20

	4#
	6800
	非甲烷总烃
	0.052
	30
	0.6
	20

	
	
	NH3
	0.017
	
	
	

	
	
	H2S
	0.001
	
	
	

	二、新东化工

	DA030
	5400
	甲苯
	0.044
	25
	0.3
	25

	
	
	非甲烷总烃
	0.159
	
	
	

	DA009
	5000
	非甲烷总烃
	0.05
	25
	0.4
	25

	
	
	甲苯
	0.0069
	
	
	

	三、艾科坦

	1#
	4000
	非甲烷总烃
	0.014
	15
	0.6
	40

	4#
	8000
	非甲烷总烃
	0.021
	25
	0.6
	40

	5#
	47000
	非甲烷总烃
	0.005
	15
	1
	40

	四、吉恩

	DA001
	76860
	甲醇
	0.188
	25
	1.6
	25

	
	
	四氢呋喃
	0.141
	
	
	

	
	
	乙酸乙酯
	0.31634
	
	
	

	
	
	H2S
	0.00001
	
	
	

	
	
	NH3
	0.00013
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	0.97898
	
	
	

	FQ-02
	5000
	NH3
	0.01875
	15
	0.6
	25

	
	
	H2S
	0.00188
	
	
	

	五、中简科技

	DA013
	10980
	氨
	0.068
	40
	0.6
	180

	
	
	非甲烷总烃
	0.283
	
	
	

	DA014
	10480
	氨
	0.068
	40
	0.6
	180

	
	
	非甲烷总烃
	0.249
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5.2.1.5项目正常工况下环境影响预测结果
1、项目贡献质量浓度预测结果
正常工况下，本项目贡献质量浓度预测结果如下：
表5.2-14  甲醇贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	甲醇
	新华村
	1小时
	1.69E-02
	25011524
	0.56 
	达标

	
	
	日平均
	1.35E-03
	250630
	0.14 
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	1.75E-02
	25011524
	0.58 
	达标

	
	
	日平均
	1.42E-03
	250630
	0.14 
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	1.80E-02
	25113021
	0.60 
	达标

	
	
	日平均
	1.80E-03
	250605
	0.18 
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	1.61E-02
	25113021
	0.54 
	达标

	
	
	日平均
	1.38E-03
	250704
	0.14 
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	1.32E-02
	25113021
	0.44 
	达标

	
	
	日平均
	1.60E-03
	250704
	0.16 
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	1.52E-02
	25011524
	0.51 
	达标

	
	
	日平均
	1.00E-03
	250630
	0.10 
	达标

	
	太平圩
	1小时
	1.43E-02
	25121507
	0.48 
	达标

	
	
	日平均
	9.75E-04
	250704
	0.10 
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	1.64E-02
	25121507
	0.55 
	达标

	
	
	日平均
	1.27E-03
	250704
	0.13 
	达标

	
	同新圩
	1小时
	1.30E-02
	25110501
	0.43 
	达标

	
	
	日平均
	1.91E-03
	250618
	0.19 
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	1.98E-02
	25042903
	0.66 
	达标

	
	
	日平均
	2.00E-03
	250829
	0.20 
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	1.77E-02
	25042903
	0.59 
	达标

	
	
	日平均
	2.80E-03
	250829
	0.28 
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	1.92E-02
	25120903
	0.64 
	达标

	
	
	日平均
	3.63E-03
	250911
	0.36 
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	1.61E-02
	25090303
	0.54 
	达标

	
	
	日平均
	1.82E-03
	251010
	0.18 
	达标

	
	陈家村
	1小时
	1.49E-02
	25122806
	0.50 
	达标

	
	
	日平均
	1.60E-03
	251017
	0.16 
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	1.12E-02
	25071304
	0.37 
	达标

	
	
	日平均
	9.86E-04
	251013
	0.10 
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	5.40E-02
	25090401
	1.80 
	达标

	
	
	日平均
	1.93E-02
	250101
	1.93 
	达标


表5.2-15  异丙醇贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	异丙醇
	新华村
	1小时
	7.33E-03
	25011524
	1.22
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	7.59E-03
	25011524
	1.27
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	7.88E-03
	25060502
	1.31
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	6.96E-03
	25113021
	1.16
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	5.72E-03
	25113021
	0.95
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	6.59E-03
	25011524
	1.10
	达标

	
	太平圩
	1小时
	6.17E-03
	25121507
	1.03
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	7.08E-03
	25121507
	1.18
	达标

	
	同新圩
	1小时
	6.50E-03
	25091523
	1.08
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	8.57E-03
	25042903
	1.43
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	7.66E-03
	25042903
	1.28
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	8.31E-03
	25120903
	1.38
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	6.95E-03
	25090303
	1.16
	达标

	
	陈家村
	1小时
	6.46E-03
	25122806
	1.08
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	6.24E-03
	25090823
	1.04
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.34E-02
	25090401
	3.89
	达标


表5.2-16  丁醇贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	丁醇
	新华村
	1小时
	2.07E-03
	25061723
	2.07
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	2.22E-03
	25052101
	2.22
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	2.35E-03
	25060502
	2.35
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	2.06E-03
	25051220
	2.06
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	2.00E-03
	25070121
	2.00
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	2.04E-03
	25070403
	2.04
	达标

	
	太平圩
	1小时
	2.02E-03
	25082503
	2.02
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	2.03E-03
	25082503
	2.03
	达标

	
	同新圩
	1小时
	2.44E-03
	25091523
	2.44
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	2.52E-03
	25082806
	2.52
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	2.63E-03
	25051922
	2.63
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	2.55E-03
	25091520
	2.55
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	2.33E-03
	25090602
	2.33
	达标

	
	陈家村
	1小时
	2.33E-03
	25081023
	2.33
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	2.34E-03
	25090823
	2.34
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	6.14E-03
	25090401
	6.14
	达标


表5.2-17  乙酸乙酯贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	乙酸乙酯
	新华村
	1小时
	6.95E-03
	25061723
	6.95
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	7.51E-03
	25052101
	7.51
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	7.52E-03
	25051220
	7.52
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	7.03E-03
	25051220
	7.03
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	6.76E-03
	25070121
	6.76
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	6.85E-03
	25070403
	6.85
	达标

	
	太平圩
	1小时
	6.60E-03
	25082503
	6.60
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	6.50E-03
	25090606
	6.50
	达标

	
	同新圩
	1小时
	8.20E-03
	25091523
	8.20
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	8.14E-03
	25082806
	8.14
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	8.92E-03
	25080506
	8.92
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	8.48E-03
	25091520
	8.48
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	7.79E-03
	25073124
	7.79
	达标

	
	陈家村
	1小时
	7.78E-03
	25081023
	7.78
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	7.80E-03
	25090823
	7.80
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.65E-02
	25091407
	16.49
	达标


表5.2-18  乙酸丁酯贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	乙酸丁酯
	新华村
	1小时
	5.07E-03
	25061723
	5.07
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	5.46E-03
	25052101
	5.46
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	5.53E-03
	25051220
	5.53
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	5.08E-03
	25051220
	5.08
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	4.92E-03
	25070121
	4.92
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	5.00E-03
	25070403
	5.00
	达标

	
	太平圩
	1小时
	4.87E-03
	25082503
	4.87
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	4.82E-03
	25090606
	4.82
	达标

	
	同新圩
	1小时
	5.98E-03
	25091523
	5.98
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	6.06E-03
	25082806
	6.06
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	6.51E-03
	25080506
	6.51
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	6.23E-03
	25091520
	6.23
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	5.68E-03
	25090602
	5.68
	达标

	
	陈家村
	1小时
	5.68E-03
	25081023
	5.68
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	5.70E-03
	25090823
	5.70
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.27E-02
	25090321
	12.71
	达标


表5.2-19  乙酸甲酯贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	乙酸甲酯
	新华村
	1小时
	4.41E-03
	25052101
	6.30
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	4.78E-03
	25052101
	6.83
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	4.71E-03
	25053020
	6.73
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	4.52E-03
	25051220
	6.45
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	4.31E-03
	25070121
	6.15
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	4.35E-03
	25070403
	6.21
	达标

	
	太平圩
	1小时
	4.10E-03
	25082503
	5.86
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	4.00E-03
	25090606
	5.72
	达标

	
	同新圩
	1小时
	5.20E-03
	25091523
	7.43
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	5.03E-03
	25061823
	7.19
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	5.62E-03
	25080506
	8.03
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	5.31E-03
	25091520
	7.58
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	4.98E-03
	25073124
	7.12
	达标

	
	陈家村
	1小时
	4.91E-03
	25081023
	7.02
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	4.93E-03
	25090823
	7.04
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.09E-02
	25091407
	15.54
	达标


表5.2-20  甲苯贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	甲苯
	新华村
	1小时
	3.67E-03
	25011524
	1.84
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	3.80E-03
	25011524
	1.90
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	3.91E-03
	25113021
	1.96
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	3.49E-03
	25113021
	1.74
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	2.87E-03
	25113021
	1.43
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	3.30E-03
	25011524
	1.65
	达标

	
	太平圩
	1小时
	3.09E-03
	25121507
	1.55
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	3.55E-03
	25121507
	1.77
	达标

	
	同新圩
	1小时
	3.16E-03
	25091523
	1.58
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	4.29E-03
	25042903
	2.15
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	3.84E-03
	25042903
	1.92
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	4.16E-03
	25120903
	2.08
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	3.49E-03
	25090303
	1.74
	达标

	
	陈家村
	1小时
	3.24E-03
	25122806
	1.62
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	3.03E-03
	25090823
	1.52
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.17E-02
	25090401
	5.85
	达标


表5.2-21  二甲苯贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	二甲苯
	新华村
	1小时
	2.81E-03
	25052101
	1.40
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	3.04E-03
	25052101
	1.52
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	3.01E-03
	25053020
	1.50
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	2.86E-03
	25092403
	1.43
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	2.73E-03
	25070121
	1.37
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	2.77E-03
	25070403
	1.38
	达标

	
	太平圩
	1小时
	2.63E-03
	25082503
	1.31
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	2.56E-03
	25090606
	1.28
	达标

	
	同新圩
	1小时
	3.31E-03
	25091523
	1.66
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	3.20E-03
	25061823
	1.60
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	3.54E-03
	25080506
	1.77
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	3.37E-03
	25091520
	1.68
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	3.17E-03
	25073124
	1.58
	达标

	
	陈家村
	1小时
	3.13E-03
	25081023
	1.57
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	3.14E-03
	25090823
	1.57
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	6.88E-03
	25091407
	3.44
	达标


表5.2-22  苯乙烯贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	苯乙烯
	新华村
	1小时
	4.97E-04
	25052101
	4.97
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	5.39E-04
	25052101
	5.39
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	5.34E-04
	25053020
	5.34
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	5.07E-04
	25092403
	5.07
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	4.85E-04
	25070121
	4.85
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	4.91E-04
	25070403
	4.91
	达标

	
	太平圩
	1小时
	4.66E-04
	25082503
	4.66
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	4.55E-04
	25090606
	4.55
	达标

	
	同新圩
	1小时
	5.87E-04
	25091523
	5.87
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	5.69E-04
	25061823
	5.69
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	6.29E-04
	25080506
	6.29
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	5.98E-04
	25091520
	5.98
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	5.61E-04
	25073124
	5.61
	达标

	
	陈家村
	1小时
	5.55E-04
	25081023
	5.55
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	5.57E-04
	25090823
	5.57
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.22E-03
	25091407
	12.16
	达标


表5.2-23  二氯乙烷贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	二氯乙烷
	新华村
	1小时
	6.05E-03
	25061723
	0.20
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	6.49E-03
	25052101
	0.22
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	6.99E-03
	25060502
	0.23
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	6.01E-03
	25051220
	0.20
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	5.84E-03
	25070121
	0.19
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	5.97E-03
	25070403
	0.20
	达标

	
	太平圩
	1小时
	5.91E-03
	25082503
	0.20
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	5.97E-03
	25082503
	0.20
	达标

	
	同新圩
	1小时
	7.15E-03
	25091523
	0.24
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	7.38E-03
	25082806
	0.25
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	7.72E-03
	25051922
	0.26
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	7.46E-03
	25091520
	0.25
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	6.82E-03
	25090602
	0.23
	达标

	
	陈家村
	1小时
	6.81E-03
	25081023
	0.23
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	6.84E-03
	25090823
	0.23
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.85E-02
	25090401
	0.62
	达标


表5.2-24  二氯甲烷贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	二氯甲烷
	新华村
	1小时
	8.49E-03
	25011524
	1.89
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	8.79E-03
	25011524
	1.95
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	9.04E-03
	25113021
	2.01
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	8.07E-03
	25113021
	1.79
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	6.63E-03
	25113021
	1.47
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	7.64E-03
	25011524
	1.70
	达标

	
	太平圩
	1小时
	7.14E-03
	25121507
	1.59
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	8.20E-03
	25121507
	1.82
	达标

	
	同新圩
	1小时
	7.29E-03
	25061721
	1.62
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	9.92E-03
	25042903
	2.21
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	8.87E-03
	25042903
	1.97
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	9.62E-03
	25120903
	2.14
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	8.05E-03
	25090303
	1.79
	达标

	
	陈家村
	1小时
	7.48E-03
	25122806
	1.66
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	7.00E-03
	25090823
	1.56
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.71E-02
	25090401
	6.01
	达标


表5.2-25  环己酮贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	环己酮
	新华村
	1小时
	2.12E-03
	25052101
	3.54
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	2.30E-03
	25052101
	3.84
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	2.27E-03
	25053020
	3.78
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	2.17E-03
	25051220
	3.62
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	2.07E-03
	25070121
	3.45
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	2.09E-03
	25070403
	3.49
	达标

	
	太平圩
	1小时
	1.98E-03
	25082503
	3.29
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	1.93E-03
	25090606
	3.21
	达标

	
	同新圩
	1小时
	2.50E-03
	25091523
	4.17
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	2.42E-03
	25061823
	4.03
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	2.70E-03
	25080506
	4.50
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	2.55E-03
	25091520
	4.25
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	2.40E-03
	25073124
	4.00
	达标

	
	陈家村
	1小时
	2.36E-03
	25081023
	3.94
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	2.37E-03
	25090823
	3.96
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	5.24E-03
	25091407
	8.73
	达标


表5.2-26  环己烷贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	环己烷
	新华村
	1小时
	3.72E-03
	25011524
	0.27
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	3.90E-03
	25052101
	0.28
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	4.38E-03
	25060502
	0.31
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	3.60E-03
	25051220
	0.26
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	3.51E-03
	25070121
	0.25
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	3.59E-03
	25070403
	0.26
	达标

	
	太平圩
	1小时
	3.56E-03
	25082503
	0.25
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	3.63E-03
	25082503
	0.26
	达标

	
	同新圩
	1小时
	4.30E-03
	25091523
	0.31
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	4.46E-03
	25082806
	0.32
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	4.66E-03
	25051922
	0.33
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	4.49E-03
	25091520
	0.32
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	4.11E-03
	25090602
	0.29
	达标

	
	陈家村
	1小时
	4.10E-03
	25081023
	0.29
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	4.11E-03
	25090823
	0.29
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.19E-02
	25090401
	0.85
	达标


表5.2-27  DMF贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	DMF
	新华村
	1小时
	4.87E-03
	25061723
	16.22
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	5.26E-03
	25052101
	17.52
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	5.26E-03
	25051220
	17.54
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	4.92E-03
	25051220
	16.41
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	4.74E-03
	25070121
	15.79
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	4.80E-03
	25070403
	15.99
	达标

	
	太平圩
	1小时
	4.62E-03
	25082503
	15.40
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	4.55E-03
	25090606
	15.17
	达标

	
	同新圩
	1小时
	5.74E-03
	25091523
	19.13
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	5.70E-03
	25082806
	18.99
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	6.25E-03
	25080506
	20.82
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	5.94E-03
	25091520
	19.81
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	5.45E-03
	25073124
	18.17
	达标

	
	陈家村
	1小时
	5.44E-03
	25081023
	18.15
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	5.46E-03
	25090823
	18.19
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.15E-02
	25091407
	38.48
	达标


表5.2-28  四氢呋喃贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	四氢呋喃
	新华村
	1小时
	6.11E-03
	25061723
	3.06
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	6.55E-03
	25052101
	3.27
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	7.19E-03
	25060502
	3.60
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	6.06E-03
	25051220
	3.03
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	5.90E-03
	25070121
	2.95
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	6.01E-03
	25070403
	3.01
	达标

	
	太平圩
	1小时
	5.96E-03
	25082503
	2.98
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	6.05E-03
	25082503
	3.02
	达标

	
	同新圩
	1小时
	7.20E-03
	25091523
	3.60
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	7.47E-03
	25082806
	3.74
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	7.85E-03
	25080506
	3.93
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	7.57E-03
	25091520
	3.78
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	6.88E-03
	25090602
	3.44
	达标

	
	陈家村
	1小时
	6.87E-03
	25081023
	3.43
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	6.88E-03
	25090823
	3.44
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.93E-02
	25090401
	9.63
	达标


表5.2-29  苯酚贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	苯酚
	新华村
	1小时
	1.00E-03
	25052101
	10.04
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	1.09E-03
	25052101
	10.87
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	1.08E-03
	25051220
	10.80
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	1.02E-03
	25092403
	10.22
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	9.79E-04
	25070121
	9.79
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	9.92E-04
	25070403
	9.92
	达标

	
	太平圩
	1小时
	9.46E-04
	25082503
	9.46
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	9.24E-04
	25090606
	9.24
	达标

	
	同新圩
	1小时
	1.19E-03
	25091523
	11.87
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	1.15E-03
	25061823
	11.53
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	1.27E-03
	25080506
	12.69
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	1.21E-03
	25091520
	12.10
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	1.13E-03
	25073124
	11.33
	达标

	
	陈家村
	1小时
	1.12E-03
	25081023
	11.23
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	1.13E-03
	25090823
	11.27
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.44E-03
	25091407
	24.42
	达标


表5.2-30  异丙苯贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	异丙苯
	新华村
	1小时
	1.16E-03
	25052101
	8.32
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	1.26E-03
	25052101
	9.01
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	1.25E-03
	25053020
	8.93
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	1.19E-03
	25051220
	8.48
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	1.14E-03
	25070121
	8.11
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	1.15E-03
	25070403
	8.21
	达标

	
	太平圩
	1小时
	1.09E-03
	25082503
	7.81
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	1.07E-03
	25090606
	7.63
	达标

	
	同新圩
	1小时
	1.38E-03
	25091523
	9.83
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	1.34E-03
	25061823
	9.55
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	1.48E-03
	25080506
	10.56
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	1.40E-03
	25091520
	10.03
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	1.31E-03
	25073124
	9.39
	达标

	
	陈家村
	1小时
	1.30E-03
	25081023
	9.29
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	1.31E-03
	25090823
	9.33
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.84E-03
	25091407
	20.29
	达标


表5.2-31  乙腈贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	乙腈
	新华村
	1小时
	8.69E-03
	25011524
	5.11
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	8.99E-03
	25011524
	5.29
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	9.24E-03
	25113021
	5.43
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	8.25E-03
	25113021
	4.85
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	6.78E-03
	25113021
	3.99
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	7.81E-03
	25011524
	4.60
	达标

	
	太平圩
	1小时
	7.31E-03
	25121507
	4.30
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	8.38E-03
	25121507
	4.93
	达标

	
	同新圩
	1小时
	7.16E-03
	25061721
	4.21
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	1.02E-02
	25042903
	5.97
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	9.07E-03
	25042903
	5.34
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	9.84E-03
	25120903
	5.79
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	8.24E-03
	25090303
	4.85
	达标

	
	陈家村
	1小时
	7.65E-03
	25122806
	4.50
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	6.86E-03
	25090823
	4.04
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.77E-02
	25090401
	16.28
	达标


表5.2-32  非甲烷总烃贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	非甲烷总烃
	新华村
	1小时
	6.30E-02
	25011524
	3.15
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	6.59E-02
	25011524
	3.30
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	6.71E-02
	25113021
	3.35
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	5.98E-02
	25113021
	2.99
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	4.99E-02
	25113021
	2.50
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	5.66E-02
	25011524
	2.83
	达标

	
	太平圩
	1小时
	5.28E-02
	25121507
	2.64
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	6.10E-02
	25121507
	3.05
	达标

	
	同新圩
	1小时
	4.82E-02
	25110501
	2.41
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	7.36E-02
	25042903
	3.68
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	6.66E-02
	25042903
	3.33
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	7.13E-02
	25120903
	3.57
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	5.96E-02
	25090303
	2.98
	达标

	
	陈家村
	1小时
	5.51E-02
	25122806
	2.75
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	4.12E-02
	25071304
	2.06
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.94E-01
	25090401
	9.71
	达标


表5.2-33  二噁英贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	二噁英
	新华村
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	常恒花苑
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	合兴圩
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	新华实验小学
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	新华幼儿园
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	新合兴圩
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	太平圩
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	贾家埭
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	同新圩
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	蛇圩埭
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	魏村中学
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	临江花苑
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	魏村花苑
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	陈家村
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	圩塘集镇
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	区域最大落地浓度
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标


表5.2-34  氨贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	氨
	新华村
	1小时
	2.43E-04
	25011524
	0.12
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	3.80E-04
	25011524
	0.19
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	4.71E-04
	25011524
	0.24
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	2.68E-04
	25113021
	0.13
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	3.24E-04
	25113021
	0.16
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	2.26E-04
	25011524
	0.11
	达标

	
	太平圩
	1小时
	2.46E-04
	25121507
	0.12
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	3.51E-04
	25121507
	0.18
	达标

	
	同新圩
	1小时
	2.20E-04
	25110501
	0.11
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	2.65E-04
	25042903
	0.13
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	4.97E-04
	25080324
	0.25
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	4.27E-04
	25112522
	0.21
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	2.90E-04
	25092304
	0.15
	达标

	
	陈家村
	1小时
	1.80E-04
	25011718
	0.09
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	1.04E-04
	25071304
	0.05
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.08E-03
	25021001
	1.54
	达标


表5.2-35  硫化氢贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	硫化氢
	新华村
	1小时
	2.43E-05
	25011524
	0.24
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	3.80E-05
	25011524
	0.38
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	4.72E-05
	25011524
	0.47
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	2.68E-05
	25113021
	0.27
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	3.24E-05
	25113021
	0.32
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	2.26E-05
	25011524
	0.23
	达标

	
	太平圩
	1小时
	2.46E-05
	25121507
	0.25
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	3.51E-05
	25121507
	0.35
	达标

	
	同新圩
	1小时
	2.20E-05
	25110501
	0.22
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	2.65E-05
	25042903
	0.26
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	4.97E-05
	25080324
	0.50
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	4.27E-05
	25112522
	0.43
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	2.90E-05
	25092304
	0.29
	达标

	
	陈家村
	1小时
	1.80E-05
	25011718
	0.18
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	1.04E-05
	25071304
	0.10
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.08E-04
	25021001
	3.08
	达标







二、叠加现状环境质量浓度及其他污染源影响后预测结果
叠加现状环境质量浓度及其他污染源影响后预测结果见下表。
表5.2-36  叠加后甲醇环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度
(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	甲醇
	新华村
	1小时
	1.69E-02
	25011524
	0.00E+00
	1.69E-02
	0.56
	达标

	
	
	日平均
	1.52E-03
	250630
	0.00E+00
	1.52E-03
	0.15
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	1.75E-02
	25011524
	0.00E+00
	1.75E-02
	0.58
	达标

	
	
	日平均
	1.53E-03
	250630
	0.00E+00
	1.53E-03
	0.15
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	1.80E-02
	25113021
	0.00E+00
	1.80E-02
	0.60
	达标

	
	
	日平均
	2.05E-03
	250605
	0.00E+00
	2.05E-03
	0.20
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	1.61E-02
	25113021
	0.00E+00
	1.61E-02
	0.54
	达标

	
	
	日平均
	1.53E-03
	250704
	0.00E+00
	1.53E-03
	0.15
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	1.32E-02
	25113021
	0.00E+00
	1.32E-02
	0.44
	达标

	
	
	日平均
	1.71E-03
	250704
	0.00E+00
	1.71E-03
	0.17
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	1.52E-02
	25011524
	0.00E+00
	1.52E-02
	0.51
	达标

	
	
	日平均
	1.21E-03
	250630
	0.00E+00
	1.21E-03
	0.12
	达标

	
	太平圩
	1小时
	1.43E-02
	25121507
	0.00E+00
	1.43E-02
	0.48
	达标

	
	
	日平均
	1.20E-03
	250818
	0.00E+00
	1.20E-03
	0.12
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	1.64E-02
	25121507
	0.00E+00
	1.64E-02
	0.55
	达标

	
	
	日平均
	1.45E-03
	250818
	0.00E+00
	1.45E-03
	0.14
	达标

	
	同新圩
	1小时
	1.30E-02
	25110501
	0.00E+00
	1.30E-02
	0.43
	达标

	
	
	日平均
	2.14E-03
	250618
	0.00E+00
	2.14E-03
	0.21
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	1.98E-02
	25042903
	0.00E+00
	1.98E-02
	0.66
	达标

	
	
	日平均
	2.15E-03
	250829
	0.00E+00
	2.15E-03
	0.21
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	1.77E-02
	25042903
	0.00E+00
	1.77E-02
	0.59
	达标

	
	
	日平均
	2.86E-03
	250829
	0.00E+00
	2.86E-03
	0.29
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	1.92E-02
	25120903
	0.00E+00
	1.92E-02
	0.64
	达标

	
	
	日平均
	3.66E-03
	250911
	0.00E+00
	3.66E-03
	0.37
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	1.61E-02
	25090303
	0.00E+00
	1.61E-02
	0.54
	达标

	
	
	日平均
	1.92E-03
	251010
	0.00E+00
	1.92E-03
	0.19
	达标

	
	陈家村
	1小时
	1.49E-02
	25122806
	0.00E+00
	1.49E-02
	0.50
	达标

	
	
	日平均
	1.68E-03
	251017
	0.00E+00
	1.68E-03
	0.17
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	1.17E-02
	25090823
	0.00E+00
	1.17E-02
	0.39
	达标

	
	
	日平均
	1.17E-03
	251013
	0.00E+00
	1.17E-03
	0.12
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	5.40E-02
	25090401
	0.00E+00
	5.40E-02
	1.80
	达标

	
	
	日平均
	1.93E-02
	250101
	0.00E+00
	1.93E-02
	1.93
	达标


表5.2-37  叠加后异丙醇环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度
(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	异丙醇
	新华村
	1小时
	7.33E-03
	25011524
	4.00E-02
	4.73E-02
	7.89
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	7.59E-03
	25011524
	4.00E-02
	4.76E-02
	7.93
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	7.88E-03
	25060502
	4.00E-02
	4.79E-02
	7.98
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	6.96E-03
	25113021
	4.00E-02
	4.70E-02
	7.83
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	5.72E-03
	25113021
	4.00E-02
	4.57E-02
	7.62
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	6.59E-03
	25011524
	4.00E-02
	4.66E-02
	7.77
	达标

	
	太平圩
	1小时
	6.17E-03
	25121507
	4.00E-02
	4.62E-02
	7.69
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	7.08E-03
	25121507
	4.00E-02
	4.71E-02
	7.85
	达标

	
	同新圩
	1小时
	6.50E-03
	25091523
	4.00E-02
	4.65E-02
	7.75
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	8.57E-03
	25042903
	4.00E-02
	4.86E-02
	8.09
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	7.66E-03
	25042903
	4.00E-02
	4.77E-02
	7.94
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	8.31E-03
	25120903
	4.00E-02
	4.83E-02
	8.05
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	6.95E-03
	25090303
	4.00E-02
	4.70E-02
	7.83
	达标

	
	陈家村
	1小时
	6.46E-03
	25122806
	4.00E-02
	4.65E-02
	7.74
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	6.24E-03
	25090823
	4.00E-02
	4.62E-02
	7.71
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.34E-02
	25090401
	4.00E-02
	6.34E-02
	10.56
	达标


表5.2-38  叠加后丁醇环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	丁醇
	新华村
	1小时
	2.07E-03
	25061723
	0.00E+00
	2.07E-03
	2.07
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	2.22E-03
	25052101
	0.00E+00
	2.22E-03
	2.22
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	2.35E-03
	25060502
	0.00E+00
	2.35E-03
	2.35
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	2.06E-03
	25051220
	0.00E+00
	2.06E-03
	2.06
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	2.00E-03
	25070121
	0.00E+00
	2.00E-03
	2.00
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	2.04E-03
	25070403
	0.00E+00
	2.04E-03
	2.04
	达标

	
	太平圩
	1小时
	2.02E-03
	25082503
	0.00E+00
	2.02E-03
	2.02
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	2.03E-03
	25082503
	0.00E+00
	2.03E-03
	2.03
	达标

	
	同新圩
	1小时
	2.44E-03
	25091523
	0.00E+00
	2.44E-03
	2.44
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	2.52E-03
	25082806
	0.00E+00
	2.52E-03
	2.52
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	2.63E-03
	25051922
	0.00E+00
	2.63E-03
	2.63
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	2.55E-03
	25091520
	0.00E+00
	2.55E-03
	2.55
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	2.33E-03
	25090602
	0.00E+00
	2.33E-03
	2.33
	达标

	
	陈家村
	1小时
	2.33E-03
	25081023
	0.00E+00
	2.33E-03
	2.33
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	2.34E-03
	25090823
	0.00E+00
	2.34E-03
	2.34
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	6.14E-03
	25090401
	0.00E+00
	6.14E-03
	6.14
	达标


表5.2-39  叠加后乙酸乙酯环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	乙酸乙酯
	新华村
	1小时
	7.47E-03
	25061723
	4.00E-02
	4.75E-02
	47.47
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	7.68E-03
	25052101
	4.00E-02
	4.77E-02
	47.68
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	7.57E-03
	25070406
	4.00E-02
	4.76E-02
	47.57
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	9.08E-03
	25092403
	4.00E-02
	4.91E-02
	49.08
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	7.76E-03
	25092403
	4.00E-02
	4.78E-02
	47.76
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	8.11E-03
	25061723
	4.00E-02
	4.81E-02
	48.11
	达标

	
	太平圩
	1小时
	8.16E-03
	25082106
	4.00E-02
	4.82E-02
	48.16
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	7.41E-03
	25082106
	4.00E-02
	4.74E-02
	47.41
	达标

	
	同新圩
	1小时
	8.28E-03
	25091523
	4.00E-02
	4.83E-02
	48.28
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	8.15E-03
	25082806
	4.00E-02
	4.81E-02
	48.15
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	8.92E-03
	25080506
	4.00E-02
	4.89E-02
	48.92
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	8.48E-03
	25091520
	4.00E-02
	4.85E-02
	48.48
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	8.02E-03
	25073124
	4.00E-02
	4.80E-02
	48.02
	达标

	
	陈家村
	1小时
	7.79E-03
	25081023
	4.00E-02
	4.78E-02
	47.79
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	1.08E-02
	25090823
	4.00E-02
	5.08E-02
	50.83
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.65E-02
	25091407
	4.00E-02
	5.65E-02
	56.49
	达标


表5.2-40  叠加后乙酸丁酯环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	乙酸丁酯
	新华村
	1小时
	5.07E-03
	25061723
	0.00E+00
	5.07E-03
	5.07
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	5.46E-03
	25052101
	0.00E+00
	5.46E-03
	5.46
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	5.53E-03
	25051220
	0.00E+00
	5.53E-03
	5.53
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	5.08E-03
	25051220
	0.00E+00
	5.08E-03
	5.08
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	4.92E-03
	25070121
	0.00E+00
	4.92E-03
	4.92
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	5.00E-03
	25070403
	0.00E+00
	5.00E-03
	5.00
	达标

	
	太平圩
	1小时
	4.87E-03
	25082503
	0.00E+00
	4.87E-03
	4.87
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	4.82E-03
	25090606
	0.00E+00
	4.82E-03
	4.82
	达标

	
	同新圩
	1小时
	5.98E-03
	25091523
	0.00E+00
	5.98E-03
	5.98
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	6.06E-03
	25082806
	0.00E+00
	6.06E-03
	6.06
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	6.51E-03
	25080506
	0.00E+00
	6.51E-03
	6.51
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	6.23E-03
	25091520
	0.00E+00
	6.23E-03
	6.23
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	5.68E-03
	25090602
	0.00E+00
	5.68E-03
	5.68
	达标

	
	陈家村
	1小时
	5.68E-03
	25081023
	0.00E+00
	5.68E-03
	5.68
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	5.70E-03
	25090823
	0.00E+00
	5.70E-03
	5.70
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.27E-02
	25090321
	0.00E+00
	1.27E-02
	12.71
	达标


表5.2-41  叠加后乙酸甲酯环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	乙酸甲酯
	新华村
	1小时
	4.41E-03
	25052101
	0.00E+00
	4.41E-03
	6.30
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	4.78E-03
	25052101
	0.00E+00
	4.78E-03
	6.83
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	4.71E-03
	25053020
	0.00E+00
	4.71E-03
	6.73
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	4.52E-03
	25051220
	0.00E+00
	4.52E-03
	6.45
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	4.31E-03
	25070121
	0.00E+00
	4.31E-03
	6.15
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	4.35E-03
	25070403
	0.00E+00
	4.35E-03
	6.21
	达标

	
	太平圩
	1小时
	4.10E-03
	25082503
	0.00E+00
	4.10E-03
	5.86
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	4.00E-03
	25090606
	0.00E+00
	4.00E-03
	5.72
	达标

	
	同新圩
	1小时
	5.20E-03
	25091523
	0.00E+00
	5.20E-03
	7.43
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	5.03E-03
	25061823
	0.00E+00
	5.03E-03
	7.19
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	5.62E-03
	25080506
	0.00E+00
	5.62E-03
	8.03
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	5.31E-03
	25091520
	0.00E+00
	5.31E-03
	7.58
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	4.98E-03
	25073124
	0.00E+00
	4.98E-03
	7.12
	达标

	
	陈家村
	1小时
	4.91E-03
	25081023
	0.00E+00
	4.91E-03
	7.02
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	4.93E-03
	25090823
	0.00E+00
	4.93E-03
	7.04
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.09E-02
	25091407
	0.00E+00
	1.09E-02
	15.54
	达标


表5.2-42  叠加后甲苯环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	甲苯
	新华村
	1小时
	3.67E-03
	25011524
	8.30E-02
	8.67E-02
	43.34
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	3.80E-03
	25011524
	8.30E-02
	8.68E-02
	43.40
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	3.91E-03
	25113021
	8.30E-02
	8.69E-02
	43.46
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	3.49E-03
	25113021
	8.30E-02
	8.65E-02
	43.24
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	2.87E-03
	25113021
	8.30E-02
	8.59E-02
	42.93
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	3.30E-03
	25011524
	8.30E-02
	8.63E-02
	43.15
	达标

	
	太平圩
	1小时
	3.09E-03
	25121507
	8.30E-02
	8.61E-02
	43.05
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	3.55E-03
	25121507
	8.30E-02
	8.65E-02
	43.27
	达标

	
	同新圩
	1小时
	3.57E-03
	25091523
	8.30E-02
	8.66E-02
	43.29
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	4.29E-03
	25042903
	8.30E-02
	8.73E-02
	43.65
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	3.84E-03
	25042903
	8.30E-02
	8.68E-02
	43.42
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	4.16E-03
	25120903
	8.30E-02
	8.72E-02
	43.58
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	3.49E-03
	25090303
	8.30E-02
	8.65E-02
	43.24
	达标

	
	陈家村
	1小时
	3.24E-03
	25122806
	8.30E-02
	8.62E-02
	43.12
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	3.03E-03
	25090823
	8.30E-02
	8.60E-02
	43.02
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.17E-02
	25090401
	8.30E-02
	9.47E-02
	47.35
	达标


表5.2-43  叠加后二甲苯环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	二甲苯
	新华村
	1小时
	2.81E-03
	25052101
	6.34E-02
	6.62E-02
	33.10
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	3.04E-03
	25052101
	6.34E-02
	6.64E-02
	33.22
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	3.01E-03
	25053020
	6.34E-02
	6.64E-02
	33.20
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	2.86E-03
	25092403
	6.34E-02
	6.63E-02
	33.13
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	2.73E-03
	25070121
	6.34E-02
	6.61E-02
	33.07
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	2.77E-03
	25070403
	6.34E-02
	6.62E-02
	33.08
	达标

	
	太平圩
	1小时
	2.63E-03
	25082503
	6.34E-02
	6.60E-02
	33.01
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	2.56E-03
	25090606
	6.34E-02
	6.60E-02
	32.98
	达标

	
	同新圩
	1小时
	3.31E-03
	25091523
	6.34E-02
	6.67E-02
	33.36
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	3.20E-03
	25061823
	6.34E-02
	6.66E-02
	33.30
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	3.54E-03
	25080506
	6.34E-02
	6.69E-02
	33.47
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	3.37E-03
	25091520
	6.34E-02
	6.68E-02
	33.38
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	3.17E-03
	25073124
	6.34E-02
	6.66E-02
	33.28
	达标

	
	陈家村
	1小时
	3.13E-03
	25081023
	6.34E-02
	6.65E-02
	33.27
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	3.14E-03
	25090823
	6.34E-02
	6.65E-02
	33.27
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	6.88E-03
	25091407
	6.34E-02
	7.03E-02
	35.14
	达标


表5.2-44  叠加后苯乙烯环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	苯乙烯
	新华村
	1小时
	4.97E-04
	25052101
	0.00E+00
	4.97E-04
	4.97
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	5.39E-04
	25052101
	0.00E+00
	5.39E-04
	5.39
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	5.34E-04
	25053020
	0.00E+00
	5.34E-04
	5.34
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	5.07E-04
	25092403
	0.00E+00
	5.07E-04
	5.07
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	4.85E-04
	25070121
	0.00E+00
	4.85E-04
	4.85
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	4.91E-04
	25070403
	0.00E+00
	4.91E-04
	4.91
	达标

	
	太平圩
	1小时
	4.66E-04
	25082503
	0.00E+00
	4.66E-04
	4.66
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	4.55E-04
	25090606
	0.00E+00
	4.55E-04
	4.55
	达标

	
	同新圩
	1小时
	5.87E-04
	25091523
	0.00E+00
	5.87E-04
	5.87
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	5.69E-04
	25061823
	0.00E+00
	5.69E-04
	5.69
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	6.29E-04
	25080506
	0.00E+00
	6.29E-04
	6.29
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	5.98E-04
	25091520
	0.00E+00
	5.98E-04
	5.98
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	5.61E-04
	25073124
	0.00E+00
	5.61E-04
	5.61
	达标

	
	陈家村
	1小时
	5.55E-04
	25081023
	0.00E+00
	5.55E-04
	5.55
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	5.57E-04
	25090823
	0.00E+00
	5.57E-04
	5.57
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.22E-03
	25091407
	0.00E+00
	1.22E-03
	12.16
	达标


表5.2-45  叠加后二氯乙烷环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	二氯乙烷
	新华村
	1小时
	6.05E-03
	25061723
	1.45E-02
	2.05E-02
	0.68
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	6.49E-03
	25052101
	1.45E-02
	2.10E-02
	0.70
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	6.99E-03
	25060502
	1.45E-02
	2.15E-02
	0.72
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	6.01E-03
	25051220
	1.45E-02
	2.05E-02
	0.68
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	5.84E-03
	25070121
	1.45E-02
	2.03E-02
	0.68
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	5.97E-03
	25070403
	1.45E-02
	2.05E-02
	0.68
	达标

	
	太平圩
	1小时
	5.91E-03
	25082503
	1.45E-02
	2.04E-02
	0.68
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	5.97E-03
	25082503
	1.45E-02
	2.05E-02
	0.68
	达标

	
	同新圩
	1小时
	7.15E-03
	25091523
	1.45E-02
	2.16E-02
	0.72
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	7.38E-03
	25082806
	1.45E-02
	2.19E-02
	0.73
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	7.72E-03
	25051922
	1.45E-02
	2.22E-02
	0.74
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	7.46E-03
	25091520
	1.45E-02
	2.20E-02
	0.73
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	6.82E-03
	25090602
	1.45E-02
	2.13E-02
	0.71
	达标

	
	陈家村
	1小时
	6.81E-03
	25081023
	1.45E-02
	2.13E-02
	0.71
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	6.84E-03
	25090823
	1.45E-02
	2.13E-02
	0.71
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.85E-02
	25090401
	1.45E-02
	3.30E-02
	1.10
	达标




表5.2-46  叠加后二氯甲烷环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	二氯甲烷
	新华村
	1小时
	8.49E-03
	25011524
	5.45E-02
	6.30E-02
	14.00
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	8.79E-03
	25011524
	5.45E-02
	6.33E-02
	14.06
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	9.04E-03
	25113021
	5.45E-02
	6.35E-02
	14.12
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	8.07E-03
	25113021
	5.45E-02
	6.26E-02
	13.90
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	6.63E-03
	25113021
	5.45E-02
	6.11E-02
	13.58
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	7.64E-03
	25011524
	5.45E-02
	6.21E-02
	13.81
	达标

	
	太平圩
	1小时
	7.14E-03
	25121507
	5.45E-02
	6.16E-02
	13.70
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	8.20E-03
	25121507
	5.45E-02
	6.27E-02
	13.93
	达标

	
	同新圩
	1小时
	7.29E-03
	25061721
	5.45E-02
	6.18E-02
	13.73
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	9.92E-03
	25042903
	5.45E-02
	6.44E-02
	14.32
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	8.87E-03
	25042903
	5.45E-02
	6.34E-02
	14.08
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	9.62E-03
	25120903
	5.45E-02
	6.41E-02
	14.25
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	8.05E-03
	25090303
	5.45E-02
	6.26E-02
	13.90
	达标

	
	陈家村
	1小时
	7.48E-03
	25122806
	5.45E-02
	6.20E-02
	13.77
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	7.00E-03
	25090823
	5.45E-02
	6.15E-02
	13.67
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.71E-02
	25090401
	5.45E-02
	8.16E-02
	18.12
	达标


表5.2-47  叠加后环己酮环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	环己酮
	新华村
	1小时
	2.12E-03
	25052101
	0.00E+00
	2.12E-03
	3.54
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	2.30E-03
	25052101
	0.00E+00
	2.30E-03
	3.84
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	2.27E-03
	25053020
	0.00E+00
	2.27E-03
	3.78
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	2.17E-03
	25051220
	0.00E+00
	2.17E-03
	3.62
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	2.07E-03
	25070121
	0.00E+00
	2.07E-03
	3.45
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	2.09E-03
	25070403
	0.00E+00
	2.09E-03
	3.49
	达标

	
	太平圩
	1小时
	1.98E-03
	25082503
	0.00E+00
	1.98E-03
	3.29
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	1.93E-03
	25090606
	0.00E+00
	1.93E-03
	3.21
	达标

	
	同新圩
	1小时
	2.50E-03
	25091523
	0.00E+00
	2.50E-03
	4.17
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	2.42E-03
	25061823
	0.00E+00
	2.42E-03
	4.03
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	2.70E-03
	25080506
	0.00E+00
	2.70E-03
	4.50
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	2.55E-03
	25091520
	0.00E+00
	2.55E-03
	4.25
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	2.40E-03
	25073124
	0.00E+00
	2.40E-03
	4.00
	达标

	
	陈家村
	1小时
	2.36E-03
	25081023
	0.00E+00
	2.36E-03
	3.94
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	2.37E-03
	25090823
	0.00E+00
	2.37E-03
	3.96
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	5.24E-03
	25091407
	0.00E+00
	5.24E-03
	8.73
	达标


表5.2-48  叠加后环己烷环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	环己烷
	新华村
	1小时
	3.72E-03
	25011524
	0.00E+00
	3.72E-03
	0.27
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	3.90E-03
	25052101
	0.00E+00
	3.90E-03
	0.28
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	4.38E-03
	25060502
	0.00E+00
	4.38E-03
	0.31
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	3.60E-03
	25051220
	0.00E+00
	3.60E-03
	0.26
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	3.51E-03
	25070121
	0.00E+00
	3.51E-03
	0.25
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	3.59E-03
	25070403
	0.00E+00
	3.59E-03
	0.26
	达标

	
	太平圩
	1小时
	3.56E-03
	25082503
	0.00E+00
	3.56E-03
	0.25
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	3.63E-03
	25082503
	0.00E+00
	3.63E-03
	0.26
	达标

	
	同新圩
	1小时
	4.30E-03
	25091523
	0.00E+00
	4.30E-03
	0.31
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	4.46E-03
	25082806
	0.00E+00
	4.46E-03
	0.32
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	4.66E-03
	25051922
	0.00E+00
	4.66E-03
	0.33
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	4.49E-03
	25091520
	0.00E+00
	4.49E-03
	0.32
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	4.11E-03
	25090602
	0.00E+00
	4.11E-03
	0.29
	达标

	
	陈家村
	1小时
	4.10E-03
	25081023
	0.00E+00
	4.10E-03
	0.29
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	4.11E-03
	25090823
	0.00E+00
	4.11E-03
	0.29
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.19E-02
	25090401
	0.00E+00
	1.19E-02
	0.85
	达标


表5.2-49  叠加后DMF环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	DMF
	新华村
	1小时
	4.87E-03
	25061723
	0.00E+00
	4.87E-03
	16.22
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	5.26E-03
	25052101
	0.00E+00
	5.26E-03
	17.52
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	5.26E-03
	25051220
	0.00E+00
	5.26E-03
	17.54
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	4.92E-03
	25051220
	0.00E+00
	4.92E-03
	16.41
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	4.74E-03
	25070121
	0.00E+00
	4.74E-03
	15.79
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	4.80E-03
	25070403
	0.00E+00
	4.80E-03
	15.99
	达标

	
	太平圩
	1小时
	4.62E-03
	25082503
	0.00E+00
	4.62E-03
	15.40
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	4.55E-03
	25090606
	0.00E+00
	4.55E-03
	15.17
	达标

	
	同新圩
	1小时
	5.74E-03
	25091523
	0.00E+00
	5.74E-03
	19.13
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	5.70E-03
	25082806
	0.00E+00
	5.70E-03
	18.99
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	6.25E-03
	25080506
	0.00E+00
	6.25E-03
	20.82
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	5.94E-03
	25091520
	0.00E+00
	5.94E-03
	19.81
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	5.45E-03
	25073124
	0.00E+00
	5.45E-03
	18.17
	达标

	
	陈家村
	1小时
	5.44E-03
	25081023
	0.00E+00
	5.44E-03
	18.15
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	5.46E-03
	25090823
	0.00E+00
	5.46E-03
	18.19
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.15E-02
	25091407
	0.00E+00
	1.15E-02
	38.48
	达标


表5.2-50  叠加后四氢呋喃环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	四氢呋喃
	新华村
	1小时
	6.35E-03
	25061723
	1.00E-02
	1.63E-02
	8.17
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	6.62E-03
	25052101
	1.00E-02
	1.66E-02
	8.31
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	7.19E-03
	25060502
	1.00E-02
	1.72E-02
	8.60
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	6.95E-03
	25092403
	1.00E-02
	1.70E-02
	8.48
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	6.24E-03
	25092403
	1.00E-02
	1.62E-02
	8.12
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	6.34E-03
	25070403
	1.00E-02
	1.63E-02
	8.17
	达标

	
	太平圩
	1小时
	6.06E-03
	25082503
	1.00E-02
	1.61E-02
	8.03
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	6.05E-03
	25082503
	1.00E-02
	1.61E-02
	8.03
	达标

	
	同新圩
	1小时
	7.23E-03
	25091523
	1.00E-02
	1.72E-02
	8.62
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	7.48E-03
	25082806
	1.00E-02
	1.75E-02
	8.74
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	7.85E-03
	25080506
	1.00E-02
	1.79E-02
	8.93
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	7.57E-03
	25091520
	1.00E-02
	1.76E-02
	8.78
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	6.90E-03
	25090602
	1.00E-02
	1.69E-02
	8.45
	达标

	
	陈家村
	1小时
	6.87E-03
	25081023
	1.00E-02
	1.69E-02
	8.44
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	8.24E-03
	25090823
	1.00E-02
	1.82E-02
	9.12
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.93E-02
	25090401
	1.00E-02
	2.93E-02
	14.63
	达标


表5.2-51  叠加后苯酚环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	苯酚
	新华村
	1小时
	1.00E-03
	25052101
	0.00E+00
	1.00E-03
	10.04
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	1.09E-03
	25052101
	0.00E+00
	1.09E-03
	10.87
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	1.08E-03
	25051220
	0.00E+00
	1.08E-03
	10.80
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	1.02E-03
	25092403
	0.00E+00
	1.02E-03
	10.22
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	9.79E-04
	25070121
	0.00E+00
	9.79E-04
	9.79
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	9.92E-04
	25070403
	0.00E+00
	9.92E-04
	9.92
	达标

	
	太平圩
	1小时
	9.46E-04
	25082503
	0.00E+00
	9.46E-04
	9.46
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	9.24E-04
	25090606
	0.00E+00
	9.24E-04
	9.24
	达标

	
	同新圩
	1小时
	1.19E-03
	25091523
	0.00E+00
	1.19E-03
	11.87
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	1.15E-03
	25061823
	0.00E+00
	1.15E-03
	11.53
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	1.27E-03
	25080506
	0.00E+00
	1.27E-03
	12.69
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	1.21E-03
	25091520
	0.00E+00
	1.21E-03
	12.10
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	1.13E-03
	25073124
	0.00E+00
	1.13E-03
	11.33
	达标

	
	陈家村
	1小时
	1.12E-03
	25081023
	0.00E+00
	1.12E-03
	11.23
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	1.13E-03
	25090823
	0.00E+00
	1.13E-03
	11.27
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.44E-03
	25091407
	0.00E+00
	2.44E-03
	24.42
	达标


表5.2-52  叠加后异丙苯环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	异丙苯
	新华村
	1小时
	1.16E-03
	25052101
	0.00E+00
	1.16E-03
	8.32
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	1.26E-03
	25052101
	0.00E+00
	1.26E-03
	9.01
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	1.25E-03
	25053020
	0.00E+00
	1.25E-03
	8.93
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	1.19E-03
	25051220
	0.00E+00
	1.19E-03
	8.48
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	1.14E-03
	25070121
	0.00E+00
	1.14E-03
	8.11
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	1.15E-03
	25070403
	0.00E+00
	1.15E-03
	8.21
	达标

	
	太平圩
	1小时
	1.09E-03
	25082503
	0.00E+00
	1.09E-03
	7.81
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	1.07E-03
	25090606
	0.00E+00
	1.07E-03
	7.63
	达标

	
	同新圩
	1小时
	1.38E-03
	25091523
	0.00E+00
	1.38E-03
	9.83
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	1.34E-03
	25061823
	0.00E+00
	1.34E-03
	9.55
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	1.48E-03
	25080506
	0.00E+00
	1.48E-03
	10.56
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	1.40E-03
	25091520
	0.00E+00
	1.40E-03
	10.03
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	1.31E-03
	25073124
	0.00E+00
	1.31E-03
	9.39
	达标

	
	陈家村
	1小时
	1.30E-03
	25081023
	0.00E+00
	1.30E-03
	9.29
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	1.31E-03
	25090823
	0.00E+00
	1.31E-03
	9.33
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.84E-03
	25091407
	0.00E+00
	2.84E-03
	20.29
	达标


表5.2-53  叠加后乙腈环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	乙腈
	新华村
	1小时
	8.69E-03
	25011524
	0.00E+00
	8.69E-03
	5.11
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	8.99E-03
	25011524
	0.00E+00
	8.99E-03
	5.29
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	9.24E-03
	25113021
	0.00E+00
	9.24E-03
	5.43
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	8.25E-03
	25113021
	0.00E+00
	8.25E-03
	4.85
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	6.78E-03
	25113021
	0.00E+00
	6.78E-03
	3.99
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	7.81E-03
	25011524
	0.00E+00
	7.81E-03
	4.60
	达标

	
	太平圩
	1小时
	7.31E-03
	25121507
	0.00E+00
	7.31E-03
	4.30
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	8.38E-03
	25121507
	0.00E+00
	8.38E-03
	4.93
	达标

	
	同新圩
	1小时
	7.16E-03
	25061721
	0.00E+00
	7.16E-03
	4.21
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	1.02E-02
	25042903
	0.00E+00
	1.02E-02
	5.97
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	9.07E-03
	25042903
	0.00E+00
	9.07E-03
	5.34
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	9.84E-03
	25120903
	0.00E+00
	9.84E-03
	5.79
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	8.24E-03
	25090303
	0.00E+00
	8.24E-03
	4.85
	达标

	
	陈家村
	1小时
	7.65E-03
	25122806
	0.00E+00
	7.65E-03
	4.50
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	6.86E-03
	25090823
	0.00E+00
	6.86E-03
	4.04
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.77E-02
	25090401
	0.00E+00
	2.77E-02
	16.28
	达标


表5.2-54  叠加后非甲烷总烃环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	非甲烷总烃
	新华村
	1小时
	6.30E-02
	25011524
	8.65E-01
	9.28E-01
	46.40
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	6.59E-02
	25011524
	8.65E-01
	9.31E-01
	46.55
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	6.71E-02
	25113021
	8.65E-01
	9.32E-01
	46.60
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	5.98E-02
	25113021
	8.65E-01
	9.25E-01
	46.24
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	4.99E-02
	25113021
	8.65E-01
	9.15E-01
	45.75
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	5.66E-02
	25011524
	8.65E-01
	9.22E-01
	46.08
	达标

	
	太平圩
	1小时
	5.28E-02
	25121507
	8.65E-01
	9.18E-01
	45.89
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	6.10E-02
	25121507
	8.65E-01
	9.26E-01
	46.30
	达标

	
	同新圩
	1小时
	4.82E-02
	25110501
	8.65E-01
	9.13E-01
	45.66
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	7.36E-02
	25042903
	8.65E-01
	9.39E-01
	46.93
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	6.66E-02
	25042903
	8.65E-01
	9.32E-01
	46.58
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	7.13E-02
	25120903
	8.65E-01
	9.36E-01
	46.82
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	5.96E-02
	25090303
	8.65E-01
	9.25E-01
	46.23
	达标

	
	陈家村
	1小时
	5.51E-02
	25122806
	8.65E-01
	9.20E-01
	46.00
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	4.90E-02
	25090823
	8.65E-01
	9.14E-01
	45.70
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.94E-01
	25090401
	8.65E-01
	1.06E+00
	52.96
	达标







表5.2-55  叠加后二噁英环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	二噁英
	新华村
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标

	
	常恒花苑
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标

	
	合兴圩
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标

	
	新华实验小学
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标

	
	新华幼儿园
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标

	
	新合兴圩
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标

	
	太平圩
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标

	
	贾家埭
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标

	
	同新圩
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标

	
	蛇圩埭
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标

	
	魏村中学
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标

	
	临江花苑
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标

	
	魏村花苑
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标

	
	陈家村
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标

	
	圩塘集镇
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标

	
	区域最大落地浓度
	日均值
	0.00E+00
	/
	2.20E-10
	2.20E-10
	13.33
	达标


表5.2-56  叠加后氨环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	氨
	新华村
	1小时
	8.47E-04
	25091603
	2.70E-02
	2.78E-02
	13.92
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	8.90E-04
	25091603
	2.70E-02
	2.79E-02
	13.95
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	1.05E-03
	25070403
	2.70E-02
	2.81E-02
	14.03
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	7.46E-04
	25062904
	2.70E-02
	2.77E-02
	13.87
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	6.70E-04
	25062904
	2.70E-02
	2.77E-02
	13.84
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	6.22E-04
	25091603
	2.70E-02
	2.76E-02
	13.81
	达标

	
	太平圩
	1小时
	6.38E-04
	25062524
	2.70E-02
	2.76E-02
	13.82
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	8.64E-04
	25062524
	2.70E-02
	2.79E-02
	13.93
	达标

	
	同新圩
	1小时
	8.03E-04
	25061321
	2.70E-02
	2.78E-02
	13.90
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	7.95E-04
	25081301
	2.70E-02
	2.78E-02
	13.90
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	9.30E-04
	25081222
	2.70E-02
	2.79E-02
	13.97
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	8.03E-04
	25082505
	2.70E-02
	2.78E-02
	13.90
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	6.57E-04
	25052122
	2.70E-02
	2.77E-02
	13.83
	达标

	
	陈家村
	1小时
	5.50E-04
	25090505
	2.70E-02
	2.75E-02
	13.77
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	4.26E-04
	25090904
	2.70E-02
	2.74E-02
	13.71
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.08E-03
	25021001
	2.70E-02
	3.01E-02
	15.04
	达标


表5.2-57  叠加后硫化氢环境质量浓度预测结果
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率
（%）
	达标情况

	硫化氢
	新华村
	1小时
	8.50E-05
	25091603
	0.00E+00
	8.50E-05
	0.85
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	8.93E-05
	25091603
	0.00E+00
	8.93E-05
	0.89
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	1.06E-04
	25070403
	0.00E+00
	1.06E-04
	1.06
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	7.48E-05
	25062904
	0.00E+00
	7.48E-05
	0.75
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	6.72E-05
	25080103
	0.00E+00
	6.72E-05
	0.67
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	6.25E-05
	25091603
	0.00E+00
	6.25E-05
	0.63
	达标

	
	太平圩
	1小时
	6.40E-05
	25062524
	0.00E+00
	6.40E-05
	0.64
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	8.67E-05
	25062524
	0.00E+00
	8.67E-05
	0.87
	达标

	
	同新圩
	1小时
	8.05E-05
	25061321
	0.00E+00
	8.05E-05
	0.81
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	7.93E-05
	25081301
	0.00E+00
	7.93E-05
	0.79
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	9.32E-05
	25081222
	0.00E+00
	9.32E-05
	0.93
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	8.05E-05
	25082505
	0.00E+00
	8.05E-05
	0.80
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	6.59E-05
	25052122
	0.00E+00
	6.59E-05
	0.66
	达标

	
	陈家村
	1小时
	5.51E-05
	25090505
	0.00E+00
	5.51E-05
	0.55
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	4.27E-05
	25090904
	0.00E+00
	4.27E-05
	0.43
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.08E-04
	25021001
	0.00E+00
	3.08E-04
	3.08
	达标





四、网格浓度分布图
（1）本项目贡献值分布图
[image: 甲醇小时]
图5.2-13  甲醇小时浓度贡献值分布图
[image: 甲醇日均]
图5.2-14  甲醇日均浓度贡献值分布图
[image: 异丙醇]
图5.2-15  异丙醇小时浓度贡献值分布图

[image: 3丁醇]
图5.2-16  丁醇小时浓度贡献值分布图

[image: 4乙酸乙酯]
图5.2-17  乙酸乙酯小时浓度贡献值分布图

[image: 5乙酸丁酯]
图5.2-18  乙酸丁酯小时浓度贡献值分布图

[image: 6乙酸甲酯]
图5.2-19  乙酸甲酯小时浓度贡献值分布图
[image: 7甲苯]
图5.2-20  甲苯小时浓度贡献值分布图

[image: 8二甲苯]
图5.2-21  二甲苯小时浓度贡献值分布图
[image: 9苯乙烯]
图5.2-22  苯乙烯小时浓度贡献值分布图

[image: 10二氯乙烷]
图5.2-23  二氯乙烷小时浓度贡献值分布图

[image: 11二氯甲烷]
图5.2-24  二氯甲烷小时浓度贡献值分布图
[image: 12环己酮]
图5.2-25  环己酮小时浓度贡献值分布图
[image: 13环己烷]
图5.2-26  环己烷小时浓度贡献值分布图

[image: 14DMF]
图5.2-27  DMF小时浓度贡献值分布图

[image: 16四氢呋喃]
图5.2-28  四氢呋喃小时浓度贡献值分布图
[image: 17苯酚]
图5.2-29  苯酚小时浓度贡献值分布图
[image: 18异丙苯]
图5.2-30  异丙苯小时浓度贡献值分布图

[image: 19乙腈]
图5.2-31  乙腈小时浓度贡献值分布图
[image: 20非甲烷总烃]
图5.2-32  非甲烷总烃小时浓度贡献值分布图
[image: 21二噁英]
图5.2-33  二噁英日均浓度贡献值分布图
[image: 22氨]
图5.2-34  氨小时浓度贡献值分布图
[image: 硫化氢]
图5.2-35  硫化氢小时浓度贡献值分布图



（2）叠加现状本底值、拟建在建源后质量浓度分布图
本项目叠加现状本底值、拟建在建源后质量浓度分布图如下。
[image: 1甲醇小时]
图5.2-36  叠加现状后甲醇小时质量浓度分布图
[image: 1甲醇日]
图5.2-37  叠加现状后甲醇日均质量浓度分布图

[image: 异丙醇]
图5.2-38  叠加现状后异丙醇小时质量浓度分布图

[image: 3丁醇]
图5.2-39  叠加现状后丁醇小时质量浓度分布图
[image: 乙酸乙酯]
图5.2-40  叠加现状后乙酸乙酯小时质量浓度分布图

[image: 5乙酸丁酯]
图5.2-41  叠加现状后乙酸丁酯小时质量浓度分布图
[image: 6乙酸甲酯]
图5.2-42  叠加现状后乙酸甲酯小时质量浓度分布图
[image: 甲苯]
图5.2-43  叠加现状后甲苯小时质量浓度分布图

[image: 8二甲苯]
图5.2-44  叠加现状后二甲苯小时质量浓度分布图

[image: 9苯乙烯]
图5.2-45  叠加现状后苯乙烯小时质量浓度分布图

[image: 10二氯乙烷]
图5.2-46  叠加现状后二氯乙烷小时质量浓度分布图
[image: 11二氯甲烷]
图5.2-47  叠加现状后二氯甲烷小时质量浓度分布图

[image: 12环己酮]
图5.2-48  叠加现状后环己酮小时质量浓度分布图

[image: 13环己烷]
图5.2-49  叠加现状后环己烷小时浓度贡献值分布图

[image: 14DMF]
图5.2-50  叠加现状后DMF小时质量浓度分布图

[image: 四氢呋喃]
图5.2-51  叠加现状后四氢呋喃小时质量浓度分布图
[image: 17苯酚]
图5.2-52  叠加现状后苯酚小时质量浓度分布图
[image: 18异丙苯]
图5.2-53  叠加现状后异丙苯小时质量浓度分布图

[image: 19乙腈]
图5.2-54  叠加现状后乙腈小时质量浓度分布图
[image: 非甲烷总烃]
图5.2-55  叠加现状后非甲烷总烃小时质量浓度分布图
[image: 21二噁英]
图5.2-56  叠加现状后二噁英日均质量浓度分布图
[image: 氨]
图5.2-57  叠加现状后氨小时质量浓度分布图
[image: 硫化氢]
图5.2-58  叠加现状后硫化氢小时质量浓度分布图




5.2.1.6非正常工况影响分析
非正常工况下，评价范围内小时平均最大浓度值及保护目标小时平均最大浓度值见下表。经计算非正常工况下各污染物小时最大落地浓度均未超过质量浓度标准。
表5.2-58  非正常工况下甲醇贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	甲醇
	新华村
	1小时
	6.85E-03
	25080203
	0.23
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	9.35E-03
	25011524
	0.31
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	1.30E-02
	25011524
	0.43
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	8.02E-03
	25011524
	0.27
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	8.25E-03
	25113021
	0.28
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	7.07E-03
	25011524
	0.24
	达标

	
	太平圩
	1小时
	6.54E-03
	25120507
	0.22
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	8.61E-03
	25120507
	0.29
	达标

	
	同新圩
	1小时
	9.51E-03
	25121507
	0.32
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	1.11E-02
	25042903
	0.37
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	1.39E-02
	25042903
	0.46
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	1.39E-02
	25120903
	0.46
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	8.99E-03
	25080324
	0.30
	达标

	
	陈家村
	1小时
	8.97E-03
	25122806
	0.30
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	5.00E-03
	25090902
	0.17
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	6.72E-02
	25091018
	2.24
	达标











表5.2-59  非正常工况下异丙醇贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	异丙醇
	新华村
	1小时
	4.43E-03
	25091603
	0.74
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	4.64E-03
	25081101
	0.77
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	5.61E-03
	25011524
	0.94
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	3.92E-03
	25063021
	0.65
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	4.46E-03
	25062904
	0.74
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	3.32E-03
	25081101
	0.55
	达标

	
	太平圩
	1小时
	3.96E-03
	25062522
	0.66
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	4.82E-03
	25062522
	0.80
	达标

	
	同新圩
	1小时
	4.97E-03
	25062524
	0.83
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	4.79E-03
	25042903
	0.80
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	6.03E-03
	25042903
	1.01
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	6.00E-03
	25120903
	1.00
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	4.71E-03
	25090506
	0.79
	达标

	
	陈家村
	1小时
	4.24E-03
	25082704
	0.71
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	3.27E-03
	25090902
	0.54
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.01E-02
	25091707
	5.02
	达标


表5.2-60  非正常工况下丁醇贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	丁醇
	新华村
	1小时
	1.69E-03
	25091603
	1.69
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	1.77E-03
	25081101
	1.77
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	1.86E-03
	25070403
	1.86
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	1.40E-03
	25063021
	1.40
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	1.67E-03
	25062904
	1.67
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	1.28E-03
	25081101
	1.28
	达标

	
	太平圩
	1小时
	1.52E-03
	25062522
	1.52
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	1.82E-03
	25062522
	1.82
	达标

	
	同新圩
	1小时
	1.86E-03
	25062524
	1.86
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	1.72E-03
	25081821
	1.72
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	2.06E-03
	25081821
	2.06
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	2.14E-03
	25082706
	2.14
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	1.78E-03
	25090506
	1.78
	达标

	
	陈家村
	1小时
	1.60E-03
	25082704
	1.60
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	1.25E-03
	25090902
	1.25
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.13E-02
	25091707
	11.25
	达标


表5.2-61  非正常工况下乙酸乙酯贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	乙酸乙酯
	新华村
	1小时
	5.73E-03
	25091603
	5.73
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	6.02E-03
	25081101
	6.02
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	6.37E-03
	25070403
	6.37
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	4.59E-03
	25062904
	4.59
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	5.56E-03
	25062904
	5.56
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	4.39E-03
	25081101
	4.39
	达标

	
	太平圩
	1小时
	5.18E-03
	25062522
	5.18
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	6.13E-03
	25062522
	6.13
	达标

	
	同新圩
	1小时
	6.23E-03
	25062524
	6.23
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	5.88E-03
	25081821
	5.88
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	6.94E-03
	25081821
	6.94
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	7.16E-03
	25082706
	7.16
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	5.99E-03
	25090506
	5.99
	达标

	
	陈家村
	1小时
	5.41E-03
	25082704
	5.41
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	4.28E-03
	25090902
	4.28
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.75E-02
	25091707
	37.47
	达标


表5.2-62  非正常工况下乙酸丁酯贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	乙酸丁酯
	新华村
	1小时
	4.15E-03
	25091603
	4.15
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	4.36E-03
	25081101
	4.36
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	4.61E-03
	25070403
	4.61
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	3.37E-03
	25062904
	3.37
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	4.07E-03
	25062904
	4.07
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	3.17E-03
	25081101
	3.17
	达标

	
	太平圩
	1小时
	3.74E-03
	25062522
	3.74
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	4.46E-03
	25062522
	4.46
	达标

	
	同新圩
	1小时
	4.55E-03
	25062524
	4.55
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	4.25E-03
	25081821
	4.25
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	5.07E-03
	25081821
	5.07
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	5.23E-03
	25082706
	5.23
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	4.36E-03
	25090506
	4.36
	达标

	
	陈家村
	1小时
	3.94E-03
	25082704
	3.94
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	3.09E-03
	25090902
	3.09
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.74E-02
	25091707
	27.42
	达标


表5.2-63  非正常工况下乙酸甲酯贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	乙酸甲酯
	新华村
	1小时
	3.68E-03
	25091603
	5.25
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	3.86E-03
	25081101
	5.52
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	4.09E-03
	25070403
	5.85
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	2.88E-03
	25062904
	4.12
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	3.52E-03
	25062904
	5.02
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	2.84E-03
	25081101
	4.06
	达标

	
	太平圩
	1小时
	3.34E-03
	25062522
	4.77
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	3.91E-03
	25062522
	5.58
	达标

	
	同新圩
	1小时
	3.95E-03
	25062524
	5.64
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	3.78E-03
	25081821
	5.40
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	4.39E-03
	25081821
	6.27
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	4.53E-03
	25082706
	6.47
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	3.81E-03
	25090506
	5.45
	达标

	
	陈家村
	1小时
	3.45E-03
	25082704
	4.93
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	2.76E-03
	25090902
	3.94
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.36E-02
	25091707
	33.78
	达标


表5.2-64  非正常工况下甲苯贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	甲苯
	新华村
	1小时
	2.15E-03
	25091603
	1.07
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	2.25E-03
	25081101
	1.13
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	2.81E-03
	25011524
	1.41
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	1.92E-03
	25063021
	0.96
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	2.17E-03
	25062904
	1.08
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	1.62E-03
	25063021
	0.81
	达标

	
	太平圩
	1小时
	1.92E-03
	25062522
	0.96
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	2.34E-03
	25062522
	1.17
	达标

	
	同新圩
	1小时
	2.41E-03
	25062524
	1.21
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	2.40E-03
	25042903
	1.20
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	3.02E-03
	25042903
	1.51
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	3.01E-03
	25120903
	1.50
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	2.29E-03
	25090506
	1.14
	达标

	
	陈家村
	1小时
	2.06E-03
	25082704
	1.03
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	1.58E-03
	25090902
	0.79
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.46E-02
	25091707
	7.32
	达标


表5.2-65  非正常工况下二甲苯贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	二甲苯
	新华村
	1小时
	2.34E-03
	25091603
	1.17
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	2.45E-03
	25081101
	1.23
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	2.59E-03
	25070403
	1.30
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	1.84E-03
	25062904
	0.92
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	2.24E-03
	25062904
	1.12
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	1.80E-03
	25081101
	0.90
	达标

	
	太平圩
	1小时
	2.12E-03
	25062522
	1.06
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	2.49E-03
	25062522
	1.24
	达标

	
	同新圩
	1小时
	2.52E-03
	25062524
	1.26
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	2.40E-03
	25081821
	1.20
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	2.79E-03
	25081821
	1.39
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	2.88E-03
	25082706
	1.44
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	2.43E-03
	25090506
	1.21
	达标

	
	陈家村
	1小时
	2.20E-03
	25082704
	1.10
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	1.75E-03
	25090902
	0.88
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.51E-02
	25091707
	7.55
	达标


表5.2-66  非正常工况下苯乙烯贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	苯乙烯
	新华村
	1小时
	4.14E-04
	25091603
	4.14
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	4.35E-04
	25081101
	4.35
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	4.60E-04
	25070403
	4.60
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	3.27E-04
	25062904
	3.27
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	3.98E-04
	25062904
	3.98
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	3.19E-04
	25081101
	3.19
	达标

	
	太平圩
	1小时
	3.76E-04
	25062522
	3.76
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	4.41E-04
	25062522
	4.41
	达标

	
	同新圩
	1小时
	4.46E-04
	25062524
	4.46
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	4.24E-04
	25081821
	4.24
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	4.94E-04
	25081821
	4.94
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	5.12E-04
	25082706
	5.12
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	4.30E-04
	25090506
	4.30
	达标

	
	陈家村
	1小时
	3.89E-04
	25082704
	3.89
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	3.10E-04
	25090902
	3.10
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.68E-03
	25091707
	26.76
	达标


表5.2-67  二氯乙烷贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	二氯乙烷
	新华村
	1小时
	4.93E-03
	25091603
	0.16
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	5.17E-03
	25081101
	0.17
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	5.45E-03
	25070403
	0.18
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	4.10E-03
	25063021
	0.14
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	4.88E-03
	25062904
	0.16
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	3.73E-03
	25081101
	0.12
	达标

	
	太平圩
	1小时
	4.43E-03
	25062522
	0.15
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	5.32E-03
	25062522
	0.18
	达标

	
	同新圩
	1小时
	5.45E-03
	25062524
	0.18
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	5.02E-03
	25081821
	0.17
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	6.04E-03
	25081821
	0.20
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	6.25E-03
	25082706
	0.21
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	5.20E-03
	25090506
	0.17
	达标

	
	陈家村
	1小时
	4.69E-03
	25082704
	0.16
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	3.65E-03
	25090902
	0.12
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.29E-02
	25091707
	1.10
	达标


表5.2-68  非正常工况下二氯甲烷贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	二氯甲烷
	新华村
	1小时
	4.96E-03
	25091603
	1.10
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	5.20E-03
	25081101
	1.16
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	6.50E-03
	25011524
	1.44
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	4.43E-03
	25063021
	0.98
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	5.00E-03
	25062904
	1.11
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	3.73E-03
	25063021
	0.83
	达标

	
	太平圩
	1小时
	4.43E-03
	25062522
	0.98
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	5.41E-03
	25062522
	1.20
	达标

	
	同新圩
	1小时
	5.57E-03
	25062524
	1.24
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	5.55E-03
	25042903
	1.23
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	6.99E-03
	25042903
	1.55
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	6.95E-03
	25120903
	1.54
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	5.29E-03
	25090506
	1.17
	达标

	
	陈家村
	1小时
	4.76E-03
	25082704
	1.06
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	3.65E-03
	25090902
	0.81
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.38E-02
	25091707
	7.51
	达标


表5.2-69  非正常工况下环己酮贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	环己酮
	新华村
	1小时
	1.77E-03
	25091603
	2.95
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	1.86E-03
	25081101
	3.10
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	1.97E-03
	25070403
	3.28
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	1.39E-03
	25062904
	2.32
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	1.69E-03
	25062904
	2.82
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	1.37E-03
	25081101
	2.28
	达标

	
	太平圩
	1小时
	1.61E-03
	25062522
	2.68
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	1.88E-03
	25062522
	3.13
	达标

	
	同新圩
	1小时
	1.90E-03
	25062524
	3.17
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	1.82E-03
	25081821
	3.03
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	2.11E-03
	25081821
	3.52
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	2.18E-03
	25082706
	3.63
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	1.84E-03
	25090506
	3.06
	达标

	
	陈家村
	1小时
	1.66E-03
	25082704
	2.77
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	1.33E-03
	25090902
	2.21
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.14E-02
	25091707
	18.98
	达标


表5.2-70  非正常工况下环己烷贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	环己烷
	新华村
	1小时
	2.96E-03
	25091603
	0.21
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	3.10E-03
	25081101
	0.22
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	3.27E-03
	25070403
	0.23
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	2.49E-03
	25063021
	0.18
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	2.94E-03
	25062904
	0.21
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	2.24E-03
	25081101
	0.16
	达标

	
	太平圩
	1小时
	2.65E-03
	25062522
	0.19
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	3.20E-03
	25062522
	0.23
	达标

	
	同新圩
	1小时
	3.28E-03
	25062524
	0.23
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	3.01E-03
	25081821
	0.22
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	3.63E-03
	25081821
	0.26
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	3.76E-03
	25082706
	0.27
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	3.13E-03
	25090506
	0.22
	达标

	
	陈家村
	1小时
	2.82E-03
	25082704
	0.20
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	2.19E-03
	25090902
	0.16
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.98E-02
	25091707
	1.42
	达标


表5.2-71  非正常工况下DMF贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	DMF
	新华村
	1小时
	4.01E-03
	25091603
	13.38
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	4.22E-03
	25081101
	14.06
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	4.46E-03
	25070403
	14.87
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	3.22E-03
	25062904
	10.72
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	3.89E-03
	25062904
	12.98
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	3.08E-03
	25081101
	10.26
	达标

	
	太平圩
	1小时
	3.63E-03
	25062522
	12.09
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	4.29E-03
	25062522
	14.31
	达标

	
	同新圩
	1小时
	4.36E-03
	25062524
	14.54
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	4.12E-03
	25081821
	13.72
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	4.86E-03
	25081821
	16.21
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	5.01E-03
	25082706
	16.70
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	4.19E-03
	25090506
	13.98
	达标

	
	陈家村
	1小时
	3.79E-03
	25082704
	12.63
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	2.99E-03
	25090902
	9.98
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.62E-02
	25091707
	87.45
	达标


表5.2-72  非正常工况下四氢呋喃贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	四氢呋喃
	新华村
	1小时
	4.96E-03
	25091603
	2.48
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	5.20E-03
	25081101
	2.60
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	5.49E-03
	25070403
	2.75
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	4.15E-03
	25063021
	2.07
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	4.91E-03
	25062904
	2.46
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	3.75E-03
	25081101
	1.88
	达标

	
	太平圩
	1小时
	4.45E-03
	25062522
	2.23
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	5.36E-03
	25062522
	2.68
	达标

	
	同新圩
	1小时
	5.49E-03
	25062524
	2.74
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	5.06E-03
	25081821
	2.53
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	6.11E-03
	25081821
	3.06
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	6.30E-03
	25082706
	3.15
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	5.24E-03
	25090506
	2.62
	达标

	
	陈家村
	1小时
	4.72E-03
	25082704
	2.36
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	3.67E-03
	25090902
	1.84
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.32E-02
	25091707
	16.58
	达标


表5.2-73  非正常工况下苯酚贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	苯酚
	新华村
	1小时
	8.35E-04
	25091603
	8.35
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	8.77E-04
	25081101
	8.77
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	9.26E-04
	25070403
	9.26
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	6.62E-04
	25062904
	6.62
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	8.04E-04
	25062904
	8.04
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	6.42E-04
	25081101
	6.42
	达标

	
	太平圩
	1小时
	7.57E-04
	25062522
	7.57
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	8.90E-04
	25062522
	8.90
	达标

	
	同新圩
	1小时
	9.02E-04
	25062524
	9.02
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	8.55E-04
	25081821
	8.55
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	9.98E-04
	25081821
	9.98
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	1.03E-03
	25082706
	10.34
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	8.69E-04
	25090506
	8.69
	达标

	
	陈家村
	1小时
	7.86E-04
	25082704
	7.86
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	6.25E-04
	25090902
	6.25
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	5.41E-03
	25091707
	54.14
	达标


表5.2-74  非正常工况下异丙苯贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	异丙苯
	新华村
	1小时
	9.69E-04
	25091603
	6.92
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	1.02E-03
	25081101
	7.27
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	1.08E-03
	25070403
	7.69
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	7.66E-04
	25062904
	5.47
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	9.32E-04
	25062904
	6.65
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	7.46E-04
	25081101
	5.33
	达标

	
	太平圩
	1小时
	8.79E-04
	25062522
	6.28
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	1.03E-03
	25062522
	7.37
	达标

	
	同新圩
	1小时
	1.04E-03
	25062524
	7.46
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	9.94E-04
	25081821
	7.10
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	1.16E-03
	25081821
	8.28
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	1.20E-03
	25082706
	8.56
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	1.01E-03
	25090506
	7.20
	达标

	
	陈家村
	1小时
	9.12E-04
	25082704
	6.51
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	7.25E-04
	25090902
	5.18
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	6.27E-03
	25091707
	44.79
	达标


表5.2-75  非正常工况下乙腈贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	乙腈
	新华村
	1小时
	4.85E-03
	25091603
	2.85
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	5.09E-03
	25081101
	2.99
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	6.65E-03
	25011524
	3.91
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	4.37E-03
	25063021
	2.57
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	4.90E-03
	25062904
	2.88
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	3.67E-03
	25063021
	2.16
	达标

	
	太平圩
	1小时
	4.33E-03
	25062522
	2.55
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	5.29E-03
	25062522
	3.11
	达标

	
	同新圩
	1小时
	5.46E-03
	25062524
	3.21
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	5.68E-03
	25042903
	3.34
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	7.15E-03
	25042903
	4.20
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	7.11E-03
	25120903
	4.18
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	5.17E-03
	25090506
	3.04
	达标

	
	陈家村
	1小时
	4.66E-03
	25082704
	2.74
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	3.57E-03
	25090902
	2.10
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.44E-02
	25091018
	20.25
	达标


表5.2-76  非正常工况下非甲烷总烃贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	非甲烷总烃
	新华村
	1小时
	2.79E-02
	25091603
	1.39
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	3.42E-02
	25011524
	1.71
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	4.81E-02
	25011524
	2.40
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	2.96E-02
	25011524
	1.48
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	3.02E-02
	25113021
	1.51
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	2.58E-02
	25011524
	1.29
	达标

	
	太平圩
	1小时
	2.47E-02
	25062522
	1.24
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	3.19E-02
	25120507
	1.60
	达标

	
	同新圩
	1小时
	3.52E-02
	25121507
	1.76
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	4.08E-02
	25042903
	2.04
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	5.16E-02
	25042903
	2.58
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	5.13E-02
	25120903
	2.56
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	3.30E-02
	25080324
	1.65
	达标

	
	陈家村
	1小时
	3.29E-02
	25122806
	1.65
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	2.07E-02
	25090902
	1.04
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.41E-01
	25091018
	12.03
	达标


表5.2-77  非正常工况下二噁英贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	二噁英
	新华村
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	常恒花苑
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	合兴圩
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	新华实验小学
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	新华幼儿园
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	新合兴圩
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	太平圩
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	贾家埭
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	同新圩
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	蛇圩埭
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	魏村中学
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	临江花苑
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	魏村花苑
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	陈家村
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	圩塘集镇
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标

	
	区域最大落地浓度
	日均值
	0.00E+00
	/
	/
	达标


表5.2-78  非正常工况下氨贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	氨
	新华村
	1小时
	1.04E-04
	25010705
	0.05
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	9.34E-05
	25121602
	0.05
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	1.93E-04
	25011524
	0.10
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	1.07E-04
	25011524
	0.05
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	9.33E-05
	25011524
	0.05
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	4.77E-05
	25011524
	0.02
	达标

	
	太平圩
	1小时
	9.24E-05
	25120507
	0.05
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	1.30E-04
	25120507
	0.07
	达标

	
	同新圩
	1小时
	1.02E-04
	25121507
	0.05
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	1.72E-04
	25042903
	0.09
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	2.31E-04
	25042903
	0.12
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	1.96E-04
	25121801
	0.10
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	1.30E-04
	25080324
	0.06
	达标

	
	陈家村
	1小时
	7.63E-05
	25011718
	0.04
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	4.12E-05
	25102703
	0.02
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.32E-03
	25111408
	1.66
	达标


表5.2-79  非正常工况下硫化氢贡献浓度表
	污染物名称
	预测点
	平均时段
	最大贡献值
（mg/m3）
	出现时间
	占标率
（%）
	达标情况

	硫化氢
	新华村
	1小时
	1.04E-05
	25010705
	0.10
	达标

	
	常恒花苑
	1小时
	9.34E-06
	25121602
	0.09
	达标

	
	合兴圩
	1小时
	1.93E-05
	25011524
	0.19
	达标

	
	新华实验小学
	1小时
	1.07E-05
	25011524
	0.11
	达标

	
	新华幼儿园
	1小时
	9.33E-06
	25011524
	0.09
	达标

	
	新合兴圩
	1小时
	4.76E-06
	25011524
	0.05
	达标

	
	太平圩
	1小时
	9.24E-06
	25120507
	0.09
	达标

	
	贾家埭
	1小时
	1.30E-05
	25120507
	0.13
	达标

	
	同新圩
	1小时
	1.02E-05
	25121507
	0.10
	达标

	
	蛇圩埭
	1小时
	1.72E-05
	25042903
	0.17
	达标

	
	魏村中学
	1小时
	2.31E-05
	25042903
	0.23
	达标

	
	临江花苑
	1小时
	1.96E-05
	25121801
	0.20
	达标

	
	魏村花苑
	1小时
	1.30E-05
	25080324
	0.13
	达标

	
	陈家村
	1小时
	7.63E-06
	25011718
	0.08
	达标

	
	圩塘集镇
	1小时
	4.12E-06
	25102703
	0.04
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.32E-04
	25111408
	3.32
	达标


5.2.1.7大气环境防护距离计算
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），建设项目需进行大气防护距离计算。经计算，本项目厂界外各污染物的短期贡献浓度值未出现超标情况，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。
5.2.1.8无组织排放废气对厂界外的影响
本项目无组织废气对厂界的影响。
表5.2-80  无组织废气对厂界贡献值一览表
	污染物名称
	厂界最大浓度（mg/m3）
	无组织监控浓度限值（mg/m3）

	甲醇
	0.054
	1

	二氯甲烷
	0.027
	0.6

	二甲苯
	0.007
	0.2

	甲苯
	0.012
	0.2

	酚类
	0.002
	0.02

	非甲烷总烃
	0.19
	4

	正丁醇
	0.006
	0.5

	二氯乙烷
	0.018
	0.14

	乙腈
	0.028
	0.6

	DMF
	0.011
	0.4

	苯乙烯
	0.001
	0.5

	氨
	0.003
	1.5

	硫化氢
	0.0003
	0.06


从上表中可以看出本项目无组织废气到达厂界浓度低于厂界无组织监控浓度限值。
5.2.1.9异味影响分析
本项目涉及的恶臭污染物主要为苯乙烯、乙酸乙酯、乙酸丁酯等，如不加以严格控制，容易引起异味污染，具体采取的防控措施如下。
（1）恶臭和异味的危害性
恶臭和异味的危害主要包括以下几个方面：
危害呼吸系统。人们突然闻到恶臭和异味，会产生反射性抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至暂停吸气，妨碍正常呼吸功能。
危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。刺激性异味气体会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。
危害消化系统。经常接触恶臭和异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐进而发展为消化功能减退。
危害内分泌系统。经常受恶臭和异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。
危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度恶臭或异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。
对精神的影响。恶臭和异味使人精神烦躁不安，思想不集中，影响大脑的思考活动。
（2）恶臭影响预测分析
根据资料查阅，嗅阈值见下表。
表5.2-81   异味气体污染物恶臭阀值
	污染物名称
	标准值（mg/m3）
	标准来源

	苯乙烯
	0.46
	《环境评价数据手册-有毒物质鉴定值》化学工业出版社

	乙酸乙酯
	0.6
	

	乙酸丁酯
	3.1
	

	甲醇
	4.8
	

	甲苯
	8
	

	二甲苯
	2
	

	硫化氢
	0.0015
	

	苯酚
	0.18
	

	氨
	0.5
	《工业生产中有害物质手册》化学工业出版社

	异丙苯
	0.043
	突发性污染事故危险品档案库


本项目对周边保护目标最大浓度影响值见下表。
表5.2-82   本项目恶臭污染物影响值一览表（mg/m3）
	保护目标
	污染物名称

	
	苯乙烯
	乙酸乙酯
	乙酸丁酯
	甲醇
	甲苯

	新华村
	4.97E-04
	6.95E-03
	5.07E-03
	1.69E-02
	3.67E-03

	常恒花苑
	5.39E-04
	7.51E-03
	5.46E-03
	1.75E-02
	3.80E-03

	合兴圩
	5.34E-04
	7.52E-03
	5.53E-03
	1.80E-02
	3.91E-03

	新华实验小学
	5.07E-04
	7.03E-03
	5.08E-03
	1.61E-02
	3.49E-03

	新华幼儿园
	4.85E-04
	6.76E-03
	4.92E-03
	1.32E-02
	2.87E-03

	新合兴圩
	4.91E-04
	6.85E-03
	5.00E-03
	1.52E-02
	3.30E-03

	太平圩
	4.66E-04
	6.60E-03
	4.87E-03
	1.43E-02
	3.09E-03

	贾家埭
	4.55E-04
	6.50E-03
	4.82E-03
	1.64E-02
	3.55E-03

	同新圩
	5.87E-04
	8.20E-03
	5.98E-03
	1.30E-02
	3.16E-03

	蛇圩埭
	5.69E-04
	8.14E-03
	6.06E-03
	1.98E-02
	4.29E-03

	魏村中学
	6.29E-04
	8.92E-03
	6.51E-03
	1.77E-02
	3.84E-03

	临江花苑
	5.98E-04
	8.48E-03
	6.23E-03
	1.92E-02
	4.16E-03

	魏村花苑
	5.61E-04
	7.79E-03
	5.68E-03
	1.61E-02
	3.49E-03

	陈家村
	5.55E-04
	7.78E-03
	5.68E-03
	1.49E-02
	3.24E-03

	圩塘集镇
	5.57E-04
	7.80E-03
	5.70E-03
	1.12E-02
	3.03E-03

	区域最大落地浓度
	1.22E-03
	1.65E-02
	1.27E-02
	5.40E-02
	1.17E-02

	嗅阈值
	0.46
	0.6
	3.1
	4.8
	8

	保护目标
	污染物名称

	
	二甲苯
	硫化氢
	氨
	异丙苯
	苯酚

	新华村
	2.81E-03
	2.43E-05
	2.43E-04
	1.16E-03
	1.00E-03

	常恒花苑
	3.04E-03
	3.80E-05
	3.80E-04
	1.26E-03
	1.09E-03

	合兴圩
	3.01E-03
	4.72E-05
	4.71E-04
	1.25E-03
	1.08E-03

	新华实验小学
	2.86E-03
	2.68E-05
	2.68E-04
	1.19E-03
	1.02E-03

	新华幼儿园
	2.73E-03
	3.24E-05
	3.24E-04
	1.14E-03
	9.79E-04

	新合兴圩
	2.77E-03
	2.26E-05
	2.26E-04
	1.15E-03
	9.92E-04

	太平圩
	2.63E-03
	2.46E-05
	2.46E-04
	1.09E-03
	9.46E-04

	贾家埭
	2.56E-03
	3.51E-05
	3.51E-04
	1.07E-03
	9.24E-04

	同新圩
	3.31E-03
	2.20E-05
	2.20E-04
	1.38E-03
	1.19E-03

	蛇圩埭
	3.20E-03
	2.65E-05
	2.65E-04
	1.34E-03
	1.15E-03

	魏村中学
	3.54E-03
	4.97E-05
	4.97E-04
	1.48E-03
	1.27E-03

	临江花苑
	3.37E-03
	4.27E-05
	4.27E-04
	1.40E-03
	1.21E-03

	魏村花苑
	3.17E-03
	2.90E-05
	2.90E-04
	1.31E-03
	1.13E-03

	陈家村
	3.13E-03
	1.80E-05
	1.80E-04
	1.30E-03
	1.12E-03

	圩塘集镇
	3.14E-03
	1.04E-05
	1.04E-04
	1.31E-03
	1.13E-03

	区域最大落地浓度
	6.88E-03
	3.08E-04
	3.08E-03
	2.84E-03
	2.44E-03

	嗅阈值
	2
	0.0015
	0.5
	0.043
	0.18


从上表中可知，本项目正常工况下排放废气后各环境保护目标的贡献浓度均不超过嗅阈值标准，不会对人身健康造成严重影响。
5.2.1.10卫生防护距离计算
根据无组织排放废气对环境的影响，并提出卫生防护距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中相关要求，生产车间等与居住区之间的卫生防护距离初值采用GB/T 3840-1991中推荐的估算方案进行计算：


式中：
Cm——标准浓度限值(mg/m3)；
Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)；
r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)；
L——工业企业所需的卫生防护距离(m)；
A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，见下表。
表5.2-83  卫生防护距离计算系数表
	计算系数
	5年平均风速(m/s)
	卫生防护距离L(m)

	
	
	L≤1000
	1000＜L≤2000
	L＞2000

	
	
	工业大气污染源构成类别

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	A
	＜2
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	80
	80
	80

	
	2～4
	700
	470
	350
	700
	470
	350
	380
	250
	190

	
	＞4
	530
	350
	260
	530
	350
	260
	290
	190
	140

	B
	＜2
	0.01
	0.015
	0.015

	
	＞2
	0.021
	0.036
	0.036

	C
	＜2
	1.85
	1.79
	1.79

	
	＞2
	1.85
	1.77
	1.77

	D
	＜2
	0.78
	0.78
	0.57

	
	＞2
	0.84
	0.84
	0.76


卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米，但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米时，级差为200米。当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。经计算本项目建成后全厂各单元的卫生防护距离见表5.2-84。
表5.2-84  卫生防护距离计算
	污染源
	污染物名称
	最大排放速率（kg/h）
	面源面积(m2)
	卫生环境防护距离(m)
	卫生防护距离(定)m

	B-7车间
	甲醇
	0.1038
	1000
	1.9
	100

	
	异丙醇
	0.0449
	
	5.7
	

	
	丁醇
	0.0118
	
	8
	

	
	乙酸乙酯
	0.0208
	
	16.1
	

	
	乙酸丁酯
	0.0222
	
	17.9
	

	
	乙酸甲酯
	0.0035
	
	3.2
	

	
	甲苯
	0.0225
	
	8
	

	
	二甲苯
	0.0035
	
	＜1
	

	
	苯乙烯
	0.0007
	
	4.7
	

	
	二氯乙烷
	0.0355
	
	＜1
	

	
	二氯甲烷
	0.052
	
	8.5
	

	
	环己酮
	0.0017
	
	1.6
	

	
	环己烷
	0.0228
	
	1.1
	

	
	DMF
	0.0146
	
	41.2
	

	
	四氢呋喃
	0.037
	
	14.7
	

	
	苯酚
	0.0018
	
	14.2
	

	
	异丙苯
	0.0018
	
	9.6
	

	
	乙腈
	0.0532
	
	26.4
	

	
	非甲烷总烃
	0.371
	
	14.7
	

	实验室
	非甲烷总烃
	0.0036
	100
	＜1
	50

	1#仓库
	非甲烷总烃
	0.0012
	606
	＜1
	50

	3#仓库
	非甲烷总烃
	0.0012
	1920
	＜1
	50

	5#仓库
	非甲烷总烃
	0.0012
	1500
	＜1
	50

	分拣暂存间
	非甲烷总烃
	0.0012
	1536
	＜1
	50

	污水站
	氨
	0.0012
	1000
	＜1
	100

	
	硫化氢
	0.00012
	
	＜1
	

	
	非甲烷总烃
	0.0036
	
	＜1
	


由上表可知，本项目卫生防护距离为B-7车间、污水站（1#和3#）分别外扩100米和实验室、1#仓库、3#仓库、5#仓库、分拣暂存间外扩50米形成的包络线范围。
根据原环评项目设置全厂卫生防护距离为厂界外扩400米区域范围，因此，仍执行原环评设置的400米卫生防护距离，根据现场踏勘，全厂卫生防护距离范围内现无居民住宅等环境敏感目标，今后也不得新建学校、医院、居民住宅等环境敏感建筑物。
5.2.1.11大气预测结果评价
（1）非达标区环境可接受性
①经预测，本项目各污染物的短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于100%，长期浓度贡献值的最大浓度占标率小于30%。
②氨、硫化氢、甲醇、异丙醇、正丁醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二氯乙烷、二氯甲烷、环己酮、环己烷、二甲基甲酰胺、四氢呋喃、酚、异丙苯、乙腈、非甲烷总烃、二噁英类叠加现状后满足标准要求。
因此，本项目环境影响可接受。
（2）大气环境防护距离
经计算，厂界外各污染物的短期贡献浓度值未出现超标情况。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。
（3）卫生防护距离
设置全厂卫生防护距离400米，根据现场踏勘，全厂卫生防护距离范围内现无居民住宅等环境敏感目标，今后也不得新建学校、医院、居民住宅等环境敏感建筑物。
（4）大气环境影响评价自查表
本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见表5.2-85。
表5.2-85  大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级√
	二级□
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km√

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a√

	
	评价因子
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、HCl、甲醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二噁英类、二甲基甲酰胺、四氢呋喃、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、正丁醇、二氯乙烷、环己酮、环己烷、酚、异丙苯、二氯甲烷、乙腈
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	评价标准
	评价标准
	国家标准√
	地方标准□
	附录D√
	其他标准√

	现状评价
	评价功能区
	一类区□
	二类区√
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2025）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据√
	现状补充监测√

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区√

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源√
本项目非正常排放源√
现有污染源□
	拟替代的污染源√
	其他在建、拟建项目污染源√
	区域污染源√

	大气环境预测与评价
	预测模型
	AERMOD√
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMD/AEDT□
	CALPUFF□
	网络模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km√

	
	预测因子
	非甲烷总烃、甲醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二噁英类、二甲基甲酰胺、四氢呋喃、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、正丁醇、二氯乙烷、环己酮、环己烷、酚、异丙苯、二氯甲烷、乙腈
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%√
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%√
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（≤1）h
	C非正常占标率≤100%√
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标√
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%√
	K＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（二氯甲烷、丙酮、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇、乙腈、二氯乙烷、二甲基甲酰胺、非甲烷总烃等）
	有组织废气监测√
无组织废气监测√
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（甲苯、二甲苯、丙酮、甲醇、苯乙烯、臭气浓度、非甲烷总烃等）
	监测点位数（1）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受√   不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（）厂界最远（）m

	
	污染源年排放量
	SO2：()t/a
	NOX：()t/a
	颗粒物：()t/a
	VOCs：(31.6186)t/a

	注：“□”为打勾项，填“√”；“（）”为内容填写项







5.2.2地表水环境影响分析
本项目本项目1#循环冷却系统新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司处理；新增工艺废水、初期雨水和废气吸收水经厂区1#污水站处理后厂区内回用，不外排。对地表水无直接影响。
本项目地表水环境影响评价自查表见表5.2-86。
[bookmark: _GoBack]表5.2-86  地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型√；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放√；其他□
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值√；热污染□；富营养化√；其他□
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B√
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；其他□
	拟替代污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河口排放数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期√；枯水期□；冰封期□
春季√；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门□；补充监测√；其他□

	
	区域水资源开发利用现状
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期√；枯水期□；冰封期□
春季√；夏季□；秋季□；冬季□
	水温、pH、COD、高锰酸盐指数、NH3-N、TP、TN、叶绿素a、透明度
	监测断面或点位个数（3）个

	现状评价
	评价范围
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（pH、COD、高锰酸盐指数、NH3-N、TP、TN、叶绿素a、透明度、水温）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类√；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□
规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期√；枯水期□；冰封期□
春季√；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况√：达标√；不达标□
水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□
底泥污染评价□
水环境与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区√
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□
正常工况□；非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□；解析解□；其他□
导则推荐模式□；其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√

	
	污染源排放核算
	污染物名称
	排放浓度/（mg/L）
	排放量/（t/a）

	
	
	COD
	80
	0.21

	
	
	SS
	10.3
	0.026

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s
生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动□；无监测□
	手动√；自动√；无监测□

	
	
	监测点位
	（）
	（废水排放口）

	
	
	监测因子
	（）
	（流量、pH值、COD、NH3-N、SS、TN、TP等）

	
	污染物排放清单
	√

	评价结论
	可以接受√；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他内容补充项
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5.2.3.1预测内容
预测范围为厂界，预测时段为正常生产运营期。最终的厂界噪声预测值是本项目的噪声设备的噪声贡献值。
5.2.3.2预测模式
根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据情况作必要简化。
预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。
（1）室外点声源利用点源衰减公式


式中LA（r）、LA（r0）分别是距声源r、r0处的A声级值。
（2）对于室内声源按下列步骤计算：
①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA（r0）。
②将室外声级LA（r0）和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级：


式中S为透声面积。
③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。


④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。


式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。
（3）户外建筑物的声屏障效应
声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性状有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下：


式中：A—是声源与屏障顶端的距离；B—是接收点与屏障顶端的距离；
      d—是声源与接收点间的距离；λ—波长。
（4）空气吸收引起的衰减（Aatm）
空气吸收引起的衰减按以下公式计算：


式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，具体
见下表。
表5.2-87  倍频带噪声的大气吸收衰减系数
	温度℃
	相对湿度%
	大气吸收衰减系数a，dB/km

	
	
	倍频带中心频率Hz

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	10
	70
	0.1
	0.4
	1.0
	1.9
	3.7
	9.7
	32.8
	117.0

	20
	70
	0.1
	0.3
	1.1
	2.8
	5.0
	9.0
	22.9
	76.6

	30
	70
	0.1
	0.3
	1.0
	3.1
	7.4
	12.7
	23.1
	59.3

	15
	20
	0.3
	0.6
	1.2
	2.7
	8.2
	28.2
	28.8
	202.0

	15
	50
	0.1
	0.5
	1.2
	2.2
	4.2
	10.8
	36.2
	129.0

	15
	70
	0.105
	0.381
	1.13
	2.36
	4.08
	8.75
	2.64
	93.7

	15
	80
	0.1
	0.3
	1.1
	2.4
	4.1
	8.3
	23.7
	82.8


5.2.3.3预测参数
项目所在区域的年平均温度为17.2℃，湿度为74.3%，大气吸收衰减系数取2.36。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。
5.2.3.4声源数据
本项目在生产过程中的噪声源以机械性噪声及空气噪声为主，主要噪声源设备为冷却塔、机泵、空压机、风机等。本项目噪声源强见第3.9.4节。
5.2.3.5预测结果
评价范围内无声环境保护目标，本项目建成后各厂界环境贡献值见表5.2-88。
[bookmark: _Ref333217915]表5.2-88   厂界噪声预测结果与达标分析表 dB（A）
	序号
	预测点
	本项目贡献值
	噪声标准
	达标情况

	1
	东厂界
	昼间
	32.3
	65
	达标

	
	
	夜间
	32.3
	55
	达标

	2
	南厂界
	昼间
	39.4
	65
	达标

	
	
	夜间
	39.4
	55
	达标

	3
	西厂界
	昼间
	42.3
	65
	达标

	
	
	夜间
	42.3
	55
	达标

	4
	北厂界
	昼间
	52.4
	65
	达标

	
	
	夜间
	52.4
	55
	达标


由上表可见，本项目在采取噪声治理措施后各厂界昼、夜间噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域标准。


本次声环境影响评价完成后，对声环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见表5.2-89。
表5.2-89  声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□          二级√             三级□

	
	评价范围
	200m√             大于 200m□             小于 200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级√     最大A声级□     计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准√          地方标准□          国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区□
	3类区√
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法√   现场实测加模型计算法□   收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□          已有资料√             研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型√                                  其他□

	
	预测范围
	200m√             大于 200m□             小于 200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级√     最大A声级□     计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标√               不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□               不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测√  固定位置监测□  自动监测□  手动监测√  无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行√                不可行□

	注“□”为勾选项 ，可√；“（  ）”为内容填写项。




[bookmark: _Hlt42397800]5.2.4固体废物环境影响评价
[bookmark: _Hlt81037790]5.2.4.1固废产生情况汇总
本项目固废产生量及其处置措施见表5.2-90。
表5.2-90  本项目固废产生及处置情况表
	固废名称
	固废类别
	固废代码
	产生量（t/a）
	污染防治措施

	过滤残渣
	HW06
	900-405-06
	151.89
	危废堆场中分类储存，厂区焚烧炉焚烧处置/委外处置

	精馏残渣/残液
	HW06
	900-407-06
	10985.92
	

	冷凝废液
	HW06
	900-404-06
	3754.27
	

	压滤污泥
	HW06
	900-409-06
	325.511
	

	蒸发残液
	HW11
	900-013-11
	653.828
	

	离心残渣
	HW17
	336-063-17
	48.629
	

	生化污泥
	HW17
	336-063-17
	80
	

	废包装桶
	HW49
	900-041-49
	200L以上规格废包装桶31万只/年（6000t/a），200L以下规格废包装桶138t/a
	委托有资质单位处置


5.2.4.2固废环境影响分析
本项目产生危险废物自行焚烧处置或委托有资质单位处置，符合有关法规和标准的要求，本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响。
本项目固废管理过程可能造成的环境影响如下：
（1）固体废物的分类收集、贮存，危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放对环境的影响
本项目危险废物中含有有毒物质，若与一般工业固体废物或生活垃圾混放，会对其造成污染，受污染的固体废物若按照原有的处置方式进行处理（回收、填埋、堆肥、焚烧），可能会对大气环境、水环境以及土壤造成污染；若误将危险固废当做一般工业固体废物或生活垃圾进行处理，会对大气环境、水环境以及土壤造成污染；此外，危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放会加大发生火灾事故的风险，从而造成对大气环境、水环境以及土壤的污染。
（2）包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响
本项目危险废物在包装、运输过程中发生散落、泄漏时，若接触土壤或进入水体，则会对泄漏处的水环境和土壤造成污染；本项目危险固废中含有有毒、易燃性物质，散落、泄漏事故发生后，若未及时处置或在种种外力作用下发生火灾，会造成次生、伴生的环境污染。
（3）贮存场所的环境影响
本项目危险废物呈固态、液态，其中含有有毒物质。若是贮存场所未按照要求严格做到防火、防雨、防扬散、防渗漏或堆场内的危险固废未得到及时清运，可能会造成泄漏、火灾等环境事故，从而造成对大气环境、水环境以及土壤的污染。
（4）综合利用、处理、处置的环境影响
本项目危险废物均委托有资质单位处置，各种固体废物若未做好分类收集、有效处理，可能会对大气、土壤和水环境造成二次污染。
认真落实固体废物防治措施后，本项目产生的固体废物处置或利用率达到100%，对厂区及周围环境影响不大。
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5.2.5.1区域水文地质概况
一、地下水类型
根据地下水的赋存条件等，可将区内地下水划分为三种类型，即松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类裂隙溶洞水、基岩裂隙水。
1、松散岩类孔隙水
松散岩类孔隙水是常州市区主要地下水类型，根据含水层时代、成因、埋藏条件以及水力联系等，自上而下可依次分为孔隙潜水和第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压含水层（组）。
⑴潜水含水层（组）
孔隙潜水在区内广泛分布，赋存于近地表的土层中，含水层岩性以第四系全新统（Q4）和上更新统冲湖积相灰黄、黄褐色粉质粘土为主，厚度一般在4-12m之间。赋水性较差，单井涌水量一般3-10m3/d。水化学类型主要为HCO3-Ca•Na、HCO3•Cl-Ca•Na型及HCO3-Ca•Mg型，矿化度一般小于1g/L。水位埋深一般1-3m，其动态受大气降水和地表水影响，随季节变化而波动，丰水期埋深较浅，枯水季节埋深较大，年变幅1m左右。
⑵第Ⅰ承压含水层（组）
除孟河镇、焦溪-横山桥、潘家镇南部环太湖丘陵前沿地带缺失外，广泛分布于平原区。含水层岩性主要为上更新统冲积、冲湖积相灰-灰黄色粉砂、细砂、粉土组成。含水层呈多层状结构特点，一般由1-3个砂层组成，依据砂层的展布规律可分为上下两段：上段砂层顶板埋深多在10m起浅，起伏变化不大，含水层厚度多在5-15m之间，大于15m的砂层主要分布在北部沿江带及中部厚余-西林-龙虎塘一线，该层水与上伏潜水联系密切，具有微承压性质。牛塘—横山桥以北砂层岩性以粉砂为主，该线以南砂层岩性多为粉土或粉土和粉砂互层；下段砂层顶板埋深多在25-35m，北部沿江带岩性多为粉细砂、中细砂，砂层厚度较大，一般在15-30m之间，局部地段与下覆第Ⅱ承压含水层相通。南部平原区砂层的连续性较差，多呈透镜体状分布，岩性以粉土、粉砂为主，砂层厚度一般小于10m。
总体来看，含水层厚度及富水性存在从东西两侧向中部、北部厚度增大、富水性渐好的变化规律。北部魏村、新桥、龙虎塘一线厚度20-40m，富水性较好，单井涌水量大于500m3/d；常州市区及南部地区厚度15-25m，单井涌水量在300-500m3/d之间；西北部孟河-奔牛-邹区以西、西南部湟里、东部横山桥—遥观—前黄以东含水层厚度多小于15m，单井涌水量小于300m3/d。
第Ⅰ承压水水化学类型以HCO3-Ca型、HCO3-Ca•Na型为主，矿化度一般小于1.0g/L。
⑶第Ⅱ承压含水层（组）
第Ⅱ承压含水层是2000年前常州市区的地下水主要开采层，除新北区孟河-九里以西、湟里、横山桥、新安一带以及南部潘家等局部地区缺失外，广泛分布。含水层由中更新统灰、灰黄色粉砂、细砂、中砂和含砾粗砂组成，顶板埋深一般大于60m，砂层厚度由南至北由薄渐厚，富水性渐好。北部魏村-安家-龙虎塘沿江含水层厚度大于50m，单井涌水量大于3000m3/d，城区及其东南部含水层厚度多在30-50m，单井涌水量1000-3000m3/d之间，其它地区含水层厚度多在10-30m，单井涌水量在300-1000m3/d，西部、东南部边缘厚度小于10m，单井涌水量小于300m3/d。
第Ⅱ承压水水质较好，水化学类型一般为HCO3-Ca•Na、HCO3-Na或HCO3-Na•Ca型，矿化度一般在0.3-0.6g/L之间。
据水位动态监测资料，自2000年深层地下水禁采以来，常州市区水位明显回升，目前水位埋深一般20-70m之间，2009年平均水位埋深42.29m，比2008年升高2.03m，漏斗中心最大水位埋深64.78m（芳渚机厂）。
⑷第Ⅲ承压含水层组
除常州市区东南、东北、西南、西北角缺失外，其它平原区广泛分布。含水层岩性主要为下更新统冲积、冲湖积相的灰黄色、灰白色、灰绿色粉砂、中砂、含砾粗砂，局部含泥质。顶板埋深一般北部深，南部浅，安家-龙虎塘一线以北埋深大于120m，南部一般小于100m。含水层厚度自北向南由厚变薄，变化于15-50m。龙虎塘以北地区单井涌水量大于1000m3/d，向南富水性逐渐减弱，至南部夏溪以及遥观-鸣凰一线以南单井涌水量小于100m3/d。
第Ⅲ承压水水质较好，由南到北水化学类型由HCO3-Ca型逐渐变为HCO3-Ca•Na型、HCO3-Na•Ca型、HCO3-Na型，矿化度一般在0.6-0.8g/L之间。
2、碳酸盐岩类裂隙溶洞水
工作区西北部孟河镇-黄山一带小范围内分布有裸露型溶洞裂隙水，含水层由震旦系上统灯影组中厚层白云岩、硅质白云岩和陡山陀组中厚层灰岩、泥质灰岩组成，溶洞裂隙发育，该地区基岩井一般深度100-200m，涌水量300-400m3/d。
除西北部裸露区外，区内还存在隐伏型灰岩溶洞裂隙水，主要分布在横林、郑陆桥-横山桥、湖塘桥以及卜弋桥等四个块段，各块段埋藏深度不同，富水性也各不相同。
横林块段灰岩溶洞裂隙水开采强烈，经过多年的开采，2002年横林块段平均水位埋深已达到82.26m，由于其顶板埋深浅（最浅处仅65m左右），在开采作用下，已形成地面塌陷、地面沉降、地裂缝等灾害。


表5.2-91  常州市区隐伏灰岩溶洞裂隙水块段一览表
	隐伏块段
	分布位置
	分布面积(km2)
	含水层岩性
	上覆岩层
	顶板埋深(m)
	单井涌水量(m3/d)
	水质

	横林
	横林-
横山桥
	50
	T1-2
	Q
	65-128
	300-1000
	水质良好，CO3·CL- Na·Ca型淡水

	郑陆桥
	郑陆桥
	25
	T1-2
	Q、K
	120-300
	300-1000
	水质较差，CO3·SO4- Na·Ca型微咸水。

	湖塘桥
	湖塘-
马杭
	40
	T1-2
	Q、K
	250-300
	86-143
	水质较差，O4·HCO3- Na·Ca型微咸水。

	卜弋
	卜弋-
厚余
	10
	T1-2
	Q、E
	100-200
	500-1000
	水质较差，O4·HCO3- Na·Ca型微咸水。


3、基岩裂隙水
主要分布于新安、焦溪、南择、潘家等地，岩性为泥盆系上统五通组紫红色粉砂岩、含砾中粗砂岩以及茅山群粉砂质泥岩、粉砂岩等，风化裂隙发育，富水性受断裂构造控制，在北西向和北东向断裂带交汇附近，构造裂隙发育，富水性较好，单井涌水量一般100-500m3/d。
本项目所在区域水文地质图见图5.2-55。


[image: ]

[bookmark: _Ref483525829]图5.2-55  常州地区第四系水文地质剖面示意图


二、地下水补给、径流与排泄
⑴松散岩类孔隙水
常州市属于北亚热带湿润气候区，雨量充沛，地形平坦，有利于大气降水入渗补给。此外，地面河网密布，地表水与地下水关系密切，两者呈互补关系。
潜水主要接受大气降水和灌溉水的入渗补给。在天然状态下与地表水体之间存在互补关系。即枯水期浅层地下水补给地表水，而丰水期则是地表水补给浅层地下水。其迳流主要受地形地貌条件控制，总体而言水平迳流缓慢，主要通过蒸发和蒸腾、排向地表水体、民井开采、越流补给深层水等几种方式排泄。
孔隙承压水的补给来源主要有上部含水层的越流补给、长江水侧向补给以及含水层顶板粘性土的压密释水，在天然状态下，水力坡度小，该层地下水的迳流运动比较缓慢。在开采条件下，主要表现为由周边向水位降落漏斗中心迳流，人工开采是深层孔隙承压水的主要排泄途径，其次是区域水位落差造成压力水头差，以越流的方式补给相邻的含水层。
⑵基岩裂隙水
基岩的埋藏条件不同，其补迳排条件也不相同。裸露区基岩主要接受大气降水补给，以人工开采或泉的形式排泄。在横林隐伏型灰岩溶洞裂隙水区，除侧向迳流补给外，还接受第Ⅱ孔隙承压水的补给。
5.2.5.2项目所在地地质条件
一、地形地貌及地质构造
据区域地质资料，本区所处大地构造位置位于扬子板块下扬子印支期前陆褶皱冲断带。区域地层属于下扬子地区江南地层小区，基岩上覆盖着160~220米厚的第四系冲积层。
影响本区的断裂构造主要有距常州市区70km的茅东断裂，该断裂位于茅山东侧，向西南延伸至安徽省宣城敬亭山东麓，向北延伸过镇江市东侧，断续北延，长度大于134km，总体走向NNE，倾向SE，平面呈“S”形展布，断裂具张开性特征，深达上地幔，为岩石圈断裂。该断裂在第四纪晚期有明显活动，上世纪七十年代溧阳上沛地区相继发生5.5级和6.0级地震，皆由该断裂活动引发，是我省近期破坏力最大的地震。
项目所在地位于常州滨江经济开发区新材料产业园，场地基本整平，整个场地地形较平坦。地貌单元为长江三角洲冲积平原。
二、厂区地层概况
[bookmark: _Ref483576267][bookmark: _Ref483576266]根据《江苏盈天化学有限公司节能减排、环保综合整治提升项目岩土工程勘察报告》，勘察深度范围内地基土主要由杂填土、粘性土、粉土、砂土组成，根据土的特性，划分为如下7个层次及若干亚层，具体土层描述如下：
①杂填土：杂灰色，夹砖屑、混凝土块、石子等建筑垃圾及生活垃圾，揭露层厚1.2~1.5m，平均层厚1.33m，层底标高1.42~1.73m。
②粉土：灰色，稍密，很湿，摇振反应迅速，干强度、韧性低，含长石及云母碎屑，拟建场地均有分布。揭露层厚0.9~1.2m，平均层厚为1.1m，层底标高为0.5~0.62m。
以上土层地质年代属于第四纪全新世（Q4）。
③粉质黏土：灰黄~灰色，可塑，切面稍有光泽，干强度、韧性中等，可见黄褐色铁锰质染斑及结核，拟建场地均有分布。揭露层厚3.8~4.4m，平均层厚为4.15m，层底标高为-3.88~-3.3m。
④粉质黏土夹粉土：灰~灰黄色，可塑，局部软塑，切面稍有光泽，干强度、韧性中等，夹薄层粉土，粉土呈水平层理。拟建场地均有分布，揭露层厚14.1~15.5m，平均层厚为14.52m，层底标高为-18.9~-17.93m。
⑤粉砂夹灰土：青灰色，中密，饱和，主要组成物为长石及云母碎片，拟建场地均有分布。本层仅J14号空揭穿，揭露层厚为10.6m。
⑥粉质黏土：灰~灰黄色，可~硬塑，切面稍有光泽，干强度、韧性中等，可见黄褐色铁锰质染斑及结核，本层仅J14号孔揭穿，揭露层厚为7.4m。
⑦粉砂：青灰色，中密~密实，饱和，主要组成物为长石及云母碎片，含僵结石；夹薄层粉质黏土，粉质黏土呈水平层理，本层未揭穿，仅J14号孔揭露，揭露层厚为11m。
以上土层地质年代属于第四纪晚更新世（Q3）。
项目所在地地质剖面图如下：



[image: 节能减排、环保综合整治提升项目 地勘 13]
图5.2-56  项目所在地地质剖面图

三、地下水类型及补径排关系
本项目场地地下水按其埋藏条件可分为孔隙潜水和承压水。
孔隙潜水贮存于拟建场地①杂填土、②粉土中，该水位受大气降水及生活用水影响明显，一般埋深为地面下0.6~0.7m，相当于黄海高程2.21~2.27m，该水位年变化幅度为0.5m。
承压水主要埋藏于拟建场地内⑤粉砂夹粉土层、⑦粉砂中，其补给来源主要为地表水体，⑦粉砂埋深较深。本次勘查结束8h后测得其稳定水位在地面以下2.8~3m，相当于黄海高程-0.07~0.07m，该水位年变化幅度为1m。
根据常州水文站资料，本地区历史最高洪水位为2016年的4.506m（黄海高程），本场地位于常州市防洪II类区，抗洪水位取黄海高程3.90m。
但从整体来看，研究区含水层主要为孔隙潜水，研究区的污染物主要在包气带和潜水含水层中迁移。
区域潜水含水层补给来源为大气降水和地表水侧向补给，排泄主要为蒸发和侧向补给河流，区域地下水和周边地表水（长江）联系较为紧密。
依据详细调查期间测得的地下水位标高，对本场地浅层承压层地下水流向进行了推断。根据项目区域内地下水水位同期测量数据，通过surfer软件进行模拟，得出项目所在地附近地下水流场图，具体见下图。
[image: 056d6e54aa39f7694142dd4b613471df]
图5.2-57  项目所在地附近地下水流场图
5.2.5.3地下水环境影响预测与评价
一、预测情景
本项目可能对地下水产生影响的环节为生产过程中废水（液）的跑、冒、滴、漏，厂区内的一般防渗区、重点防渗区均已采取地下水防渗处理措施。正常生产时车间的跑冒滴漏不会下渗到地下水中。室外管道和阀门的跑冒滴漏水量较小。且本项目用地现状为工业用地，确保确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，正常工况下对地下水基本无渗漏，污染极小。
非正常工况下，若出现设施故障、管道破裂、污水收集池渗漏等现象，污染物将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中运移。
考虑最不利情况，事故情况下，若出现设施故障、管道破裂、危废堆场防渗层损坏开裂等现象，物料将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中运移。本次评价考虑危废仓库内防渗层损坏开裂导致污染物下渗，预测对周边地下水环境的影响。从本项目危废成分来看，污染因子主要为有机物，选取预测因子甲苯、乙腈、四氢呋喃作为地下水预测因子，二氯甲烷、甲苯、苯乙烯泄漏浓度分别取值10000mg/L、5000mg/L、1000mg/L作为模拟预测源强。
二、预测范围
地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，约为15km2。
三、预测时段
地下水环境影响预测时段包括建设项目建设期、运营期和服务期满三个阶段。结合地下水跟踪监测的频率及《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，运营期预测时段设定为泄漏情况发生后的100天、1000天、10年。
四、预测模型
考虑到各个预测情景中项目潜在地下水污染源具有低流量、短时间的特性，不会对项目所在的地下水流场造成明显影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散解析解方程进行计算。
考虑到建设场地内潜水含水层水位埋深浅，当项目运转出现事故时，泄漏污染物极可能快速进入含水层从而随地下水流进行迁移，为此本次模拟计算过程忽略污染物在包气带的运移过程，这样使计算结果更为保守，符合工程设计的思想。
本次采用点源持续泄漏模型。概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：
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式中：
x—距注入点的距离，m；
t—时间，d；
C(x，t)—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；
C0—注入的示踪剂浓度，g/L；
u—水流速度，m/d；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
erfc()—余误差函数。
五、预测参数
利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。
污染物迁移模型参数的确定如下：
1、渗透系数及水力坡度的确定
根据地勘资料及现场踏勘，渗透系数取值依据导则附录表B.1，根据项目所在地岩性柱状图可知区域潜水含水层主要为粘土和粉粘土，渗透系数取值为0.15m/d。
表5.2-92  渗透系数经验值
	岩性名称
	主要颗粒粒径（mm）
	渗透系数（m/d）
	渗透系数（cm/s）

	轻亚黏土
	0.05～0.1
	0.05～0.1
	5.79×10-5～1.16×10-4

	亚黏土
	
	0.1～0.25
	1.16×10-4～2.89×10-4

	黄土
	
	0.25～0.5
	2.89×10-4～5.79×10-4

	粉土质砂
	0.1～0.25
	0.5～1.0
	5.79×10-4～1.16×10-3

	粉砂
	
	1.0～1.5
	1.16×10-3～1.74×10-3

	细砂
	
	5.0～10
	5.79×10-3～1.16×10-2

	中砂
	0.25～0.5
	10.0～25
	1.16×10-2～2.89×10-2

	粗砂
	
	25～50
	2.89×10-2～5.78×10-2

	砾砂
	0.5～1.0
	50～100
	5.78×10-2～1.16×10-1

	圆砾
	
	75～150
	8.68×10-2～1.74×10-1

	卵石
	1.0～2.0
	100～200
	1.16×10-1～2.31×10-1

	块石
	
	200～500
	2.31×10-1～5.79×10-1

	漂石
	
	500～1000
	5.79×10-1～1.16×100


2、孔隙度的确定
岩石和土壤孔隙度的大小与颗粒的排列方式、颗粒大小、分选性、颗粒形状以及胶结程度有关，不同岩性孔隙度大小见下表。项目所在地的岩性主要为粘土和粉质粘土，孔隙度取值0.4。
表5.2-93  松散岩石给水度参考值
	松散岩体
	孔隙度（%）
	沉积岩
	孔隙度（%）
	结晶岩
	孔隙度（%）

	粗砾
	24-36
	砂岩
	5-30
	裂隙化
结晶岩
	0-10

	细砾
	25-38
	粉砂岩
	21-41
	
	

	粗砂
	31-46
	石灰岩
	0-40
	致密结晶岩
	0-5

	细砂
	26-53
	岩溶
	0-40
	玄武岩
	3-35

	粉砂
	34-61
	页岩
	0-10
	风化花岗岩
	34-57

	粘土
	34-60
	/
	/
	风化辉长岩
	42-45


3、弥散系数的确定
D. S. Makuch(2005)综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象。根据区域内弥散试验结果及经验取值，考虑评价区含水层岩性，项目所在地含水层纵向弥散系数取值为0.05m2/d。

[image: 弥散系数副本]
[bookmark: _Ref483652816]图5.2-58  松散沉积物的弥散度确定
4、地下水实际流速的确定
地下水实际流速的确定按下列方法取得：
U＝K×I/n
其中：U—地下水实际流速，m/d；      K—渗透系数，m/d；
      I—水力坡度；      n—孔隙度；
据调查，项目区地下水流向主要是从东向西呈一维流动，水力坡度I=2.5‰。
计算得出项目建设区含水层地下水实际流速U=7.4×10-4m/d。
六、评价标准
根据水文地质参数及污染源强，利用相应的地下水污染模型进行模拟，主要模拟在非正常状况下预测因子对地下水的影响状况，根据该地区地下水质量及现状，确定以各预测因子的《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的IV类标准为超标限值；以预测因子的现状监测值作为背景值，在预测中进行叠加计算并预测影响。
表5.2-94  超标限值及背景值（mg/L）
	序号
	污染因子
	超标限值
	背景值

	1
	二氯甲烷
	0.5
	0.0005

	2
	甲苯
	1.4
	0.0003

	3
	苯乙烯
	0.09
	0.0002



七、预测结果
经运算得出污染物泄漏后对地下水的影响情况，具体表5.2-95。
[bookmark: _Ref483948911]表5.2-95  污染物运移扩散影响估算表（单位：mg/L）
	扩散
距离（m）
	二氯甲烷
	甲苯
	苯乙烯

	
	100天
	1000天
	10年
	100天
	1000天
	10年
	100天
	1000天
	10年

	0
	10000.00 
	10000.00 
	10000.00 
	5000.00 
	5000.00 
	5000.00 
	1000.00
	1000.00
	1000.00

	1
	7570.00 
	9270.00 
	9650.00 
	3790.00 
	4630.00 
	4820.00 
	757.00
	927.00
	965.00

	2
	5350.00 
	8540.00 
	9300.00 
	2670.00 
	4270.00 
	4650.00 
	535.00
	854.00
	930.00

	3
	3500.00 
	7810.00 
	8940.00 
	1750.00 
	3900.00 
	4470.00 
	350.00
	781.00
	894.00

	4
	2120.00 
	7090.00 
	8580.00 
	1060.00 
	3550.00 
	4290.00 
	212.00
	709.00
	858.00

	5
	1180.00 
	6400.00 
	8220.00 
	591.00 
	3200.00 
	4110.00 
	118.00
	640.00
	822.00

	6
	604.00 
	5730.00 
	7860.00 
	302.00 
	2860.00 
	3930.00 
	60.40
	573.00
	786.00

	7
	283.00 
	5090.00 
	7500.00 
	141.00 
	2550.00 
	3750.00 
	28.30
	509.00
	750.00

	8
	121.00 
	4490.00 
	7150.00 
	60.50 
	2240.00 
	3570.00 
	12.10
	449.00
	715.00

	9
	47.30 
	3930.00 
	6790.00 
	23.70 
	1960.00 
	3400.00 
	4.73
	393.00
	679.00

	10
	16.90 
	3410.00 
	6450.00 
	8.43 
	1710.00 
	3220.00 
	1.69
	341.00
	645.00

	11
	5.47 
	2940.00 
	6100.00 
	2.73 
	1470.00 
	3050.00 
	0.55
	294.00
	610.00

	12
	1.62 
	2510.00 
	5770.00 
	0.81 
	1260.00 
	2880.00 
	0.16
	251.00
	577.00

	13
	0.43 
	2130.00 
	5440.00 
	0.22 
	1060.00 
	2720.00 
	0.04
	213.00
	544.00

	14
	0.11 
	1790.00 
	5120.00 
	0.05 
	894.00 
	2560.00 
	0.01
	179.00
	512.00

	15
	0.02 
	1490.00 
	4810.00 
	0.01 
	745.00 
	2400.00 
	0.00
	149.00
	481.00

	16
	0.00 
	1230.00 
	4510.00 
	0.00 
	616.00 
	2250.00 
	0.00
	123.00
	451.00

	17
	0.00 
	1010.00 
	4220.00 
	0.00 
	504.00 
	2110.00 
	0.00
	101.00
	422.00

	18
	0.00 
	819.00 
	3930.00 
	0.00 
	410.00 
	1970.00 
	0.00
	81.90
	393.00

	19
	0.00 
	660.00 
	3660.00 
	0.00 
	330.00 
	1830.00 
	0.00
	66.00
	366.00

	20
	0.00 
	527.00 
	3400.00 
	0.00 
	263.00 
	1700.00 
	0.00
	52.70
	340.00

	21
	0.00 
	416.00 
	3160.00 
	0.00 
	208.00 
	1580.00 
	0.00
	41.60
	316.00

	22
	0.00 
	327.00 
	2920.00 
	0.00 
	163.00 
	1460.00 
	0.00
	32.70
	292.00

	23
	0.00 
	254.00 
	2690.00 
	0.00 
	127.00 
	1350.00 
	0.00
	25.40
	269.00

	24
	0.00 
	195.00 
	2480.00 
	0.00 
	97.70 
	1240.00 
	0.00
	19.50
	248.00

	25
	0.00 
	149.00 
	2280.00 
	0.00 
	74.60 
	1140.00 
	0.00
	14.90
	228.00

	26
	0.00 
	113.00 
	2090.00 
	0.00 
	56.40 
	1050.00 
	0.00
	11.30
	209.00

	27
	0.00 
	84.50 
	1910.00 
	0.00 
	42.20 
	956.00 
	0.00
	8.45
	191.00

	28
	0.00 
	62.70 
	1740.00 
	0.00 
	31.40 
	872.00 
	0.00
	6.27
	174.00

	29
	0.00 
	46.10 
	1590.00 
	0.00 
	23.10 
	794.00 
	0.00
	4.61
	159.00

	30
	0.00 
	33.60 
	1440.00 
	0.00 
	16.80 
	722.00 
	0.00
	3.36
	144.00

	31
	0.00 
	24.30 
	1310.00 
	0.00 
	12.10 
	654.00 
	0.00
	2.43
	131.00

	32
	0.00 
	17.40 
	1180.00 
	0.00 
	8.69 
	591.00 
	0.00
	1.74
	118.00

	33
	0.00 
	12.30 
	1070.00 
	0.00 
	6.16 
	533.00 
	0.00
	1.23
	107.00

	34
	0.00 
	8.65 
	959.00 
	0.00 
	4.32 
	480.00 
	0.00
	0.87
	95.90

	35
	0.00 
	6.01 
	861.00 
	0.00 
	3.01 
	431.00 
	0.00
	0.60
	86.10

	36
	0.00 
	4.14 
	771.00 
	0.00 
	2.07 
	386.00 
	0.00
	0.41
	77.10

	37
	0.00 
	2.83 
	689.00 
	0.00 
	1.41 
	345.00 
	0.00
	0.28
	68.90

	38
	0.00 
	1.91 
	614.00 
	0.00 
	0.96 
	307.00 
	0.00
	0.19
	61.40

	39
	0.00 
	1.28 
	546.00 
	0.00 
	0.64 
	273.00 
	0.00
	0.13
	54.60

	40
	0.00 
	0.85 
	484.00 
	0.00 
	0.43 
	242.00 
	0.00
	0.09
	48.40

	41
	0.00 
	0.56 
	428.00 
	0.00 
	0.28 
	214.00 
	0.00
	0.06
	42.80

	42
	0.00 
	0.36 
	378.00 
	0.00 
	0.18 
	189.00 
	0.00
	0.04
	37.80

	43
	0.00 
	0.23 
	333.00 
	0.00 
	0.12 
	166.00 
	0.00
	0.02
	33.30

	44
	0.00 
	0.15 
	292.00 
	0.00 
	0.07 
	146.00 
	0.00
	0.02
	29.20

	45
	0.00 
	0.09 
	256.00 
	0.00 
	0.05 
	128.00 
	0.00
	0.01
	25.60

	46
	0.00 
	0.06 
	224.00 
	0.00 
	0.03 
	112.00 
	0.00
	0.01
	22.40

	47
	0.00 
	0.04 
	195.00 
	0.00 
	0.02 
	97.60 
	0.00
	0.00
	19.50

	48
	0.00 
	0.02 
	170.00 
	0.00 
	0.01 
	84.80 
	0.00
	0.00
	17.00

	49
	0.00 
	0.01 
	147.00 
	0.00 
	0.01 
	73.60 
	0.00
	0.00
	14.70

	50
	0.00 
	0.01 
	127.00 
	0.00 
	0.00 
	63.70 
	0.00
	0.00
	12.70

	51
	0.00 
	0.00 
	110.00 
	0.00 
	0.00 
	54.90 
	0.00
	0.00
	11.00

	52
	0.00 
	0.00 
	94.60 
	0.00 
	0.00 
	47.30 
	0.00
	0.00
	9.46

	53
	0.00 
	0.00 
	81.20 
	0.00 
	0.00 
	40.60 
	0.00
	0.00
	8.12

	54
	0.00 
	0.00 
	69.60 
	0.00 
	0.00 
	34.80 
	0.00
	0.00
	6.96

	55
	0.00 
	0.00 
	59.50 
	0.00 
	0.00 
	29.70 
	0.00
	0.00
	5.95

	56
	0.00 
	0.00 
	50.70 
	0.00 
	0.00 
	25.30 
	0.00
	0.00
	5.07

	57
	0.00 
	0.00 
	43.10 
	0.00 
	0.00 
	21.50 
	0.00
	0.00
	4.31

	58
	0.00 
	0.00 
	36.50 
	0.00 
	0.00 
	18.30 
	0.00
	0.00
	3.65

	59
	0.00 
	0.00 
	30.90 
	0.00 
	0.00 
	15.40 
	0.00
	0.00
	3.09

	60
	0.00 
	0.00 
	26.10 
	0.00 
	0.00 
	13.00 
	0.00
	0.00
	2.61

	61
	0.00 
	0.00 
	21.90 
	0.00 
	0.00 
	11.00 
	0.00
	0.00
	2.19

	62
	0.00 
	0.00 
	18.40 
	0.00 
	0.00 
	9.20 
	0.00
	0.00
	1.84

	63
	0.00 
	0.00 
	15.40 
	0.00 
	0.00 
	7.71 
	0.00
	0.00
	1.54

	64
	0.00 
	0.00 
	12.90 
	0.00 
	0.00 
	6.43 
	0.00
	0.00
	1.29

	65
	0.00 
	0.00 
	10.70 
	0.00 
	0.00 
	5.36 
	0.00
	0.00
	1.07

	66
	0.00 
	0.00 
	8.90 
	0.00 
	0.00 
	4.45 
	0.00
	0.00
	0.89

	67
	0.00 
	0.00 
	7.38 
	0.00 
	0.00 
	3.69 
	0.00
	0.00
	0.74

	68
	0.00 
	0.00 
	6.10 
	0.00 
	0.00 
	3.05 
	0.00
	0.00
	0.61

	69
	0.00 
	0.00 
	5.03 
	0.00 
	0.00 
	2.51 
	0.00
	0.00
	0.50

	70
	0.00 
	0.00 
	4.13 
	0.00 
	0.00 
	2.07 
	0.00
	0.00
	0.41

	71
	0.00 
	0.00 
	3.39 
	0.00 
	0.00 
	1.69 
	0.00
	0.00
	0.34

	72
	0.00 
	0.00 
	2.77 
	0.00 
	0.00 
	1.39 
	0.00
	0.00
	0.28

	73
	0.00 
	0.00 
	2.26 
	0.00 
	0.00 
	1.13 
	0.00
	0.00
	0.23

	74
	0.00 
	0.00 
	1.84 
	0.00 
	0.00 
	0.92 
	0.00
	0.00
	0.18

	75
	0.00 
	0.00 
	1.49 
	0.00 
	0.00 
	0.75 
	0.00
	0.00
	0.15

	76
	0.00 
	0.00 
	1.21 
	0.00 
	0.00 
	0.61 
	0.00
	0.00
	0.12

	77
	0.00 
	0.00 
	0.98 
	0.00 
	0.00 
	0.49 
	0.00
	0.00
	0.10

	78
	0.00 
	0.00 
	0.79 
	0.00 
	0.00 
	0.39 
	0.00
	0.00
	0.08

	79
	0.00 
	0.00 
	0.63 
	0.00 
	0.00 
	0.32 
	0.00
	0.00
	0.06

	80
	0.00 
	0.00 
	0.51 
	0.00 
	0.00 
	0.25 
	0.00
	0.00
	0.05

	81
	0.00 
	0.00 
	0.40 
	0.00 
	0.00 
	0.20 
	0.00
	0.00
	0.04

	82
	0.00 
	0.00 
	0.32 
	0.00 
	0.00 
	0.16 
	0.00
	0.00
	0.03

	83
	0.00 
	0.00 
	0.26 
	0.00 
	0.00 
	0.13 
	0.00
	0.00
	0.03

	84
	0.00 
	0.00 
	0.20 
	0.00 
	0.00 
	0.10 
	0.00
	0.00
	0.02

	85
	0.00 
	0.00 
	0.16 
	0.00 
	0.00 
	0.08 
	0.00
	0.00
	0.02

	86
	0.00 
	0.00 
	0.13 
	0.00 
	0.00 
	0.06 
	0.00
	0.00
	0.01

	87
	0.00 
	0.00 
	0.10 
	0.00 
	0.00 
	0.05 
	0.00
	0.00
	0.01

	88
	0.00 
	0.00 
	0.08 
	0.00 
	0.00 
	0.04 
	0.00
	0.00
	0.01

	89
	0.00 
	0.00 
	0.06 
	0.00 
	0.00 
	0.03 
	0.00
	0.00
	0.01

	90
	0.00 
	0.00 
	0.05 
	0.00 
	0.00 
	0.02 
	0.00
	0.00
	0.00

	91
	0.00 
	0.00 
	0.04 
	0.00 
	0.00 
	0.02 
	0.00
	0.00
	0.00

	92
	0.00 
	0.00 
	0.03 
	0.00 
	0.00 
	0.01 
	0.00
	0.00
	0.00

	93
	0.00 
	0.00 
	0.02 
	0.00 
	0.00 
	0.01 
	0.00
	0.00
	0.00

	94
	0.00 
	0.00 
	0.02 
	0.00 
	0.00 
	0.01 
	0.00
	0.00
	0.00

	95
	0.00 
	0.00 
	0.01 
	0.00 
	0.00 
	0.01 
	0.00
	0.00
	0.00

	96
	0.00 
	0.00 
	0.01 
	0.00 
	0.00 
	0.01 
	0.00
	0.00
	0.00

	97
	0.00 
	0.00 
	0.01 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00
	0.00
	0.00

	98
	0.00 
	0.00 
	0.01 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00
	0.00
	0.00

	99
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00
	0.00
	0.00

	100
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00
	0.00
	0.00

	超标限值
	0.5
	1.4
	0.09




根据上文分析，在叠加本底值后，污染物运移范围小结见表5.2-96。
表5.2-96  污染物运移范围预测结果表（m）
	污染物名称
	泄漏100天
	泄漏1000天
	泄漏10年

	
	影响距离
	超标距离
	影响距离
	超标距离
	影响距离
	超标距离

	二氯甲烷
	15
	12
	50
	41
	98
	80

	甲苯
	15
	11
	49
	37
	96
	71

	苯乙烯
	14
	12
	46
	40
	89
	77


由上表可知，二氯甲烷泄漏第100天时，影响距离最远为下游15m，超标距离最远为12m（叠加本底值后）；泄漏第1000天时，影响距离最远为下游50m，超标距离最远为41m（叠加本底值后）；泄漏10年后，影响距离最远大于98m，超标距离最远为80m（叠加本底值后）；甲苯泄漏第100天时，影响距离最远为下游15m，超标距离最远为11m（叠加本底值后）；泄漏第1000天时，影响距离最远为下游49m，超标距离最远为37m（叠加本底值后）；泄漏10年后，影响距离最远大于96m，超标距离最远为71m（叠加本底值后）；苯乙烯泄漏第100天时，影响距离最远为下游14m，超标距离最远为12m（叠加本底值后）；泄漏第1000天时，影响距离最远为下游46m，超标距离最远为40m（叠加本底值后）；泄漏10年后，影响距离最远大于89m，超标距离最远为77m（叠加本底值后）。
八、评价结论
（1）本项目运营过程中各项措施充分落实，污染防渗措施有效情况下（正常工况下），建设项目对区域地下水质不产生影响。在非正常工况下，会在场区及周边较小范围内污染地下水。总体来说污染物在地下水中迁移速度缓慢，项目场地污染物的渗漏/泄漏对地下水影响范围很小。
（2）污染物扩散范围主要与地层结构及其渗透性、水文地质条件、废液下渗量以及某种污染物浓度的背景值等因素有关。其中地层结构及其渗透性、水文地质条件为主要因素，从水文地质单元来看，项目所在地水力梯度小，水流速度慢，污染物不容易随水流迁移；项目所在地地层以黏土和粉质粘土为主，透水性较小，污染物在其中迁移距离较小。
（3）项目周边无地下水饮用水源，环境保护目标在污染物最大迁移距离之外，不会受本项目的影响。结合有效监测、防治措施的运行，拟建项目对地下水环境的影响基本可控。

[bookmark: _Toc331444148][bookmark: _Toc374713672]

[bookmark: _Toc2783935][bookmark: _Toc491879988][bookmark: a1][bookmark: _Toc1472610]5.2.6土壤环境影响预测与评价
5.2.6.1土壤污染途径识别
土壤污染与大气、地下水污染有所不同，它是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶、革食动物（如家禽家畜）乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康，是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染物分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。
（1）本项目各初期雨水池、污水站、事故应急池等均采取严格的防腐、防渗措施。因此，本项目运行期土壤由于废水泄漏并通过损坏的防渗层垂直入渗而造成污染的可能性很小。
（2）从本项目固体废物中主要有害成份来看，固废中有机物类物质含量较高，若固体废物不考虑设置废物堆放处或者没有采取适当的防漏措施，其中的有害组分很容易经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生高温和有毒液体渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。本项目产生的固体废物存储在危废仓库或储罐中，危险废物仓库采取“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）和防腐措施。因此，项目运行期可有效避免由于固废的泄漏并通过损坏的防渗层垂直入渗而造成土壤环境的污染。
（3）本项目营运期产生的可沉降废气污染物主要是有机废气，可能沉降至评价区周围土壤地面。有机污染物在土壤环境中通过复杂的环境行为进行吸附解吸、降解代谢，可以通过挥发、淋滤、地表径流携带等方式进入其他环境体系中，或被作物和土壤生物吸收后，通过食物链积累、放大，对人体健康产生不利影响。
因此，本项目土壤污染途径主要为大气沉降。
5.2.6.2土壤环境影响评价
一、预测范围
土壤环境影响预测范围与现状调查评价范围一致，厂区范围内及周边200m范围。
二、预测时段
预测时段设定为大气沉降发生后的10年、20年、30年。
三、预测情景
本次评价的土壤污染事故情景确定为：大气污染物持续排放，大气沉降对土壤的影响。
四、预测因子
根据项目特点分析，本项目厂区重点区域均做硬化处理，废水或废液渗漏的几率比较小，因此不涉及垂直入渗影响。厂区排水系统按照清污分流的原则设计，一为雨水系统，厂区后期雨水通过公司雨水排口排入园区雨水管网，二为污水系统，自建污水管道、污水接管口，因此不涉及地面漫流影响。
本次评价的土壤污染事故情景确定为：甲苯等有机废气污染物持续排放进入环境空气中，最后沉降在周围的土壤从而进入土壤环境，对土壤环境造成影响。
五、预测模型
本次评价采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）推荐的方法一进行计算。
（1）单位质量土壤中某中物质的增量可用下式计算。



式中：——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；
RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

——表层土壤容重，kg/m3；
A——预测评价范围，m2；
D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；
n——持续年份，a。
（2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算。


式中，Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；
S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。
六、预测参数
1、污染源强IS计算如下：
IS=C*V*T*A
C——污染物浓度，mg/m3；考虑最不利影响，本项目甲苯、二氯甲烷、石油烃（C10-C40）最大落地浓度分别为0.012mg/m3、0.027mg/m3、0.194mg/m3。
V——污染物沉降速率，m/s；沉降速率取即0.001m/s。
T——年内污染物沉降时间，s。取全年8400小时排放沉降。
A——预测评价面积，A=300000m2。
综上，算出甲苯、二氯甲烷、石油烃（C10-C40）污染源强输入量IS分别为10.886kg、24.494kg、175.99kg。
2、本次评价淋溶排出量LS=0。
3、本次评价径流排出量RS=0。
4、根据土壤理化特性调查，表层土壤容重为1340kg/m3。
5、预测评价面积A=300000m2。
6、表层土壤深度D=0.2m。
7、持续年份n=10年、20年、30年。
七、评价标准
根据土壤现状质量监测结果，项目所在地甲苯、二氯甲烷、石油烃（C10-C40）选取监测最大值作为背景值，分别为0.0013mg/kg、0.0015mg/kg、25mg/kg（未检出的，背景值取检出限）。
预测结果中的甲苯、二氯甲烷、石油烃（C10-C40）标准执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值，即1200mg/kg、616mg/kg、4500mg/kg。
八、预测结果土壤
预测结果如下。
表5.2-97  土壤累积影响预测
	污染物
	沉降点
	年输入量IS(kg)
	预测值（mg/kg）
	评价标准（mg/kg）

	
	
	
	10年
	20年
	30年
	

	甲苯
	最大落地浓度点
	10.886
	1.35
	2.71
	4.06
	1200

	二氯甲烷
	
	24.494
	3.05
	6.09
	9.14
	616

	石油烃（C10-C40）
	
	175.99
	21.89
	43.78
	65.67
	4500


通过计算，本项目运行10至30年后，甲苯、二氯甲烷、石油烃（C10-C40）在土壤中的累积量远小于建设用地第二类用地土壤污染风险筛选值，不会对周边土壤产生明显影响。


5.2.6.3土壤环境影响评价结论
本次土壤环境影响评价完成后，对土壤环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见表5.2-98。
表5.2-98  土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况

	影响识别
	影响类型
	污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□

	
	土地利用类型
	建设用地√；农用地□；未利用地□

	
	占地规模
	（5.6）hm2

	
	敏感目标信息
	/

	
	影响途径
	大气沉降√；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他□

	
	全部污染物
	石油烃（C10-C40）、甲苯、二氯甲烷

	
	特征因子
	石油烃（C10-C40）、甲苯、二氯甲烷

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	I类√；II类□；III类□；IV类□

	
	敏感程度
	敏感□；较感敏□；不敏感√

	评价工作等级
	一级□；二级√；三级□

	现状调查内容
	资料收集
	a）√；b）√；c）√；d）√

	
	理化特性
	见表4.2-10

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度

	
	
	表层样点位
	1个
	2个
	6m

	
	
	柱状样点位
	3个
	0个
	6m

	
	现状监测因子
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）、二噁英

	现状评价
	评价因子
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）、二噁英

	
	评价标准
	GB15618□；GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（）

	
	现状评价结论
	各项土壤指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

	影响预测
	预测因子
	石油烃（C10-C40）、甲苯、二氯甲烷

	
	预测方法
	附录E√；附录F□；其他（）

	
	预测分析内容
	影响范围（）
影响程度（甲苯、二氯甲烷、石油烃（C10-C40）在土壤中的累积量不会对周边土壤产生明显影响）

	
	预测结论
	达标结论：a）√；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（）

	
	跟踪监测
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	
	
	重点影响区
	石油烃（C10-C40）、甲苯、二氯甲烷等特征因子
	1年/次

	
	信息公开指标
	特征因子的监测结果

	评价结论
	项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，项目不会对土壤环境产生明显影响。

	注：“□”为打勾项，填“√”；“（）”为内容填写项


5.2.7生态环境影响分析
本项目位于滨江经济开发区新材料产业园内，符合规划环评要求，不涉及生态敏感区，对生态环境无影响。





[bookmark: _Toc21481]5.3环境风险预测与评价
5.3.1概述
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）开展本项目环境风险评价工作。
5.3.1.1环境风险评价原则
环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
5.3.1.2评价工作等级
一、危险物质及工艺系统危险性（P）
1、危险物质数量与临界量比值（Q）
对照附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: ]
式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。
当 Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。
本项目涉及的物质与附录B对照情况见表5.3-1。


表5.3-1  Q值计算结果一览表
	序号
	危险物质名称
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	甲苯
	102
	10
	10.2

	2
	二甲苯
	174
	10
	17.4

	3
	甲醇
	340
	10
	34

	4
	二氯甲烷
	52
	10
	5.2

	5
	二氯乙烷
	55
	7.5
	7.3

	6
	乙酸乙酯
	52
	10
	5.2

	7
	DMF
	200
	5
	40

	8
	乙腈
	396
	10
	39.6

	9
	异丙醇
	237
	10
	23.7

	10
	丁酮
	30
	10
	3

	11
	乙酸甲酯
	30
	10
	3

	12
	环己酮
	30
	10
	3

	13
	环己烷
	50
	10
	5

	14
	苯酚
	100
	5
	20

	15
	苯乙烯
	80
	10
	8

	16
	己烷
	60
	10
	6

	17
	高浓度废水、有机废液（COD≥10000mg/L）
	2000
	10
	200

	项目Q值 Σ
	430.6


由上表可知，Q≥100。
2、行业及生产工艺（M）
分析本项目所属行业及生产工艺特点，按照表5.3-2评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。
表5.3-2  行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程①、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 ②（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5


①高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；②长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。
企业生产工艺评估结果见表5.3-3。
表5.3-3  本项目生产工艺评估结果表
	序号
	工艺单元名称
	生产工艺
	数量/套
	M分值

	1
	罐区
	危险物质贮存罐区
	2
	10

	2
	仓库、车间
	涉及危险物质使用、贮存
	1
	5

	项目 M值 Σ
	15


由上表可知，M值为15（10<M≤20），以M2表示。
3、危险物质及工艺系统危险性（P）
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），企业危险物质及工艺系统危险性等级确定情况见表5.3-4。
表5.3-4  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


综上，企业危险物质及工艺系统危险性等级为P1。


二、各要素环境敏感程度（E）
1、判定依据
（1）大气环境
依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.3-5。
表5.3-5  大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边 200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


由上表可知，本项目所在区域大气环境敏感程度为E1级。
（2）地表水环境
依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.3-6。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表5.3-7和表5.3-8。
表5.3-6  地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3




表5.3-7  地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感 F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

	较敏感 F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	低敏感 F3
	上述地区之外的其他地区


表5.3-8  环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


由上表可知，事故状态下本项目所有的泄漏物均截留在厂区内，不外排，因此本项目所在区域地表水功能敏感性为F3，环境敏感目标分级为S3，所以本项目地表水环境敏感程度为E3级。
（3）地下水环境
依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.3-9。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表5.3-10和表5.3-11。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。


表5.3-9  地下水环境敏感程度分级级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表5.3-10  地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级 的环境敏感区*

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区


*注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。
表5.3-11  包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件


由上表可知，本项目所在区域地下水功能敏感性为G3，包气带防污性能分级为D2，所以本项目地下水环境敏感程度为E3级。


2、对照分析
依据上述判定依据，建设项目环境敏感特征对照分析结果见表5.3-12。风险评价范围示意图见附图5.3-1。
表5.3-12  本项目环境敏感目标分布情况表
	类别
	环境敏感特征

	环境
空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离（m）
	属性
	人口数（人）

	
	1
	同新圩
	NW
	1991
	居民区
	100

	
	2
	蛇埭圩
	NW
	1720
	居民区
	50

	
	3
	新华村
	NW
	1770
	居民区
	8000

	
	4
	常恒花苑
	NW
	2067
	居民区
	2000

	
	5
	临江花苑
	W
	1432
	居民区
	6000

	
	6
	魏村中学
	NW
	1484
	文化教育
	2400

	
	7
	魏村花苑
	W
	2159
	居民区
	2500

	
	8
	新合兴圩
	NW
	2750
	居民区
	150

	
	9
	圩塘集镇
	SE
	2441
	居民区
	15000

	
	10
	长江花苑
	SW
	2782
	居民区
	5000

	
	11
	魏村中心幼儿园
	W
	2811
	文化教育
	300

	
	12
	魏村中心小学
	W
	2880
	文化教育
	2000

	
	13
	北二圩
	NW
	3515
	居民区
	100

	
	14
	圩塘医院
	SE
	3074
	医院
	120

	
	15
	后横墩
	SE
	3195
	居民区
	400

	
	16
	前横墩
	SE
	3178
	居民区
	300

	
	17
	圩塘中心小学
	SE
	3475
	文化教育
	2000

	
	18
	百馨苑
	S
	4228
	居民区
	3000

	
	19
	春江人民医院
	SE
	3555
	医院
	500

	
	20
	长宏苑
	SE
	3550
	居民区
	1200

	
	21
	孝都小学
	W
	3640
	文化教育
	500

	
	22
	圩塘三村
	SE
	3735
	居民区
	1000

	
	23
	春江中央花苑
	SE
	3590
	居民区
	2000

	
	24
	圩塘五村
	SE
	3855
	居民区
	1500

	
	25
	春江中心小学
	S
	3625
	文化教育
	2500

	
	26
	大巷村
	SW
	4430
	居民区
	200

	
	27
	滨江中学
	S
	3765
	文化教育
	3000

	
	28
	圩塘中心幼儿园
	SE
	4160
	文化教育
	700

	
	29
	长宏公寓
	SE
	4430
	居民区
	1000

	
	30
	新园花苑
	SE
	4356
	居民区
	2000

	
	31
	新业花苑
	SE
	4507
	居民区
	1500

	
	32
	马巷里
	NW
	3644
	居民区
	250

	
	33
	南街村
	W
	3350
	居民区
	1000

	
	34
	百丈
	SE
	4510
	居民区
	10000

	
	35
	刘家巷
	SW
	3630
	居民区
	165

	
	36
	夹坝上
	SW
	4330
	居民区
	330

	
	37
	合兴圩
	SW
	1750
	居民区
	50

	
	38
	新华实验小学
	SW
	2340
	文化教育
	2400

	
	39
	新华幼儿园
	SW
	2210
	文化教育
	150

	
	40
	太平圩
	NW
	2270
	居民区
	50

	
	41
	同新圩
	NW
	1991
	居民区
	1000

	
	42
	大殷家村
	SW
	4620
	居民区
	200

	
	43
	柴家边村
	SW
	4540
	居民区
	200

	
	44
	百馨西苑
	S
	3100
	居民区
	1000

	
	45
	江欣花苑
	S
	3100
	居民区
	1000

	
	46
	公园道雅园
	SE
	3270
	居民区
	1000

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	/

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	85815

	地表水环境
	长江
	II类
	1.9km
	/
	/
	/

	
	肖龙港河
	IV类
	0.3km
	/
	/
	/

	
	省庄河
	IV类
	1.3km
	/
	/
	/

	地下水环境
	周边15km2范围内潜水层
	/
	/
	/
	/
	/


三、环境风险潜势划分
1、判定依据
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，本项目环境风险潜势确定情况见表5.3-13。
表5.3-13  建设项目环境风险潜势确定情况
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害
（P1）
	高度危害
（P2）
	中度危害
（P3）
	轻度危害
（P4）

	一、大气

	环境高度敏感区(E1)
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区(E2)
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区(E3)
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	二、地表水

	环境高度敏感区(E1)
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区(E2)
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区(E3)
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	三、地下水

	环境高度敏感区(E1)
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区(E2)
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区(E3)
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


注：Ⅳ+为极高环境风险。
四、环境风险评价工作等级确定
环境风险评价工作级别判定标准见表5.3-14。
表5.3-14  环境风险评价工作级别判定标准
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*


注：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
根据上述分析，本项目环境风险潜势综合等级为IV+，评价工作综合等级为一级。各环境要素评价工作等级如下：大气环境的环境风险潜势等级为IV+，按导则要求开展一级评价；地表水环境的环境风险潜势等级为III，按导则要求开展二级评价；地下水环境的环境风险潜势等级为III，按导则要求开展二级评价。
5.3.1.3评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目各要素环境风险评价范围见表5.3-15。
表5.3-15  各要素环境风险评价范围
	环境要素
	评价范围

	大气
	距建设项目边界5km

	地表水
	①覆盖建设项目污染影响所及水域；②覆盖对照断面、控制断面与消减断面等关心断面的要求

	地下水
	周边15km2范围内潜水层




5.3.2风险事故情形及最大可信事故
5.3.2.1风险事故类型及情形
本项目主要从事废有机溶剂回收综合利用，从事故的类型来分，一是火灾或爆炸，二是物料的泄漏；从事故的严重性和损失后果可分为重大事故和一般性事故。国际化工界将重大事故定义为：导致反应装置及其它经济损失超过2.5万美元，或者造成严重人员伤亡的事故。火灾或爆炸事故常常属于此类事故。而一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，但此类事故如不采取有效措施加以控制，将对周围的环境产生不利影响。物料泄漏事故常常属于一般性的事故。
（1）物料泄漏事故
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录E，常见物料泄漏事故类型及频率统计分析见表5.3-16。
表5.3-16  物料泄漏事故类型及频率统计
	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径为10mm孔径
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.00×10-4/a
5.00×10-6/a
5.00×10-6/a

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.00×10-4/a
5.00×10-6/a
5.00×10-6/a

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.00×10-4/a
1.25×10-8/a
1.25×10-8/a

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/a

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
全管径泄漏
	5.00×10-6/（m·a）
1.00×10-6/（m·a）

	75mm<内径≤150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
全管径泄漏
	2.00×10-6/（m·a）
3.00×10-7/（m·a）

	内径>150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
全管径泄漏
	2.40×10-6/（m·a）
1.00×10-7/（m·a）

	泵体和压缩机
	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
	5.00×10-4/a
1.00×10-4/a

	装卸臂
	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
装卸臂全管径泄漏
	3.00×10-7/h
3.00×10-8/h

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
装卸软管全管径泄漏
	4.00×10-5/h
4.00×10-6/h


物料泄漏主要原因包括垫圈破损、仪表失灵、连接密封不良等，具体见表5.3-17。
表5.3-17  物料泄漏事故原因统计表
	序号
	事故原因
	发生概率（次/年）
	占比例（%）

	1
	垫圈破损
	2.510-2
	46.1

	2
	仪表失灵
	8.310-3
	15.4

	3
	连接密封不良
	8.310-3
	15.4

	4
	泵故障
	4.210-3
	7.7

	5
	人为事故
	8.310-3
	15.4

	合计
	5.4110-2
	100


参照国际上和国内先进化工企业，泄漏事故概率统计调查分析，此类事故发生概率国外先进的化工企业为0.0541次/年，而国内较先进的化工企业约为0.2~0.4次/年。
（2）火灾或爆炸事故
发生火灾或爆炸事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，它们是事故发生的内在因素，而诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素。火灾和爆炸事故的主要原因见表5.3-18。
表5.3-18  火灾和爆炸事故原因分析
	序号
	事故原因

	1
	明火
	生产过程中的焊接和切割动火作业、现场吸烟、激动车辆喷烟排火等。为导致火灾爆炸事故最常见、最直接的原因

	2
	违章作业
	违章指挥、违章操作、误操作、擅离工作岗位、纪律松弛及思想麻痹等行为是导致火灾爆炸事故的重要原因，违章作业直接或间接引起火灾爆炸事故占全部事故的60%以上

	3
	设备、设施质量缺陷或故障
	①电气设备设施：选用不当、不满足防火要求，存在质量缺陷；②储运设备设施：储设施主体选材、制造安装中存在质量缺陷或受腐蚀、老化极不正常操作而引起泄漏，附件和安全装置存在质量缺陷和被损坏

	4
	工程技术和设计缺陷
	①建筑物布局不合理，防火间距不够；②建筑物的防火等级达不到要求；③消防设施不配套；④装卸工艺及流程不合理

	5
	静电、放电
	油品在装卸、输送作业中，由于流动和被搅动、冲击、易产生和积聚静电，人体携带静电

	6
	雷击及杂散电流
	①建筑物、储罐的防雷设施不齐备或防雷接地措施不足；②杂散电流窜入危险作业场所

	7
	其他原因
	撞击摩擦、交通事故、人为蓄意破坏及自然灾害等


发生火灾、爆炸事故时，火灾热辐射和爆炸冲击波会导致人员伤害和财产损失，同时火灾、爆炸事故中未完全燃烧的危险物质以及燃烧过程中产生的伴生/次生污染物将会对环境产生影响，而前者属于安全评价分析的范畴。因此，环境风险评价主要关注火灾、爆炸事故中未完全燃烧的危险物质以及燃烧过程中的伴生/次生污染物对环境的影响。
比较各类事故对环境影响的可能性和严重性，5类污染事故的排列次数见表5.3-19。火灾事故排出的烟雾和炭粒会直接影响周围居住区及植物，其可能性排列在第1位，但因属于暂时性危害，严重性被列于最后。有毒液体泄漏事较为常见，水体和土壤的污染会引起许多环境问题，因此可能性和严重性均居第2位。爆炸震动波可能会使10km以内的建筑物受损，其严重性居第1位。据记载特大爆炸事故中3t重的设备碎片会飞出1000m以外，故爆炸飞出物对环境的威胁也是有的。据国内35年以来的统计，有毒气体外逸比较容易控制，故对环境产生影响的可能性最小，但如果泄漏量大，则造成严重性是比较大的。
表5.3-19  污染事故可能性、严重性排序表
	序号
	污染事故类型
	可能性排序
	严重性排序

	1
	着火燃烧后烟雾影响环境
	1
	5

	2
	爆炸碎片飞出界外影响环境造成损失
	4
	4

	3
	有毒气体外逸污染环境
	5
	3

	4
	燃爆或泄漏后有毒液体流入周围环境造成污染
	2
	2

	5
	爆炸震动波及界外环境造成损失
	3
	1


5.3.2.2最大可信事故
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），最大可信事故的定义为基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。
通过以上类比分析，企业最大可信事故为危险物质的泄漏，以及遇火灾爆炸事故时导致的伴生/次生污染物对周围环境的影响，具体最大可信事故情形见表5.3-20。
表5.3-20  最大可信事故情形汇总表
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险
类型
	环境影响
途径
	可能受影响的环境敏感目标

	仓库/车间
	存储/生产
	甲醇
	物料泄漏
	大气、地下水、土壤
	同新圩、蛇埭圩、新华村、临江花苑、魏村中学、魏村花苑等

	仓库/车间
	存储/生产
	二氯甲烷
	物料泄漏
	
	

	仓库/车间
	存储/生产
	异丙醇
	物料泄漏
	
	

	仓库/车间
	存储/生产
	乙酸乙酯
	物料泄漏
	
	

	仓库/车间
	存储/生产
	乙腈
	物料泄漏
	
	

	仓库/车间
	存储/生产
	甲苯
	物料泄漏
	
	

	仓库/车间
	伴生/次生
	CO
	火灾、爆炸
	大气
	

	仓库/车间
	伴生/次生
	NO
	火灾、爆炸
	
	

	仓库/车间
	伴生/次生
	HCN
	火灾、爆炸
	
	

	仓库/车间
	伴生/次生
	光气
	火灾、爆炸
	
	

	仓库/车间
	存储/生产
	消防废水
	火灾、爆炸
	地表水
	肖龙港河、省庄河、长江


5.3.3源项分析
5.3.3.1物料泄漏
本次评价根据原辅料用量及物料的毒理物性，选择甲醇、二氯甲烷、异丙醇、乙酸乙酯、乙腈、甲苯作为代表，存放物料的吨桶发生泄漏时，估算泄漏事故源强。考虑到在泄漏事故发生后由于仓库区设置了一定的混凝土地面以及必要的导流沟、收集井，同时充分利用厂区配备的围油栏、吸油棉等物资对泄漏物料进行封堵、吸附，在物料流向低洼处布设黄沙，确保泄漏物料不会直接进入废水系统与雨水系统。待物料泄漏源头封堵完毕停止泄漏时，应立即对含泄漏物料的围油栏、吸油棉、黄沙等收集并作为危险废物委托有资质单位处置。
在风力蒸发作用下，泄漏的物料会挥发至大气中，产生大气环境影响。综合考虑物料的理化性质、挥发性、毒性有害性，假设发生泄漏事故后，可立即启动紧急切断装置，防止继续泄漏，有效控制地面扩散，且在10分钟内处理事故泄漏物质完毕，即事故持续时间为10分钟。泄漏源强用流体力学的伯努利方程计算如下：
泄漏源强用流体力学的伯努利方程计算如下：
[image: ]
式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；
Cd——泄漏系数；
A——裂口面积，m2；
ρ——泄漏液体密度，kg/m3；
P——容器内介质压力，Pa；
P0——环境压力，Pa；
g——重力加速度，9.8m/s2；
h——裂口之上液位高度，m；
泄漏液体蒸发速率计算方法如下：
（1）闪蒸蒸发估算
液体中闪蒸部分：
[image: ]
过热液体闪蒸蒸发速率可按下式估算：
[image: ]
式中：FV——泄漏液体的闪蒸比例；
TT——储存温度，K；
Tb——泄漏液体的沸点，K；
Hv——泄漏液体的蒸发热，J/kg；
Cp——泄漏液体的定压比热容，J/（kg·K）；
Q1——过热液体闪蒸蒸发速率，kg/s；
QL——物质泄漏速率，kg/s；
（2）热量蒸发估算
[image: ]
式中：Q2——热量蒸发速率，kg/s；
T0——环境温度，K；
Tb——泄漏液体的沸点，K；
H——液体的汽化热，J/kg；
t——蒸发时间，s；
λ——表面热导系数，W/（m·K）；
S——液池面积，m2；
α——表面热扩散系数，m2/s；
（3）质量蒸发估算
[image: ]
式中：Q3——质量蒸发速率，kg/s；
p——液体表面蒸气压，Pa；
R——气体常数，J/（mol·K）；
T0——环境温度，K；
M——物质的摩尔质量，kg/mol；
u——风速，m/s；
r——液池半径，m；
α，n——大气稳定系数；
液体蒸发总量按下式计算：
[image: ]
式中：Wp——液体蒸发总量，kg；
Q1——过热液体闪蒸蒸发速率，kg/s；
Q2——热量蒸发速率，kg/s；
Q3——质量蒸发速率，kg/s；
t1——闪蒸蒸发时间，s；
t2——热量蒸发时间，s；
t3——从液体泄漏到完全清理完毕的时间，s；
考虑最常见气象条件和最不利气象条件下情况，各污染物的挥发量计算结果见表5.3-21。
表5.3-21  事故污染源参数表
	风险事故情形描述
	危险单元
	危险物质
	影响途径
	释放或泄漏速率(kg/s)
	释放或泄漏时间(min)
	最大释放或泄漏量
(kg)
	蒸发速率(kg/s)

	物料
泄漏
	仓库
车间
	甲醇
	大气、地下水、土壤
	2.2520E-01
	10
	135.12
	最常见气象D
	1.9728E-03

	
	
	
	
	2.2299E-01
	10
	133.79
	最不利气象F
	2.2879E-03

	
	
	二氯甲烷
	
	3.7987E-01
	10
	227.92
	最常见气象D
	3.1331E-02

	
	
	
	
	3.7987E-01
	10
	227.92
	最不利气象F
	2.3379E-02

	
	
	异丙醇
	
	2.2332E-01
	10
	133.99
	最常见气象D
	1.2938E-03

	
	
	
	
	2.2143E-01
	10
	132.86
	最不利气象F
	1.6073E-03

	
	
	乙酸乙酯
	
	2.2821E-01
	10
	136.93
	最常见气象D
	4.4343E-03

	
	
	
	
	2.2821E-01
	10
	136.93
	最不利气象F
	4.9767E-03

	
	
	乙腈
	
	2.2273E-01
	10
	133.64
	最常见气象D
	2.0380E-03

	
	
	
	
	2.2273E-01
	10
	133.64
	最不利气象F
	2.2447E-03

	
	
	甲苯
	
	2.4816E-01
	10
	148.9
	最常见气象D
	1.3476E-03

	
	
	
	
	2.4604E-01
	10
	147.62
	最不利气象F
	1.5521E-03





5.3.3.2火灾、爆炸事故环境影响分析
1、产生CO
考虑到火灾、爆炸事故中CO的产生与物质的碳含量有关，在甲醇、二氯甲烷、异丙醇、乙酸乙酯、乙腈、甲苯中，甲苯碳含量最高，因此考虑甲苯火灾、爆炸事故时的CO情况。
企业甲苯（吨桶，单个存储量0.87t）火灾、爆炸事故中易产生CO，假设全部燃烧，燃烧的甲苯中3%不完全燃烧生成一氧化碳，燃烧持续时间为20分钟。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中油品火灾伴生/次生一氧化碳产生量计算方法为：
GCO=2330qCQ
式中：GCO——一氧化碳的产生量，kg/s；
C——物质中碳的质量百分比含量，%，本次评价取91.2%；
q——化学不完全燃烧值，%，取1.5%-6.0%，本次评价取3%；
Q——参与燃烧的物质量，t/s。经计算，Q值为0.87t/（20×60）=0.0007t/s。
则甲苯发生火灾次生CO释放速率为：
2330×3%×91.2%×0.0007=0.045kg/s
2、产生NO和HCN
乙腈不完全燃烧会产生NOx（最不利情况下全部转化为NO）。企业乙腈吨桶，单个存储量0.79t，假设全部燃烧，燃烧的乙腈中3%不完全燃烧生成NO，燃烧持续时间为20分钟，次生NO释放速率为0.0144kg/s
乙腈不完全燃烧会产生HCN。企业乙腈吨桶，单个存储量0.79t，假设全部燃烧，燃烧的乙腈中3%不完全燃烧生成HCN，燃烧持续时间为20分钟，次生HCN释放速率为0.013kg/s。
2、光气
二氯甲烷火灾、爆炸事故中会有极少量的光气产生，假设二氯甲烷发生泄漏、火灾事故过程中，泄漏的二氯甲烷燃烧，燃烧的二氯甲烷中1‰不完全燃烧生成光气，燃烧持续时间为4小时。则二氯甲烷发生火灾爆炸事故时，次生光气释放速率为0.00001kg/s。
5.3.4风险预测与评价
5.3.4.1有毒有害物质在大气中扩散
一、预测模型
根据理查德参数（Ri）作为判定重质气体和轻质气体的判定依据，SLAB模型适用于平坦地形下重质气体排放的扩散模型，AFTOX模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟。
二、预测范围与计算点
（1）预测范围
由预测模型计算获取，但不超过10km。
（2）计算点
包括特殊计算点和一般计算点。特殊计算点指大气环境敏感目标等关心点（具体见下表），一般计算点指下风向不同距离点，100m内步长取50m，100m-1000m内步长取10m，1000m-5000m内步长取1000m。
表5.3-22  大气环境保护目标
	环境要素
	名称
	保护
对象
	保护
内容
	环境
功能区
	相对厂址方位
	相对厂界源
距离m

	
	
	
	
	
	
	

	大气环境
	临江花苑
	居民区
	6000人
	二类
	W
	1432

	
	常恒花苑
	居民区
	2000人
	二类
	NW
	2067

	
	新华村
	居民区
	8000人
	二类
	NW
	1770

	
	圩塘集镇
	居民区
	15000人
	二类
	SE
	2441

	
	长江花苑
	居民区
	5000人
	二类
	SW
	2782

	
	长宏苑
	居民区
	1200人
	二类
	SE
	3550

	
	百馨苑
	居民区
	3000人
	二类
	S
	4228

	
	新业花苑
	居民区
	1500人
	二类
	SE
	4507
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三、大气风险预测模型主要参数
大气风险预测模型主要参数见表5.3-23。
表5.3-23  大气风险预测模型主要参数表
	参数类型
	选项
	参数

	基本情况
	事故源经度/（°）
	119°57′24.05627″E

	
	事故源纬度/（°）
	31°58′0.88128″N

	气象参数
	气象条件类型
	最常见气象
	最不利气象

	
	风速/（m/s）
	2.4
	1.5

	
	环境温度/℃
	16.9
	25

	
	相对湿度/%
	73
	50

	
	稳定度
	D
	F

	其他参数
	地表粗糙度/m
	0.03

	
	是否考虑地形
	否

	
	地形数据精度/m
	/


四、大气毒性终点浓度值
大气毒性终点浓度值见表5.3-24。
表5.3-24  大气毒性终点浓度值汇总表
	序号
	危险物质
	指标
	浓度值（mg/m3）

	1
	甲醇
	大气毒性终点浓度-1
	9400

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2700

	2
	二氯甲烷
	大气毒性终点浓度-1
	24000

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	1900

	3
	异丙醇
	大气毒性终点浓度-1
	29000

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	4800

	4
	乙酸乙酯
	大气毒性终点浓度-1
	36000

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	6000

	5
	乙腈
	大气毒性终点浓度-1
	250

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	84

	6
	甲苯
	大气毒性终点浓度-1
	14000

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	21000

	7
	CO
	大气毒性终点浓度-1
	380

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	95

	8
	NO
	大气毒性终点浓度-1
	25

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	15

	9
	HCN
	大气毒性终点浓度-1
	17

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	7.8

	10
	光气
	大气毒性终点浓度-1
	3

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	1.2


五、预测结果
事故排放预测选取了最常见气象条件和最不利气象条件，分别预测在不同条件下甲醇、二氯甲烷、异丙醇、乙酸乙酯、乙腈和甲苯泄漏和事故状态下伴生/次生CO、NO和HCN下风向的轴线浓度，预测结果见表5.3-25和表5.3-26。


表5.3-25  污染物在最常见气象条件下泄漏下风向轴线浓度预测结果
	距离（m）
	泄漏物质

	
	甲醇
	二氯甲烷
	异丙醇

	
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）

	10
	6.94E-02
	1.21E+02
	6.94E-02
	1.92E+03
	6.94E-02
	7.94E+01

	50
	3.47E-01
	1.52E+01
	3.47E-01
	2.41E+02
	3.47E-01
	9.96E+00

	100
	6.94E-01
	5.81E+00
	6.94E-01
	9.23E+01
	6.94E-01
	3.81E+00

	200
	1.39E+00
	1.92E+00
	1.39E+00
	3.04E+01
	1.39E+00
	1.26E+00

	300
	2.08E+00
	9.69E-01
	2.08E+00
	1.54E+01
	2.08E+00
	6.35E-01

	400
	2.78E+00
	5.93E-01
	2.78E+00
	9.42E+00
	2.78E+00
	3.89E-01

	500
	3.47E+00
	4.04E-01
	3.47E+00
	6.42E+00
	3.47E+00
	2.65E-01

	600
	4.17E+00
	2.95E-01
	4.17E+00
	4.69E+00
	4.17E+00
	1.93E-01

	700
	4.86E+00
	2.26E-01
	4.86E+00
	3.59E+00
	4.86E+00
	1.48E-01

	800
	5.56E+00
	1.79E-01
	5.56E+00
	2.85E+00
	5.56E+00
	1.18E-01

	900
	6.25E+00
	1.46E-01
	6.25E+00
	2.32E+00
	6.25E+00
	9.59E-02

	1000
	6.94E+00
	1.22E-01
	6.94E+00
	1.93E+00
	6.94E+00
	7.99E-02

	2000
	1.39E+01
	4.23E-02
	1.39E+01
	6.72E-01
	1.39E+01
	2.78E-02

	3000
	2.08E+01
	2.32E-02
	2.08E+01
	3.69E-01
	2.08E+01
	1.52E-02

	4000
	2.78E+01
	1.52E-02
	2.78E+01
	2.41E-01
	2.78E+01
	9.96E-03

	5000
	4.27E+01
	1.09E-02
	4.27E+01
	1.73E-01
	4.27E+01
	7.16E-03

	距离（m）
	泄漏物质

	
	乙酸乙酯
	乙腈
	甲苯

	
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）

	10
	6.94E-02
	2.72E+02
	6.94E-02
	1.25E+02
	6.94E-02
	8.27E+01

	50
	3.47E-01
	3.41E+01
	3.47E-01
	1.57E+01
	3.47E-01
	1.04E+01

	100
	6.94E-01
	1.31E+01
	6.94E-01
	6.00E+00
	6.94E-01
	3.97E+00

	200
	1.39E+00
	4.31E+00
	1.39E+00
	1.98E+00
	1.39E+00
	1.31E+00

	300
	2.08E+00
	2.18E+00
	2.08E+00
	1.00E+00
	2.08E+00
	6.62E-01

	400
	2.78E+00
	1.33E+00
	2.78E+00
	6.12E-01
	2.78E+00
	4.05E-01

	500
	3.47E+00
	9.08E-01
	3.47E+00
	4.17E-01
	3.47E+00
	2.76E-01

	600
	4.17E+00
	6.63E-01
	4.17E+00
	3.05E-01
	4.17E+00
	2.02E-01

	700
	4.86E+00
	5.08E-01
	4.86E+00
	2.33E-01
	4.86E+00
	1.54E-01

	800
	5.56E+00
	4.03E-01
	5.56E+00
	1.85E-01
	5.56E+00
	1.23E-01

	900
	6.25E+00
	3.29E-01
	6.25E+00
	1.51E-01
	6.25E+00
	9.99E-02

	1000
	6.94E+00
	2.74E-01
	6.94E+00
	1.26E-01
	6.94E+00
	8.32E-02

	2000
	1.39E+01
	9.52E-02
	1.39E+01
	4.37E-02
	1.39E+01
	2.89E-02

	3000
	2.08E+01
	5.23E-02
	2.08E+01
	2.40E-02
	2.08E+01
	1.59E-02

	4000
	2.78E+01
	3.41E-02
	2.78E+01
	1.57E-02
	2.78E+01
	1.04E-02

	5000
	4.27E+01
	2.45E-02
	4.27E+01
	1.13E-02
	4.27E+01
	7.46E-03

	距离（m）
	泄漏物质

	
	CO（甲苯燃烧）
	NO（乙腈燃烧）
	HCN（乙腈燃烧）

	
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）

	10
	6.94E-02
	2.76E+03
	6.94E-02
	8.84E+02
	6.94E-02
	1.42E+02

	50
	3.47E-01
	3.46E+02
	3.47E-01
	1.11E+02
	3.47E-01
	1.11E+02

	100
	6.94E-01
	1.33E+02
	6.94E-01
	4.24E+01
	6.94E-01
	3.85E+01

	200
	1.39E+00
	4.37E+01
	1.39E+00
	1.40E+01
	1.39E+00
	1.22E+01

	300
	2.08E+00
	2.21E+01
	2.08E+00
	7.07E+00
	2.08E+00
	6.09E+00

	400
	2.78E+00
	1.35E+01
	2.78E+00
	4.33E+00
	2.78E+00
	3.72E+00

	500
	3.47E+00
	9.22E+00
	3.47E+00
	2.95E+00
	3.47E+00
	2.53E+00

	600
	4.17E+00
	6.73E+00
	4.17E+00
	2.15E+00
	4.17E+00
	1.85E+00

	700
	4.86E+00
	5.16E+00
	4.86E+00
	1.65E+00
	4.86E+00
	1.41E+00

	800
	5.56E+00
	4.09E+00
	5.56E+00
	1.31E+00
	5.56E+00
	1.12E+00

	900
	6.25E+00
	3.34E+00
	6.25E+00
	1.07E+00
	6.25E+00
	9.14E-01

	1000
	6.94E+00
	2.78E+00
	6.94E+00
	8.89E-01
	6.94E+00
	7.61E-01

	2000
	1.39E+01
	9.66E-01
	1.39E+01
	3.09E-01
	1.39E+01
	2.65E-01

	3000
	2.58E+01
	5.30E-01
	2.58E+01
	1.70E-01
	2.08E+01
	1.45E-01

	4000
	3.48E+01
	3.46E-01
	3.48E+01
	1.11E-01
	3.48E+01
	9.49E-02

	5000
	4.27E+01
	2.49E-01
	4.27E+01
	7.97E-02
	4.27E+01
	6.82E-02

	距离（m）
	泄漏物质
	
	
	
	

	
	光气（二氯甲烷燃烧）
	
	
	
	

	
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）
	
	
	
	

	10
	5.06E+00
	7.68E-01
	
	
	
	

	50
	5.38E+00
	6.14E-02
	
	
	
	

	100
	5.69E+00
	2.16E-02
	
	
	
	

	200
	6.32E+00
	6.81E-03
	
	
	
	

	300
	6.95E+00
	3.36E-03
	
	
	
	

	400
	7.59E+00
	2.04E-03
	
	
	
	

	500
	8.22E+00
	1.37E-03
	
	
	
	

	600
	8.85E+00
	9.93E-04
	
	
	
	

	700
	9.48E+00
	7.56E-04
	
	
	
	

	800
	1.01E+01
	5.97E-04
	
	
	
	

	900
	1.07E+01
	4.77E-04
	
	
	
	

	1000
	1.14E+01
	3.90E-04
	
	
	
	

	2000
	1.74E+01
	1.08E-04
	
	
	
	

	3000
	2.30E+01
	5.16E-05
	
	
	
	

	4000
	2.85E+01
	3.05E-05
	
	
	
	

	5000
	3.38E+01
	2.01E-05
	
	
	
	


表5.3-26  污染物在最不利气象条件下泄漏下风向轴线浓度预测结果
	距离（m）
	泄漏物质

	
	甲醇
	二氯甲烷
	异丙醇

	
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）

	10
	1.11E-01
	4.14E+02
	1.11E-01
	4.23E+03
	1.11E-01
	2.91E+02

	50
	5.56E-01
	6.67E+01
	5.56E-01
	6.82E+02
	5.56E-01
	4.69E+01

	100
	1.11E+00
	2.95E+01
	1.11E+00
	3.01E+02
	1.11E+00
	2.07E+01

	200
	2.22E+00
	1.15E+01
	2.22E+00
	1.17E+02
	2.22E+00
	8.07E+00

	300
	3.33E+00
	6.20E+00
	3.33E+00
	6.34E+01
	3.33E+00
	4.36E+00

	400
	4.44E+00
	3.94E+00
	4.44E+00
	4.02E+01
	4.44E+00
	2.76E+00

	500
	5.56E+00
	2.75E+00
	5.56E+00
	2.81E+01
	5.56E+00
	1.93E+00

	600
	6.67E+00
	2.04E+00
	6.67E+00
	2.09E+01
	6.67E+00
	1.43E+00

	700
	7.78E+00
	1.58E+00
	7.78E+00
	1.62E+01
	7.78E+00
	1.11E+00

	800
	8.89E+00
	1.27E+00
	8.89E+00
	1.30E+01
	8.89E+00
	8.93E-01

	900
	1.00E+01
	1.05E+00
	1.00E+01
	1.07E+01
	1.00E+01
	7.35E-01

	1000
	1.11E+01
	8.79E-01
	1.11E+01
	8.98E+00
	1.11E+01
	6.17E-01

	2000
	2.22E+01
	3.10E-01
	2.22E+01
	3.17E+00
	2.22E+01
	2.18E-01

	3000
	3.73E+01
	1.81E-01
	3.73E+01
	1.85E+00
	3.73E+01
	1.27E-01

	4000
	5.04E+01
	1.23E-01
	5.04E+01
	1.26E+00
	5.04E+01
	8.65E-02

	5000
	6.26E+01
	9.14E-02
	6.26E+01
	9.34E-01
	6.26E+01
	6.42E-02

	距离（m）
	泄漏物质

	
	乙酸乙酯
	乙腈
	甲苯

	
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）

	10
	1.11E-01
	9.00E+02
	1.11E-01
	4.06E+02
	1.11E-01
	2.81E+02

	50
	5.56E-01
	1.45E+02
	5.56E-01
	6.54E+01
	5.56E-01
	4.52E+01

	100
	1.11E+00
	6.41E+01
	1.11E+00
	2.89E+01
	1.11E+00
	2.00E+01

	200
	2.22E+00
	2.50E+01
	2.22E+00
	1.13E+01
	2.22E+00
	7.80E+00

	300
	3.33E+00
	1.35E+01
	3.33E+00
	6.09E+00
	3.33E+00
	4.21E+00

	400
	4.44E+00
	8.56E+00
	4.44E+00
	3.86E+00
	4.44E+00
	2.67E+00

	500
	5.56E+00
	5.97E+00
	5.56E+00
	2.69E+00
	5.56E+00
	1.86E+00

	600
	6.67E+00
	4.44E+00
	6.67E+00
	2.00E+00
	6.67E+00
	1.38E+00

	700
	7.78E+00
	3.45E+00
	7.78E+00
	1.55E+00
	7.78E+00
	1.08E+00

	800
	8.89E+00
	2.77E+00
	8.89E+00
	1.25E+00
	8.89E+00
	8.63E-01

	900
	1.00E+01
	2.28E+00
	1.00E+01
	1.03E+00
	1.00E+01
	7.10E-01

	1000
	1.11E+01
	1.91E+00
	1.11E+01
	8.62E-01
	1.11E+01
	5.96E-01

	2000
	2.22E+01
	6.74E-01
	2.22E+01
	3.04E-01
	2.22E+01
	2.10E-01

	3000
	3.73E+01
	3.93E-01
	3.73E+01
	1.77E-01
	3.73E+01
	1.23E-01

	4000
	5.04E+01
	2.68E-01
	5.04E+01
	1.21E-01
	5.04E+01
	8.35E-02

	5000
	6.26E+01
	1.99E-01
	6.26E+01
	8.97E-02
	6.26E+01
	6.20E-02

	距离（m）
	泄漏物质

	
	CO（甲苯燃烧）
	NO（乙腈燃烧）
	HCN（乙腈燃烧）

	
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）

	10
	1.11E-01
	8.14E+03
	1.11E-01
	2.60E+03
	1.11E-01
	2.52E+01

	50
	5.56E-01
	1.31E+03
	5.56E-01
	4.20E+02
	5.56E-01
	3.66E+02

	100
	1.11E+00
	5.80E+02
	1.11E+00
	1.86E+02
	1.11E+00
	1.65E+02

	200
	2.22E+00
	2.26E+02
	2.22E+00
	7.23E+01
	2.22E+00
	5.91E+01

	300
	3.33E+00
	1.22E+02
	3.33E+00
	3.90E+01
	3.33E+00
	3.11E+01

	400
	4.44E+00
	7.74E+01
	4.44E+00
	2.48E+01
	4.44E+00
	1.95E+01

	500
	5.56E+00
	5.40E+01
	5.56E+00
	1.73E+01
	5.56E+00
	1.35E+01

	600
	6.67E+00
	4.01E+01
	6.67E+00
	1.28E+01
	6.67E+00
	1.00E+01

	700
	7.78E+00
	3.12E+01
	7.78E+00
	9.97E+00
	7.78E+00
	7.76E+00

	800
	8.89E+00
	2.50E+01
	8.89E+00
	8.00E+00
	8.89E+00
	6.22E+00

	900
	1.00E+01
	2.06E+01
	1.00E+01
	6.59E+00
	1.00E+01
	5.11E+00

	1000
	1.11E+01
	1.73E+01
	1.11E+01
	5.53E+00
	1.11E+01
	4.29E+00

	2000
	2.52E+01
	6.10E+00
	2.52E+01
	1.95E+00
	2.22E+01
	1.51E+00

	3000
	3.73E+01
	3.55E+00
	3.73E+01
	1.14E+00
	3.73E+01
	8.81E-01

	4000
	5.04E+01
	2.42E+00
	5.04E+01
	7.75E-01
	5.04E+01
	6.00E-01

	5000
	6.26E+01
	1.80E+00
	6.26E+01
	5.75E-01
	6.26E+01
	4.45E-01

	距离（m）
	泄漏物质
	
	
	
	

	
	光气（二氯甲烷燃烧）
	
	
	
	

	
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度（mg/m3）
	
	
	
	

	10
	5.25E+00
	9.80E+00
	
	
	
	

	50
	6.50E+00
	7.41E-01
	
	
	
	

	100
	7.75E+00
	2.82E-01
	
	
	
	

	200
	1.02E+01
	9.84E-02
	
	
	
	

	300
	1.22E+01
	4.69E-02
	
	
	
	

	400
	1.40E+01
	2.80E-02
	
	
	
	

	500
	1.57E+01
	1.86E-02
	
	
	
	

	600
	1.74E+01
	1.34E-02
	
	
	
	

	700
	1.89E+01
	1.02E-02
	
	
	
	

	800
	2.05E+01
	7.85E-03
	
	
	
	

	900
	2.20E+01
	6.33E-03
	
	
	
	

	1000
	2.34E+01
	5.20E-03
	
	
	
	

	2000
	3.69E+01
	1.39E-03
	
	
	
	

	3000
	4.90E+01
	6.21E-04
	
	
	
	

	4000
	6.05E+01
	3.42E-04
	
	
	
	

	5000
	7.14E+01
	2.14E-04
	
	
	
	



综上，大气环境风险评价结果见表5.3-27和表5.3-28。
表5.3-27  最常见气象条件下大气风险预测后果汇总表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	甲醇泄漏

	环境风险类型
	危险物质泄漏

	泄漏设备类型
	吨桶
	操作温度/℃
	25
	操作压力/Mpa
	常压

	泄漏危险物质
	甲醇
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	11.3

	泄漏速率/(kg/s)
	2.2520E-01
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	135.12

	泄漏高度/m
	1
	泄漏液体蒸发量/kg
	3.55
	泄漏频率
	1.0010-4/a

	危险物质
	大气环境影响

	甲醇
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	9400
	/
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	2700
	/
	/

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	6.9427E-02

	
	新华村
	/
	/
	5.0753E-02

	
	常恒花苑
	/
	/
	4.0348E-02

	
	圩塘集镇
	/
	/
	3.1549E-02

	
	长江花苑
	/
	/
	2.6000E-02

	
	长宏苑
	/
	/
	1.8126E-02

	
	百馨苑
	/
	/
	1.3995E-02

	
	新业花苑
	/
	/
	1.2732E-02

	代表性风险事故情形描述
	二氯甲烷泄漏

	环境风险类型
	危险物质泄漏

	泄漏设备类型
	吨桶
	操作温度/℃
	25℃
	操作压力/Mpa
	常压

	泄漏危险物质
	二氯甲烷
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	11.3

	泄漏速率/(kg/s)
	3.7987E-01
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	227.92

	泄漏高度/m
	1
	泄漏液体蒸发量/kg
	56.4
	泄漏频率
	1.0010-4/a

	二氯甲烷
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	24000
	/
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	1900
	/
	/

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	1.1026E+00

	
	新华村
	/
	/
	8.0602E-01

	
	常恒花苑
	/
	/
	6.4079E-01

	
	圩塘集镇
	/
	/
	5.0104E-01

	
	长江花苑
	/
	/
	4.1291E-01

	
	长宏苑
	/
	/
	2.8787E-01

	
	百馨苑
	/
	/
	2.2226E-01

	
	新业花苑
	/
	/
	2.0220E-01

	代表性风险事故情形描述
	异丙醇泄漏

	环境风险类型
	危险物质泄漏

	泄漏设备类型
	吨桶
	操作温度/℃
	25℃
	操作压力/Mpa
	常压

	泄漏危险物质
	异丙醇
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	11.3

	泄漏速率/(kg/s)
	2.2332E-01
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	133.99

	泄漏高度/m
	1
	泄漏液体蒸发量/kg
	2.33
	泄漏频率
	1.0010-4/a

	异丙醇
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	29000
	/
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	4800
	/
	/

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	4.5532E-02

	
	新华村
	/
	/
	3.3285E-02

	
	常恒花苑
	/
	/
	2.6462E-02

	
	圩塘集镇
	/
	/
	2.0691E-02

	
	长江花苑
	/
	/
	1.7051E-02

	
	长宏苑
	/
	/
	1.1888E-02

	
	百馨苑
	/
	/
	9.1783E-03

	
	新业花苑
	/
	/
	8.3500E-03

	代表性风险事故情形描述
	乙酸乙酯泄漏

	环境风险类型
	危险物质泄漏

	泄漏设备类型
	吨桶
	操作温度/℃
	25℃
	操作压力/Mpa
	常压

	泄漏危险物质
	乙酸乙酯
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	11.3

	泄漏速率/(kg/s)
	2.2821E-01
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	136.93

	泄漏高度/m
	1
	泄漏液体蒸发量/kg
	7.98
	泄漏频率
	1.0010-4/a

	乙酸乙酯
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	36000
	/
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	6000
	/
	/

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	1.5605E-01

	
	新华村
	/
	/
	1.1408E-01

	
	常恒花苑
	/
	/
	9.0691E-02

	
	圩塘集镇
	/
	/
	7.0913E-02

	
	长江花苑
	/
	/
	5.8439E-02

	
	长宏苑
	/
	/
	4.0742E-02

	
	百馨苑
	/
	/
	3.1456E-02

	
	新业花苑
	/
	/
	2.8618E-02

	代表性风险事故情形描述
	乙腈泄漏

	环境风险类型
	危险物质泄漏

	泄漏设备类型
	吨桶
	操作温度/℃
	25℃
	操作压力/Mpa
	常压

	泄漏危险物质
	乙腈
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	11.3

	泄漏速率/(kg/s)
	2.2273E-01
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	133.64

	泄漏高度/m
	1
	
	
	
	

	乙腈
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	250
	/
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	84
	10
	0.07

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	7.1720E-02

	
	新华村
	/
	/
	5.2429E-02

	
	常恒花苑
	/
	/
	4.1681E-02

	
	圩塘集镇
	/
	/
	3.2591E-02

	
	长江花苑
	/
	/
	2.6858E-02

	
	长宏苑
	/
	/
	1.8725E-02

	
	百馨苑
	/
	/
	1.4457E-02

	
	新业花苑
	/
	/
	1.3152E-02

	代表性风险事故情形描述
	甲苯泄漏

	环境风险类型
	危险物质泄漏

	泄漏设备类型
	吨桶
	操作温度/℃
	25℃
	操作压力/Mpa
	常压

	泄漏危险物质
	甲苯
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	11.3

	泄漏速率/(kg/s)
	2.4816E-01
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	148.9

	泄漏高度/m
	1
	泄漏液体蒸发量/kg
	2.43
	泄漏频率
	1.0010-4/a

	甲苯
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	14000
	/
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	2100
	/
	/

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	4.7425E-02

	
	新华村
	/
	/
	3.4669E-02

	
	常恒花苑
	/
	/
	2.7562E-02

	
	圩塘集镇
	/
	/
	2.1551E-02

	
	长江花苑
	/
	/
	1.7760E-02

	
	长宏苑
	/
	/
	1.2382E-02

	
	百馨苑
	/
	/
	9.5599E-03

	
	新业花苑
	/
	/
	8.6972E-03

	代表性风险事故情形描述
	甲苯火灾爆炸事故

	环境风险类型
	火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形

	泄漏设备类型
	/
	操作温度/℃
	/
	操作压力/Mpa
	/

	泄漏危险物质
	CO
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/(kg/s)
	/
	泄漏时间/min
	/
	泄漏量/kg
	/

	泄漏高度/m
	/
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	/

	CO
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	380
	40
	0.28

	
	大气毒性终点浓度-2
	95
	120
	0.83

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	1.5836E+00

	
	新华村
	/
	/
	1.1577E+00

	
	常恒花苑
	/
	/
	9.2035E-01

	
	圩塘集镇
	/
	/
	7.1963E-01

	
	长江花苑
	/
	/
	5.9305E-01

	
	长宏苑
	/
	/
	4.1343E-01

	
	百馨苑
	/
	/
	3.1920E-01

	
	新业花苑
	/
	/
	2.9040E-01

	代表性风险事故情形描述
	乙腈火灾爆炸事故

	环境风险类型
	火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形

	泄漏设备类型
	/
	操作温度/℃
	/
	操作压力/Mpa
	/

	泄漏危险物质
	NO
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/(kg/s)
	/
	泄漏时间/min
	/
	泄漏量/kg
	/

	泄漏高度/m
	/
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	/

	NO
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	25
	140
	0.97

	
	大气毒性终点浓度-2
	15
	180
	1.25

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	5.0676E-01

	
	新华村
	/
	/
	3.7045E-01

	
	常恒花苑
	/
	/
	2.9451E-01

	
	圩塘集镇
	/
	/
	2.3028E-01

	
	长江花苑
	/
	/
	1.8978E-01

	
	长宏苑
	/
	/
	1.3230E-01

	
	百馨苑
	/
	/
	1.0215E-01

	
	新业花苑
	/
	/
	9.2927E-02

	代表性风险事故情形描述
	乙腈火灾爆炸事故

	环境风险类型
	火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形

	泄漏设备类型
	/
	操作温度/℃
	/
	操作压力/Mpa
	/

	泄漏危险物质
	HCN
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/(kg/s)
	/
	泄漏时间/min
	/
	泄漏量/kg
	/

	泄漏高度/m
	/
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	/

	HCN
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	17
	160
	1.11

	
	大气毒性终点浓度-2
	7.8
	250
	1.74

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	4.3384E-01

	
	新华村
	/
	/
	3.1717E-01

	
	常恒花苑
	/
	/
	2.5216E-01

	
	圩塘集镇
	/
	/
	1.9718E-01

	
	长江花苑
	/
	/
	1.6250E-01

	
	长宏苑
	/
	/
	1.1329E-01

	
	百馨苑
	/
	/
	8.7474E-02

	
	新业花苑
	/
	/
	7.9581E-02

	代表性风险事故情形描述
	二氯甲烷火灾爆炸事故

	环境风险类型
	火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形

	泄漏设备类型
	二氯甲烷桶装
	操作温度/℃
	/
	操作压力/Mpa
	/

	泄漏危险物质
	光气
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/(kg/s)
	0.00001
	泄漏时间/min
	240
	泄漏量/kg
	/

	泄漏高度/m
	0.1
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	5.0×10-6/a

	光气
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	3
	/
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	1.2
	/
	/

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	2.50E-04

	
	新华村
	/
	/
	1.80E-04

	
	常恒花苑
	/
	/
	1.08E-04

	
	圩塘集镇
	/
	/
	8.20E-05

	
	长江花苑
	/
	/
	6.30E-05

	
	长宏苑
	/
	/
	3.90E-05

	
	百馨苑
	/
	/
	2.95E-05

	
	新业花苑
	/
	/
	2.40E-05





表5.3-28  最不利气象条件下大气风险预测后果汇总表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	甲醇泄漏

	环境风险类型
	危险物质泄漏

	泄漏设备类型
	吨桶
	操作温度/℃
	25
	操作压力/Mpa
	常压

	泄漏危险物质
	甲醇
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	11.3

	泄漏速率/(kg/s)
	2.2299E-01
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	133.79

	泄漏高度/m
	1
	泄漏液体蒸发量/kg
	4.12
	泄漏频率
	1.0010-4/a

	危险物质
	大气环境影响

	甲醇
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	9400
	/
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	2700
	/
	/

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	4.8439E-01

	
	新华村
	/
	/
	3.6539E-01

	
	常恒花苑
	/
	/
	2.9721E-01

	
	圩塘集镇
	/
	/
	2.3814E-01

	
	长江花苑
	/
	/
	2.0005E-01

	
	长宏苑
	/
	/
	1.4451E-01

	
	百馨苑
	/
	/
	1.1444E-01

	
	新业花苑
	/
	/
	1.0508E-01

	代表性风险事故情形描述
	二氯甲烷泄漏

	环境风险类型
	危险物质泄漏

	泄漏设备类型
	吨桶
	操作温度/℃
	25℃
	操作压力/Mpa
	常压

	泄漏危险物质
	二氯甲烷
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	11.3

	泄漏速率/(kg/s)
	3.7987E-01
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	227.92

	泄漏高度/m
	1
	泄漏液体蒸发量/kg
	42.08
	泄漏频率
	1.0010-4/a

	二氯甲烷
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	24000
	/
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	1900
	20
	0.22

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	4.9499E+00

	
	新华村
	/
	/
	3.7339E+00

	
	常恒花苑
	/
	/
	3.0371E+00

	
	圩塘集镇
	/
	/
	2.4335E+00

	
	长江花苑
	/
	/
	2.0442E+00

	
	长宏苑
	/
	/
	1.4767E+00

	
	百馨苑
	/
	/
	1.1695E+00

	
	新业花苑
	/
	/
	1.0738E+00

	代表性风险事故情形描述
	异丙醇泄漏

	环境风险类型
	危险物质泄漏

	泄漏设备类型
	吨桶
	操作温度/℃
	25℃
	操作压力/Mpa
	常压

	泄漏危险物质
	异丙醇
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	11.3

	泄漏速率/(kg/s)
	2.2143E-01
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	132.86

	泄漏高度/m
	1
	泄漏液体蒸发量/kg
	2.89
	泄漏频率
	1.0010-4/a

	异丙醇
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	29000
	/
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	4800
	/
	/

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	3.4029E-01

	
	新华村
	/
	/
	2.5669E-01

	
	常恒花苑
	/
	/
	2.0879E-01

	
	圩塘集镇
	/
	/
	1.6730E-01

	
	长江花苑
	/
	/
	1.4054E-01

	
	长宏苑
	/
	/
	1.0152E-01

	
	百馨苑
	/
	/
	8.0397E-02

	
	新业花苑
	/
	/
	7.3823E-02

	代表性风险事故情形描述
	乙酸乙酯泄漏

	环境风险类型
	危险物质泄漏

	泄漏设备类型
	吨桶
	操作温度/℃
	25℃
	操作压力/Mpa
	常压

	泄漏危险物质
	乙酸乙酯
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	11.3

	泄漏速率/(kg/s)
	2.2821E-01
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	136.93

	泄漏高度/m
	1
	泄漏液体蒸发量/kg
	8.96
	泄漏频率
	1.0010-4/a

	乙酸乙酯
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	36000
	/
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	6000
	/
	/

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	1.0537E+00

	
	新华村
	/
	/
	7.9483E-01

	
	常恒花苑
	/
	/
	6.4651E-01

	
	圩塘集镇
	/
	/
	5.1802E-01

	
	长江花苑
	/
	/
	4.3516E-01

	
	长宏苑
	/
	/
	3.1434E-01

	
	百馨苑
	/
	/
	2.4894E-01

	
	新业花苑
	/
	/
	2.2859E-01

	代表性风险事故情形描述
	乙腈泄漏

	环境风险类型
	危险物质泄漏

	泄漏设备类型
	吨桶
	操作温度/℃
	25℃
	操作压力/Mpa
	常压

	泄漏危险物质
	乙腈
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	11.3

	泄漏速率/(kg/s)
	2.2273E-01
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	133.64

	泄漏高度/m
	1
	泄漏液体蒸发量/kg
	4.04
	泄漏频率
	1.0010-4/a

	乙腈
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	250
	10
	0.11

	
	大气毒性终点浓度-2
	84
	40
	0.44

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	4.7525E-01

	
	新华村
	/
	/
	3.5850E-01

	
	常恒花苑
	/
	/
	2.9160E-01

	
	圩塘集镇
	/
	/
	2.3365E-01

	
	长江花苑
	/
	/
	1.9627E-01

	
	长宏苑
	/
	/
	1.4178E-01

	
	百馨苑
	/
	/
	1.1228E-01

	
	新业花苑
	/
	/
	1.0310E-01

	代表性风险事故情形描述
	甲苯泄漏

	环境风险类型
	危险物质泄漏

	泄漏设备类型
	吨桶
	操作温度/℃
	25℃
	操作压力/Mpa
	常压

	泄漏危险物质
	甲苯
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	11.3

	泄漏速率/(kg/s)
	2.4604E-01
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	147.62

	泄漏高度/m
	1
	泄漏液体蒸发量/kg
	2.79
	泄漏频率
	1.0010-4/a

	甲苯
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	14000
	/
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	2100
	/
	/

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	3.2861E-01

	
	新华村
	/
	/
	2.4788E-01

	
	常恒花苑
	/
	/
	2.0163E-01

	
	圩塘集镇
	/
	/
	1.6156E-01

	
	长江花苑
	/
	/
	1.3571E-01

	
	长宏苑
	/
	/
	9.8034E-02

	
	百馨苑
	/
	/
	7.7638E-02

	
	新业花苑
	/
	/
	7.1289E-02

	代表性风险事故情形描述
	甲苯火灾爆炸事故

	环境风险类型
	火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形

	泄漏设备类型
	/
	操作温度/℃
	/
	操作压力/Mpa
	/

	泄漏危险物质
	CO
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/(kg/s)
	/
	泄漏时间/min
	/
	泄漏量/kg
	/

	泄漏高度/m
	/
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	/

	CO
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	380
	130
	1.44

	
	大气毒性终点浓度-2
	95
	350
	3.89

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	9.5274E+00

	
	新华村
	/
	/
	7.1869E+00

	
	常恒花苑
	/
	/
	5.8454E+00

	
	圩塘集镇
	/
	/
	4.6837E+00

	
	长江花苑
	/
	/
	3.9345E+00

	
	长宏苑
	/
	/
	2.8423E+00

	
	百馨苑
	/
	/
	2.2510E+00

	
	新业花苑
	/
	/
	2.0669E+00

	代表性风险事故情形描述
	乙腈火灾爆炸事故

	环境风险类型
	火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形

	泄漏设备类型
	/
	操作温度/℃
	/
	操作压力/Mpa
	/

	泄漏危险物质
	NO
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/(kg/s)
	/
	泄漏时间/min
	/
	泄漏量/kg
	/

	泄漏高度/m
	/
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	/

	NO
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	25
	390
	2.71

	
	大气毒性终点浓度-2
	15
	540
	3.75

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	5.0676E-01

	
	新华村
	/
	/
	3.7045E-01

	
	常恒花苑
	/
	/
	2.9451E-01

	
	圩塘集镇
	/
	/
	2.3028E-01

	
	长江花苑
	/
	/
	1.8978E-01

	
	长宏苑
	/
	/
	1.3230E-01

	
	百馨苑
	/
	/
	1.0215E-01

	
	新业花苑
	/
	/
	9.2927E-02

	代表性风险事故情形描述
	乙腈火灾爆炸事故

	环境风险类型
	火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形

	泄漏设备类型
	/
	操作温度/℃
	/
	操作压力/Mpa
	/

	泄漏危险物质
	HCN
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/(kg/s)
	/
	泄漏时间/min
	/
	泄漏量/kg
	/

	泄漏高度/m
	/
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	/

	HCN
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	17
	430
	4.78

	
	大气毒性终点浓度-2
	7.8
	690
	7.67

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	2.3607E+00

	
	新华村
	/
	/
	1.7808E+00

	
	常恒花苑
	/
	/
	1.4485E+00

	
	圩塘集镇
	/
	/
	1.1605E+00

	
	长江花苑
	/
	/
	9.7489E-01

	
	长宏苑
	/
	/
	7.0425E-01

	
	百馨苑
	/
	/
	5.5771E-01

	
	新业花苑
	/
	/
	5.1210E-01

	代表性风险事故情形描述
	二氯甲烷火灾爆炸事故

	环境风险类型
	火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形

	泄漏设备类型
	二氯甲烷桶装
	操作温度/℃
	/
	操作压力/Mpa
	/

	泄漏危险物质
	光气
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/(kg/s)
	0.00001
	泄漏时间/min
	240
	泄漏量/kg
	/

	泄漏高度/m
	0.1
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	5.0×10-6/a

	光气
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	
	大气毒性终点浓度-1
	3
	/
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	1.2
	/
	/

	
	敏感目标名称
	超标时间（min）
	超标持续时间（min）
	最大浓度（mg/m3）

	
	临江花苑
	/
	/
	3.30E-03

	
	新华村
	/
	/
	2.20E-03

	
	常恒花苑
	/
	/
	1.39E-03

	
	圩塘集镇
	/
	/
	9.50E-04

	
	长江花苑
	/
	/
	6.90E-04

	
	长宏苑
	/
	/
	4.42E-04

	
	百馨苑
	/
	/
	3.12E-04

	
	新业花苑
	/
	/
	2.54E-04


1、泄漏事故
在最常见气象条件下，评价范围内甲醇、二氯甲烷、异丙醇、乙酸乙酯、甲苯泄漏事故下风向均未超过大气毒性终点浓度-1、大气毒性终点浓度-2；乙腈泄漏事故下风向未超过大气毒性终点浓度-1，下风向10m内超过大气毒性终点浓度-2。距离厂区最近的临江花苑受泄漏事故的影响不大。
在最不利气象条件下，评价范围内甲醇、异丙醇、乙酸乙酯、甲苯泄漏事故下风向未超过大气毒性终点浓度-1和大气毒性终点浓度-2；二氯甲烷泄漏事故下风向未超过大气毒性终点浓度-1，下风向20m内超过大气毒性终点浓度-2；乙腈泄漏事故下风向10m内超过大气毒性终点浓度-1，下风向40m内超过大气毒性终点浓度-2。距离厂区最近的临江花苑受泄漏事故的影响不大。
2、火灾爆炸事故
在最常见气象条件下，评价范围内甲苯火灾爆炸事故时伴生/次生的CO下风向40m范围内超过大气毒性终点浓度-1，在下风向120m范围内超过大气毒性终点浓度-2；乙腈火灾爆炸事故时伴生/次生的NO下风向140m范围内超过大气毒性终点浓度-1，在下风向190m范围内超过大气毒性终点浓度-2；乙腈火灾爆炸事故时伴生/次生的HCN下风向160m范围内超过大气毒性终点浓度-1，在下风向250m范围内超过大气毒性终点浓度-2；二氯甲烷火灾爆炸事故时伴生/次生的光气在下风向均未超过大气毒性终点浓度-1和大气毒性终点浓度-2。距离厂区最近的临江花苑受火灾爆炸事故的影响不大。
在最不利气象条件下，评价范围内甲苯火灾爆炸事故时伴生/次生的CO下风向130m范围内超过大气毒性终点浓度-1，在下风向350m范围内超过大气毒性终点浓度-2；乙腈火灾爆炸事故时伴生/次生的NO下风向390m范围内超过大气毒性终点浓度-1，在下风向540m范围内超过大气毒性终点浓度-2；乙腈火灾爆炸事故时伴生/次生的HCN下风向430m范围内超过大气毒性终点浓度-1，在下风向690m范围内超过大气毒性终点浓度-2；二氯甲烷火灾爆炸事故时伴生/次生的光气在下风向10m-20m超大气毒性终点浓度-1，在下风向10m-40m超大气毒性终点浓度-2。距离厂区最近的临江花苑受火灾爆炸事故的影响不大。
六、关心点概率分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），暴露于有毒有害物质气团下、无任何防护的人员，因物质毒性而导致死亡的概率按导则附录I中表I.1取值。
中间量按下式进行复算：

其中，，和n——与毒性性质有关的参数，见表I.2。
C——接触的质量浓度，mg/m3。
——接触C质量浓度的时间，min。
经预测，本项目不涉及污染物在保护目标处污染物最大浓度超过大气毒性终点浓度的情况，本次评价不作关心点伤害概率分析。
5.3.4.2有毒有害物质在地表水、地下水环境中的运移扩散
一、有毒有害物质进入水环境的方式
有毒有害物质进入水环境包括事故直接导致和事故处理处置过程间接导致的情况，一般为瞬时排放源和有限时段内排放的源。
二、预测模型
1、地表水
地表水污染情景分析：厂区落实雨污分流排水体制，设置了雨水、污水收集排放系统，雨水排放口、污水排放口均设置截流阀。发生泄漏、火灾或爆炸事故时，关闭排放口的截流阀，将事故废水截留在事故应急池内，可防止事故伴生/次生的泄漏物、事故废水直接流入园区污水管网和雨水管网，进而进入周边地表水环境。
事故状态下，当3#污水站产生回用水厂区内无法及时回用消耗时，拖运至民生中水回用处理系统。
2、地下水
可能受本项目影响且具有饮用水开发利用价值的敏感含水层为孔隙潜水及承压含水层，因此作为本次影响预测的地下水保护目标。
（1）地下水污染源分析
本项目可能对地下水产生影响的主要区域在生产车间、污水处理站、危废贮存区、事故应急池、储罐区等，对重点防渗区已采取地下水防渗处理措施。正常生产时装置区的跑冒滴漏不会下渗到地下水中，且本项目用地现状为工业用地，确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，正常工况下对地下水基本无渗漏，污染较小。
（2）地下水污染情景分析
本次评价考虑危废仓库内防渗层损坏开裂导致污染物下渗，预测对周边地下水环境的影响。从本项目危废成分来看，污染因子主要为有机物，选取预测因子甲苯、乙腈、四氢呋喃作为地下水预测因子，二氯甲烷、甲苯、苯乙烯泄漏浓度分别取值10000mg/L、5000mg/L、1000mg/L作为模拟预测源强。
（3）溶质运移解析模型
本项目所在场地内各土层在垂直、水平方向上厚度埋深变化不大，总体各土层均匀性较好。厂区周边的潜水区与承压水区的水文地质条件较简单，可通过解析法预测地下水环境影响。正常情况下，厂区基本不产生地下水污染，主要预测非正常工况下，防渗层损坏开裂、物料泄漏对地下水可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的二氯甲烷、甲苯、苯乙烯进行正向推算。对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录D推荐模式。
三、终点浓度值
根据水文地质参数及污染源强，利用相应的地下水污染模型进行模拟，主要模拟在非正常状况下预测因子对地下水的影响状况，根据该地区地下水质量及现状，确定以各预测因子的地下水质量标准（GB/T14848-2017）中的IV类标准为超标限值；以预测因子的现状监测值作为背景值，在预测中进行叠加计算并预测影响。


表5.3-29  超标限值及背景值（mg/L）
	序号
	污染因子
	超标限值
	背景值

	1
	二氯甲烷
	0.5
	0.0005

	2
	甲苯
	1.4
	0.0003

	3
	苯乙烯
	0.09
	0.0002


四、预测结果
在叠加本底值后，污染物运移范围小结见表5.3-30。
表5.3-30  污染物运移范围预测结果表（m）
	污染物名称
	泄漏100天
	泄漏1000天
	泄漏10年

	
	影响距离
	超标距离
	影响距离
	超标距离
	影响距离
	超标距离

	二氯甲烷
	15
	12
	50
	41
	98
	80

	甲苯
	15
	11
	49
	37
	96
	71

	苯乙烯
	14
	12
	46
	40
	89
	77


由上表可知，二氯甲烷泄漏第100天时，影响距离最远为下游15m，超标距离最远为12m（叠加本底值后）；泄漏第1000天时，影响距离最远为下游50m，超标距离最远为41m（叠加本底值后）；泄漏10年后，影响距离最远大于98m，超标距离最远为80m（叠加本底值后）；甲苯泄漏第100天时，影响距离最远为下游15m，超标距离最远为11m（叠加本底值后）；泄漏第1000天时，影响距离最远为下游49m，超标距离最远为37m（叠加本底值后）；泄漏10年后，影响距离最远大于96m，超标距离最远为71m（叠加本底值后）；苯乙烯泄漏第100天时，影响距离最远为下游14m，超标距离最远为12m（叠加本底值后）；泄漏第1000天时，影响距离最远为下游46m，超标距离最远为40m（叠加本底值后）；泄漏10年后，影响距离最远大于89m，超标距离最远为77m（叠加本底值后）。
5.3.4.3小结
1、泄漏事故
在最常见气象条件下，评价范围内甲醇、二氯甲烷、异丙醇、乙酸乙酯、甲苯泄漏事故下风向均未超过大气毒性终点浓度-1、大气毒性终点浓度-2；乙腈泄漏事故下风向未超过大气毒性终点浓度-1，下风向10m内超过大气毒性终点浓度-2。距离厂区最近的临江花苑受泄漏事故的影响不大。
在最不利气象条件下，评价范围内甲醇、异丙醇、乙酸乙酯、甲苯泄漏事故下风向未超过大气毒性终点浓度-1和大气毒性终点浓度-2；二氯甲烷泄漏事故下风向未超过大气毒性终点浓度-1，下风向20m内超过大气毒性终点浓度-2；乙腈泄漏事故下风向10m内超过大气毒性终点浓度-1，下风向40m内超过大气毒性终点浓度-2。距离厂区最近的临江花苑受泄漏事故的影响不大。
2、火灾爆炸事故
在最常见气象条件下，评价范围内甲苯火灾爆炸事故时伴生/次生的CO下风向40m范围内超过大气毒性终点浓度-1，在下风向120m范围内超过大气毒性终点浓度-2；乙腈火灾爆炸事故时伴生/次生的NO下风向140m范围内超过大气毒性终点浓度-1，在下风向190m范围内超过大气毒性终点浓度-2；乙腈火灾爆炸事故时伴生/次生的HCN下风向160m范围内超过大气毒性终点浓度-1，在下风向250m范围内超过大气毒性终点浓度-2；二氯甲烷火灾爆炸事故时伴生/次生的光气在下风向均未超过大气毒性终点浓度-1和大气毒性终点浓度-2。距离厂区最近的临江花苑受火灾爆炸事故的影响不大。
在最不利气象条件下，评价范围内甲苯火灾爆炸事故时伴生/次生的CO下风向130m范围内超过大气毒性终点浓度-1，在下风向350m范围内超过大气毒性终点浓度-2；乙腈火灾爆炸事故时伴生/次生的NO下风向390m范围内超过大气毒性终点浓度-1，在下风向540m范围内超过大气毒性终点浓度-2；乙腈火灾爆炸事故时伴生/次生的HCN下风向430m范围内超过大气毒性终点浓度-1，在下风向690m范围内超过大气毒性终点浓度-2；二氯甲烷火灾爆炸事故时伴生/次生的光气在下风向10m-20m超大气毒性终点浓度-1，在下风向10m-40m超大气毒性终点浓度-2。距离厂区最近的临江花苑受火灾爆炸事故的影响不大。
二氯甲烷泄漏第100天时，影响距离最远为下游15m，超标距离最远为12m（叠加本底值后）；泄漏第1000天时，影响距离最远为下游50m，超标距离最远为41m（叠加本底值后）；泄漏10年后，影响距离最远大于98m，超标距离最远为80m（叠加本底值后）；甲苯泄漏第100天时，影响距离最远为下游15m，超标距离最远为11m（叠加本底值后）；泄漏第1000天时，影响距离最远为下游49m，超标距离最远为37m（叠加本底值后）；泄漏10年后，影响距离最远大于96m，超标距离最远为71m（叠加本底值后）；苯乙烯泄漏第100天时，影响距离最远为下游14m，超标距离最远为12m（叠加本底值后）；泄漏第1000天时，影响距离最远为下游46m，超标距离最远为40m（叠加本底值后）；泄漏10年后，影响距离最远大于89m，超标距离最远为77m（叠加本底值后）。




5.3.5风险可防控分析
5.3.5.1危害范围与程度
结合风险预测结果，本项目环境风险危害范围与程度见表5.3-32。
表5.3-32  本项目环境风险危害范围与程度汇总情况
	环境要素
	泄漏物
	评价指标
	影响范围（m）
	环境敏感目标影响

	大气
（常见气象条件）
	甲醇
	大气毒性终点浓度-1
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	二氯甲烷
	大气毒性终点浓度-1
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	异丙醇
	大气毒性终点浓度-1
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	乙酸乙酯
	大气毒性终点浓度-1
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	乙腈
	大气毒性终点浓度-1
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	10
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	甲苯
	大气毒性终点浓度-1
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	CO（甲苯火灾爆炸）
	大气毒性终点浓度-1
	40
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	120
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	NO（乙腈火灾爆炸）
	大气毒性终点浓度-1
	140
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	190
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	HCN（乙腈火灾爆炸）
	大气毒性终点浓度-1
	160
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	250
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	光气（二氯甲烷火灾爆炸）
	大气毒性终点浓度-1
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	大气
（不利气象条件）
	甲醇
	大气毒性终点浓度-1
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	二氯甲烷
	大气毒性终点浓度-1
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	20
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	异丙醇
	大气毒性终点浓度-1
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	乙酸乙酯
	大气毒性终点浓度-1
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	乙腈
	大气毒性终点浓度-1
	10
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	40
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	甲苯
	大气毒性终点浓度-1
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	/
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	CO（甲苯火灾爆炸）
	大气毒性终点浓度-1
	130
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	350
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	NO（乙腈火灾爆炸）
	大气毒性终点浓度-1
	390
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	540
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	HCN（乙腈火灾爆炸）
	大气毒性终点浓度-1
	430
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	690
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	
	光气（二氯甲烷火灾爆炸）
	大气毒性终点浓度-1
	10-20
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-1

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	10-40
	环境敏感目标未超过大气毒性终点浓度-2

	地下水
	二氯甲烷
	功能区质量标准浓度
	泄漏10年最大影响超标距离为98m。

	
	甲苯
	
	泄漏10年最大影响超标距离为96m。

	
	苯乙烯
	
	泄漏10年最大影响超标距离为89m。


5.3.5.2风险评价小结
项目建成后，在加强管理和严格规范操作，建设完备的环境风险防范设施和完善的环境应急管理制度的前提下，本项目的风险事故发生概率较小，环境风险可防控。
5.3.5.3风险评价建议
1、企业应该认真做好各项风险防范措施，完善生产管理制度，储运、生产过程应该严格操作，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，按照相关规范要求上报管理部门备案，并定期更新。
2、企业应定期自行组织开展突发环境事件隐患排查和治理。建立完善隐患排查治理管理机构，制定健全隐患排查治理制度，并定期开展隐患排查。
3、一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案自救外，应立即报当地相关部门。在上级相关部门到达之后，要从大局考虑，服从相关部门的领导，共同协商统一部署，将污染事故的发生机率降低到最小。


5.3.6风险评价自查表
本项目环境风险评价自查表见表5.3-33。
表5.3-33  环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险
调查
	危险物质
	名称
	甲苯
	二甲苯
	甲醇
	二氯甲烷
	二氯乙烷
	乙酸乙酯

	
	
	存在总量/t
	102
	174
	340
	52
	55
	52

	
	
	名称
	DMF
	乙腈
	异丙醇
	丁酮
	乙酸甲酯
	环己酮

	
	
	存在总量/t
	200
	396
	237
	30
	30
	30

	
	
	名称
	环己烷
	苯酚
	苯乙烯
	己烷
	高浓度废水、有机废液
	

	
	
	存在总量/t
	50
	100
	80
	60
	2000
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数 / 人
	5km范围内人口数74615人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	  /  人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 □
	F2 □
	F3 

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 □
	S2 □
	S3 

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2 □
	G3 

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 □
	D2 
	D3 □

	物质及工艺系统
危险性
	Q值
	Q＜1 □
	1≤Q＜10 □
	10≤Q＜100
	Q≥100 □

	
	M值
	M1 □
	M2 
	M3 □
	M4 □

	
	P值
	P1 □
	P2 
	P3 □
	P4 □

	环境敏感程度
	大气
	E1 
	E2 □
	E3 □

	
	地表水
	E1 □
	E2 □
	E3 

	
	地下水
	E1 □
	E2 □
	E3 

	环境风险潜势
	IV+ □
	IV 
	III 
	II □
	I □

	评价等级
	一级 
	二级 
	三级 □
	简单分析 □

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害 
	易燃易爆 

	
	环境风险
类型
	泄漏 
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 

	
	影响途径
	大气 
	地表水 
	地下水

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 
	经验估算法□
	其他估算法□

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX 
	其他 □

	
	地表水
	最近环境敏感目标  /  ，达到时间   /  h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间  /  d

	
	
	最近环境敏感目标  /  ，到达时间  /   d

	重点风险防范措施
	先在工艺上控制源头，采用先进的生产工艺和设备，尽可能不排或少排，以达到降低工作场所有害物质的目的；其次对不可避免排出的有害物质采取国内外相应高效的治理措施，并对操作人员采取相应的防护性措施，尽可能减轻对操作人员的危害。为了防范事故和减少灾害，必须制定风险事故防范措施和应急预案。

	评价结论与建议
	本项目厂区危险物质及工艺系统具有一定的危险性，一旦发生泄漏和火灾爆炸事故对周围环境具有一定的影响。全厂卫生防护距离内无居民、医院、学校等环境敏感保护目标，在加强管理和严格规范操作，做好各项风险防范措施后，全厂风险事故可防控。

	注：“□”为勾选项，“     ”为填写项。
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6.1.1有组织废气污染防治措施可行性分析
6.1.1.1废气处理方案
本项目有组织废气按废气产生性质分类收集、处理，通过废气管线收集进入各自处理设施，废气收集及处理方案具体如下：
（1）B-7车间废气（不含投料间、灌装间整体换风废气）
原有项目：B-7车间废气（不含投料间、灌装间整体换风废气）同1#车间废气（不含整体换风废气）、2#车间废气（不含整体换风废气）、1#储罐区废气（设计风量16000m3/h）先经冷凝+稀酸吸收+碱吸收+水吸收+除雾预处理后，进入焚烧炉二燃室焚烧后通过50米高排气筒（DA002）排放。
本项目：本项目溶剂回收综合利用位于B-7车间，主要依托现有B-7车间设备并进行部分适应性改造，同时新增了部分中间缓冲罐和两套超重力精馏系统。调整后新增废气捕集风量约为500m3/h，合计16500m3/h，企业配套的变频风机最大捕集风量为30000m3/h，能够满足风量捕集要求。同时本项目涉及的废气因子同原有情况类似，主要为乙酸丁酯、异丙醇、甲醇、甲苯、二甲苯、乙腈等有机废气。因此，依托现有措施可行。
（2）废液处置区废气、污水站废气
原有项目：废液处置区废气同1#、3#污水处理站废气收集经冷凝+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附后通过25米排气筒（DA004）排放，设计总风量60000m3/h。
本项目：本项目依托现有3#污水站，处理工艺不发生变化，仅处理负荷增加，新增少量氨、硫化氢，不涉及污水站废气风量变化；废液处置区均依托现有设备，拖过延长设备运行时间，增加了废液处置量，同样不涉及废气风量变化，且废液处置区未新增废气污染物种类。因此，本项目建成后废液处置区废气、污水站废气依托现有措施可行。
（3）B-7车间投料间、灌装间整体换风废气
原有项目：原有项目B-7车间投料间、灌装间整体换风废气同1#车间整体换风废气、2#车间整体换风废气一同经冷凝+酸吸收+碱吸收+水洗+活性炭吸附/脱附处理后通过20米排气筒（DA005）排放，设计风量38000m3/h。
本项目：本项目依托现有投料间和灌装间，通过延长投料和灌装时间，增加了原料投料量和产品灌装量，不涉及风量变化。同时本项目涉及的废气因子同原有情况类似，主要为乙酸丁酯、异丙醇、甲醇、甲苯、二甲苯、乙腈等有机废气。因此，依托现有措施可行。
（4）实验室废气、危废仓库（1#、3#、5#）、分拣暂存间废气
原有项目：原有项目实验室废气、危废仓库（1#、2#、3#、4#、5#）废气、分拣暂存间废气、2#储罐区废气收集经稀酸吸收+碱吸收+除雾+光氧离子催化氧化+活性炭吸附处理后通过20米排气筒（DA001）排放。设计风量120000m3/h。
本项目：本项目实验室、危废仓库和分拣暂存间均依托现有，未新增区域，故不涉及风量变化，仅新增污染物非甲烷总烃的产生量，且未新增污染因子，依托现有治理措施可行。
综上，与本项目相关的废气处理方案见表6.1-1。
表6.1-1  本项目废气处理方案
	本项目废气来源
	治理设施
	排气筒设置
	备注

	B-7车间废气（不含投料间、灌装间整体换风废气）
	经预处理（冷凝+稀酸吸收+碱吸收+水吸收+除雾）+焚烧
	DA002（50m）
	依托现有

	废液处置区废气、污水站废气
	冷凝+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附
	DA004（25m）
	依托现有

	B-7车间投料间、灌装间整体换风废气
	冷凝+酸吸收+碱吸收+水洗+活性炭吸附/脱附处理
	DA005（20m）
	依托现有

	实验室废气、危废仓库（1#、3#、5#）、分拣暂存间废气
	稀酸吸收+碱吸收+除雾+光氧离子催化氧化+活性炭吸附
	DA001（20m）
	依托现有


6.1.1.2技术可行性（依托可行性）分析
一、预处理+焚烧处理（DA002）
1、焚烧炉设置情况
现有项目配备了1台9600t/a回转窑焚烧炉（1#）和1台3万t/a回转窑焚烧炉（2#）。1#回转窑焚烧过程中的烟气采用尿素脱硝+急冷+干式脱酸+布袋除尘+氧化、碱喷淋处理，2#回转窑焚烧过程中的烟气采用尿素脱硝+急冷+干式脱酸+喷射活性炭+布袋除尘+两级湿法脱酸+湿电除尘+活性炭吸附+烟气加热，两台回转窑尾气一同通过现有的1根50m高排气筒（DA002）达标排放。
2、废气依托回转窑二燃室焚烧处理的可行性和合规性分析：
企业现B-7车间废气（不含投料间、灌装间整体换风废气）同1#车间废气（不含整体换风废气）、2#车间废气（不含整体换风废气）、1#储罐区废气已接入回转窑二燃室焚烧处理，根据企业实际运行情况及企业委托生态环境部南京环境科学研究所编制的焚烧炉性能测试报告，废气接入回转窑二燃室焚烧，回转窑各项焚烧性能指标仍能满足要求；接入二燃室焚烧的废气管路已安装可燃气体检测仪，可确保废气接入二燃室焚烧的安全性。
3、焚烧处理能力
现有1#焚烧炉正常运行总补风量为18000m3/h，其中二燃室最大补风量为8000m3/h，2#焚烧炉正常运行补风量为61000m3/h，其中二燃室最大补风量为27000m3/h。本项目建成后废气进入焚烧炉二燃室的总风量约为16500m3/h，从风量上看，2#焚烧炉可完成单独焚烧，1#焚烧炉二燃室最大补风量为8000m3/h，当2#焚烧炉停炉检修期间，企业应控制进入1#焚烧炉风量小于8000m3/h（降低生产负荷）。综上，回转窑二燃室能够满足本项目废气焚烧处理要求。
4、焚烧处理效果
本项目涉及的废气因子同原有情况类似，主要为乙酸丁酯、异丙醇、甲醇、甲苯、二甲苯、乙腈等有机废气，主要成份为含碳、氢、氧化合物，废气风量小于焚烧炉正常运行时补风量。因此，本项目废气经预处理后通入回转窑焚烧，不影响原有回转窑的焚烧处理效果，可保证本项目废气有效处理。
根据企业在线监测数据（表3.1-4、3.1-5）和日常例行监测数据（表3.1-6），焚烧炉废气排放口各污染物排放浓度能够达标排放。
综上，不论从焚烧处理能力、处理效果方面考虑，本项目B-7车间废气（不含投料间、灌装间整体换风废气）经预处理后（冷凝+稀酸吸收+碱吸收+水吸收+除雾）通入回转窑焚烧处理是可行的。
二、冷凝+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附（DA004）
1、冷凝
从各工段收集的有机废气集中收集后经冷凝器冷凝，冷凝介质为冷冻盐水，冷凝面积1500m2，通过降温将废气中的有机污染物液化，该方法普遍应用于化工企业有机溶剂回收及废气处理。污染物沸点越高、浓度越高，冷凝效果越好。
2、酸、碱吸收
酸吸收/碱吸收塔的工作原理为：吸收塔塔体内的填料是气液两相接触的基本构件，废气进入塔体后，首先进入填料层，来自吸收塔顶部的喷淋吸收液在填料上形成一层液膜，气体流经填料空隙时，与液膜接触并进行吸收或综合反应，填料层能提供足够大的表面积，以保证气液两相的充分接触，吸收处理后的气体经出风口排出塔外。
废气由风机自风管吸入，自下而上穿过填料层；喷淋吸收液（酸或碱性溶液）由塔顶通过液体分布器，均匀地喷淋到填料层中，沿着填料层表面向下流动，进入循环水箱。由于上升气流和喷淋吸收液在填料中不断接触，上升气流中流质的浓度越来越低，到塔顶时达到排放要求。液膜上的液体在重力作用下流入贮液箱，并由循环泵抽出循环。
3、活性炭吸附/脱附
活性炭吸附主要是利用颗粒炭多微孔的吸附特性来吸附有机废气，是一种最有效的工业处理手段。有机废气通过吸附床，与颗粒炭接触，废气中的有机污染物被吸附在颗粒炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。该活性炭吸附床采用颗粒炭，该颗粒炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性，并及时更换活性炭，可保证净化效率。经查阅资料，有《活性炭治理含苯废气》一文（摘自《环境科学动态》），经多次吸附试验（测试净化前后瞬时浓度）得出，平均去除效率达到96%。活性炭纤维是经过活化的含碳纤维，与传统活性炭相比，活性炭纤维具有比表面积大、孔径适中、分布均匀、吸附速率快、杂质少等有点。
为了确保活性炭吸附效果，项目配套了蒸汽脱附装置。活性炭吸附采用两个吸附器并联工作，运行时相互切换，共用一套管路系统。两个吸附器依次进入吸附状态，吸附箱定时切换实现吸附、解吸、干燥的连续操作。运行时有机废气由吸附器下部进入，在吸附器内，废气穿过活性碳床层，其中的有机物被吸附下来，净化后的气体由吸附器上部排出。脱附介质蒸汽由吸附器上部进入，穿过活性碳将被吸附浓缩的有机物脱附出来经过冷凝后流入储槽。吸附器完成脱附并经干燥后，切换过来继续进行吸附，此循环连续运行。
综上分析，并结合企业日常监测数据（见报告3.1.5章节表3.1-5，非甲烷总烃当月最大排放浓度为13.14mg/m3），进口浓度未作监测，结合原有项目和本项目理论废气源强计算，本项目非甲烷总烃去除效率取95%。
三、冷凝+酸吸收+碱吸收+水洗+活性炭吸附/脱附处理（DA005）
本项目建成后B-7车间投料间、灌装间整体换风废气同1#车间整体换风废气、2#车间整体换风废气一同经冷凝+酸吸收+碱吸收+水洗+活性炭吸附/脱附处理，处理措施同DA004类似，有机物去除效率取95%。
四、稀酸吸收+碱吸收+除雾+光氧离子催化氧化+活性炭吸附
光氧离子催化氧化是对挥发性有机废气及异味气体进行光解与催化氧化。运用高能UV紫外线光束及臭氧对有机废气及异味气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。其他废气治理措施同前文类似。
综上分析，并结合企业日常监测数据（见报告3.1.5章节表3.1-5，非甲烷总烃当月最大排放浓度为23.45mg/m3），进口浓度未作监测，结合原有项目和本项目理论废气源强计算，本项目非甲烷总烃去除效率取90%。同时本项目新增实验室废气、危废仓库（1#、3#、5#）、分拣暂存间废气量较小。因此，不再单独考虑该套装置运行过程产生的新增次生污染物。
6.1.1.3处理过程二次产物分析
（1）冷凝废液
本项目废气处理冷凝工序新增冷凝废液量约为765t/a，经厂区焚烧炉焚烧处置/委外处置。
（2）废气吸收水
本项目建成后为确保喷淋塔去除效率，增加喷淋液更换频次，新增喷淋废水量约为20000m3/a，具体废气吸收水产生情况如下：
表6.1-2  废水产生情况表
	废水类别
	废水量（m3/a）
	污染物产生情况

	
	
	污染物名称
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）

	废气吸收水
	20000
	COD
	24715
	494.3

	
	
	SS
	300
	6

	
	
	NH3-N
	30
	0.6

	
	
	TN
	1220
	24.4

	
	
	TP
	3
	0.06

	
	
	盐分
	3000
	60


6.1.1.4经济可行性分析
本项目废气处理装置均依托现有，仅新增部分废气支管管路，新增年运行费、维护费用共约10万元。本项目投产后经济效益良好，年利润约10000万元，有经济实力保证废气治理设施正常运行。因此，本项目的废气治理措施从经济上是可行的。
6.1.1.5排气筒设置合理性分析及达标排放
本项目共涉及4根排气筒，DA001和DA004排气筒污染物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）相关标准限值；DA005排气筒污染物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）相关标准限值；DA002排气筒污染物执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）相关标准限值。经大气预测，地面各污染物浓度贡献值较小，对保护目标影响值均符合相应标准，因此本项目排气筒设置是合理的。
6.1.1.6废气处理设施长期、稳定运行要求
1、本项目废气分类收集、处理后通过排气筒排放。公司应配备专职环保人员对环保设施定期监测、维护，确保有组织废气长期、稳定达标排放。
2、制定严格的生产操作管理制度，做好相应的操作台帐记录。
6.1.2无组织废气防治措施
本项目无组织废气防治方面采取以下措施：
（1）在正常情况下，危险废物贮存废气经收集处理后作为有组织废气排放。并加强日常管理，加强来料把控，做到能控尽控的原则，通过控制包装方式和包装材质的完好性确保防逸散和流失措施，且确保危废进出库做到及时关闭库门，减少废气无组织排放。
（2）污水站采用加盖密闭，内部设有负压系统，在正常情况下，废气经收集并经相应处理后排空，且正常运行过程中泄漏较小，通过加强日常管理，可减少废气无组织排放。
（3）其他
①项目需加强生产管理和设备维修，及时修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，在此基础上还应针对上述无组织废气排放源，加强管道、阀门的密封检修。加强设备过程控制水平，设备加强密闭化、连续化、自动化，减少无组织废气逸散。
②对于一些有可能导致废气事故排放的情况，厂家必须加强管理，采取切实有效的措施以保障安全和防止污染环境。
③加强操作工的培训和管理，以减少人为造成的对环境的污染。
④加强厂区和厂界的绿化工作，减少无组织废气对周围环境影响。
[bookmark: _Toc327388492][bookmark: _Toc328747147][bookmark: _Toc125882634]项目生产过程中加强管理，尽可能减少无组织废气产生。经严格执行以上措施后，本项目所排放的厂界无组织大气污染物满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应厂界外监控浓度限值标准。厂区内无组织排放源监控点的非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相应要求。


[bookmark: _Toc15058]6.2废水环境保护措施及其经济、技术论证
6.2.1厂区排水系统设置
厂区排水系统按照清污分流的原则设计。一为雨水系统，厂区收集完初期雨水后的后期雨水通过公司雨水排口排入园区雨水管网；二为污水系统，本项目1#循环冷却系统新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司处理；新增工艺废水、初期雨水和废气吸收水经厂区1#污水站处理后厂区内回用，不外排。
6.2.2厂区现有污水站改造
厂区已建成2套污水站，其中1#污水站处理能力为600m3/d，处理工艺主体为生化工艺，废水经处理后接管至常州民生环保科技有限公司，目前运行负荷低于40%。3#污水站处理能力为300m3/d，处理工艺主体为生化工艺+膜处理工艺，废水经处理后厂区内回用，不外排，目前运行负荷接近70%。两套污水站生化处理工艺一致，仅处理能力有差异，为充分利用两套污水站的生化系统，本次将两套污水站进行改造并调整其功能定位，将原3#污水站后道膜处理系统调整至1#污水站生化处理工艺后，同步再增加1套同现有能力一样的15m3/h膜处理系统。调整后1#污水站处理能力为600m3/d，处理工艺生化工艺+膜处理工艺，废水经处理后厂区内回用，不外排，工艺流程见图6.2-2。3#污水站处理能力为300m3/d，处理工艺主体为生化工艺，废水经处理后接管至常州民生环保科技有限公司，工艺流程见图6.2-1。
6.2.3废水接管民生工业废水处理外排系统可行性分析
6.2.3.1废水产生情况
本项目建成后1#循环冷却水系统新增新增排水量约为2600m3/a，循环冷却水系统排水进入3#污水站处理后接管至常州民生环保科技有限公司。具体废水产生情况见表6.2-1。
表6.2-1  循环冷却系统排水情况表
	废水名称
	废水量(m3/a)
	污染物名称
	浓度(mg/L)
	产生量(t/a)
	拟采取的处理方式
	排放去向

	循环冷却系统排水
	2600
	COD
	80
	0.21
	3#污水站
	接管至常州民生环保科技有限公司

	
	
	SS
	100
	0.26
	
	


6.2.3.2废水处理工艺流程
本项目新增循环冷却系统排水依托改造后的3#污水站处理，污水站处理能力为300m3/d，污水处理工艺流程见图6.2-1。


图6.2-1  污水站处理工艺流程图
污水站工艺流程描述：
废水首先进入调节池，通过添加酸或碱调节pH，并调节水温综合水质。经过调节池处理后的废水进入生化处理单元，生化处理单元采用“水解酸化+A/O”工艺，强化有机物处理，去除小分子有机物，同时通过投加碳源、控制污泥回流比及排泥的情况，强化废水的脱氮除磷效果。生化单元出水进入二沉池，去除一部分水中的悬浮物。经过二沉池处理后的废水进入混凝沉淀池，添加混凝剂，降低原水的浊度、色度等水质的感观指标，去除废水中多种有毒有害污染物。
6.2.3.3废水处理技术可行性分析
3#污水站处理能力为300m3/d，现总处理水量为66320.17m3/a（189.5m3/d），本项目建成后新增处理水量为2600m3/a（7.4m3/d），3#污水站满足项目所需；同时本项目新增的废水仅为循环冷却系统排水，水质简单，能够满足3#污水站进水水质要求。结合企业日常监测数据，该部分废水经处理后排水情况如下：
表6.2-2  废水处理后水质情况
	污染物名称
	进水情况
	治理措施
	出水情况

	
	进水量（m3/a）
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	
	出水量（m3/a）
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）

	COD
	2600
	80
	0.21
	3#污水站
	2600
	80
	0.21

	SS
	
	100
	0.26
	
	
	10.3
	0.026


备注：1#污水站出水浓度参照企业日常监测数据，因COD出水浓度一般高于80mg/L，因此，不考虑污水站对其去除效率。
6.2.3.4废水处理经济可行性分析
本项目新增的循环冷却系统排水依托现有3#污水处理站，本项目投产后经济效益良好，年利润约10000万元，有经济实力保证污水站设施正常运行。因此，本项目的废水治理措施从经济上是可行的。
6.2.3.5废水接入污水厂处理可行性分析
一、污水厂概况
常州民生环保科技有限公司位于常州市新北区338省道以北，收集系统服务范围为新北区沿江开发区，主要收集服务区域内的工业废水和生活污水。目前已建成工业废水处理外排系统实际处理能力为2.5万m3/d，通过厌氧水解、生化、物化相结合的深度处理技术，处理后的尾水排放可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2020）中相关排放限值，尾水经排江总管排入长江。
本项目所在地属于该污水处理厂的服务范围内。
二、接管水量可行性
常州民生环保科技有限公司目前已建成工业废水处理外排系统设计处理规模2.5万m3/d，在建项目污水处理能力2万m3/d，目前实际处理量约为1.33万m3/d，本项目新增污水接管量为2600m3/a（约7.4m3/d），项目投产后常州民生环保科技有限公司有能力接纳本项目废水。
三、接管水质可行性
根据上表6.2-2，本项目废水能达到常州民生环保科技有限公司接管标准。
四、小结
综上所述，不论从接管时间、服务范围、处理工艺以及水量水质来看，本项目接管废水接入常州民生环保科技有限公司外排系统集中处理是可行的。




6.2.4回用废水处理可行性分析
6.2.4.1废水汇总情况
本项目新增工艺废水、初期雨水、废气吸收水经厂区3#污水站处理，废水产生情况见表6.2-3。
表6.2-3  本项目新增废水产生源强表
	废水编号
	废水来源
	废水量(m3/a)
	污染物产生情况
	治理方式计排放去向

	
	
	
	污染物名称
	产生浓度(mg/L)
	产生量(t/a)
	

	W1-1-1
	冷凝废水
	364.796
	COD
	18914.68
	6.9
	经厂区1#污水站处理后回用

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.01
	

	
	
	
	TN
	4468
	1.63
	

	
	
	
	TP
	3
	0.001
	

	W1-2-1
	冷凝废水
	8397.263
	COD
	17092
	143.53
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.25
	

	
	
	
	TN
	45
	0.376
	

	
	
	
	TP
	3
	0.025
	

	W2-2-1
	冷凝废水
	290.584
	COD
	4579
	1.3305
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.009
	

	
	
	
	TN
	45
	0.013
	

	
	
	
	TP
	3
	0.001
	

	
	
	
	甲苯
	1697
	0.493
	

	
	
	
	二甲苯
	564
	0.164
	

	W2-5-1
	冷凝废水
	103.993
	COD
	7327
	0.762
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.0031
	

	
	
	
	TN
	45
	0.0047
	

	
	
	
	TP
	3
	0.0003
	

	
	
	
	二氯乙烷
	1885
	0.196
	

	W2-7-1
	冷凝废水
	177.778
	COD
	30613
	5.442
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.005
	

	
	
	
	TN
	45
	0.008
	

	
	
	
	TP
	3
	0.0005
	

	W2-8-1
	冷凝废水
	177.778
	COD
	24881
	4.423
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.005
	

	
	
	
	TN
	45
	0.008
	

	
	
	
	TP
	3
	0.0005
	

	
	
	
	苯乙烯
	1149
	0.204
	

	W2-9-1
	冷凝废水
	265.725
	COD
	26400
	7.015
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.079
	

	
	
	
	TN
	45
	0.012
	

	
	
	
	TP
	3
	0.0008
	

	W2-10-1
	冷凝废水
	149.428
	COD
	18099
	2.7045
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.0045
	

	
	
	
	TN
	45
	0.0067
	

	
	
	
	TP
	3
	0.0004
	

	W3-1-1
	冷凝废水
	36.553
	COD
	30093
	1.1
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.001
	

	
	
	
	TN
	45
	0.0016
	

	
	
	
	TP
	3
	0.0001
	

	W3-2-1
	冷凝废水
	2272.631
	COD
	19904.68
	45.236
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.07
	

	
	
	
	TN
	45
	0.1
	

	
	
	
	TP
	3
	0.007
	

	W3-3-1
	冷凝废水
	500.777
	COD
	23965
	9.972
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.015
	

	
	
	
	TN
	45
	0.02
	

	
	
	
	TP
	3
	0.0015
	

	W3-4-1
	冷凝废水
	274.155
	COD
	27396
	7.51
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.008
	

	
	
	
	TN
	45
	0.012
	

	
	
	
	TP
	3
	0.001
	

	W3-5-1
	冷凝废水
	9435.338
	COD
	27862
	262.89
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.283
	

	
	
	
	TN
	45
	0.424
	

	
	
	
	TP
	3
	0.028
	

	W3-6-1
	冷凝废水
	621.292
	COD
	26863
	16.69
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.018
	

	
	
	
	TN
	45
	0.027
	

	
	
	
	TP
	3
	0.002
	

	W3-7-1
	冷凝废水
	10079.92
	COD
	20893
	209.82
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.3
	

	
	
	
	TN
	45
	0.45
	

	
	
	
	TP
	3
	0.03
	

	W3-8-1
	冷凝废水
	15965.598
	COD
	20896
	332.41
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.477
	

	
	
	
	TN
	3308
	52.63
	

	
	
	
	TP
	3
	0.043
	

	W3-9-1
	冷凝废水
	619.907
	COD
	22101
	13.7
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.018
	

	
	
	
	TN
	1752
	1.086
	

	
	
	
	TP
	3
	0.002
	

	W3-10-1
	冷凝废水
	82.891
	COD
	31970
	2.65
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.002
	

	
	
	
	TN
	45
	0.003
	

	
	
	
	TP
	3
	0.0002
	

	W3-11-1
	冷凝废水
	226.963
	COD
	29432
	6.68
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.007
	

	
	
	
	TN
	45
	0.01
	

	
	
	
	TP
	3
	0.001
	

	W3-12-1
	冷凝废水
	212.404
	COD
	19802
	4.206
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.006
	

	
	
	
	TN
	45
	0.009
	

	
	
	
	TP
	3
	0.0006
	

	W3-13-1
	冷凝废水
	210.134
	COD
	22142
	4.65
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.006
	

	
	
	
	TN
	45
	0.009
	

	
	
	
	TP
	3
	0.0006
	

	W3-14-1
	冷凝废水
	336.911
	COD
	20933
	7.05
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.01
	

	
	
	
	TN
	45
	0.015
	

	
	
	
	TP
	3
	0.001
	

	W3-15-1
	冷凝废水
	194.421
	COD
	19812
	3.852
	

	
	
	
	NH3-N
	30
	0.006
	

	
	
	
	TN
	45
	0.009
	

	
	
	
	TP
	3
	0.001
	

	W4-1-1
	冷凝废水
	7737.646
	COD
	16000
	123.8
	

	W4-2-1
	冷凝废水
	8112.005
	COD
	12000
	97.34
	

	W4-3-1
	冷凝废水
	2278.658
	COD
	13007
	29.6
	

	W5-1
	冷凝废水
	8580.4
	COD
	3376.88
	28.97
	

	
	
	
	NH3-N
	0.5
	0.004
	

	
	
	
	TN
	60
	0.51
	

	
	
	
	TP
	1
	0.008
	

	W6-1
	冷凝废水
	448.507
	COD
	3376.88
	1.51
	

	
	
	
	NH3-N
	0.5
	0.0002
	

	
	
	
	TN
	60
	0.027
	

	
	
	
	TP
	1
	0.0004
	

	工艺废水汇总
	78154.456
	COD
	17679.6
	1381.743
	经厂区1#污水站处理后回用

	
	
	NH3-N
	20.43
	1.5968
	

	
	
	TN
	734.45
	57.401
	

	
	
	TP
	2.0
	0.1569
	

	
	
	甲苯
	6.31
	0.493
	

	
	
	二甲苯
	2.1
	0.164
	

	
	
	苯乙烯
	2.61
	0.204
	

	
	
	二氯乙烷
	2.51
	0.196
	

	初期雨水（中间缓冲罐区）
	150
	COD
	500
	0.075
	

	
	
	SS
	300
	0.045
	

	
	
	NH3-N
	30
	0.005
	

	
	
	TN
	45
	0.007
	

	
	
	TP
	3
	0.001
	

	
	
	盐分
	500
	0.075
	

	废气吸收水
	20000
	COD
	24715
	494.3
	

	
	
	SS
	300
	6
	

	
	
	NH3-N
	30
	0.6
	

	
	
	TN
	1220
	24.4
	

	
	
	TP
	3
	0.06
	

	
	
	盐分
	3000
	60
	

	本项目新增工艺废水、初期雨水、废气吸收水汇总
	98304.456
	COD
	19084.8
	1876.118
	经厂区1#污水站处理后回用

	
	
	SS
	61.49
	6.045
	

	
	
	NH3-N
	22.39
	2.2018
	

	
	
	TN
	832.19
	81.808
	

	
	
	TP
	2.21
	0.2179
	

	
	
	甲苯
	5.015
	0.493
	

	
	
	二甲苯
	1.67
	0.164
	

	
	
	苯乙烯
	2.07
	0.204
	

	
	
	二氯乙烷
	1.99
	0.196
	

	
	
	盐分
	611.1
	60.075
	


本项目建成后，3#污水站处理废水全厂汇总情况见表6.2-4。
表6.2-4  3#污水站处理废水全厂汇总情况表
	废水类别
	废水量(m3/a)
	污染物产生情况
	治理方式及排放去向

	
	
	污染物名称
	产生浓度(mg/L)
	产生量(t/a)
	

	原有项目废水汇总
	46289.31
	COD
	768.4
	35.568
	经厂区1#污水站处理后厂区内回用

	
	
	SS
	90.2
	4.1748
	

	
	
	NH3-N
	5.9
	0.2718
	

	
	
	TN
	3.3
	0.1536
	

	
	
	TP
	1.3
	0.0615
	

	
	
	甲苯
	0.95
	0.044
	

	
	
	二甲苯
	0.95
	0.044
	

	
	
	盐分
	88.79
	4.11
	

	本项目建成后，全厂经3#污水处理的废水汇总
	144593.766
	COD
	13221.08
	1911.686
	经厂区1#污水站处理后厂区内回用

	
	
	SS
	70.68
	10.2198
	

	
	
	NH3-N
	17.11
	2.4736
	

	
	
	TN
	566.8
	81.9616
	

	
	
	TP
	1.93
	0.2794
	

	
	
	甲苯
	3.71
	0.537
	

	
	
	二甲苯
	1.43
	0.208
	

	
	
	苯乙烯
	1.41
	0.204
	

	
	
	二氯乙烷
	1.35
	0.196
	

	
	
	盐分
	443.9
	64.185
	


备注：原有项目废水已扣除被项目覆盖的废水。
6.2.4.2废水处理工艺流程
本项目新增废水依托现有1#污水站处理，污水站处理能力为600m3/d，污水处理工艺流程见图6.2-2。


图6.2-2  污水站处理工艺流程图
污水站工艺流程描述：
废水首先进入调节池，通过添加酸或碱调节pH，并调节水温综合水质。经过调节池处理后的废水定量进入生化处理单元，生化处理单元采用“水解酸化+A/O”工艺，强化有机物处理，去除小分子有机物，同时通过投加碳源、控制污泥回流比及排泥的情况，强化废水的脱氮除磷效果。生化单元出水进入二沉池，去除一部分水中的悬浮物。经过二沉池处理后的废水进入混凝沉淀池，添加混凝剂，降低原水的浊度、色度等水质的感观指标，去除废水中多种有毒有害污染物。中水回用系统采用传统成熟的反渗透处理工艺，混凝沉淀池出水经RO处理后，淡水回用于本项目循环冷却系统补水。
对经反渗透处理后的含盐废水采用蒸发结晶工艺进行除盐处理。反渗透冷凝废水回流至调节池，最终的浓缩液收集后泵入蒸发浓缩器蒸发结晶处理，蒸发残渣作危废处置。定期排出的循环冷却系统排水会经过另外一套膜处理系统（反渗透）进行除盐处理，反渗透淡水回用于循环冷却系统补水，冷凝废水回流至调节池，最终的浓缩液收集后泵入蒸发浓缩器蒸发结晶处理，蒸发残渣作危废处置。
6.2.4.3污水处理技术可行性分析
（1）处理能力可行性分析
1#污水站处理能力为600m3/d，本项目建成后总处理水量为144593.766m3/a，日处理水量约为413.1m3/a，3#污水站满足项目所需。
（2）处理效果可行性分析
本项目新增废水特征因子同现有“危险废物综合利用处置项目”基本一致，同时结合企业日常运行记录台账和1#污水站出水水质监测报告（3.1.5.2章节）。企业日常1#污水站进水COD浓度多为3000~15000mg/L，本项目建成后现有1#污水站能够适用本项目废水处理。
根据企业“江苏盈天化学有限公司危险废物综合利用处置项目竣工环境保护验收报告”，3#污水站对COD平均去除效率为99.8%，SS平均去除效率95.4%，甲苯平均去除效率为99.9%，二甲苯平均去除效率为99.7%，氨氮平均去除效率为85.8%，TP平均去除效率为83.3%，盐分平均去除效率94.1%。类比此效率，本项目建成后3#污水站出水水质情况见表6.2-5。
表6.2-5  废水处理后水质情况
	污染物名称
	污水站出水（mg/L）
	回用水标准（mg/L）

	COD
	26.4
	≤50

	SS
	3.25
	/

	NH3-N
	2.42
	≤5

	TN
	6
	≤15

	TP
	0.32
	≤0.5

	甲苯
	0.004
	/

	二甲苯
	0.005
	/

	苯乙烯
	0.015
	/

	二氯乙烷
	0.014
	/

	盐分
	26.2
	≤1000


由上表可知，本项目建成后1#污水站处理后的废水各污染物均能达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中敞开式循环冷却水系统补充水的水质标准要求。
（3）回用水量可行性分析
本项目建成后，新增水量可同原有1#污水站出水一同回用至循环冷却系统或焚烧炉急冷系统，厂区仅2#循环冷却系统全年补水量约为23万吨，因此厂区内回用从水量上是可行的。
6.2.4.4污水处理经济可行性分析
本项目建成后1#污水站新增年运行费、维护费用约50万元。本项目投产后年净利润总额约为10000万元人民币，完全有经济实力保证废水治理设施正常运行。因此，本项目的废水治理措施从经济上是可行的。
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6.3.1固废产生量及处理措施
本项目固废产生量及其处置措施见表6.3-1。
表6.3-1  本项目固废产生及处置情况表
	固废名称
	固废类别
	固废代码
	产生量（t/a）
	污染防治措施

	过滤残渣
	HW06
	900-405-06
	151.89
	危废堆场中分类储存，厂区焚烧炉焚烧处置/委外处置

	精馏残渣/残液
	HW06
	900-407-06
	10985.92
	

	冷凝废液
	HW06
	900-404-06
	3754.27
	

	压滤污泥
	HW06
	900-409-06
	325.511
	

	蒸发残液
	HW11
	900-013-11
	653.828
	

	离心残渣
	HW17
	336-063-17
	48.629
	

	生化污泥
	HW17
	336-063-17
	80
	

	废包装桶
	HW49
	900-041-49
	200L以上规格废包装桶31万只/年（6000t/a），200L以下规格废包装桶138t/a
	委托有资质单位处置


本项目建成后固废产生情况部分覆盖原“危险废物综合利用处置技改项目”工艺过程产生的固废，同时盈天公司原2#焚烧炉出渣方式为湿式出渣，优化改造后，焚烧废渣产生量约削减原总量45%，即2417t/a。本项目建成后全厂次生危废产生及处置情况见表6.3-2。
表6.3-2  本项目建成后全厂固废产生及处置情况表
	出处
	危废名称
	危废类别
	固废代码
	产生量t/a
	处置方式

	有机溶剂回收（甲醇、丙酮等16只产品）项目
	过滤废渣
	HW06
	900-406-06
	481.5
	自行焚烧处置/委外处置

	
	釜底残液
	HW11
	900-013-11
	2351
	

	
	清洗残液
	HW06
	900-404-06
	55.7
	

	
	前馏份
	HW11
	900-013-11
	521.2
	

	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	0.5
	委托有资质单位处置

	
	废包装桶
	HW49
	900-041-49
	127.2
	

	溶剂回收技改项目（丙二醇、甲苯等17个产品）
	过滤废渣
	HW06
	900-406-06
	60.2
	自行焚烧处置/委外处置

	
	前馏份
	HW06
	261-005-06
	139.3
	

	
	釜底残液
	HW06
	261-005-06
	790.9
	

	
	清洗残液
	HW06
	261-006-06
	15.5
	

	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	1
	委托有资质单位处置

	
	废包装桶
	HW49
	900-041-49
	151.3
	

	PCB线路板、电子零件、五金器具及表面处理剂项目
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	6
	

	聚酯多元醇项目
	过滤残渣
	HW13
	261-038-13
	0.97
	自行焚烧处置/委外处置

	
	废包装袋
	HW49
	900-041-49
	0.45
	

	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	2.4
	委托有资质单位处置

	甘油精制生产线技改项目
	车间清洁废物
	HW49
	900-041-49
	0.05
	自行焚烧处置/委外处置

	
	分析室废液
	HW49
	900-047-49
	0.05
	

	安全、环保优化整治提升项目
	焚烧废渣
	HW18
	772-003-18
	6113.3
	委托有资质单位处置

	
	焚烧飞灰
	HW18
	772-003-18
	1933
	

	
	废耐火材料
	HW18
	772-003-18
	120t/3a
	

	
	三效蒸发残渣
	HW18
	772-003-18
	2658
	

	
	废活性炭（焚烧烟气）
	HW18
	772-005-18
	25
	

	
	焚烧废金属
	HW18
	772-003-18
	1505.3
	委托相关单位用于金属冶炼

	
	废布袋
	HW49
	900-041-49
	4
	自行焚烧处置/委外处置

	
	废机油
	HW08
	900-249-08
	3.3
	

	
	废活性炭
（危废仓库及配伍间）
	HW49
	900-041-49
	83
	委托有资质单位处置

	
	不可重复使用的废包装物
	HW49
	900-041-49
	4
	自行焚烧处置/委外处置

	
	废离子交换树脂
	HW13
	900-015-13
	1.1
	

	
	脱附冷凝废液
	HW45
	900-036-45
	6.6
	

	
	过滤残渣
	HW49
	900-041-49
	2.7
	

	
	污泥
	HW45
	900-036-45
	14
	

	
	车间清洁废物
	HW49
	900-041-49
	0.1
	

	
	渗滤液
	HW45
	261-085-45
	13.2
	

	
	废分子筛
	/
	/
	500kg/次（5a）
	作为一般固废委托专业单位处理

	危险废物综合利用处置技改项目
	过滤残渣
	HW06
	900-405-06
	151.89
	自行焚烧处置/委外处置

	
	精馏残渣/残液
	HW06
	900-407-06
	10985.92
	

	
	冷凝废液
	HW06
	900-404-06
	3754.27
	

	
	压滤污泥
	HW06
	900-409-06
	549.921
	

	
	蒸发残液/残渣
	HW11
	900-013-11
	2726.87
	

	
	废矿物油
	HW08
	900-210-08
	840.7
	

	
	清洗废液
	HW06
	900-402-06
	20
	

	
	冷凝废液
	HW06
	900-401-06
	64.5
	

	
	废包装袋
	HW49
	900-041-49
	10
	

	
	车间清洁废物
	HW49
	900-041-49
	0.2
	

	
	生化污泥（3#污水站）
	HW49
	900-041-49
	2
	

	
	压滤污泥
	HW17
	336-063-17
	213.231
	

	
	生化污泥（1#污水站）
	HW17
	336-063-17
	123
	

	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	74
	委托有资质单位处置

	
	离心残渣
	HW17
	336-063-17
	207.289
	

	
	废包装桶
	HW49
	900-041-49
	200L以上规格废包装桶40.7万只/年（8250t/a），200L以下规格废包装桶207t/a
	

	公辅工程
	污水处理污泥
	HW45
	261-084-45
	362.21
	自行焚烧处置/委外处置


6.3.2收集过程污染防治措施
本项目对不同的危险废物进行分类收集，采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。
6.3.3贮存场所污染防治措施
厂内危废暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401号）等相关要求落实相应的污染防治措施。
1、危废堆场贮存能力分析
本项目建成后，全厂溶剂回收危险废物和次生危废仓库暂存能力分析见表6.3-3，能够满足项目回收废液和次生危废存放要求。
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表6.3-3  全厂危废暂存设施暂存能力分析表
	分类
	危废类别
	年储存量（t/a）
	日储存量（t/d）
	贮存位置
	建筑
性质
	分区面积（m2）
	容积率
	单位面积存放量（t/m2)
	最大贮存量（吨）
	最大可贮存天数（天）

	全厂收集的甲、乙类原料废液
	丙酮、二丁醚、丁酮、甲醇、异丙醇、四氢呋喃、丙二醇单甲醚、己烷、石油醚、醋酸、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正庚烷、乙腈、乙醇、二氯甲烷、二氯乙烷、环己烷、环己酮、环戊酮、乙酸甲酯等废液
	164325
	469.5
	1#危废仓库（1-1#B区、1-2#区、1-3#区）、2#危废仓库（2-1#区），合计占地724.6m2，4只70m3储罐
	甲类
	724.6，4只70m3储罐
	0.7
	1.66*
	1042
	2.2

	全厂收集的丙类及以下原料废液
	二丙酮醇、光阻液、乙二醇、NMP、废矿物油、丙二醇、二甲基亚砜、废辛醇、丁醇轻重组分、废精馏残液、多元醇等废液、废乳化液、低浓度有机废液、表面处理废液、含金属废液、废酸、废碱
	164325
	469.5
	3#危废仓库占地面积1920m2
	丙类
	1920
	0.7
	1.66*
	2231
	4.8

	全厂甲、乙类次生危废
	冷凝废液、清洗废液等
	8586.52
	24.5
	1#危废仓库（1-1#A区），占地面积80m2
	甲类
	80
	0.7
	1.66*
	93
	3.8

	全厂丙类及以下次生危废
	29029.7
	82.94
	5#危废仓库，占地面积1500m2
	丙类
	1500
	0.7
	1.66*
	1743
	21


*注：企业采用吨桶、200L铁桶存放危废，吨桶占地1.2m2，堆2层；占地1.44m2内放置4个200L桶，堆3层，则每m2空间内危废储存量1.66t；全厂产生的废包装桶当日或次日清理，厂区内不作暂存。


2、危废贮存容器
（1）本项目采用防漏胶袋或包装桶分别贮存固态、液态固废，包装容器材质满足强度要求。
（2）对破损的包装容器及时更换，防止危废泄漏散落。
3、危险废物的堆放
（1）危险废物在堆场内分类存放。一般包装容器底座设置木垫不直接与地面接触。
（2）堆场周边设置径流疏导系统收集雨水。
（3）废物堆做好“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）和防腐措施。
4、危废的运行与管理
（1）同类危险废物可以堆叠存放，但每个堆间留有搬运通道。
（2）公司委派专职人员管理，作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。
（3）危险废物转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准。
（4）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时采取措施清理更换。
（5）处置单位应严格按照有关处置规定对废物进行处置，不得产生二次污染。
5、危险废物贮存设施的安全防护与监测
（1）危废堆场为密闭房式结构，设置了警示标志牌。
（2）堆场内设置照明设施、并设有应急防护设施如应急水喷淋器、灭火器等。
（3）堆场内清理的泄漏物同样作为危废妥善处理。
综上，本项目产生的固体废物处理处置率100%，对周围环境不产生二次影响。
6、固废申报
按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》第十条、第二十六条要求，产生工业固体废物及危险废物的各有关单位都必须进行申报登记。企业每年对全年产生工业固体废物及危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等情况进行申报。
6.3.4运输过程污染防治措施
危险废物在运输中应做到以下几点：
（1）危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。
（2）承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险标识，以引起注意。
（3）装载危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。
（4）组织危险废物的运输单位，事先需做好周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。
（5）加强对运输车司机的管理要求，不仅确保运输过程的安全，在车辆经过河流及市镇村庄时做到主动减速慢行，减少事故风险。
（6）运输车辆严格按照指定的运输路线行驶。
（7）装车完毕，再车辆启动前，逐个检查盛装废液容器是否有漏点，容器盖是否盖严等，杜绝容器泄漏造成的污染。
（8）运输过程中，应严格控制车速，避免紧急制动、急加速等，防止因上述操作造成容器间发生碰撞引起的容器破损或容器盖失位等引起的废液泄漏。
6.3.5处置污染防治措施
6.3.5.1技术可行性分析
一、自行处置可行性
盈天环保公司现有1#焚烧炉和2#焚烧炉，危废焚烧处置能力合计为39600t/a，其中对外经营量为23000t/a，剩余16600t/a的能力用于焚烧处理厂区内次生危废。
由表6.3-2可知，本项目建成后满负荷运行的情况下，全厂次生危废产生量约为45654.821t/a，其中废活性炭、飞灰、离心残渣、废包装桶等危废产生量约为21384.289t/a，均委外处置。剩余危废量约为24270.532t/a，优先通过厂区焚烧炉焚烧处理，超过厂区焚烧炉焚烧能力的（最大焚烧能力为16600t/a）或者两台焚烧炉均停炉检修的情况下再委外处置。
二、委外处置可行性
张家港南光包装容器再生利用有限公司位于张家港市，是一家从事包装桶回收、清洗、处置、综合利用的单位。由江苏省环境保护厅核准的经营范围：清洗含废有机溶剂、废矿物油、染料或涂料、有机树脂类、酚类物质、醚类物质、有机卤化物废物等七大类的包装桶（HW49，900-041-49）80万只/年（包括清洗200L废金属桶#29.5万只、200L以上非标准桶5000只、处置利用200L以下小容积废金属包装桶50万只）。
南通瑞盈环保科技有限公司位于南通市，由南通市环保局核准的经营范围：清洗处置含（有机溶剂、矿物油、染料、涂料、有机树脂类、酚、醚、有机卤化物、无机化学品）的包装桶（HW49，900-041-49）35万只/年（其中：钢桶30万只/年，塑料桶3万只/年，吨桶2万只/年）；处置、利用200L以下废包装桶13800吨/年。
本项目产生200L以上规格废包装桶31万只/年，委托张家港南光包装容器再生利用有限公司处置；200L以下规格废包装桶138t/a，委托南通瑞盈环保科技有限公司处置，编号均为HW49，900-041-49，在张家港南光包装容器再生利用有限公司和南通瑞盈环保科技有限公司的处置资质范围和处置能力范围内。
6.3.5.2经济可行性分析
本项目建成后，需委外处置的包装桶最大产生量约为200L以上规格废包装桶31万只/年（6000t/a），200L以下规格废包装桶138t/a，总的处置费用约为40万元/年（200L以上包装桶免费清洗），本项目投产后新增年净利润总额10000万元，厂方完全有能力委托有资质单位处置本项目运行过程中产生的废包装桶。因此，本项目危废委外处置从经济方面论证可行。




[bookmark: _Toc23390]6.4噪声污染防治措施评述
本项目噪声源以机械性噪声及空气噪声为主，主要噪声源设备为冷却塔、引风机等。本项目主要噪声污染源产生情况见下表。
表6.4-1  本项目噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	位置
	声源名称
	型号
	设备
台数
	空间相对位置/m
	声源源强dB(A)
	声源
控制措施
	运行
时段
	备注

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	循环水池
	1#冷却塔
	1500m³/h
	1
	239
	-61
	1
	80
	隔声、减振
	全天
	依托现有

	
	
	2#冷却塔
	500m³/h
	1
	239
	-65
	1
	80
	隔声、减振
	全天
	依托现有

	2
	DA001排气筒
	风机
	120000m3/h
	1
	221
	-74
	0.5
	80
	隔声、减振
	全天
	依托现有

	3
	DA002排气筒
	风机
	79000m3/h
	1
	45
	63
	0.5
	80
	隔声、减振
	全天
	依托现有

	4
	DA004排气筒
	风机
	60000m3/h
	1
	68
	101
	0.5
	80
	隔声、减振
	全天
	依托现有

	5
	DA005排气筒
	风机
	38000m3/h
	1
	168
	87
	0.5
	80
	隔声、减振
	全天
	依托现有


备注：以西厂区西南角为原点建立模型坐标系，取东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴。
表6.4-2  本项目噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	设备
台数
	空间相对位置/m
	声源源强
dB(A)
	声源控制措施
	距室内边界距离m
	室内边界声级dB(A)
	运行
时段
	建筑物插入损失dB(A)
	建筑物外噪声
	备注

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	
	声压级dB(A)
	建筑物外距离m
	

	1
	公用工程车间
	冷冻机组
	180万大卡
	1
	175
	87
	1
	85
	厂房屏蔽、隔声、减振
	5
	71
	全天
	20
	51
	1
	新增

	2
	
	空压机
	15Nm3/min
	1
	177
	85
	1
	85
	
	5
	71
	全天
	20
	51
	1
	依托现有

	3
	B-7车间
	连续精馏系列（真空机组）
	Q=200L/S，15kw+4kw
	1
	161
	39
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	依托现有

	4
	
	
	
	1
	161
	40
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	依托现有

	5
	
	
	
	1
	162
	41
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	依托现有

	6
	
	
	
	1
	162
	42
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	依托现有

	7
	
	
	
	1
	163
	43
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	依托现有

	8
	
	
	
	1
	163
	44
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	依托现有

	9
	
	间歇精馏系列（1#~8#塔真空泵组）
	Q=200L/S，15kw+4kw
	1
	165
	44
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	依托现有

	10
	
	
	
	1
	165
	45
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	依托现有

	11
	
	
	
	1
	166
	46
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	依托现有

	12
	
	
	
	1
	166
	46
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	依托现有

	13
	
	
	
	1
	167
	47
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	依托现有

	14
	
	
	
	1
	167
	47
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	依托现有

	15
	
	
	
	1
	168
	47
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	依托现有

	16
	
	
	
	1
	168
	48
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	依托现有

	17
	
	膜处理+连续精馏系列（真空泵组）
	WLW200AB,W=15kw
	1
	171
	55
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	新增

	18
	
	
	
	1
	171
	56
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	新增

	19
	
	超重力精馏系列（真空泵组）
	Q=200L/S，15kw+4kw
	1
	179
	78
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	新增

	20
	
	
	
	1
	179
	78
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	新增

	21
	
	
	
	1
	180
	79
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	新增

	22
	
	
	
	1
	180
	79
	0.5
	80
	
	5
	66
	全天
	20
	46
	1
	新增


备注：以西厂区西南角为原点建立模型坐标系，取东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴。



在采取防治措施的基础上，建设单位还应采取以下措施：
（1）设备购置时选用性能良好、声级低的设备；
（2）合理布局，高噪声源尽量远离厂界；
（3）保证设备处于良好的运装状态，并对主要噪声设备进一步采取隔音、降噪措施，确保噪声达标排放。
（4）在厂界周围切实做好绿化，减轻噪声对周围环境的影响。
各生产设备按照规范安装，主要设备安装在室内，对室外安装的噪声设备安装隔声罩。通过厂区平面的合理布置，对主要噪声源安装减振隔声设施，厂房、厂内绿化带、厂界围墙等隔声措施后，厂界噪声对周围环境影响较小。




[bookmark: _Toc123647014][bookmark: _Toc1756]6.5地下水污染防治措施及可行性分析
本项目在现有厂区内进行技改扩建，不新增用地区域，现有厂区已落实防渗措施，具体如下：
（1）简单防渗区
全厂区简单防渗区包括办公区、门卫、生产区路面，简单防渗区均为水泥混凝硬化。
（2）一般防渗区
全厂区一般防渗区包括科研楼、控制中心、配电间、消防泵房、循环冷却水池、公用工程车间，一般防渗区自上而下采用水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化。
（2）重点防渗区
厂区重点防渗区为生产车间、储罐区、污水处理区、事故应急池、危废仓库、回转窑焚烧区、配伍间和废气处理装置区等。生产车间、储罐区、危废仓库、回转窑焚烧区、废气处理装置区严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水钢筋混凝土，集中做防渗地坪；接触酸碱部分使用防腐树脂等进行防腐防渗漏处理。生产车间、储罐区、危废仓库、回转窑焚烧区、废气处理装置区防渗措施设置于地面以上，便于跑、冒、滴、漏的直接观察。污水处理站所有污水处理池体用防水钢筋混凝土浇筑，废水收集池内壁贴防腐瓷砖，初沉池内壁铺设玻纤布、环氧树脂防腐层，污泥压滤区地面铺设玻纤布、环氧树脂防腐层。事故应急池体用防水钢筋混凝土浇筑。危废仓库用防水钢筋混凝土浇筑，地面贴防腐瓷砖。
本项目建成后全厂分区防渗示意图见图6.5-1。
6.5.1地下水环境监测与管理、信息公开计划
建立厂区地下水环境监控体系，包括包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题、采取措施。
建议在本项目场地、上、下游共设置3个监测点，每年监测一次。监测层位：潜水含水层；采样深度：水位以下1.0米之内；监测因子：水位、pH、耗氧量、氨氮等基本因子和项目特征因子。并定期向外界公开地下水环境监测结果。
6.5.2应急响应措施
地下水污染事故的应急措施应在制定的安全管理体制的基础上，与其它应急预案相协调。应急预案应包括以下内容：
应急预案的制定机构；应急预案的日常协调和指挥机构；相关部门在应急预案中的职责和分工；地下水环境保护目标的确定和潜在污染可能性评估；应急救援组织状况和人员，装备情况。应急救援组织的训练和演习；特大环境事故的紧急处置措施，人员疏散措施，工程抢险措施，现场医疗急救措施。特大环境事故的社会支持和援助；特大环境事故应急救援的经费保障。
6.5.3结论
由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此正常情况下，项目不会对区域地下水环境产生影响。


[bookmark: _Toc123647015][bookmark: _Toc43684800][bookmark: _Toc20642]6.6土壤污染防治措施及可行性分析
6.6.1土壤环境质量现状保障措施
根据苏州市华测检测技术有限公司出具的监测报告，本项目所在地及周边范围内各项土壤指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。本项目建成后，若厂区内的土壤环境质量存在点位超标，应依据污染防治相关管理办法、规定和标准，采取有关土壤污染防治措施。
6.6.2源头控制措施
为保护土壤环境，采取防控措施从源头控制对土壤的污染。实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏，合理布局，减少污染物的泄漏途径（本项目不在地下设置化学品输送管线）。
6.6.3过程防控措施
本项目过程防控措施如下。
（1）本项目涉及到废气污染物的大气沉降，在厂区外内采取绿化措施。
（2）根据所在地地形特点优化地面布局，厂区地面硬化，以防止土壤环境污染。
（3）本项目生产车间、危废仓库、污水站及事故应急池等重点区域需做好防渗漏措施，以防止土壤环境污染。
6.6.4土壤跟踪监测与信息公开计划
土壤环境跟踪监测措施包括制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。土壤环境跟踪监测计划应明确监测点位、监测指标、监测频次以及执行标准。
建议在本项目生产车间、危废仓库、污水站及事故应急池等重点影响区进行土壤跟踪监测，每三年监测一次。监测因子为：本项目特征因子。并定期向外界公开土壤环境监测结果。
6.6.5结论
由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，项目不会对土壤环境产生明显影响。
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6.7.1环境风险管理目标
环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相话应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。
6.7.2环境风险防范措施
6.7.2.1风险源风险防控措施
公司对重点风险源进行辨识，制订管理方案，组织制定有针对性的控制措施，认真做好措施落实工作，建立日常监视和监测制度并予以实施，使风险源始终处于受控状态。根据原有项目环评，企业已采取了相应风险防范措施。
（1）风险源监控措施如下：
①生产区、储运区、焚烧区设置视频监控设施，并配备灭火器，消防栓等消防设备。厂区配备员工24小时巡查，一旦发生事故能够及时发现、处理。
②危废暂存场所内部设置视频监控设施以及各类消防应急设施；按危险固废的管理规定进行建档、转移登记。固体废物清运过程中，应严格按规范操作，严禁跑、冒、滴、漏，一旦发生泄漏，及时清理，妥善包装后送至指定的固废存放点。
③风险源的监控由各责任部门进行日常的检查，强化制度执行，利用各种形式、各种途径开展员工安全教育培训，提高员工作业风险意识。
（2）应急监测系统
当发生应急事故时，在尽可能短的时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。查明泄漏物质浓度和扩散情况，根据当时风向、风速判断扩散的方向、速度，确定应急监测方案（监测频次、布点位置、监测因子），对下风向可能扩散的区域进行监测，监测情况及时向指挥部报告；此外，根据监测结果对污染物变化趋势进行分析和对污染扩散范围进行预测，适时调整监测方案。必要时根据指挥部决定通知气体扩散区域内的员工和居民撤离或指挥采取简易有效的保护措施。
6.7.2.2物料泄漏事故的风险防范措施
泄漏事故的预防是生产和储运过程中重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。企业主要采取以下物料泄漏事故的预防：
（1）生产装置通过严格控制反应过程条件和操作流程，以避免形成爆炸性混合物；
（2）生产场所内设置消防报警探头，厂区内设置报警系统。对危险物料设置完善的状态监测仪表、自动控制回路，关键参数实行现场检测，控制室集中显示，保证能及早发现生产的异常状况并及时采取救援措施；
（3）应经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性，对压力计、温度计及各种调节器进行定期检查；
（4）对操作人员进行系统教育，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。加强个人防护，作业岗位应配有防护眼镜及必要的防护服、手套和靴子，并定期检查维修，保证使用效果。
6.7.2.3物料储运安全防范措施
1、运输风险
危险货物在运输过程中，从装卸、运输到保管，工序长，参与人员多；运输方式和工具多；运输范围广、行程长；气温、压力、干湿变化范围大，这些复杂众多的外界因素是运输中造成风险的诱发条件。
针对危险货物本身的危险特性，运输危险货物首先要进行危险货物包装，以减少外界环境如雨雪、阳光、潮湿空气和杂质等的影响；减少运输过程中受到的碰撞、震动、摩擦和挤压，以保持相对稳定状态；减少货物泄漏、挥发以及性质相悖的货物直接接触造成事故。
危险货物运输的基本程序及其风险分析见表6.7-1。危险货物在其运输过程中托运－仓储－装货－运货－卸货－仓储－收货过程中，装卸、运输和仓储三个环节中均存在造成事故，对环境造成风险的概率。
表6.7-1  运输过程风险分析
	序号
	过程
	项目
	风险类型
	风险分析

	1
	包装
	爆炸品专用包装
	火灾
	反应速度快、释放热量和气体污染物、财产损失

	
	
	腐蚀性物品包装
	环境危害
	水体污染、土壤污染和生态污染

	2
	运输
	物品危险品法规
	－
	重大风险事故

	
	
	运输包装法规
	－
	重大风险事故

	
	
	运输包装标准法规
	－
	重大风险事故

	3
	装卸
	爆炸品专用包装类
	火灾
	反应速度快、释放热量和气体污染物、财产损失

	
	
	气瓶包装类
	火灾
	反应速度快、释放热量和气体污染物、财产损失

	
	
	腐蚀性物品包装类
	环境危害
	水体污染、土壤污染和生态污染


2、防范措施
危险货物运输中，由于经受多次搬运装卸，因温度、压力的变化；重装重卸，操作不当；容器多次回收利用，强度下降，桶盖垫圈失落没有拧紧，安全阀开启，阀门变形断裂等原因，均易造成气体扩散、液体滴漏、固体散落，出现不同程度的渗漏，甚至可能引起火灾、爆炸或污染环境等事故。对这类事故的应急，按照应急就近的原则，运输操作人员首先采取相应的应急措施，进行渗漏处理，防止危险物质扩散至环境。
在运输途中，由于各种意外原因，产生汽车翻车、装船或沉船等，危险货物有可能散落、抛出至大气、水体或陆域，造成重大环境灾害，对于这类风险事故，要求采取应急措施，包括工程应急措施和社会救援应急预案。
包装过程要求包装材料与危险物相适应、包装封口与危险物相适应；包装标志执行《危险货物包装标志》（GB190-2009）和《危险货物运输图示标志》（GB191-2009）。运输过程应执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）和各种运输方式的《危险货物运输规则》。装卸过程要求防震、防撞、防倾斜；断火源、禁火种；通风和降温。
6.7.2.4固废事故风险防范措施
固废仓库按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）中的要求设置环境保护图形标志；加强危废暂存场防雨、防渗漏等风险防范措施，严格做到防火、防风、防雨、防晒、防扬散、防渗漏。为防止雨水径流进入贮存、处置场内、避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边需设置导流槽。
根据《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求，本项目危险固废中含有易燃、有毒性物质，必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易燃、易爆危险品贮存；必须将危险废物装入容器内；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。
危废暂存场所内部需增设视频监控设施、可燃性气体检测仪、有毒气体报警仪以及各类消防设施，并对危险固废进行定期检测、评估，加强监管，确保在线监控设施正常运转；按危险固废的管理规定进行建档、转移登记。固体废物清运过程中，应严格按生产工艺操作，严禁跑、冒、滴、漏，一旦发生泄漏，及时清理，妥善包装后送至指定的固废存放点。
6.7.2.5火灾和爆炸事故的防范措施
1、设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。
2、在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀。
3、在管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；要有防雷装置，特别防止雷击。
4、应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。
5、要有完善的安全消防措施。
6.7.2.6事故废水“三级防控措施”
根据《事故状态下水体污染的预防与控制规范》（QSY1190-2019），本项目针对废水排放采取三级防控措施来杜绝环境风险事故对环境的造成污染事件，将环境风险事故排水及污染物控制在厂区内，环境风险事故排水及污染物控制在排水系统事故池内。
（1）第一级防控措施
本项目针对风险单元如生产区、危废仓库等，地面设置防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施。同时各生产区内均配置相应的应急物资，如灭火器、黄沙箱、水枪等，若发生少量物料、危废、危险品泄漏，采用惰性吸附材料进行吸附，及时转移进废弃物容器内；若发生大量物料、危废、危险品泄漏，采用沙土或沙包进行围挡，用应急泵泵入废弃物容器内，并采用吸附材料清理地面，确保将物料泄漏控制在一定范围内。
（2）第二级防控措施
在厂区设置事故收集池，并设计相应的切换装置。正常生产运行时，打开雨水管道阀门，收集的雨水直接排入园区雨水管网。事故状态下和下雨初期，打开切换装置，收集的初期雨水和事故消防水排入厂内事故池，切断污染物与外部的通道，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。
企业设有一座450m3事故应急池、一座450m3初期雨水池。全厂排水系统需按照“雨污分流”原则设计，分别连通厂区雨水管网和污水管网。事故废水和泄漏物可通过企业雨水管网送至事故应急池等设施暂存，防止进入污水系统或直接排入外环境。
事故应急池总有效容积计算公式如下：
V总=（V1+V2-V3）+V4+V5
V1：事故一个罐或一个装置物料
V2：事故的储罐或消防水量
V3：事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量
V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量
V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量
事故应急池具体溶积大小计算如下：
V1：厂区内最大储罐体积80m3，V1=80m3。
V2：厂区设置360m3/h消防泵二台（一备一用），发生事故时，最大消防水量为360×4=1440m3，V2=1440m3。
V3：事故时可利用初期雨水收集池收集事故废水，现有初期雨水池大小为450m3。此外可以利用储罐围堰收集事故废水，1#储罐区占地面积437.6m2，扣除储罐占地面积81.4m2，则有效面积为356.2m2，2#储罐区占地面积为1080m2，扣除储罐占地面积274.4m2，有效面积为805.6m2，两个罐区的有效高度为0.8m（围堰高度1.2m），则能收集事故废水的有效容积为929.44m3，则V3＝1379.44m3。
V4：发生事故时无生产废水量进入该系统，V4=0。
V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；（常州多年平均日降雨量q＝9.95mm，事故状态下事故区汇水面积约15000平方米，计算V5＝149.25m3）。
V5＝qF×10-3
q——降雨强度，mm；
F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，m2。
事故池容量：
V总=（V1+V2-V3）+V4+V5=（80+1440-1379.44）+0+149.25
=289.81m3
企业设有一座容积为450m3事故应急池，并配套相应的应急泵和应急软管，能够满足突发环境事件下应急需求。
（3）第三级防控措施
一旦事故废水因控制不当进入市政雨水管网，则须立即投入封堵气囊进行拦截，将事故废水截污在市政管网中暂存，待后续妥善处置，确保事故废水有效拦截。
本项目事故废水控制和封堵措施见下图。
伴生、次生消防废水
厂外污水管网
事故应急池


雨水管网
污水管网
截流阀
图例


雨水收集池



园区雨水管网


图6.7-1  事故排水控制和封堵示意图
与园区三级防控体系的衔接与联动：
江苏常州滨江经济开发区新材料产业园已编制《突发环境事件应急预案》，并取得常州市生态环境应急和事故调查中心备案。根据《常州滨江经济开发区新材料产业园发展规划（2024-2035年）环境影响报告书》（苏环审[2025]30号），园区防控措施分东区、中区、西区和南区，园区三级防控体系建设与完成情况如下：
①园区一级防控措施
以企业围堰、事故应急池、初期雨水收集池、后期雨水收集池、雨水排口、污水处理设施等构成的事故废水截留、收集、暂存、转输控制设施为企业一级防控措施。
②园区二级防控措施
东区企业事故水进入雨水管网后，进入东港南北河（46000m3）暂存，事故结束后经区域污水泵站输送至污水厂处理。
中区企业事故水进入雨水明渠后，进入5座初期雨水池（总容积2695m3）、港区南河（20160m3）、港区北河（23270m3）暂存，港区南河和港区北河分别设置2个应急闸进行分段控制，港区北河提升泵将废水转输至园区事故应急池（13000m3）暂存，事故结束后通过5座初期雨水池、港区北河、园区事故应急池提升泵（7个）输送至污水厂处理或其事故池（3600m3）暂存。
西区企业通过关闭雨水明渠闸阀进行分段控制，溢出企业事故废水进入明渠（24537m3）暂存，事故结束后经区域污水泵站输送至污水厂处理。
南区企业通过关闭肖龙港河上游和丰收河下游应急闸，在丰收河进出园区处、肖龙港河出园区处临时筑坝点进行筑坝，事故水进入丰收河（28600m3）暂存，事故结束后经区域污水泵站输送至污水厂处理。
③园区三级防控措施
东区二级防控雨水明渠、东港南北河暂存事故水通过桃花港排涝泵站进行最终排水控制，防止事故水入江。
中区二级防控雨水明渠、港区北河、港区南河暂存事故水通过龙江北、猪嘴河两座排涝泵站进行最终排水控制，防止事故水入江。
西区二级防控雨水明渠暂存事故水通过临江西、临江东两座排涝泵站进行最终排水控制，防止事故水入江。
南区超出二级防控能力的事故水进入丰收河筑坝点下游暂存，通过丰收河下游应急闸进行最终排水控制，防止事故水向澡港河进一步扩散。
6.7.3突发环境事件和应急预案编制要求
6.7.3.1应急预案编制要求
按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）、《危险废物经营单位编制应急预案指南》等文件要求建设单位应开展环境风险评估，编制应急预案，并报送生态环境主管部门备案。应急预案内容应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。企业环境应急预案每三年至少修订一次，此外，若生产工艺和技术发生变化时，需及时修订、备案。
6.7.3.2与园区应急预案的联动
1、分级响应
根据企业突发环境污染事件的严重性可分为Ⅰ级（重大）、Ⅱ级（较大）和Ⅲ级（一般）环境事件，依次用红色、橙色和黄色表示。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。
Ⅲ级环境事件由企业相关部门自行处置，Ⅱ级环境事件由企业、园区相关部门负责处理，Ⅰ级环境事件由企业、园区、新北区相关部门负责处理。事件超出本级应急处置能力时，请求上一级应急救援指挥机构处理。
2、分级响应程序
（1）车间级救援响应
当厂内生产区、储运区有毒有害、易燃易爆等物料发生少量泄漏或废水因意外泄漏时，岗位操作人员应立即采取相应措施，予以处理。事故得到控制后，向生产主管、值班长、厂部值班人员进行汇报。
（2）厂级救援响应
当厂内生产区、储运区有毒有害、易燃易爆等物料发生大量泄漏而未起火或车间发生小范围火灾时，岗位操作人员应立即向生产主管、值班长、厂部值班人员汇报并采取相应措施，厂内安全相关人员应立即赶到现场，参与处置行动，防止事故扩大。
（3）请求外部救援响应
当厂内生产区、储运区有毒有害、易燃易爆等物料发生火灾、爆炸时，立即通知公司应急救援领导小组成员到达现场，启动公司突发环境事件应急预案，迅速成立应急指挥部，各专业组按各自职责开展应急救援工作。指挥部成员通知各自所在部门，迅速向当地园区环安局等上级领导机关报告事故情况。
当事件超出公司内部应急处置能力时，企业应迅速向园区生态环境部门、新北区政府等上级领导机关报告并请求外部增援。当地政府及有关部门介入后，公司内部应急救援组织将服从外部救援队伍的指挥，并协助进行相应职责的应急救援工作。在处理环境影响事故时，当公司突发环境事件应急预案与上级应急预案相抵触时，以上级应急预案为准。
6.7.4环境应急物资
（1）企业应急物资储备
企业应急物资及装备见下表。
表6.7-2  应急物资及装备一览表
	[bookmark: _Hlk102686974]序号
	物资名称
	存放地点
	数量
	是否在有效期内

	1
	防护手套
	全厂
	4副
	是

	2
	3M防毒面具
	全厂
	13套
	是

	3
	耳塞
	全厂
	20副
	是

	4
	急救药箱
	全厂
	2只
	是

	5
	滤毒盒
	全厂
	15套
	是

	6
	喷淋式洗眼器（不锈钢复合式）
	全厂
	2套
	是

	7
	防化服
	全厂
	1套
	是

	8
	防护雨靴
	全厂
	5双
	是

	9
	安全帽
	全厂
	20只
	是

	10
	C级防化服
	1#、2#仓库
	2套
	是

	11
	消防隔热服
	1#、2#仓库
	2套
	是

	12
	防护手套
	1#、2#仓库
	2双
	是

	13
	防火毯
	1#、2#仓库
	2块
	是

	14
	防护面罩
	1#、2#仓库
	2副
	是

	15
	滤盒
	1#、2#仓库
	4只
	是

	16
	吸油棉
	1#、2#仓库
	10块
	是

	17
	喷淋式洗眼器
	1#、2#仓库
	2套
	是

	18
	黄沙箱
	1#、2#仓库
	6只
	是

	19
	C级防化服
	3#仓库
	2套
	是

	20
	消防隔热服
	3#仓库
	2套
	是

	21
	防护手套
	3#仓库
	2双
	是

	22
	防火毯
	3#仓库
	2块
	是

	23
	防护面罩
	3#仓库
	2副
	是

	24
	滤盒
	3#仓库
	4只
	是

	25
	吸油棉
	3#仓库
	10块
	是

	26
	喷淋式洗眼器
	3#仓库
	1套
	是

	27
	黄沙箱
	3#仓库
	2只
	是

	28
	C级防化服
	4#仓库
	2套
	是

	29
	消防隔热服
	4#仓库
	2套
	是

	30
	防护手套
	4#仓库
	2双
	是

	31
	防火毯
	4#仓库
	2块
	是

	32
	防护面罩
	4#仓库
	2副
	是

	33
	滤盒
	4#仓库
	4只
	是

	34
	吸油棉
	4#仓库
	10块
	是

	35
	喷淋式洗眼器
	4#仓库
	1套
	是

	36
	黄沙箱
	4#仓库
	2只
	是

	37
	C级防化服
	5#仓库
	2套
	是

	38
	消防隔热服
	5#仓库
	2套
	是

	39
	防护手套
	5#仓库
	2双
	是

	40
	防火毯
	5#仓库
	2块
	是

	41
	防护面罩
	5#仓库
	2副
	是

	42
	滤盒
	5#仓库
	4只
	是

	43
	吸油棉
	5#仓库
	10块
	是

	44
	喷淋式洗眼器
	5#仓库
	1套
	是

	45
	黄沙箱
	5#仓库
	2只
	是

	46
	C级防化服
	1#车间、2#车间
	2套
	是

	47
	消防隔热服
	1#车间、2#车间
	2套
	是

	48
	防护手套
	1#车间、2#车间
	2双
	是

	49
	防火毯
	1#车间、2#车间
	2块
	是

	50
	防护面罩
	1#车间、2#车间
	2副
	是

	51
	滤盒
	1#车间、2#车间
	4只
	是

	52
	吸油棉
	1#车间、2#车间
	10块
	是

	53
	喷淋式洗眼器
	1#车间、2#车间
	2套
	是

	54
	急救箱
	1#车间、2#车间
	1套
	是

	55
	C级防化服
	7#车间
	2套
	是

	56
	消防隔热服
	7#车间
	2套
	是

	57
	防护手套
	7#车间
	2双
	是

	58
	防火毯
	7#车间
	2块
	是

	59
	防护面罩
	7#车间
	2副
	是

	60
	滤盒
	7#车间
	4只
	是

	61
	吸油棉
	7#车间
	10块
	是

	62
	喷淋式洗眼器
	7#车间
	1套
	是

	63
	C级防化服
	B-7车间
	2套
	是

	64
	消防隔热服
	B-7车间
	2套
	是

	65
	防护手套
	B-7车间
	2双
	是

	66
	防火毯
	B-7车间
	2块
	是

	67
	防护面罩
	B-7车间
	2副
	是

	68
	滤盒
	B-7车间
	4只
	是

	69
	吸油棉
	B-7车间
	10块
	是

	70
	喷淋式洗眼器
	B-7车间
	1套
	是

	71
	黄沙箱
	B-7车间
	2只
	是

	72
	C级防化服
	回转窑焚烧炉车间
	2套
	是

	73
	消防隔热服
	回转窑焚烧炉车间
	2套
	是

	74
	防护手套
	回转窑焚烧炉车间
	2双
	是

	75
	防火毯
	回转窑焚烧炉车间
	2块
	是

	76
	防护面罩
	回转窑焚烧炉车间
	2副
	是

	77
	滤盒
	回转窑焚烧炉车间
	4只
	是

	78
	吸油棉
	回转窑焚烧炉车间
	10块
	是

	79
	喷淋式洗眼器
	回转窑焚烧炉车间
	1套
	是

	80
	视频监控
	全厂
	64套
	是

	81
	消防器材
	全厂
	/
	是

	82
	应急泵（200m3/h）
	全厂
	1只
	是


（2）园区应急物质储备
园区于2022年在新建的危化品停车场用地范围内，依托原有存留办公楼，建设了一个园区专用应急物资储备库，该储备库中已配备各类安全、环保应急物资，包含大流量输送泵、耐腐蚀输送泵、蠕动式液粘稠体回收车、围油栏、应急监测设备、防护设施、应急处置设施等50余种。物资库配备专人负责日常管理和维护，能够保障突发环境事件下迅速调往现场。
区域人员疏散通道示意图（含应急设施分布）见附图6.7-1。
6.7.5重点环保设施项目安全辨识要求
企业已按照《省生态环境厅关于印发重点环保设施项目安全辨识和固体废物鉴定评价工作具体实施方案的通知》（苏环办[2022]111号）、《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）等文件要求，开展了《江苏盈天环保科技有限公司环境保护设施安全风险隐患诊断报告》，并经专家评审后通过了诊断方案。
6.7.6突发环境事件隐患排查
为防范火灾、爆炸、泄漏等生产安全事故直接导致或次生突发环境事件，企业应按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》等文件要求，定期自行组织开展突发环境事件隐患（以下简称隐患）排查和治理。企业隐患排查治理的基本要求如下：
1、建立完善隐患排查治理管理机构。企业应当建立并完善隐患排查管理机构，配备相应的管理和技术人员。
2、建立隐患排查治理制度。企业应当按照下列要求建立健全隐患排查治理制度：
（1）建立隐患排查治理责任制。企业应当建立健全从主要负责人到每位作业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查治理责任体系；明确主要负责人对本企业隐患排查治理工作全面负责，统一组织、领导和协调本单位隐患排查治理工作，及时掌握、监督重大隐患治理情况；明确分管隐患排查治理工作的组织机构、责任人和责任分工，按照生产区、储运区、工段等划分排查区域，明确每个区域的责任人，逐级建立并落实隐患排查治理岗位责任制。
（2）制定突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与维护等规定，保证资金投入，确保各设施处于正常完好状态。
（3）建立自查、自报、自改、自验的隐患排查治理组织实施制度。
（4）如实记录隐患排查治理情况，形成档案文件并做好存档。
（5）及时修订企业突发环境事件应急预案、完善相关突发环境事件风险防控措施。
（6）定期对员工进行隐患排查治理相关知识的宣传和培训。
（7）有条件的企业应当建立与企业相关信息化管理系统联网的突发环境事件隐患排查治理信息系统。
6.7.7风险评价结论
企业应认真做好各项风险防范措施，完善现有的生产设施以及生产管理制度，储运、生产过程应该严格操作，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案自救外，应立即报当地相关部门。在上级部门到达之后，要从大局考虑，服从相关部门的领导，共同协商统一部署，将污染事故降低到最小。




[bookmark: _Toc5009]6.8环保措施及达标排放
环保措施及达标排放情况见表6.8-1。
[bookmark: _Ref326139830]表6.8-1  环保措施及达标排放情况一览表
	类别
	污染源
	主要设施、设备
	投资额
（万元）
	进度
	治理效果

	废气
	B-7车间废气（不含投料间、灌装间整体换风废气）
	经预处理（冷凝+稀酸吸收+碱吸收+水吸收+除雾）+焚烧
	10
	依托原有，并完善部分管线
	达标排放

	
	废液处置区废气、污水站废气
	冷凝+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附
	/
	依托原有
	达标排放

	
	B-7车间投料间、灌装间整体换风废气
	冷凝+酸吸收+碱吸收+水洗+活性炭吸附/脱附处理
	/
	依托原有
	达标排放

	
	实验室废气、危废仓库（1#、3#、5#）、分拣暂存间废气
	稀酸吸收+碱吸收+除雾+光氧离子催化氧化+活性炭吸附
	/
	依托原有
	达标排放

	废水
	循环冷却系统排水
	经厂区3#污水站处理后达标接管至常州民生环保科技有限公司
	10
	依托原有，并进行适应性改造
	达标排放

	
	工艺废水、初期雨水、废气吸收水
	经厂区1#污水站处理后厂区内回用，不外排
	
	
	满足环保要求

	固废
	危废委外处理处置
	固废堆放场所、标识标牌等
	/
	依托原有
	满足环保要求

	噪声
	泵机、风机等主要噪声源
	减振、隔声等装置
	10
	依托原有，并完善
	满足环保要求

	土壤、地下水
	厂区重点区域
	防渗、防漏，监控系统等
	/
	依托原有
	满足环保要求

	监测
	日常监测仪、视频监控
	/
	依托原有
	满足环保要求

	排污口
	规范化设置废气排口
	/
	依托原有
	满足环保要求

	
	规范化设置污水排口、雨水排口等各类排污口
	/
	依托原有
	

	清污分流管网建设
	污水管道、雨水管网
	/
	依托原有
	满足环保要求

	风险防范及应急预案
	消防罐、事故应急池、人员培训、应急泵等
	/
	依托原有
	满足环保要求

	
	灭火器、消火栓等
	/
	依托原有
	

	合    计
	/
	10
	/
	/



7 [bookmark: _Hlt98841640][bookmark: _Hlt110672798][bookmark: _Hlt127766604][bookmark: _Toc240859425][bookmark: _Toc11220][bookmark: _Toc113810235][bookmark: _Toc200708028][bookmark: _Toc227951104][bookmark: _Toc238363495][bookmark: _Toc236536318][bookmark: _Toc170530498]环境经济损益分析
[bookmark: _Toc200708029][bookmark: _Toc240859426][bookmark: _Toc97911023][bookmark: _Toc170530499][bookmark: _Toc113810236][bookmark: _Toc105743746][bookmark: _Toc238363496][bookmark: _Toc227951105][bookmark: _Toc48125349][bookmark: _Toc236536319][bookmark: _Toc582]7.1经济效益分析
[bookmark: _Toc240859427][bookmark: _Toc238363497][bookmark: _Toc200708030][bookmark: _Toc227951106][bookmark: _Toc48125350][bookmark: _Toc113810237][bookmark: _Toc170530500][bookmark: _Toc97911024][bookmark: _Toc105743747][bookmark: _Toc236536320]本项目总投资7800万元，项目建成后年净利润总额10000万元人民币，能为国家及地方增加相当数量的税收，经济效益显著。
[bookmark: _Toc25134][bookmark: _Toc36027690]7.2环境效益分析
[bookmark: _Toc200708031]7.2.1环保治理投资费用分析
根据“三同时”原则，“三废”和噪声治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时运行。本工程的环境保护设施主要包括：废气、废水污染防治措施；噪声治理中隔声、减振装置；废气排口规范化设置等。运行期环保投资还包括上述各项环保设施正常运转的维护费用、维护人员工资等方面。
本项目环保工程固定总投资30万元，约占总投资的0.38%，环保设施投资费用估算如表7.2-1。
表7.2-1  环保措施汇总一览表
	类别
	污染源
	主要设施、设备
	投资额
（万元）
	进度
	治理效果

	废气
	B-7车间废气（不含投料间、灌装间整体换风废气）
	经预处理（冷凝+稀酸吸收+碱吸收+水吸收+除雾）+焚烧
	10
	依托原有，并完善部分管线
	达标排放

	
	废液处置区废气、污水站废气
	冷凝+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附
	/
	依托原有
	达标排放

	
	B-7车间投料间、灌装间整体换风废气
	冷凝+酸吸收+碱吸收+水洗+活性炭吸附/脱附处理
	/
	依托原有
	达标排放

	
	实验室废气、危废仓库（1#、3#、5#）、分拣暂存间废气
	稀酸吸收+碱吸收+除雾+光氧离子催化氧化+活性炭吸附
	/
	依托原有
	达标排放

	废水
	循环冷却系统排水
	经厂区3#污水站处理后达标接管至常州民生环保科技有限公司
	10
	依托原有，并进行适应性改造
	达标排放

	
	工艺废水、初期雨水、废气吸收水
	经厂区1#污水站处理后厂区内回用，不外排
	
	
	满足环保要求

	固废
	危废委外处理处置
	固废堆放场所、标识标牌等
	/
	依托原有
	满足环保要求

	噪声
	泵机、风机等主要噪声源
	减振、隔声等装置
	10
	依托原有，并完善
	满足环保要求

	土壤、地下水
	厂区重点区域
	防渗、防漏，监控系统等
	/
	依托原有
	满足环保要求

	监测
	日常监测仪、视频监控
	/
	依托原有
	满足环保要求

	排污口
	规范化设置废气排口
	/
	依托原有
	满足环保要求

	
	规范化设置污水排口、雨水排口等各类排污口
	/
	依托原有
	

	清污分流管网建设
	污水管道、雨水管网
	/
	依托原有
	满足环保要求

	风险防范及应急预案
	消防罐、事故应急池、人员培训、应急泵等
	/
	依托原有
	满足环保要求

	
	灭火器、消火栓等
	/
	依托原有
	

	合    计
	/
	10
	/
	/


根据项目的环境影响评价及污染防治措施分析，上述环保设施的建成与投入运行，可以满足本项目废气、废水、噪声等达标排放、污染物总量控制及清洁生产的要求，并可以保证企业有良好的生产环境。上述情况表明本项目环保投资可以满足环保设施要求。
[bookmark: _Toc200708032]7.2.2环境效益分析
根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声、固废等污染治理设施，可达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目环境效益表现在以下方面：
[bookmark: _Toc200708033]（1）废气治理环境效益
本项目通过适当的环保措施（废气处理系统、排气筒高空排放），使废气污染物排放量得到有效削减，大大降低对大气环境的影响，能够收到良好的环境效益。
（2）废水治理环境效益
[bookmark: _Toc200708034]本项目1#循环冷却系统新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司处理；新增工艺废水、初期雨水和废气吸收水经厂区1#污水站处理后厂区内回用，不外排。
[bookmark: _Toc200708035]（3）噪声治理的环境效益分析
[bookmark: _Toc200708036]本项目通过减振、隔声、厂房屏蔽、距离衰减、绿化等综合措施控制厂界噪声达标。
（4）固废的环境效益分析
本项目固体废物均能得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。
由此可见，本项目建设环境效益较显著。

富德（常州）能源化工发展有限公司年产30万吨聚丙烯项目            11 环境经济损益分析
[bookmark: _Hlt107118318]
8 [bookmark: _Toc154585777][bookmark: _Toc168972819][bookmark: _Toc154587902][bookmark: _Toc217105373][bookmark: _Toc169858793][bookmark: _Toc327388553][bookmark: _Toc158425201][bookmark: _Toc124720396][bookmark: _Toc149147492][bookmark: _Toc5613]环境管理与环境监测
[bookmark: _Toc18620]8.1环境管理要求
8.1.1环境管理要求
本项目在施工期和运行期将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应加强环境管理，施工期和运营期相关管理要求见下表。
表8.1-1  施工期环境管理要求
	项目
	施工期环境管理要求及内容

	环境管理措施
	①在对施工现场及周围居民分布情况进行调查的基础上，根据工程内容、进度安排等指定施工期环境管理计划。
②加强对施工人员的环保宣传、教育工作,制定施工期环境管理规章制度要上墙张贴。
③在建设单位与施工单位签订的施工合同中，要把有关施工期环境保护要求纳入到合同条款中，以便对施工单位进行约束。
④施工期环境管理计划应报当地环保部门备案。
⑤配备1-2名环境管理人员，负责监督施工期环保措施落实情况。

	扬尘控制措施
	①土建工程及汽车运输材料时，要定期向施工现场及道路洒水，洒水次数每天1-2次，雨季则不必洒水。
②基础开挖施工时应设置围挡，围挡高度以1.8～2.5m为宜。
③运输散装物料的车辆要加盖蓬布，车辆在城区内减速慢行。
④建筑垃圾及建筑材料要及时清理，避免长期堆放。

	噪声控制措施
	①合理安排施工时间，在夜间22：00～6：00期间停止施工。
②若因工艺或特殊需要必须连续施工，应在施工前三日内报请当地环境主管部门批准,并向施工场地周围的居民或单位发布公告,以征得公众的理解与支持。
③固定的施工强噪声设备尽量集中设置在远离居民区位置,并加设临时建筑屏蔽噪声;施工车辆出入应尽量远离声环境敏感点,在市区内和施工现场车辆出入低速、禁鸣。

	水污染防治措施
	①设施工废水收集沉淀池，避免在雨季进行基础开挖施工。
②生活污水接管进常州民生环保科技有限公司集中处理。 

	固废处理措施
	①建筑垃圾和弃土及时清运,做到日产日清。
②生活垃圾集中收集，及时运出。


表8.1-2  运营期环境管理要求一览表
	项目
	运营期环境管理要求及内容

	环境
管理
措施
	①设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理。
②加强对厂内职工的环保宣传、教育工作，制定厂内生产环境管理规章制度要上墙张贴。
③各项环保设施的管理纳入到日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员，确保运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料完善。
④配备1-2名环境管理人员，负责运营期各项环保措施落实、运行情况。

	废气
控制
措施
	①按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，建设项目废气排放口，废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。
②严格执行安全操作规程和劳动防护制度，建立维检制度，由专人负责定期检查、记录设施情况，定期检修；建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。
③废气净化装置排放口定期进行采样监测。

	噪声
控制
措施
	①固定噪声污染源对边界影响最大处，设置噪声监测点，同时设置标志牌。
②合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理，在主体建筑设计中，墙体要采取隔声、吸声效果好的建筑材料,采用隔声门窗；并充分利用距离衰减。
③选用低噪声设备,在设备运行时，加强设备维修与日常保养，使之正常运转。
④较大的噪声源在设备安装时，须对噪声源进行屏蔽、隔声、减振、消声，以控制厂界噪声的达标排放。

	废水
防治
措施
	①根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环管[1997]122号）、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）等文件要求，本项目依托现有的2个雨水排放口和1个污水接管外排口，并设置标志牌；废水排放口安装流量计，并制订采样监测计划；废水排口附近醒目处应设立环保图形标志牌，标明排放的主要污染物名称等。
②严格执行安全操作规程和劳动防护制度，建立维检制度，由专人负责定期检查、记录设施情况，定期检修；建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。
③厂内污水站接管排放口安装在线检测仪并定期进行监测。

	固废
处理
措施
	①危险废物在厂区暂存，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 建设，按照危险废物识别标志设置技术规范 （HJ 1276-2022）中的要求设置环境保护图形标志。
②项目所有危险废物均委托有资质单位无害化处置，不得给环境带来二次污染；一般工业固废综合利用；生活垃圾集中收集，及时运出。


8.1.2污染物排放管理
一、污染物排放清单
结合本项目特点，项目污染物排放清单及排放管理要求见表8.1-2，工程组成及拟采取的环境风险防范措施见表8.1-3，本项目社会公开信息内容见表8.1-4。



表8.1-2  本项目污染物排放清单
	类别
	污染物名称
	拟采取的环保措施
及运行参数
	排放情况
	排放标准
	总量指标

	
	
	
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）
	排放量
（t/a）
	浓度
（mg/m3）
	速率
（kg/h）
	污染物名称
	排放量
（t/a）

	废气
	有组织
	NMP
	预处理（冷凝+稀酸吸收+碱吸收+水吸收+除雾）+焚烧
	0.88
	0.07
	0.13
	/
	/
	VOCs
	31.6186

	
	
	异丙醇
	
	0.57
	0.04
	0.21
	/
	/
	/
	/

	
	
	丁酮
	
	10.17
	0.80
	0.08
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙醇
	
	10.38
	0.82
	2.59
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙酸乙酯
	
	15.35
	1.21
	0.73
	/
	/
	/
	/

	
	
	二氯甲烷
	
	4.20
	0.33
	0.39
	20
	0.45
	/
	/

	
	
	乙酸丁酯
	
	10.03
	0.79
	0.73
	/
	/
	/
	/

	
	
	二甲苯
	
	1.00
	0.08
	0.41
	10
	0.72
	/
	/

	
	
	甲苯
	
	2.00
	0.16
	0.48
	10
	0.2
	/
	/

	
	
	DMF
	
	10.87
	0.86
	1.62
	30
	8.1
	/
	/

	
	
	环己烷
	
	1.82
	0.14
	0.21
	/
	/
	/
	/

	
	
	环己酮
	
	2.88
	0.23
	0.03
	/
	/
	/
	/

	
	
	二氯乙烷
	
	3.17
	0.25
	0.33
	7
	8.1
	/
	/

	
	
	DMSO
	
	2.52
	0.20
	1.09
	/
	/
	/
	/

	
	
	丁醇
	
	0.67
	0.05
	0.03
	40
	5.4
	/
	/

	
	
	辛醇
	
	0.73
	0.06
	0.03
	/
	/
	/
	/

	
	
	碳九
	
	0.95
	0.08
	0.03
	/
	/
	/
	/

	
	
	苯乙烯
	
	0.28
	0.02
	0.01
	20
	8.1
	/
	/

	
	
	二乙二醇
	
	0.91
	0.07
	0.03
	/
	/
	/
	/

	
	
	四氢呋喃
	
	12.20
	0.96
	1.25
	/
	/
	/
	/

	
	
	甲醇
	
	12.38
	0.98
	4.05
	50
	1.8
	/
	/

	
	
	乙腈
	
	11.25
	0.89
	3.97
	30
	16
	/
	/

	
	
	丙二醇单甲醚
	
	6.90
	0.54
	0.18
	/
	/
	/
	/

	
	
	环戊酮
	
	7.48
	0.59
	0.12
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙酸甲酯
	
	7.71
	0.61
	0.15
	/
	/
	/
	/

	
	
	苯酚
	
	0.20
	0.02
	0.03
	20
	0.072
	/
	/

	

	
	丙二醇甲醚醋酸酯
	
	4.06
	0.32
	0.17
	/
	/
	/
	/

	
	
	己烷
	
	1.13
	0.09
	0.15
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙酸乙烯酯
	
	1.71
	0.14
	0.10
	20
	8.1
	/
	/

	
	
	异丙苯
	
	1.07
	0.08
	0.05
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙酸酯类
	
	25.39
	2.01
	1.46
	50
	16
	/
	/

	
	
	苯系物
	
	3.00
	0.24
	0.89
	25
	1.6
	/
	/

	
	
	非甲烷总烃
	
	24.71
	1.95
	11.71
	60
	3
	/
	/

	
	
	VOCs
	
	43.57
	3.44
	20.66
	/
	/
	/
	/

	
	
	二噁英
	
	0.03
	2381ng/h
	0.02g
	0.5（ngTEQ/Nm3）
	/
	/
	/

	
	
	氨
	冷凝+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附
	0.01
	0.0005
	0.0045
	/
	14
	/
	/

	
	
	硫化氢
	
	0.001
	0.0001
	0.0004
	/
	0.9
	/
	/

	
	
	非甲烷总烃
	
	4.6
	0.273
	0.176
	60
	3
	/
	/

	
	
	VOCs
	
	4.6
	0.273
	0.176
	/
	/
	/
	/

	
	
	非甲烷总烃
	稀酸吸收+碱吸收+除雾+光氧离子催化氧化+活性炭吸附
	0.06
	0.0075
	0.06
	60
	3
	/
	/

	
	
	VOCs
	
	0.06
	0.0075
	0.06
	/
	/
	/
	/

	
	
	NMP
	冷凝+酸吸收+碱吸收+水洗+活性炭吸附/脱附
	6.97
	0.27
	0.28
	/
	/
	/
	/

	
	
	异丙醇
	
	7.00
	0.27
	1.29
	/
	/
	/
	/

	
	
	丁酮
	
	11.82
	0.45
	0.04
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙醇
	
	7.13
	0.27
	1.44
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙酸乙酯
	
	10.62
	0.40
	0.41
	/
	/
	/
	/

	
	
	二氯甲烷
	
	7.83
	0.30
	0.31
	20
	0.45
	/
	/

	

	
	乙酸丁酯
	
	7.46
	0.28
	0.44
	/
	/
	/
	/

	

	
	二甲苯
	
	4.41
	0.17
	0.45
	10
	0.72
	/
	/

	
	
	甲苯
	
	3.38
	0.13
	0.34
	10
	0.2
	/
	/

	
	
	DMF
	
	7.38
	0.28
	1.02
	30
	1.1
	/
	/

	
	
	环己烷
	
	4.87
	0.19
	0.14
	/
	/
	/
	/

	
	
	环己酮
	
	3.39
	0.13
	0.02
	/
	/
	/
	/

	
	
	二氯乙烷
	
	8.29
	0.32
	0.21
	7
	1.1
	/
	/

	
	
	DMSO
	
	10.04
	0.38
	1.09
	/
	/
	/
	/

	
	
	丁醇
	
	2.93
	0.11
	0.03
	40
	0.72
	/
	/

	
	
	辛醇
	
	0.95
	0.04
	0.01
	/
	/
	/
	/

	
	
	碳九
	
	3.55
	0.14
	0.03
	/
	/
	/
	/

	
	
	苯乙烯
	
	0.66
	0.03
	0.01
	20
	1.1
	/
	/

	
	
	二乙二醇
	
	1.84
	0.07
	0.02
	/
	/
	/
	/

	
	
	四氢呋喃
	
	8.38
	0.32
	0.74
	/
	/
	/
	/

	
	
	甲醇
	
	9.72
	0.37
	2.58
	50
	1.8
	/
	/

	
	
	乙腈
	
	7.74
	0.29
	2.21
	30
	2.2
	/
	/

	
	
	丙二醇单甲醚
	
	11.18
	0.43
	0.14
	/
	/
	/
	/

	
	
	环戊酮
	
	8.22
	0.31
	0.06
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙酸甲酯
	
	7.08
	0.27
	0.07
	/
	/
	/
	/

	
	
	苯酚
	
	1.55
	0.06
	0.08
	20
	0.072
	/
	/

	
	
	丙二醇甲醚醋酸酯
	
	5.05
	0.19
	0.10
	/
	/
	/
	/

	
	
	己烷
	
	5.25
	0.20
	0.29
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙酸乙烯酯
	
	5.49
	0.21
	0.08
	20
	1.1
	/
	/

	
	
	异丙苯
	
	1.93
	0.07
	0.04
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙酸酯类
	
	18.08
	0.69
	0.85
	50
	2.2
	/
	/

	
	
	苯系物
	
	7.79
	0.30
	0.79
	25
	1.6
	/
	/

	
	
	非甲烷总烃
	
	35.55
	1.35
	8.11
	60
	3
	/
	/

	
	
	VOCs
	
	63.85
	2.43
	14.56
	/
	/
	/
	/

	
	无组织
	NMP
	/
	/
	/
	0.057
	/
	/
	/
	/

	
	
	异丙醇
	
	/
	/
	0.26
	/
	/
	/
	/

	
	
	丁酮
	
	/
	/
	0.0074
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙醇
	
	/
	/
	0.2904
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙酸乙酯
	
	/
	/
	0.0835
	/
	/
	/
	/

	
	
	二氯甲烷
	
	/
	/
	0.0624
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙酸丁酯
	
	/
	/
	0.089
	/
	/
	/
	/

	
	
	二甲苯
	
	/
	/
	0.0182
	/
	/
	/
	/

	
	
	甲苯
	
	/
	/
	0.0676
	/
	/
	/
	/

	
	
	DMF
	
	/
	/
	0.127
	/
	/
	/
	/

	
	
	环己烷
	
	/
	/
	0.0274
	/
	/
	/
	/

	
	
	环己酮
	
	/
	/
	0.0035
	/
	/
	/
	/

	
	
	二氯乙烷
	
	/
	/
	0.0426
	/
	/
	/
	/

	
	
	DMSO
	
	/
	/
	0.043
	/
	/
	/
	/

	
	
	丁醇
	
	/
	/
	0.0059
	/
	/
	/
	/

	
	
	辛醇
	
	/
	/
	0.0019
	/
	/
	/
	/

	
	
	碳九
	
	/
	/
	0.0066
	/
	/
	/
	/

	
	
	苯乙烯
	
	/
	/
	0.0015
	/
	/
	/
	/

	
	
	二乙二醇
	
	/
	/
	0.0041
	/
	/
	/
	/

	
	
	四氢呋喃
	
	/
	/
	0.148
	/
	/
	/
	/

	
	
	甲醇
	
	/
	/
	0.5192
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙腈
	
	/
	/
	0.447
	/
	/
	/
	/

	
	
	丙二醇单甲醚
	
	/
	/
	0.029
	/
	/
	/
	/

	
	
	环戊酮
	
	/
	/
	0.013
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙酸甲酯
	
	/
	/
	0.014
	/
	/
	/
	/

	
	
	苯酚
	
	/
	/
	0.0036
	/
	/
	/
	/

	
	
	丙二醇甲醚醋酸酯
	
	/
	/
	0.02
	/
	/
	/
	/

	
	
	己烷
	
	/
	/
	0.011
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙酸乙烯酯
	
	/
	/
	0.003
	/
	/
	/
	/

	
	
	异丙苯
	
	/
	/
	0.0037
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙酸酯类
	
	/
	/
	0.1725
	/
	/
	/
	/

	
	
	苯系物
	
	/
	/
	0.0858
	/
	/
	/
	/

	
	
	氨
	
	/
	/
	0.01
	/
	/
	/
	/

	
	
	硫化氢
	
	/
	/
	0.001
	/
	/
	/
	/

	
	
	非甲烷总烃
	
	/
	/
	3.2162
	/
	/
	/
	/

	
	
	VOCs
	
	/
	/
	5.6976
	/
	/
	/
	/

	废水
	水量（m3/h）
	3#污水站
	/
	/
	2600
	/
	/
	/
	/

	
	COD
	
	/
	/
	0.21
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	
	/
	/
	0.026
	/
	/
	/
	/

	噪声
	LA（eq）
	减振、消声、厂房隔声
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	固废
	危险废物贮存场所贮存；合理合法处置。


表8.1-3  工程组成及拟采取的风险防范措施
	工程组成
	名称
	涉及物料
	主要风险防范措施

	主体
工程
	B-7车间、废液处置区
	甲醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二甲基甲酰胺、四氢呋喃、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、正丁醇、二氯乙烷、环己酮、环己烷、酚、异丙苯、二氯甲烷、乙腈等
	①设置视频监控、有毒气体检测器、可燃性气体报警仪、灭火器等消防设施。②采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件；在防爆区域内使用的电气等设备，均需采用相应防爆等级的防爆产品，设备和管道设有防雷防静电接地设施。③贯彻执行密闭和自动控制原则，在输送物料过程中均采用自动控制，物料输送管均需设有防静电装置。④严禁在生产区明火作业，需要采用电焊作业，需上报主管部门，并作好相应的防护措施。⑤严格执行有关的操作运行规章制度，在各岗位设置警示标牌。

	储运
工程
	仓库
	甲醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二甲基甲酰胺、四氢呋喃、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、正丁醇、二氯乙烷、环己酮、环己烷、酚、异丙苯、二氯甲烷、乙腈等
	①根据物料的不同性质合理分区存放，并保证物料包装的完整性。②加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力。③运输过程中要进行货物包装，以减少外界环境如雨雪、阳光、潮湿空气和杂质等的影响；减少运输过程中受到的碰撞、震动、摩擦和挤压，以保持相对稳定状态；减少货物泄漏、挥发以及性质相悖的货物直接接触造成事故。

	环保
工程
	废气处理装置
	甲醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二甲基甲酰胺、四氢呋喃、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、正丁醇、二氯乙烷、环己酮、环己烷、酚、异丙苯、二氯甲烷、乙腈等
	①专人负责对设备的维护保养，挂牌明示，并应建立健全设备台帐，制定设备检修计划。②各类设备、泵、风机、管线、阀门、电气控制部位均应按规范设置位号、色标、流向、开关等标志标识及安全警示标识。③专人管理，视频监控装置。

	
	废水收集、处理设施
	COD、SS、氨氮、总氮等
	①专人负责对设备的维护保养，挂牌明示，并应建立健全设备台帐，制定设备检修计划。②各类设备、泵、管线、阀门、电气控制部位均应按规范设置位号、色标、流向、开关等标志标识及安全警示标识。③专人管理，视频监控装置。④加强对于日常运行情况、水质等详细记录，定期检查、维护，确保废水站出水达标。

	
	危废储存设施
	危废仓库
	①建立专门风险管理的机构，实行严格管理、定期巡视、拟定应急处置措施和事故的快速处置；地面硬化、防渗处理，设置导流渠。②分类收集，用密闭、防渗、防漏容器包装，分区暂存。③视频监控装置，专人管理。

	截流措施
	本项目采取三级防控措施来杜绝环境风险事故对环境的造成污染事件，将环境风险事故排水及污染物控制在厂区内，环境风险事故排水及污染物控制在排水系统事故池内。
①第一级防控措施：本项目针对风险单元如生产区、危废仓库等，地面设置防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施。同时各生产区内均配置相应的应急物资，如灭火器、黄沙箱、水枪等，若发生少量物料、危废、危险品泄漏，采用惰性吸附材料进行吸附，及时转移进废弃物容器内；若发生大量物料、危废、危险品泄漏，采用沙土或沙包进行围挡，用应急泵泵入废弃物容器内，并采用吸附材料清理地面，确保将物料泄漏控制在一定范围内。②第二级防控措施、第三级防控措施：在厂区设置事故收集池，并设计相应的切换装置。正常生产运行时，打开雨水管道阀门，收集的雨水直接排入园区雨水管网。事故状态下和下雨初期，打开切换装置，收集的初期雨水和事故消防水排入厂内事故池，切断污染物与外部的通道，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。





表8.1-4  本项目社会公开信息内容一览表
	向社会信息公开要求
	信息公开内容

	根据《环境信息公开办法（试行）》要求向社会公开相关企业信息
	一、建设项目情况简介
江苏盈天环保科技有限公司（以下简称“盈天环保”）位于常州滨江经济开发区新材料产业园，是一家专业从事危废综合利用及资源再生的企业。
盈天环保公司目前持有溶剂回收处置的危险废物经营许可证（编号JSCZ0411OOD016-11），核准经营利用废有机溶剂102150吨/年；预处理矿物油500吨/年；处置废有机溶剂与含有机溶剂废物10000吨/年；合计112650吨/年。
经过几年规模化生产实践，并结合目前废液市场的调研，盈天环保公司拟对溶剂回收的废物类别、代码等进一步优化完善。因此，公司拟投资7800万元，实施“危险废物综合利用处置技改项目”。主要技改内容如下：
（1）B-7车间溶剂回收利用方案调整：涉及废溶剂种类新增、废溶剂回收量增加、废溶剂危废代码增加等内容，其中废液回收利用量由74620t/a增加至280620t/a，增加了206000t/a；
（2）废液处置方案调整：增加废碱液处置量500t/a，增加废有机溶剂与含有机溶剂废物处置量9500t/a，调整后全厂废液处置量由10000t/a增加至20000t/a，增加了10000t/a；
（3）废液回收利用工艺优化：①将现有两套4塔连续精馏装置改造成3塔连续精馏装置，改造后进一步提高废液精馏效率；②新增两套处理能力为10t/a的渗透汽化膜系统，与原连续精馏装置改造后腾出的2只精馏塔组成两套膜处理+连续精馏装置；③将现有两套膜处理+间歇精馏装置中的膜处理装置淘汰，直接作为间歇精馏装置，改造后B-7车间间歇精馏装置共计8套；④新增两套能力均为2.5t/h的超重力精馏系统。
（4）污水站改造：厂区已建成2套污水站，其中1#污水站处理能力为600m3/d，处理工艺主体为生化工艺，废水经处理后接管至常州民生环保科技有限公司，目前运行负荷低于40%。3#污水站处理能力为300m3/d，处理工艺主体为生化工艺+膜处理工艺，废水经处理后厂区内回用，不外排，目前运行负荷接近70%。两套污水站生化处理工艺一致，仅处理能力有差异，为充分利用两套污水站的生化系统，本次将两套污水站进行改造并调整其功能定位，将原3#污水站后道膜处理系统调整至1#污水站生化处理工艺后，同步再增加1套同现有能力一样的15m3/h膜处理系统。调整后1#污水站处理能力为600m3/d，处理工艺生化工艺+膜处理工艺，废水经处理后厂区内回用，不外排。3#污水站处理能力为300m3/d，处理工艺主体为生化工艺，废水经处理后接管至常州民生环保科技有限公司。
二、污染物排放情况
（1）废气
本项目共涉及4根排气筒，DA001和DA004排气筒污染物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）相关标准限值；DA005排气筒污染物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）相关标准限值；DA002排气筒污染物执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）相关标准限值。
（2）废水
本项目1#循环冷却系统新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司处理；新增工艺废水、初期雨水和废气吸收水经厂区1#污水站处理后厂区内回用，不外排。
（3）噪声
经预测，本项目各厂界昼、夜间噪声贡献值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域标准。因此，本项目的建设符合声环境质量底线的要求。
（4）固体废物
本项目产生的固废处理处置率100%，不会对周围环境产生二次影响。
三、污染防治措施
（1）废气
本项目废气污染防治措施见表6.1-1。
（2）水环境保护对策与措施
本项目1#循环冷却系统新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司处理；新增工艺废水、初期雨水和废气吸收水经厂区1#污水站处理后厂区内回用，不外排。
（3）声环境保护对策与措施
本项目通过减振、隔声、厂房屏蔽、距离衰减、绿化等综合措施控制厂界噪声达标。
（4）固体废物处理措施
本项目产生的固废处理处置率100%，不会对周围环境产生二次影响。
四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论要点
本项目选址于滨江经济开发区新材料产业园内，符合区域评价中产业定位和土地使用原则。项目符合国家产业政策，项目采取各项污染防治措施后能做到各类污染物稳定达标排放，污染物排放不会改变周围环境功能类别。在加强监控、建立风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，本项目的环境风险是可以接受的。
在落实本报告书提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。


二、管理要求
根据《中华人民共和国生态环境法典》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。具体实施计划为：
（1）建设单位委托环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物情况进行监测。
（2）建设单位应进行“三同时”验收。“三同时”验收内容见表8.1-5。


表8.1-5  环保“三同时”验收一览表
	污染源
	污染物名称
	环保设施名称
	治理措施
	进度
	预期效果

	废气
	甲醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二甲基甲酰胺、四氢呋喃、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、正丁醇、二氯乙烷、环己酮、环己烷、酚、异丙苯、二氯甲烷、乙腈等
	冷凝器、吸收塔、焚烧炉
	预处理（冷凝+稀酸吸收+碱吸收+水吸收+除雾）+焚烧
	依托原有，并进行部分管线改造
	达标排放

	
	非甲烷总烃
	冷凝器、吸收塔、活性炭吸脱附装置
	冷凝+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附
	依托原有
	达标排放

	
	甲醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二甲基甲酰胺、四氢呋喃、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、正丁醇、二氯乙烷、环己酮、环己烷、酚、异丙苯、二氯甲烷、乙腈等
	冷凝器、吸收塔、活性炭吸脱附装置
	冷凝+酸吸收+碱吸收+水洗+活性炭吸附/脱附处理
	依托原有
	达标排放

	
	非甲烷总烃
	光氧离子催化氧化、吸收塔、活性炭吸附装置
	稀酸吸收+碱吸收+除雾+光氧离子催化氧化+活性炭吸附
	依托原有
	达标排放

	废水
	循环冷却系统排水
	3#污水站
	经厂区3#污水站处理后达标接管至常州民生环保科技有限公司
	依托原有，并进行改造
	达标接管

	
	工艺废水、初期雨水、废气吸收水
	1#污水站
	经厂区1#污水站处理后厂区内回用，不外排
	
	达标回用

	固废
	过滤残渣、冷凝废液、废包装桶等
	固废分类收集储存设施
	自行处置/委托有资质单位处置
	依托原有
	固废
零排放

	噪声
	/
	减振装置、隔声装置、消声器
	减振、消声、距离衰减
	依托原有，并完善
	厂界噪声达标

	排污口
	/
	排污口设置
	设置计量装置、采样口、截流阀及COD在线监测仪
	依托原有
	规范设置

	清污分流
管网建设
	/
	清污分流管网
	/
	依托原有
	按清污分流原则收集废水

	
	
	初期雨水池
	一座450m3初期雨水池，并设置截流阀
	依托原有
	

	风险措施
	/
	事故应急池及配套的管线和截流阀
	1座450m3事故应急池
	依托原有
	风险应急



8.1.3环境管理制度
公司在运行过程，应依据当前环境保护管理要求，分别制定公司内部的环境管理制度：
（1）环境影响评价制度。公司在新建、改建、扩建相关工程时，应按《中华人民共和国生态环境法典》要求开展环境影响评价工作。
（2）“三同时”制度。建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入运行。待建设项目稳定运行后，建设单位应进行环境保护设施竣工验收。
（3）排污许可证制度。公司投运后，为了控制和减少污染物排放，规范排污许可行为，应按《排污许可证管理条例》规定重新申请领取排污许可证。
（4）环境保护税制度。公司运行过程，应依据《排污费征收使用管理条例》等国家法律和有关规定按标准交纳费用；《排污费核定通知》规定，排污者必须于每年的1月15日前向环境监察部门办理排污申报登记手续。
（5）奖惩制度。公司应设置环境保护奖惩制度，明确相关责任人和职责与权利，并落实《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》相关要求。
8.1.4环境管理机构
为使本工程项目建设实现全过程“守法合规”，公司应在项目办理前期手续时安排专人办理环保手续，并协调好工程设计与环境保护相关工作，在主体工程建设方案中落实污染防治措施。项目投产后，公司法人代表为公司环境行为的第一负责人，成立以负责生产的副总经理分管环保工作、公司安环部为环境管理具体职能部门，并负责环保治理设施运行管理。
公司环境管理机构主要职能为：执行国家、地方环境保护法律、法规，落实环境保护行政主管部门管理要求并完成相关报表；负责公司环境保护方案的规划和管理，确保环境保护治理设施运行、维护及更新，确保公司各项污染物达标排放和对环境的最小影响。
8.1.5环境管理台账
（1）废气、废水处理设施
落实专人负责制度，废气、废水处理设施需由专人维护保养并挂牌明示。做好废气、废水设施的日常运行记录，建立健全管理台帐，了解处理设施的动态信息，确保废气、废水处理设施的正常运行。
（2）固废规范管理台账
公司应通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。



[bookmark: _Toc485106507][bookmark: _Toc11488][bookmark: _Toc98094552]8.2监测计划
8.2.1污染源监测计划
为切实控制本工程治理设施的有效运行和达标排放，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，本环评对建设项目实施环境监测建议。结合相关行业自行监测技术指南，本项目污染源监测计划见下表。
表8.2-1  污染源监测计划
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	监测单位

	废气
	无组织
	厂界
	臭气浓度、氨、硫化氢、二氯甲烷、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇、乙腈、苯乙烯、正丁醇、二氯乙烷、DMF、酚类、乙酸乙烯酯、非甲烷总烃
	半年一次
	自行监测或委托有资质的环境监测机构监测

	
	
	车间外
	非甲烷总烃
	半年一次
	

	
	有组织
	DA001
	非甲烷总烃
	在线自动监测
	

	
	
	DA002
	非甲烷总烃
	在线自动监测
	

	
	
	
	二氯甲烷、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇、乙腈、二噁英、苯乙烯、苯系物、正丁醇、二氯乙烷、DMF、酚类、乙酸乙烯酯
	半年一次
	

	
	
	DA004
	非甲烷总烃
	在线自动监测
	

	
	
	
	氨、硫化氢、臭气浓度
	半年一次
	

	
	
	DA005
	二氯甲烷、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇、乙腈、二噁英、苯乙烯、苯系物、正丁醇、二氯乙烷、DMF、非甲烷总烃、酚类、乙酸乙烯酯
	半年一次
	

	污水
	污水排口
	pH、COD
	在线自动监测
	

	
	
	SS
	每季度一次
	

	雨水
	雨水排口
	pH、COD
	在线自动监测
	

	
	
	SS、氨氮
	每月一次
	





8.2.2环境质量监测计划
结合本项目环境影响特征、影响范围和影响程度，结合环境保护目标分布情况确定环境质量监测计划，具体见表8.2-2。
表8.2-2  环境质量监测计划
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	监测单位

	大气
	新华村
	氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、甲醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二噁英类、二甲基甲酰胺、四氢呋喃、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、正丁醇、二氯乙烷、环己酮、环己烷、酚、异丙苯、二氯甲烷、乙腈
	1次/年
	委托有资质的环境监测机构监测

	地下水
	受监测的重点单元污染物运移路径下游
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二氯甲烷、二氯乙烷、挥发性酚类
	一类单元1次/半年，二类单元1次/年
	

	土壤
	重点监测单元内部或周边
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）、二噁英
	表层土壤1次/年，深层土壤1次/3年
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[bookmark: _Toc13007]9.1项目概况
[bookmark: _Toc471464618][bookmark: _Toc310244137][bookmark: _Toc302113287][bookmark: _Toc337979145][bookmark: _Toc424517704][bookmark: _Toc307160592]江苏盈天环保科技有限公司（以下简称“盈天环保”）位于常州滨江经济开发区新材料产业园，是一家专业从事危废综合利用及资源再生的企业。
盈天环保公司目前持有溶剂回收处置的危险废物经营许可证（编号JSCZ0411OOD016-11），核准经营利用废有机溶剂102150吨/年；预处理矿物油500吨/年；处置废有机溶剂与含有机溶剂废物10000吨/年；合计112650吨/年。
经过几年规模化生产实践，并结合目前废液市场的调研，盈天环保公司拟对溶剂回收的废物类别、代码等进一步优化完善。因此，公司拟投资7800万元，实施“危险废物综合利用处置技改项目”。主要技改内容如下：
（1）B-7车间溶剂回收利用方案调整：涉及废溶剂种类新增、废溶剂回收量增加、废溶剂危废代码增加等内容，其中废液回收利用量由74620t/a增加至280620t/a，增加了206000t/a；
（2）废液处置方案调整：增加废碱液处置量500t/a，增加废有机溶剂与含有机溶剂废物处置量9500t/a，调整后全厂废液处置量由10000t/a增加至20000t/a，增加了10000t/a；
（3）废液回收利用工艺优化：①将现有两套4塔连续精馏装置改造成3塔连续精馏装置，改造后进一步提高废液精馏效率；②新增两套处理能力为10t/a的渗透汽化膜系统，与原连续精馏装置改造后腾出的2只精馏塔组成两套膜处理+连续精馏装置；③将现有两套膜处理+间歇精馏装置中的膜处理装置淘汰，直接作为间歇精馏装置，改造后B-7车间间歇精馏装置共计8套；④新增两套能力均为2.5t/h的超重力精馏系统。
（4）污水站改造：厂区已建成2套污水站，其中1#污水站处理能力为600m3/d，处理工艺主体为生化工艺，废水经处理后接管至常州民生环保科技有限公司，目前运行负荷低于40%。3#污水站处理能力为300m3/d，处理工艺主体为生化工艺+膜处理工艺，废水经处理后厂区内回用，不外排，目前运行负荷接近70%。两套污水站生化处理工艺一致，仅处理能力有差异，为充分利用两套污水站的生化系统，本次将两套污水站进行改造并调整其功能定位，将原3#污水站后道膜处理系统调整至1#污水站生化处理工艺后，同步再增加1套同现有能力一样的15m3/h膜处理系统。调整后1#污水站处理能力为600m3/d，处理工艺生化工艺+膜处理工艺，废水经处理后厂区内回用，不外排。3#污水站处理能力为300m3/d，处理工艺主体为生化工艺，废水经处理后接管至常州民生环保科技有限公司。
本项目已取得常州高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理办公室出具的江苏省投资项目备案证（备案证号：常新政务技备[2026]102号）。
[bookmark: _Toc15689]9.2项目区域环境质量现状
（1）大气环境质量现状
2025年常州市SO2、CO、NO2、PM10污染物各评价指标均达标，O3、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，总体而言本项目所在地为环境空气质量不达标区。
根据补充现状监测结果可知，评价区域内补充大气评价因子满足相关标准要求。
（2）水环境质量现状
根据现状监测结果可知，各监测断面均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水标准。
（3）噪声环境质量现状
根据现状监测结果可知，本项目各厂界昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域标准。
（4）地下水环境质量现状
从监测评价结果可知，项目所在区域地下水监测因子除总大肠菌群、细菌总数、总硬度、锰、溶解性固体、硫酸盐未达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类水质标准，其余监测因子均符合或优于Ⅳ类水质标准。其中盈天公司项目所在地仅总大肠菌群和细菌总数未达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类水质标准，其余监测因子均符合或优于Ⅳ类水质标准。
（5）土壤环境质量现状
[bookmark: _Toc2783957]根据现状监测结果可知，各项土壤指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。
[bookmark: _Toc32479]9.3污染物排放情况
本项目的污染物采取以下相应的治理措施后，各污染物排放能达到国家地方有关排放标准。
（1）废气
本项目共涉及4根排气筒，DA001和DA004排气筒污染物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）相关标准限值；DA005排气筒污染物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）相关标准限值；DA002排气筒污染物执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）相关标准限值。
（2）废水
本项目1#循环冷却系统新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司处理；新增工艺废水、初期雨水和废气吸收水经厂区1#污水站处理后厂区内回用，不外排。
（3）噪声
经预测，本项目各厂界昼、夜间噪声贡献值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域标准。因此，本项目的建设符合声环境质量底线的要求。
（4）固体废物
本项目产生的固废处理处置率100%，不会对周围环境产生二次影响。
[bookmark: _Toc24061][bookmark: _Toc2783958]9.4主要环境影响
（1）大气环境影响分析
本项目废气通过采取有效的治理措施后各废气污染物排放量较小，根据大气环境影响预测分析，各污染因子的贡献值、预测值均未超过环境质量标准，对周围空气环境影响较小，不改变区域环境空气级别。本项目建成后全厂卫生防护距离包络线范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标。
（2）地表水环境影响分析
本项目1#循环冷却系统新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司处理；新增工艺废水、初期雨水和废气吸收水经厂区1#污水站处理后厂区内回用，不外排。
（3）噪声环境影响分析
本项目通过减振、隔声、厂房屏蔽、距离衰减、绿化等综合措施控制厂界噪声达标。
（4）固体废物环境影响分析
[bookmark: _Toc2783959]本项目产生的固废处理处置率100%，不会对周围环境产生二次影响。
（5）地下水环境影响分析
本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的各污染物下渗现象，避免污染地下水。
（6）土壤环境影响分析
本项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，项目不会对土壤环境产生明显影响。
[bookmark: _Toc16433]9.5公众意见采纳情况
按照《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的规定，本次公众参与以公开公正为原则，采取了网络公示和登报相结合的方式调查、收集公众意见。公示期间无反馈意见，企业应按相关环保法律法规办理环保手续，做好环保工作；“三废”治理达标排放，减少对周围环境的污染，做到厂界无异味；严格执行环保“三同时”制度，接受公众的监督”的调查意见。具体公示情况见本项目公共参与说明。
[bookmark: _Toc6493][bookmark: _Toc2783960]9.6环境保护措施
（1）大气环境保护对策与措施
本项目相关的废气处理方案见下表。
表9.6-1  本项目废气处理方案
	本项目废气来源
	治理设施
	排气筒设置
	备注

	B-7车间废气（不含投料间、灌装间整体换风废气）
	经预处理（冷凝+稀酸吸收+碱吸收+水吸收+除雾）+焚烧
	DA002（50m）
	依托现有

	废液处置区废气、污水站废气
	冷凝+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附
	DA004（25m）
	依托现有

	B-7车间投料间、灌装间整体换风废气
	冷凝+酸吸收+碱吸收+水洗+活性炭吸附/脱附处理
	DA005（20m）
	依托现有

	实验室废气、危废仓库（1#、3#、5#）、分拣暂存间废气
	稀酸吸收+碱吸收+除雾+光氧离子催化氧化+活性炭吸附
	DA001（20m）
	依托现有


（2）水环境保护对策与措施
本项目1#循环冷却系统新增循环冷却系统排水经厂区3#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司处理；新增工艺废水、初期雨水和废气吸收水经厂区1#污水站处理后厂区内回用，不外排。
（3）声环境保护对策与措施
本项目通过减振、隔声、厂房屏蔽、距离衰减、绿化等综合措施控制厂界噪声达标。
（4）固体废物处理措施
[bookmark: _Toc2783961]本项目产生的固废处理处置率100%，不会对周围环境产生二次影响。
（5）地下水污染防治措施
实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏，合理布局，减少污染物的泄漏途径。厂区地面采用水泥硬化地面；严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透地下水。通过加强以上措施，本项目建设生产不会对项目所在地的地下水产生影响。
（6）土壤污染防治措施
对土壤进行跟踪监测，保证土壤环境质量现状。实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏，合理布局，减少污染物的泄漏途径。厂区地面采用水泥硬化地面。通过加强以上措施，本项目建设生产不会对项目所在地的土壤产生明显影响。
[bookmark: _Toc21294]9.7环境经济损益分析
结合本项目带来的环境损失和产生的经济效益以及工程的环保投入和产生的环境效益进行综合分析和比较，本项目的建设在创造良好经济效益和社会效益的同时，对环境的影响有限，经采取污染防治措施后，能够将项目带来的环境损失降到很低程度；本工程的建设能够做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。
[bookmark: _Toc2783962][bookmark: _Toc18351]9.8环境管理与监测计划
对项目提出了施工及运营期污染物治理的具体环境管理要求，指出了建设方拟采取的防治措施、建设进度及预期效果，明确了公司在运行过程中应按要求建立日常环境管理制度、构建专职管理机构和建立健全各项环保台账。
根据项目的排污特点，本项目制定了污染源监测计划和环境质量监测计划。企业实施量化管理、制定具有可操作性的环境管理与监测计划，可以确保污染物稳定达标排放，减轻项目排污对周围环境的影响，促进工程环境效益与经济、社会效益的和谐发展。
[bookmark: _Toc28287][bookmark: _Toc2783963]9.9总结论
本项目选址于滨江经济开发区新材料产业园，符合项目符合国土空间规划、生态分区管控、园区产业定位及当地用地规划要求。
[bookmark: _Hlk5284832][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]项目采取各项污染防治措施后能做到各类污染物稳定达标排放，污染物排放不会改变周围环境功能类别，项目按《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）进行了公众参与，在此期间未收到反馈意见，污染物排放总量可在新北区内平衡解决。在加强监控，并制定切实可行的风险防范措施和应急预案的情况下，本项目的环境风险可防控。
综上，在落实本报告书提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。
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